ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
Поставка аккумуляторов свинцовых для запуска поршневых двигателей (Вырица больница)
1. Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики объекта закупки
	№ п/п
	Наименование товара, работы, услуги
	Код товара,
работы, услуги по ОКПД2 / КТРУ
	Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики
	Единица измерения
	Количество

	
	
	
	Наименование характеристики
	Значение характеристики
	Единица измерения характеристики
	Инструкция по заполнению характеристик в заявке
	Обоснование включения дополнительной информации в сведения о товаре, работе, услуге
	
	

	2
	Аккумулятор свинцовый для запуска поршневых двигателей
	27.20.21.000-00000011
	Полярность аккумулятора
	Обратная
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Соответствует КТРУ
	Штука
	1

	
	
	
	Пусковой ток аккумулятора
	> 900 и ≤ 1200
	Ампер
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	Соответствует КТРУ
	
	

	
	
	
	Максимальная емкость аккумулятора
	≤ 110
	Ампер-час (3,6 кКл)
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	Соответствует КТРУ
	
	

	
	
	
	Тип аккумулятора
	Батареи открытого типа
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Соответствует КТРУ
	
	

	
	
	
	Напряжение
	12
	Вольт
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Соответствует КТРУ
	
	

	
	
	
	Обслуживание
	Необслуживаемый
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Соответствует КТРУ
	
	

	
	
	
	Электролит в комплекте
	Да
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Соответствует КТРУ
	
	

	
	
	
	Форм-фактор
	Европейский
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Соответствует КТРУ
	
	

	
	
	
	Размещение клемм
	Стандартное
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Соответствует КТРУ
	
	

	
	
	
	Тип клемм
	Конус
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Соответствует КТРУ
	
	

	
	
	
	Минимальная емкость аккумулятора
	≥ 100
	Ампер-час (3,6 кКл)
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	Соответствует КТРУ
	
	


Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении (эксплуатации), в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства.
К поставляемому товару должна быть приложена инструкция по эксплуатации на русском языке.
Поставщик обязан передать Заказчику Товар, не обременённый правами третьих лиц.
При поставке Товара Поставщик должен передать документы, обязательные для данного вида Товара, подтверждающие качество Товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Товар должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам), лицензирования, если такие требования предъявляются законодательством Российской Федерации к данному виду Товара.
Поставщик гарантирует безопасность Товара в соответствии с требованиями, установленными к данному виду товара правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации.
Требования к упаковке товара:
Поставляемый товар должен быть упакован в индивидуальную упаковку, обеспечивающую его полную сохранность при хранении, перевозке, погрузке и разгрузке. 
Упаковка Товара должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней товара.
Поставщик несёт ответственность за порчу товара до приёмки их Заказчиком вследствие некачественной упаковки, или несоблюдения инструкции по хранению и транспортировке. 

Требование к гарантии
	Срок предоставления гарантии производителя на товар с момента подписания государственным заказчиком документа о приемке товара, месяц
	не менее 12 

	Срок предоставления гарантии поставщика на товар с момента подписания государственным заказчиком документа о приемке товара, месяц.
Срок гарантии поставщика не может быть менее срока гарантии производителя
	не менее 12 

	Срок изготовления 
	не более 4 месяцев до даты поставки.
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