Утверждаю
И.о. директора МОУ «Ильинская ООШ»
_________Л.А. Гриц

	ПРОЕКТ ДОГОВОРА 




	г. Тихвин
	
	«
	
	»
	октября
	
	2026
	г.



Муниципальное общеобразовательное учреждение «Ильинская основная общеобразовательная школа» от имени муниципального образования Тихвинский муниципальный район Ленинградской области (МОУ «Ильинская ООШ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице исполняющего обязанности директора Гриц Людмилы Александровны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
_____________________, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», действующий на основании __________________, заключили настоящий договор о нижеследующем:

Статья 1. Предмет договора
1.1 «Подрядчик» обязуется по заданию «Заказчика», в соответствии с прилагаемой калькуляцией-расчетом выполнить ремонт примыканий вентиляционных труб на кровле здания дошкольных групп по адресу: п. Цвылево, улица Тихая, дом 16, а «Заказчик» создать «Подрядчику» необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и оплатить указанную в договоре цену.
1.2 «Подрядчик» обязуется полностью выполнить все работы и сдать объект Заказчику до                «25» октября 2026 года.
1.3 Договор заключается в соответствии с требованиями и условиями Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013г.(п.5ч.1ст.93) (ИКЗ 26347150099794715010010040000000244).                                                                 

Статья 2. Стоимость работ и порядок расчетов
2.1 Стоимость работ по договору, согласно локальному сметному расчету, составляет: 262 286 (двести шестьдесят две тысячи двести восемьдесят шесть) рублей 95 копеек. НДС не облагается, в связи с упрощенной системой налогообложения.
2.2 «Подрядчик» приступает к работам после получения сообщения от «Заказчика» о возможности начала работ на Объекте.
2.3 «Подрядчик» после окончания работ, предусмотренных Договором, направляет уведомление «Заказчику», который осуществляет проверку и приемку выполненных работ и производит расчет с «Подрядчиком» в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента подписания акта выполненных работ формы КС-2 и справки формы КС-3.
2.4	Оплата работ производится на основании счета, выставленного «Подрядчиком», и акта выполненных работ формы КС-2 и справки КС-3 в течение 7 (семи) рабочих дней.

Статья 3. Обязательства «Подрядчика» и «Заказчика»
3.1 Для выполнения настоящего договора «Подрядчик» обязан:
3.1.1 Выполнить своими силами и средствами, а также сдать «Заказчику» работы в объеме и в сроки, предусмотренные в настоящим договором и сметной документацией.
3.1.2 При осуществлении работ нести ответственность за соблюдение правил техники безопасности, противопожарной безопасности, охраны окружающей среды, требований СанПиН и ГОСТ.
3.1.3 Осуществлять работы с привлечением обученного персонала.
3.1.4 Предоставить копии сертификатов, технических паспортов и других документов, удостоверяющих качество поставляемых для ремонта материалов и оборудования.
3.2. Для выполнения настоящего договора «Заказчик» обязан:
3.2.1 Предоставить «Подрядчику» помещения пригодные для хранения материалов, переодевания рабочих.
3.2.2 Обеспечить доступ специалистов «Подрядчика» в помещения для производства работ.
3.2.3 Контролировать выполнение работ «Подрядчиком»
3.2.4 Осуществить оплату выполненных работ в соответствии с условиями настоящего договора.

Статья 4. Срок действия договора
4.1 Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного выполнения сторонами своих обязательств, до 31 декабря 2026 года. 

Статья 5. Обстоятельства непреодолимой силы
5.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно является следствием природных явлений, военных действий и прочих обстоятельств непреодолимой силы и, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.

Статья 6. Гарантии
6.1 «Подрядчик» гарантирует:
6.1.1 Выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего договора.
6.1.2 Своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации.
6.2 Недостатки, обнаруженные в период гарантийной эксплуатации, «Подрядчик» устраняет за свой счет.
6.3 Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом «Подрядчика» и «Заказчика».
6.4 Срок гарантии на выполненные работы устанавливается с момента подписания сторонами акта о приемке работ и составляет 6 (шесть) месяцев.

Статья 7. Особые условия
7.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего договора, разрешаются в ходе переговоров между «Заказчиком» и «Подрядчиком» или в арбитражном суде в установленном порядке.
7.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.

Статья 8. Перечень документов, прилагаемых к договору подряда
8.1. Приложение № 1 – Локальная смета.

Статья 9. Реквизиты сторон
Заказчик:
МОУ «Ильинская ООШ»
187509, Ленинградская обл., Тихвинский район, п. Цвылево, д. 46А
Тел./факс 8(81367)37-516   Эл. почта: vladimir.griz@gmail.com
[bookmark: _Hlk109146335]ОГРН 1024701853703   ИНН 4715009979   КПП 471501001   ОКПО 46253663
к/с 40102810745370000098 ОКЦ №1 Северо-Западного ГУ Банка России//УФК по Ленинградской области, г. Санкт-Петербург, БИК 044030098   лицевой счет 03710010690 
р/с 03231643416450004500 в УФК по Ленинградской области (КФ Администрации Тихвинского района, МОУ «Ильинская ООШ») 

Подрядчик:
	


Статья 10. Подписи сторон

Заказчик                                                                        
И.о. директора МОУ «Ильинская ООШ»
____________________ Л. А. Гриц
              








Исполнитель
__________ 








	Наименование программного продукта
	SmetaWIZARD

	 Наименование программного продукта
	SmetaWIZARD

	Наименование редакции сметных нормативов
	Приказ Минстроя России от 30 декабря 2021 года № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр

	Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам
	Приказ Минстроя России от 18.05.2022 № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26.08.2022 № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26.10.2022 № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27.12.2022 № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10.02.2023 № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 № 335/пр, Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр, Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр, Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 № 323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 № 524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 № 747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 № 69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 № 299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 № 490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 № 696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 № 91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 № 301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 № 435/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 № 30/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2026 № 42/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр

	Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр
	Письмо Минстроя России от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09

	Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
	Постановление Правительства Ленинградской области  от 06.04.2026 № 275

	Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
	ФГИС ЦС, конъюнктурный анализ

	Наименование субъекта Российской Федерации
	Ленинградская область

	Наименование зоны субъекта Российской Федерации
	

	

	(наименование стройки)

	

	(наименование объекта капитального строительства)

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
	ЛС-
	

	Ремонт примыканий вентиляционных труб на кровле здания дошкольных групп по адресу: п. Цвылево, улица Тихая, дом 16

	(наименование работ и затрат)

	Составлен
	ресурсно-индексным
	методом

	Основание
	

	
	(проектная и (или) иная техническая документация)

	Составлен в текущем уровне цен
	2 квартал 2026 г.
	

	Сметная стоимость
	262,29
	тыс. руб.
	Средства на оплату труда рабочих
	82,91
	тыс. руб.

	   в том числе:
	
	
	Средства на оплату труда машинистов
	0,27
	тыс. руб.

	   строительных работ
	262,29
	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда рабочих
	157,2374
	чел.-ч

	   монтажных работ
	0
	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда машинистов
	0,380925
	чел.-ч

	   оборудования
	0
	тыс. руб.
	
	
	

	   прочих затрат
	0
	тыс. руб.
	
	
	

	

	№ п.п.
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	Раздел 1. <Раздел>

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	ГЭСН08-07-001-02
	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ
V=(3*8)/100
	100 м2
	0,24
	
	0,24
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	10,44
	
	
	
	
	5 551,68

	
	1-100-31
	Средний разряд работы 3,1
	чел.-ч
	43,5
	
	10,44
	
	
	531,77
	
	5 551,68

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	9,58

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0168
	
	
	
	
	9,93

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,07
	
	0,0168
	
	
	569,98
	
	9,58

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,07
	
	0,0168
	
	
	591,34
	
	9,93

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 066,05

	
	[01.7.16.02-0002]
	Леса стальные стоечные приставные хомутовые (стойки, связи, поперечины, лестницы) в комплекте с пробками (хомутами, башмаками, болтами), без щитов настила, высота лесов до 60 м
	т
	0,035
	
	0,0084
	91 734,54
	1,34
	122 924,28
	
	1 032,56

	
	[11.1.03.01-0063]
	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III
	м3
	0,009
	
	0,00216
	16 496,03
	0,94
	15 506,27
	
	33,49

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	6 637,24

	1.1
	[11.2.13.06-0012]
	Щиты настила, толщина 25 мм
	м2
	100
	
	24
	317,4
	1,29
	409,45
	
	9 826,8

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 561,61

	
	Пр/812-008.0-1; 812/пр_2020_п.25
	НР Конструкции из кирпича и блоков
	%
	110%
	0,9
	99%
	
	
	
	
	5 505,99

	
	Пр/774-008.0; 774/пр_2020_п.16
	СП Конструкции из кирпича и блоков
	%
	69%
	0,85
	58,65%
	
	
	
	
	3 261,88

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	105 132,96
	
	25 231,91

	2
	ГЭСН08-07-001-02
	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ (монтаж - демонтаж без материала)
V=(3*8*5)/100
	100 м2
	1,2
	
	1,2
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	52,2
	
	
	
	
	27 758,39

	
	1-100-31
	Средний разряд работы 3,1
	чел.-ч
	43,5
	
	52,2
	
	
	531,77
	
	27 758,39

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	47,88

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,084
	
	
	
	
	49,67

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,07
	
	0,084
	
	
	569,98
	
	47,88

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,07
	
	0,084
	
	
	591,34
	
	49,67

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 330,29

	
	[01.7.16.02-0002]
	Леса стальные стоечные приставные хомутовые (стойки, связи, поперечины, лестницы) в комплекте с пробками (хомутами, башмаками, болтами), без щитов настила, высота лесов до 60 м
	т
	0,035
	
	0,042
	91 734,54
	1,34
	122 924,28
	
	5 162,82

	
	[11.1.03.01-0063]
	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III
	м3
	0,009
	
	0,0108
	16 496,03
	0,94
	15 506,27
	
	167,47

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	33 186,23

	2.1
	[01.7.16.02-0002]
	Леса стальные стоечные приставные хомутовые (стойки, связи, поперечины, лестницы) в комплекте с пробками (хомутами, башмаками, болтами), без щитов настила, высота лесов до 60 м
	т
	0,035
	-1
	-0,042
	91 734,54
	1,34
	122 924,28
	
	-5 162,82

	2.2
	[01.7.16.02-0002]
	Леса стальные стоечные приставные хомутовые (стойки, связи, поперечины, лестницы) в комплекте с пробками (хомутами, башмаками, болтами), без щитов настила, высота лесов до 60 м
	т
	0
	
	0
	91 734,54
	1,34
	122 924,28
	
	0

	2.3
	[11.1.03.01-0063]
	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III
	м3
	0,009
	-1
	-0,0108
	16 496,03
	0,94
	15 506,27
	
	-167,47

	2.4
	[11.1.03.01-0063]
	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III
	м3
	0
	
	0
	16 496,03
	0,94
	15 506,27
	
	0

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	27 808,06

	
	Пр/812-008.0-1; 812/пр_2020_п.25
	НР Конструкции из кирпича и блоков
	%
	110%
	0,9
	99%
	
	
	
	
	27 529,98

	
	Пр/774-008.0; 774/пр_2020_п.16
	СП Конструкции из кирпича и блоков
	%
	69%
	0,85
	58,65%
	
	
	
	
	16 309,43

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	59 746,13
	
	71 695,35

	3
	ГЭСН12-01-010-01
	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали
V=75/100
	100 м2
	0,75
	
	0,75
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кэм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	83,835
	
	
	
	
	44 025,95

	
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	97,2
	1,15
	83,835
	
	
	525,15
	
	44 025,95

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	235,5

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,253125
	
	
	
	
	187,75

	
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	0,2
	1,25
	0,1875
	
	
	1 056,54
	
	198,1

	
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6

	чел.-ч
	0,2
	1,25
	0,1875
	
	
	794,34
	
	148,94

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,07
	1,25
	0,065625
	
	
	569,98
	
	37,4

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,07
	1,25
	0,065625
	
	
	591,34
	
	38,81

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	32 635,69

	
	[01.7.15.06-0022]
	Гвозди стальные толевые, диаметр 2-3 мм, длина 20-40 мм
	кг
	4
	
	3
	72,97
	1,23
	89,75
	
	269,25

	
	[08.3.03.05-0002]
	Проволока канатная оцинкованная, диаметр 3 мм
	т
	0,012
	
	0,009
	149 930,17
	0,85
	127 440,64
	
	1 146,97

	
	[08.3.05.05-0051]
	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм
	т
	0,57
	
	0,4275
	91 285
	0,8
	73 028
	
	31 219,47

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	77 084,89

	3.1
	[08.3.05.05-0051]
	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм
	т
	0,57
	-1
	-0,4275
	91 285
	0,8
	73 028
	
	-31 219,47

	3.2
	[08.3.05.05-0051]
	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,4 мм (прим)
	т
	0,57
	
	0,4275
	91 285
	0,8
	73 028
	
	31 219,47

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	44 213,7

	
	Пр/812-012.0-1; 812/пр_2020_п.25
	НР Кровли
	%
	109%
	0,9
	98,1%
	
	
	
	
	43 373,64

	
	Пр/774-012.0; 774/пр_2020_п.16
	СП Кровли
	%
	57%
	0,85
	48,45%
	
	
	
	
	21 421,54

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	189 173,43
	
	141 880,07

	4
	ГЭСНр58-01-003-01
	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.
V=20/100
	100 м
	0,2
	
	0,2
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,82
	
	
	
	
	875,46

	
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	9,1
	
	1,82
	
	
	481,02
	
	875,46

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,24

	
	[91.06.03-060]
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	0,12
	
	0,024
	6,62
	1,53
	10,13
	
	0,24

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	875,7

	4.1
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	0,12
	
	0,024
	
	
	0
	
	0

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	875,46

	
	Пр/812-092.0-1
	НР Крыши, кровли при ремонте
	%
	90%
	
	90%
	
	
	
	
	787,91

	
	Пр/774-092.0
	СП Крыши, кровли при ремонте
	%
	46%
	
	46%
	
	
	
	
	402,71

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	10 331,6
	
	2 066,32

	5
	ГЭСН12-01-010-01
	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (монтаж бу конек)
V=(20*0,4)/100
	100 м2
	0,08
	
	0,08
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кэм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	8,9424
	
	
	
	
	4 696,1

	
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	97,2
	1,15
	8,9424
	
	
	525,15
	
	4 696,1

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	25,12

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,027
	
	
	
	
	20,03

	
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	0,2
	1,25
	0,02
	
	
	1 056,54
	
	21,13

	
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6

	чел.-ч
	0,2
	1,25
	0,02
	
	
	794,34
	
	15,89

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,07
	1,25
	0,007
	
	
	569,98
	
	3,99

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,07
	1,25
	0,007
	
	
	591,34
	
	4,14

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 481,14

	
	[01.7.15.06-0022]
	Гвозди стальные толевые, диаметр 2-3 мм, длина 20-40 мм
	кг
	4
	
	0,32
	72,97
	1,23
	89,75
	
	28,72

	
	[08.3.03.05-0002]
	Проволока канатная оцинкованная, диаметр 3 мм
	т
	0,012
	
	0,00096
	149 930,17
	0,85
	127 440,64
	
	122,34

	
	[08.3.05.05-0051]
	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм
	т
	0,57
	
	0,0456
	91 285
	0,8
	73 028
	
	3 330,08

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	8 222,39

	5.1
	[08.3.05.05-0051]
	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм
	т
	0,57
	-1
	-0,0456
	91 285
	0,8
	73 028
	
	-3 330,08

	5.2
	[08.3.05.05-0051]
	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм
	т
	0
	
	0
	91 285
	0,8
	73 028
	
	0

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 716,13

	
	Пр/812-012.0-1; 812/пр_2020_п.25
	НР Кровли
	%
	109%
	0,9
	98,1%
	
	
	
	
	4 626,52

	
	Пр/774-012.0; 774/пр_2020_п.16
	СП Кровли
	%
	57%
	0,85
	48,45%
	
	
	
	
	2 284,96

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	147 547,38
	
	11 803,79

	
	
	Итого прямые затраты по разделу 1. <Раздел>
	
	
	127 172,88

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   оплата труда (ОТ)
	
	
	82 907,58

	
	
	   эксплуатация машин и механизмов
	
	
	318,32

	
	
	   оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	267,38

	
	
	   материальные ресурсы
	
	
	43 679,6

	
	
	   перевозка
	
	
	0

	
	
	Итого ФОТ (справочно)
	
	
	83 174,96

	
	
	Итого накладные расходы
	
	
	81 824,04

	
	
	Итого сметная прибыль
	
	
	43 680,52

	
	
	Итого оборудование
	
	
	0

	
	
	Итого прочие затраты
	
	
	0

	
	
	Итого по разделу 1. <Раздел>
	
	
	252 677,44

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   справочно
	

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	157,2374

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	0,380925

	

	
	
	ИТОГИ ПО СМЕТЕ
	

	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО строительные работы
	
	
	252 677,44

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   Всего прямые затраты
	
	
	127 172,88

	
	
	      в том числе
	

	
	
	      оплата труда (ОТ)
	
	
	82 907,58

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов
	
	
	318,32

	
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	267,38

	
	
	      материальные ресурсы
	
	
	43 679,6

	
	
	   Всего ФОТ (справочно)
	
	
	83 174,96

	
	
	   Всего накладные расходы
	
	
	81 824,04

	
	
	   Всего сметная прибыль
	
	
	43 680,52

	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО по смете
	
	
	252 677,44

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   Всего прямые затраты
	
	
	127 172,88

	
	
	      в том числе
	

	
	
	      оплата труда (ОТ)
	
	
	82 907,58

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов
	
	
	318,32

	
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	267,38

	
	
	      материальные ресурсы
	
	
	43 679,6

	
	
	      перевозка
	
	
	0

	
	
	   Всего ФОТ (справочно)
	
	
	83 174,96

	
	
	   Всего накладные расходы
	
	
	81 824,04

	
	
	   Всего сметная прибыль
	
	
	43 680,52

	
	
	   Всего оборудование
	
	
	0

	
	
	   Всего прочие затраты
	
	
	0

	
	
	
	

	
	
	Справочно
	

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	157,2374

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	0,380925

	
	
	Компенсация НДС от материалов и оборудования
	((43 679,6+0)*22%) = 9 609,51
	22%
	9 609,51

	
	
	Итого
	
	
	262 286,95

	

	Составил:
	 
	

	
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
	

	Проверил:
	 
	

	
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
	

	



