Приложение №2
к муниципальному Контракту
№___________ от «__» __________ . 2026г.

	Наименование программного продукта
	SmetaWIZARD

	Наименование редакции сметных нормативов
	Приказ Минстроя России от 30 декабря 2021 года № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр

	Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам
	Приказ Минстроя России от 18.05.2022 № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26.08.2022 № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26.10.2022 № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27.12.2022 № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10.02.2023 № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 № 335/пр, Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр, Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр, Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 № 323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 № 524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 № 747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 № 69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 № 299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 № 490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 № 696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 № 91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 № 301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 № 435/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 № 30/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2026 № 42/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр

	Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр
	Письмо Минстроя России от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09

	Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
	Постановление Правительства Ленинградской области  от 06.04.2026 № 275

	Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
	ФГИС ЦС, конъюнктурный анализ

	Наименование субъекта Российской Федерации
	Ленинградская область

	Наименование зоны субъекта Российской Федерации
	

	Ленинградская обл. г. Кингисепп 

	(наименование стройки)

	[bookmark: _GoBack]г. Кингисепп ул. Клубная 

	(наименование объекта капитального строительства)

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
	ЛС-1
	

	Установка искусственных дорожных неровностей на ул. Клубная мкр. Лесобиржа г. Кингисепп 

	(наименование работ и затрат)

	Составлен
	ресурсно-индексным
	методом

	Основание
	Д.В.

	
	(проектная и (или) иная техническая документация)

	Составлен в текущем уровне цен
	2 квартал 2026 г.
	

	Сметная стоимость
	233,44
	тыс. руб.
	Средства на оплату труда рабочих
	30,17
	тыс. руб.

	   в том числе:
	
	
	Средства на оплату труда машинистов
	6,83
	тыс. руб.

	   строительных работ
	233,44
	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда рабочих
	52,508
	чел.-ч

	   монтажных работ
	0
	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда машинистов
	11,45344
	чел.-ч

	   оборудования
	0
	тыс. руб.
	
	
	

	   прочих затрат
	0
	тыс. руб.
	
	
	

	

	№ п.п.
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	Раздел 1. <Раздел>

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	ГЭСН27-09-020-01
	Монтаж искусственной дорожной неровности (ИДН)
	м2
	3,5
	
	3,5
	
	
	
	
	

	
	2022-15-ГЭСН-ПР-27-03-3.1-000
	Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой (Кэм=1,2; Кзт=1,2; Кзтм=1,2)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	39,438
	
	
	
	
	23 321,27

	
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч
	9,39
	1,2
	39,438
	
	
	591,34
	
	23 321,27

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 245,29

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	10,836
	
	
	
	
	6 407,76

	
	[91.13.01-032]
	Машины дорожной службы (машина дорожного мастера), мощность двигателя 80 кВт (109 л.с.)
	маш.-ч
	0,16
	1,2
	0,672
	865,46
	1,37
	1 185,68
	
	796,78

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч
	0,16
	1,2
	0,672
	
	
	591,34
	
	397,38

	
	91.17.04-544
	Генераторы бензиновые портативные, мощность до 6 кВт
	маш.-ч
	1,97
	1,2
	8,274
	
	
	203,31
	
	1 682,19

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч
	1,97
	1,2
	8,274
	
	
	591,34
	
	4 892,75

	
	91.18.01-007
	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин
	маш.-ч
	0,45
	1,2
	1,89
	
	
	405,46
	
	766,32

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч
	0,45
	1,2
	1,89
	
	
	591,34
	
	1 117,63

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	761,3

	
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	1,2972
	
	4,5402
	
	
	9,73
	
	44,18

	
	[01.7.15.02-0022]
	Болты анкерные с гайкой стальные фрикционные расклинивающиеся, с наружной резьбой М8, диаметр 10 мм, длина 120 мм
	100 шт
	0,25
	
	0,875
	751,89
	1,09
	819,56
	
	717,12

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	33 735,62

	1.1
	01.5.03.07
	Неровность искусственная дорожная сборно-разборная волнообразная, элемент основной со светоотражающимися элементами, размеры 500х500 мм
	шт
	3,75
	
	13,125
	
	
	0
	
	0

	1.2
	01.5.03.07
	Неровность искусственная дорожная сборно-разборная волнообразная, элемент краевой, размеры 250х500 мм
	шт
	0,625
	
	2,1875
	
	
	0
	
	0

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	29 729,03

	
	Пр/812-021.0-1
	НР Автомобильные дороги
	%
	147%
	
	147%
	
	
	
	
	43 701,67

	
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134%
	
	134%
	
	
	
	
	39 836,9

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	33 506,91
	
	117 274,19

	2
	[01.5.03.07-0005]
	Неровность искусственная дорожная сборно-разборная волнообразная, резиновая, элемент основной со светоотражающимися элементами, максимальная скорость движения 30 км/ч (А2), размеры 500х500 мм, высота гребня 50-60 мм
	шт
	14
	
	14
	936,29
	1,58
	1 479,34
	
	20 710,76

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	20 710,76

	3
	[01.5.03.07-0002]
	Неровность искусственная дорожная сборно-разборная волнообразная, резиновая, элемент краевой, максимальная скорость движения 30 км/ч (А2), размеры 250х500 мм, высота гребня 50-60 мм
	шт
	4
	
	4
	441,96
	1,58
	698,3
	
	2 793,2

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 793,2

	4
	ГЭСН27-09-008-01
	Установка дорожных знаков бесфундаментных: на металлических стойкахV=4/100
	100 шт
	0,04
	
	0,04
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	12,8
	
	
	
	
	6 721,92

	
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	320
	
	12,8
	
	
	525,15
	
	6 721,92

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	747,55

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,5812
	
	
	
	
	394,86

	
	[91.04.01-033]
	Машины бурильно-крановые на базе трактора на гусеничном ходу мощностью 93 кВт (126 л.с.), глубина бурения до 5 м, диаметр скважин до 800 мм
	маш.-ч
	11
	
	0,44
	998,38
	1,37
	1 367,78
	
	601,82

	
	4-100-050
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5
	чел.-ч
	11
	
	0,44
	
	
	679,6
	
	299,02

	
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	1,52
	
	0,0608
	
	
	1 643,14
	
	99,9

	
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6
	чел.-ч
	1,52
	
	0,0608
	
	
	794,34
	
	48,3

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	2,01
	
	0,0804
	
	
	569,98
	
	45,83

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч
	2,01
	
	0,0804
	
	
	591,34
	
	47,54

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	439,45

	
	[01.7.15.02-0082]
	Болты стальные с шестигранной головкой, диаметр резьбы М8 (М10, М12, М14), длина 16-160 мм
	т
	0,048
	
	0,00192
	106 965,2
	1,09
	116 592,07
	
	223,86

	
	[14.4.01.08-0001]
	Грунтовка В-КФ-093
	т
	0,01935
	
	0,000774
	170 358,45
	1,29
	219 762,4
	
	170,1

	
	[14.4.04.08-0001]
	Эмаль ПФ-115
	т
	0,00562
	
	0,0002248
	80 322,25
	1,25
	100 402,81
	
	22,57

	
	[14.5.09.07-0031]
	Растворитель Р-4А
	т
	0,00338
	
	0,0001352
	105 971,44
	1,6
	169 554,3
	
	22,92

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	8 303,78

	4.1
	01.5.03.03
	Знаки дорожные
	шт
	100
	
	4
	
	
	0
	
	0

	4.2
	01.5.03.05
	Стойки для дорожных знаков
	шт
	100
	
	4
	
	
	0
	
	0

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	7 116,78

	
	Пр/812-021.0-1
	НР Автомобильные дороги
	%
	147%
	
	147%
	
	
	
	
	10 461,67

	
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134%
	
	134%
	
	
	
	
	9 536,49

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	707 548,5
	
	28 301,94

	5
	[01.5.03.05-0338]
	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, оцинкованная, диаметр 76 мм, толщина стенки 3 мм, длина 4000 мм
	шт
	4
	
	4
	3 350,51
	1,11
	3 719,07
	
	14 876,28

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	14 876,28

	6
	[01.5.03.03-0041]
	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа А, размеры 900х600 мм, тип 5.16-5.18, 5.21, 5.22, 5.27-5.34,6.2.1
	шт
	4
	
	4
	1 277,98
	1,11
	1 418,56
	
	5 674,24

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 674,24

	7
	ГЭСН06-01-001-01
	Устройство бетонной подготовкиV=0,2/100
	100 м3
	0,002
	
	0,002
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,27
	
	
	
	
	129,88

	
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	135
	
	0,27
	
	
	481,02
	
	129,88

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	38,37

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,03624
	
	
	
	
	28,74

	
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	18
	
	0,036
	
	
	1 056,54
	
	38,04

	
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6
	чел.-ч
	18
	
	0,036
	
	
	794,34
	
	28,6

	
	[91.07.04-002]
	Вибраторы поверхностные
	маш.-ч
	5,93
	
	0,01186
	8,54
	1,83
	15,63
	
	0,19

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,12
	
	0,00024
	
	
	569,98
	
	0,14

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч
	0,12
	
	0,00024
	
	
	591,34
	
	0,14

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	6,84

	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3
	1,75
	
	0,0035
	35,71
	0,82
	29,28
	
	0,1

	
	[01.7.07.12-0024]
	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм
	м2
	250
	
	0,5
	12,83
	1,05
	13,47
	
	6,74

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	203,83

	7.1
	04.1.02.05
	Смеси бетонные тяжелого бетона
	м3
	102
	
	0,204
	
	
	0
	
	0

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	158,62

	
	Пр/812-006.0-1
	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	102%
	
	102%
	
	
	
	
	161,79

	
	Пр/774-006.0
	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	58%
	
	58%
	
	
	
	
	92

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	228 810
	
	457,62

	8
	[04.1.02.01-0007]
	Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСМ), класс В20 (М250)
	м3
	0,204
	
	0,204
	4 425,92
	1,39
	6 152,03
	
	1 255,01

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 255,01

	
	
	Итого прямые затраты по разделу 1. <Раздел>
	
	
	87 552,72

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   оплата труда (ОТ)
	
	
	30 173,07

	
	
	   эксплуатация машин и механизмов
	
	
	4 031,21

	
	
	   оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	6 831,36

	
	
	   материальные ресурсы
	
	
	46 517,08

	
	
	   перевозка
	
	
	0

	
	
	Итого ФОТ (справочно)
	
	
	37 004,43

	
	
	Итого накладные расходы
	
	
	54 325,13

	
	
	Итого сметная прибыль
	
	
	49 465,39

	
	
	Итого оборудование
	
	
	0

	
	
	Итого прочие затраты
	
	
	0

	
	
	Итого по разделу 1. <Раздел>
	
	
	191 343,24

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   справочно
	

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	52,508

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	11,45344

	

	
	
	ИТОГИ ПО СМЕТЕ
	

	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО строительные работы
	
	
	191 343,24

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   Всего прямые затраты
	
	
	87 552,72

	
	
	      в том числе
	

	
	
	      оплата труда (ОТ)
	
	
	30 173,07

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов
	
	
	4 031,21

	
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	6 831,36

	
	
	      материальные ресурсы
	
	
	46 517,08

	
	
	   Всего ФОТ (справочно)
	
	
	37 004,43

	
	
	   Всего накладные расходы
	
	
	54 325,13

	
	
	   Всего сметная прибыль
	
	
	49 465,39

	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО по смете
	
	
	191 343,24

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   Всего прямые затраты
	
	
	87 552,72

	
	
	      в том числе
	

	
	
	      оплата труда (ОТ)
	
	
	30 173,07

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов
	
	
	4 031,21

	
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	6 831,36

	
	
	      материальные ресурсы
	
	
	46 517,08

	
	
	      перевозка
	
	
	0

	
	
	   Всего ФОТ (справочно)
	
	
	37 004,43

	
	
	   Всего накладные расходы
	
	
	54 325,13

	
	
	   Всего сметная прибыль
	
	
	49 465,39

	
	
	   Всего оборудование
	
	
	0

	
	
	   Всего прочие затраты
	
	
	0

	
	
	Итого
	
	
	191 343,24

	
	
	НДС
	(191 343,24*22%) = 42 095,51
	22%
	42 095,51

	
	
	Итого
	
	
	233 438,75

	
	
	
	

	
	
	Справочно
	

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	52,508

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	11,45344

	

	Составил:
	 
	

	
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
	

	Проверил:
	 
	

	
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
	

	



