	
	


ПРОЕКТ КОНТРАКТА

КОНТРАКТ № ____

ИКЗ: 263470201229047020100100050000000244
г. Волхов                                                                                                        «____» ______ 202_ г.
Муниципальное казенное учреждение «Транспортно-хозяйственная эксплуатационная служба», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Малышева Олега Александровича,  действующего на основании Устава, с одной стороны, и ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​___________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ​​​​​​​​​​​​___________,  действующего на основании _____________, с другой стороны, совместно именуемые далее  «Стороны», в соответствии с подпунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от 31.07.2020) "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд" заключили настоящий  Муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем: 
1. Предмет контракта.

1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по  Капитальному ремонту  нежилого здания в части замены  главного распределительного щита в здании  по адресу:  РФ, Ленинградская область, муниципальный район Волховский, городское поселение Волховское, город Волхов, улица Пирогова, дом 4,  (далее - Работы), а Заказчик обязуется принять и оплатить надлежащим образом выполненные работы в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом. 
1.2. Работы выполняются в соответствии с Описанием объекта закупки (Приложение № 1 к Контракту), требованиями законодательства Российской Федерации, установленными для данного вида работ, а также условиями настоящего Контракта.

1.3. Заказчик должен передать строительную площадку Подрядчику по Акту приема-передачи строительной площадки (Приложение № 2 к описанию объекта закупки), а Подрядчик обязан принять строительную площадку.
1.4. Качество выполненных Работ должно соответствовать установленным в Российской Федерации государственным стандартам и требованиям.  Срок гарантии на выполненные Подрядчиком Работы  -  5 лет со дня подписания Акта выполненных работ.  

2. Цена контракта и порядок расчетов.

2.1. Источником финансирования является Бюджет Волховского муниципального района Ленинградской области на 2026 год.
2.2. Цена контракта составляет ___  (___) рублей __ копеек. Настоящая цена включает в себя все расходы Подрядчика по выполнению условий Контракта, в том числе и включает в себя стоимость работ, материалов, прибыль Подрядчика, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и иных расходов Подрядчика, связанных с выполнением обязательств по договору, НДС не облагается.
2.3. Цена Контракта является твердой и не может изменяться, за исключением случаев, установленных законом. 

2.4. Расчеты за выполненные Работы производятся Заказчиком на расчетный счет Подрядчика  на основании:

- счёта на оплату;

- акт о приемке выполненных работ (по форме, установленной Приложением №3 к описанию объекта закупки);
- акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2);

- справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3);

- комплект исполнительной документации по Объекту на выполненные объемы работ.
При отсутствии замечаний к качеству выполненных Работ оплата производится течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания акта о приёмке выполненных работ. При наличии замечаний к качеству выполненных Работ оплата производится после их устранения.

2.5.  Обязательства по оплате выполненных Работ считается дата списания денежных сумм с расчетного счета Муниципального заказчика в адрес Поставщика.

2.6. Авансирование Работ Контрактом не предусмотрено.

3. Сроки и порядок выполнения работ.

3.1. Выполнение Работ должно соответствовать требованиям, установленным нормативными правовыми актами, сертификатами, стандартами, технической и другой документацией, а также требованиям, предъявляемым к качеству выполненных Работ Заказчиком.

3.2.  Сроки выполнения Работ: с момента заключения контракта в течение 5 (пяти) календарных дней. 
3.3.  Место выполнения Работ: РФ, Ленинградская область, Волховский район, г. Волхов, ул. Пирогова, д.4.
3.4. Стоимость расходных материалов, необходимых для выполнения Работ, входит в общую стоимость контракта.

3.5. Моментом выполнения Работы считается дата подписания уполномоченными представителями Сторон Акта выполненных работ.

3.6.  Экспертиза результатов, предусмотренных настоящим контрактом, проводится заказчиком своими силами, без привлечения экспертов (экспертных организаций) путем подписания Акта выполненных работ.

3.7. В случае мотивированного отказа Заказчика от подписания Акта выполненных работ. Сторонами оформляется Акт технического состояния с перечнем необходимых доработок и сроков их устранения за счёт Подрядчика.

3.8. В том случае, если будут замечания к объёму и качеству выполненных Работ, Заказчик обязан известить об этом Подрядчика, а Подрядчик обязан их устранить в согласованный с Заказчиком срок, но не более 2-х (двух) рабочих дней. 

3.. Качество выполненных Работ должно соответствовать установленным в Российской Федерации государственным стандартам и требованиям. Срок гарантии на выполненные Подрядчиком Работы  -  не менее 5 лет с момента подписания Акта приемки выполненных работ. 

4. Обязанности сторон.

4.1. Заказчик обязан: 

4.1.1. После подписания Контракта предоставить Подрядчику всю информацию, необходимую для выполнения Работ.

4.1.2. Выделить ответственное лицо для связи с Подрядчиком. 

4.1.3. По выполнении Работы принять результаты, подписать представленные Подрядчиком Акты выполненных работ или принять решение о необходимости устранения имеющихся дефектов и недостатков.

4.1.4. Оплатить Работы в установленном Контрактом порядке, форме и размере. 

4.2. Подрядчик обязан:

4.2.1. Обеспечить выполнение Работ в строгом соответствии с требованиями государственных стандартов, технических условий, санитарных норм и правил. Работы должны оказываться в соответствии с условиями настоящего Договора и Сметным расчетом стоимости (приложение №1 к Контракту) качественно и в оговоренные сроки.

4.2.2. Осуществить доработки и внести коррективы согласно замечаниям Заказчика, устранить самостоятельно и за свой счет выявленные дефекты и недостатки в установленные Контрактом сроки.

4.2.3. По выполнении Работы составить и представить для подписания Заказчику Акты выполненных работ.

4.2.5. Уведомить Заказчика о выполнении Работы, проинструктировать представителей Заказчика по вопросам соблюдения правил эксплуатации.
4.2.6. При выполнении Работ обеспечить соблюдение требований экологического законодательства РФ (включая осуществление за свой счет в установленном порядке утилизации заменяемых аккумуляторных батарей, масел и иных расходных материалов), а также норм противопожарной безопасности, техники безопасности, санитарные нормы и правила. При выполнении Работ произвести утилизацию расходных материалов, бывших в употреблении.

4.2.7. Предоставить гарантийные обязательства на выполненные Работы -  не менее 5 лет. Гарантийный срок исчисляется со дня подписания Сторонами Акта выполненных работ.

5. Ответственность сторон.

5.1. Стороны несут ответственность друг перед другом за неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых по настоящему Контракту на себя обязательств в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, Подрядчиком) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, Подрядчика) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

5.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, Подрядчиком) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5.4. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

5.5. В случае если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафа, чем порядок, предусмотренный настоящим Контрактом, размер такого штрафа и порядок его начисления устанавливается в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, Подрядчиком) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, Подрядчиком), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

5.7. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, Подрядчик) вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

5.8. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, Подрядчиком) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.9. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.10. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

5.11. В случае просрочки и/или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, Подрядчиком) обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчик вправе произвести оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

6. Форс-мажор

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием действия непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Контракта и подтверждены документами компетентных органов.

6.2. Если одна из Сторон не в состоянии выполнить полностью или частично свои обязательства по Контракту вследствие наступления события или обстоятельства непреодолимой силы, то эта сторона обязана в срок до 10 (десяти) календарных дней уведомить другие стороны о наступлении такового события или обстоятельства с указанием обязательств по Контракту, выполнение которых невозможно или будет приостановлено с последующим представлением документов компетентных органов, подтверждающих действие обстоятельств непреодолимой силы.
7. Прочие условия

7.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему муниципальному контракту или в связи с ним, разрешаются путем переговоров и обмена письмами.

7.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров и обмена письмами, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

7.3. В случае изменения реквизитов: адреса, банковского реквизита, номера счетов, должность и фамилия, имя, отчество, руководителя, подписавшего Контракт, Стороны обязаны извещать друг друга об их изменении не позднее 5-ти дней с момента их изменений.

7.4. Стороны договорились, что в процессе исполнения условий настоящего Контракта будут осуществлять постоянную связь посредством обмена корреспонденцией, которая может направляться с использованием средств:

а) факсимильной связи с обязательным подтверждением получения в тот же день путем возврата копии запроса с пометкой «получено» и указанием даты получения и подписью лица, принявшего запрос (подписи уполномоченных представителей сторон в такой переписке имеют силу собственноручных);

б) по электронной почте с обязательным подтверждением получения в тот же день путем ответа на электронное сообщение (с приложением копии запроса) с пометкой «получено» и указанием даты получения. Автоматическое уведомление программными средствами о получении электронного сообщения по электронной почте, полученное любой из Сторон, считается аналогом такого подтверждения;

в) путем передачи нарочно уведомления одной Стороной другой, либо путем отправки уведомления заказным письмом, с объявленной ценностью с описью вложения, по адресу указанному в настоящем Контракте.

7.5. Сообщения направляются по следующим телефонам и электронным адресам:

а) в адрес Заказчика по тел./факсу +7(81363) 78-442 и/или по адресу электронной почты mku_thes@mail.ru; 

б) в адрес Поставщика по тел./факсу __ и/или по адресу электронной почты: __
Все уведомления и сообщения, отправленные Сторонами друг другу по вышеуказанным адресам электронной почты и/или по телефонным номерам, признаются Сторонами официальной перепиской в рамках настоящего Контракта.

7.6. Датой передачи соответствующего сообщения считается день отправления факсимильного сообщения или сообщения электронной почты.

7.7. Ответственность за получение сообщений и уведомлений вышеуказанным способом лежит на получающей Стороне. Сторона, направившая сообщение, не несет ответственности за задержку доставки сообщения, если такая задержка явилась результатом неисправности систем связи, действия/бездействия провайдеров или действия непреодолимой силы.

7.8. Изменения существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих  случаях:

а) в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом муниципальный заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) количества Товара предусмотренных контрактом.
8. Срок действия контракта, условия его расторжения.
8.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует по 31.12.2026 года.
8.2. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством и п. 8-25 ст. 95 Закона № 44-ФЗ.

9. Приложения к контракту.

К Контракту прилагаются и являются его неотъемлемыми частями:
- Сметный расчет стоимости - приложение №1 к Контракту.
	 


10. Адреса, банковские реквизиты, подписи Сторон

	ЗАКАЗЧИК: 

Муниципальное казенное учреждение «Транспортно-хозяйственная эксплуатационная служба»,
	Подрядчик:


	Адрес местонахождения: 187400, Ленинградская область, г. Волхов, ул. Пирогова, д.4 
	

	ИНН 4702012290
	

	КПП 470201001
	

	ОГРН 1084702000690

Наименование банка: ОКЦ №1 Северо-Западного ГУ Банка России //УФК по Ленинградской области, г. Санкт-Петербург

Расчетный счет:  03100643000000014500

Счет банка получателя: 40102810745370000098

БИК:  044030098

ОКОПФ: 75404

ОКВЭД 70.22

Адрес электронной почты: mku_thes@mail.ru
Телефон:  +7 (813-63)-  78442, 78-771
	 

	Муниципальный заказчик:

Директор  

Муниципального казенного учреждения «Транспортно-хозяйственная эксплуатационная служба»

__________________/О.А. Малышев 

Электронная подпись 
	Подрядчик: 

_______________/ 

Электронная подпись


Приложение № 1 к Контракту 

№_________________

от «___» ______20__г. 

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ:

Капитальный ремонт  нежилого здания в части замены  главного распределительного щита в здании  по адресу:  РФ, Ленинградская область, муниципальный район Волховский, городское поселение Волховское, город Волхов, улица Пирогова, дом 4.

1. Предмет контракта: Капитальный ремонт  нежилого здания в части замены  главного распределительного щита в здании  по адресу:  РФ, Ленинградская область, муниципальный район Волховский, городское поселение Волховское, город Волхов, улица Пирогова, дом 4.

2.Объем выполняемых работ: согласно ведомости объемов работ (Приложение№1 к описанию объекта закупки).

3. Условия выполнения работ: работы должны быть выполнены в соответствии с настоящим описанием объекта закупки, сметной документацией (Приложение № 3 к обоснованию начальной (максимальной) цены контракта)  и другие предъявляемые к ним требования, с надлежащим качеством.

Заказчик должен передать Объект Подрядчику по Акту приёма - передачи объекта в работу (Приложение № 2 к описанию объекта закупки), а Подрядчик обязан принять объект в порядке, установленном в контракте. Срок передачи объекта в работу входит в срок выполнения работ по контракту, указанный в п. 3 описания объекта закупки.
Подрядчик в период выполнения работ на объекте обязан обеспечить соблюдение правил и требований охраны труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды в соответствии с действующим законодательством. Работы выполняются оборудованием Подрядчика, доставка оборудования, рабочих - транспортом Подрядчика, за счет Подрядчика.

Подрядчик обязан предусмотреть возможность выбора Заказчиком цветовой гаммы отделочных материалов.

4. Общие требования к выполняемым работам:

Подрядчик обязан исполнять требования миграционного и трудового законодательства Российской Федерации. 

При производстве работ выполнять следующие обязательные требования:

- обеспечить с первого дня выполнения работ на объекте ведение общего журнала работ;

- производить складирование материалов и оборудования только в пределах зоны производства работ или по согласованию с Заказчиком;

- вывозить строительные отходы на специально отведенные места в соответствии с нормами действующего законодательства по обращению со строительными отходами;

- не допускать загрязнения прилегающей к зоне производства работ территории.

Подрядчик обязан производить уборку места выполнения работ и прилегающей территории в конце каждой смены и по окончании работ, а по завершении работ в полном объеме обеспечить окончательную уборку от последствий реализуемых работ: остатков материалов, строительного мусора, пыли и отходов.

В случае повреждения имущества, принадлежащего Заказчику, третьим лицам, Подрядчик устраняет нанесенный ущерб за свой счёт.

Подрядчик назначает ответственного производителя работ, ежедневное присутствие которого на объекте строго обязательно. Подрядчик должен предоставить Заказчику приказ о назначении представителя Подрядчика, ответственного за работы на объекте и контактные данные указанного лица. Подрядчик должен обеспечивать на объекте наличие достаточного количества инженерного состава, технического персонала и рабочих требуемых специальностей.

Подрядчик обязан обеспечить выполнение требований Заказчика по соблюдению производственной санитарии, не допускать нарушений общественного порядка и иных действий, вызывающих неудобства для граждан и/или имущества граждан или других лиц в результате загрязнения, шума или других причин, являющихся следствием применяемых Подрядчиком методов проведения работ. Подрядчик обязан обеспечить изоляцию всех шумопроизводящих работ в рабочее время. Применение инструментов и оборудования ударного действия допускается с 18-00 часов до 08 часов.

Очерёдность проведения работ должна учитываться в соответствии со спецификой работы Объекта. 

Заказчик не обязан предоставлять Подрядчику бытовые помещения для рабочих, на своей территории.

5. Требования к качеству и безопасности выполняемых работ и используемых материалов: 

Подрядчик должен обеспечить качественное выполнение работ в соответствии с требованиями настоящего описания объекта закупки, нормативными документами, действующими в отношении данного вида работ на территории Российской Федерации. 

Подрядчик обязан применять при выполнении работ сертифицированные материалы, конструкции, оборудование. Все материалы, конструкции и оборудование должны соответствовать государственным стандартам и нормам и иметь соответствующие сертификаты и паспорта, которые должны предоставляться Заказчику до выполнения работ.

Качество и безопасность выполненных работ, материалов (комплектующих и оборудования), используемых при выполнении работ, должно соответствовать требованиям строительных норм и правил (СНиП, ГОСТ, СанПиН) и других действующих нормативных документов, в том числе: 

- Гражданский кодекс Российской Федерации (части I, II, III, IV);

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- «СП 48.13330.2019. Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004»;

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

-Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства»;

- Приказ Минстроя РФ от 16.05.2023 № 344/пр «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства»;

- СП 73.13330.2016 Свод правил. Внутренние санитарно-технические системы зданий. СНиП 3.05.01-85;

-СП 76.13330.2016. Свод правил. Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85;

-СП 256.1325800.2016. Свод правил. Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа;

-ПУЭ Правила устройства электроустановок, изд.7, утверждены Приказом Минэнерго России от 08.07.2002 № 204;

- Распоряжение Правительства Ленинградской области от 25.04.2007 № 158-Р «О мерах по обеспечению экологической безопасности на территории Ленинградской области при транспортировании и размещении отходов производства и потребления»;

- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Используемые при производстве работ товары (материалы, комплектующие и оборудование) должны соответствовать государственным стандартам и техническим условиям. Материалы, комплектующие и (или) оборудование, которые предполагается использовать при выполнении работ, должны быть новыми (товаром, который не был в употреблении, не подвергался ремонту, в том числе восстановлению, замене составных частей, восстановлению потребительских свойств), в исправном состоянии, без повреждений, не иметь дефектов, связанных с качеством его изготовления, либо с качеством используемых при его изготовлении материалов, отвечать требованиям пожарной безопасности и экологии, свободным от прав третьих лиц и не являться предметом залога, ареста или иного обременения.

Используемые материалы должны иметь технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество строительных товаров и иных товаров; сертификаты соответствия и/или декларации о соответствии на строительные товары и иные товары, для которых предусмотрена обязательная сертификация и/или подтверждение соответствия которых осуществляется в форме принятия декларации о соответствии.

Перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации, а также перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии, установлен постановлением Правительства РФ от 23.12.2021 № 2425 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. № 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».

В случае, если описание объекта закупки и приложения к нему содержат указание на товарный знак, знак обслуживания, фирменное наименование, патент, полезную модель, промышленный образец, наименование места происхождения товара или наименование производителя, Подрядчик вправе использовать эквивалентные материалы и оборудование, которые по своим техническим и функциональным характеристикам (потребительским свойствам) являются аналогичными указанным в описании объекта закупки и приложениях к нему материалам и оборудованию либо обладают улучшенными характеристиками. Применение Подрядчиком материалов и оборудования с характеристиками, отличными от описания объекта закупки и приложений к нему не должно ухудшать качество ремонтируемого объекта, а также должно обеспечивать требования в соответствии с описанием объекта закупки и приложениями к нему.

6. Требования техники безопасности и охраны окружающей среды:

Подрядчик принимает на себя всю полноту ответственности за соблюдение его персоналом правил техники безопасности, охраны труда, пожарной и экологической безопасности, в соответствии с положениями СНиП, административно-правовых актов. 

Все работы должны выполняться в строгом соответствии с требованиями техники безопасности и охраны окружающей среды, установленными ГОСТами, СНиПами и иными документами, в том числе:

Экологическая безопасность должна обеспечиваться соблюдением установленных требований охраны окружающей среды согласно действующим нормативным документам. 

Ответственность за соблюдением норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности на объекте при выполнении работ возлагается на Подрядчика.

В случае если описание объекта закупки и приложения к нему на дату размещения сведений о закупке, содержат указания, ссылки на нормативные документы, ГОСТы, СНиПы, Своды правил и т.д., впоследствии признанными недействующими, утратившими силу, Подрядчику в процессе производства работ следует применять актуализированные нормативно-правовые документы, в том числе введенные взамен утративших силу.

7. Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества работы:
7.1. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в течение гарантийного срока, который составляет 5 (пять) лет. Гарантийный срок на результат работ устанавливается со дня приемки Заказчиком результата работ (дня подписания Заказчиком документа о приемке), а в случае досрочного расторжения контракта - со дня, с которого контракт в соответствии с законодательством Российской Федерации считается расторгнутым.

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, производимые Подрядчиком на объекте, а также на используемые материалы и оборудование. В случае обнаружения несоответствий (недостатков, нарушений) в выполненных и принятых Заказчиком работах в течение гарантийного срока Подрядчик обязан устранить несоответствия (недостатки, нарушения) за свой счет и в срок, установленный Заказчиком.

7.2. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого результат работ не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов) результата работ, допущенных Подрядчиком.

7.3. Риски случайной гибели или случайного повреждения объекта на период устранения недостатков или дефектов возлагаются на Подрядчика. 

7.4. Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при приемке, в течение всего гарантийного срока. 

8. Требования к результатам работ:

Результатом работ является законченный (выполненный в полном объеме согласно ведомости объема работ и с надлежащим качеством) вышеуказанный объем работ, в комплекте с необходимой для данного вида работ исполнительной документацией, оформленной в соответствии с требованиями действующего законодательства. Форма общего  журнала работ, в  котором ведется учет выполненных работ  в соответствии с приказом  Минстроя РФ от 02.12.2022 N 1026/ПР;  исполнительная документация в соответствии с  приказом Минстроя РФ от 16.05.2023 N 344/ПР.

При сдаче выполненных работ Подрядчик передает Заказчику документы, подтверждающие соответствие строительных товаров и иных товаров, используемых при выполнении работ по контракту: технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество строительных товаров и иных товаров; сертификаты соответствия и/или декларации о соответствии на строительные товары и иные товары, для которых предусмотрена обязательная сертификация и/или подтверждение соответствия которых осуществляется в форме принятия декларации о соответствии, акты освидетельствования скрытых работ в установленном порядке.

Приложение № 1 - Ведомость объемов работ (отдельный файл);

Приложение № 2 – Акт приема-передачи объекта в работу (форма);

Приложение № 3 – Акт о приемке выполненных работ (форма)
	Муниципальный заказчик:

Директор  

__________________/О.А. Малышев 

Электронная подпись 
	Подрядчик: 

_______________/ 

Электронная подпись


Приложение № 1
к описанию объекта закупки

	ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ  

	Капитальный ремонт  нежилого здания в части замены  главного распределительного щита в здании  по адресу:  РФ, Ленинградская область, муниципальный район Волховский, городское поселение Волховское, город Волхов, улица Пирогова, дом 4.

	
	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. Монтажные работы

	1
	Отсоединение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2
	шт
	37
	 

	2
	Демонтаж: электросчетчиков
	шт
	1
	 

	3
	Демонтаж трансформатора тока напряжением: до 10 кВ 
	шт
	1
	 

	4
	Демонтаж щита заводского изготовления однорядный или двухрядный: шкафного исполнения, глубина до 600 мм
	м
	1,8
	 

	5
	Щит заводского изготовления однорядный или двухрядный: шкафного исполнения, глубина до 600 мм
	м
	0,8
	 

	 
	Корпус металлический ЩМП-СТД-1500х800х280-IP41-УХЛ3 типоисполнение СТАНДАРТ 367441 КЭАЗ
	шт
	1
	 

	6
	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании,: трехполюсный на ток до 400 А
	шт
	1
	 

	 
	Выключатель-разъединитель ВР32-37-В71250-400А-УХЛ3-КЭАЗ
	шт
	1
	 

	7
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 400 А
	шт
	1
	 

	 
	Выключатель автоматический OptiMat D630H-TM400-УХЛ3
	шт
	1
	 

	8
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 250 А
	шт
	1
	 

	 
	Выключатель автоматический OptiMat D250L-TM250-УХЛ
	шт
	1
	 

	9
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А
	шт
	4
	 

	 
	Выключатель автоматический, трехполюсный, на ток 100 А
	шт
	4
	 

	10
	Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ 
	шт
	1
	 

	11
	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные
	шт
	1
	 

	12
	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм
	шт
	1
	 

	 
	Щит с монтажной панелью ЩМП-600х400х210 (ЩМП-09) IP31 mb22-09 EKF
	шт
	1
	 

	13
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 250 А
	шт
	1
	 

	 
	Автоматический выключатель КЭАЗ ВА57Ф35-340010-160А-1600-400AC-УХЛ3
	шт
	1
	 

	14
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А
	шт
	6
	 

	 
	Выключатель автоматический 3P, 63 А, 4,5 кА, характеристика C
	шт
	6
	 

	15
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А
	шт
	4
	 

	 
	Выключатель автоматический 1P, 16 А, 4,5 кА, характеристика C
	шт
	4
	 

	16
	Металлические конструкции
	т
	0,002
	 

	17
	Короб металлический на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам, длина: 2 м
	м
	6
	 

	 
	Короб стальной с крышкой, ширина 200 мм, длина 3000 мм
	шт
	2,06
	 

	18
	Провод в коробах, сечением: до 70 мм2
	м
	20
	 

	 
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 5х10мк-660
	м
	20,4
	 

	19
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2
	шт
	72
	 

	20
	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 240 мм2
	м
	5
	 

	 
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 5х25мк-660
	м
	5,1
	 

	21
	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 250 мм2
	м
	5
	 

	 
	Шина медная ШМТ 4х40х250 мм
	шт
	20
	 

	22
	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании,: трехполюсный на ток до 400 А
	шт
	1
	 

	 
	Рубильник ВР32-37-В31250 400А-УХЛ3
	шт
	1
	 

	23
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 150 мм2
	шт
	15
	 

	 
	Наконечники болтовые алюминиевые
	шт
	15
	 

	24
	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 120 мм2
	м
	5
	 

	 
	Провод силовой с медными жилами 1х120-660
	м
	5,1
	 

	25
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 35 мм2
	шт
	55
	 

	 
	Наконечники кабельные медные 25-10-8
	шт
	55
	 

	26
	Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ
	шт
	3
	 

	27
	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
	измерений
	20
	 


Приложение № 2

к описанию объекта закупки

ФОРМА

АКТ

ПРИЁМА - ПЕРЕДАЧИ ОБЪЕКТА В РАБОТУ

	
	
	«___» _______________202_ г.




В целях исполнения Контракта № ____ от _______202_г. мы, нижеподписавшиеся представители

Заказчика: ___________________________________________________________________________

(ФИО, должность, реквизиты документа, подтверждающего полномочия)

Подрядчика: _________________________________________________________________________

(ФИО, должность, реквизиты документа, подтверждающего полномочия)

составили настоящий акт о нижеследующем: 

Заказчик сдает, а Подрядчик принимает _____________________________________.
На момент подписания настоящего Акта:

Готовность Объекта к производству работ_______________________________
Доступ на территорию Объекта _______________________________________

Подрядчику переданы следующие документы: ___________________________

Обеспеченность фронта работ   ______________________________________

Проведено совещание с работниками учреждения с целью ознакомления их со сроками и характером работ. 

Имеются следующие замечания: __________________________________

Настоящий акт составлен в двух экземплярах по одному для каждой из Сторон и является основанием для начала производства ремонтных работ на Объекте.
Представители:

Заказчика: _____________________________/________________________

Подрядчика: _____________________________/____________________

Приложение № 3

 к описанию объекта закупки

ФОРМА

Акт о приемке выполненных работ №  ____ от ______

Исправление
 № _____ от _____

Заказчик
  _________________________________________

Подрядчик
  _______________________________________

Контракт ____________________________________________

Наименование объекта
  _____________________________

Место выполнения работ

Отчетный период с ______ по ______

В соответствии с условиями контракта от «___» ____ г. № ______ Подрядчиком выполнены комплексы (виды) работ, обеспечена поставка, разгрузка, складирование и хранение материалов, изделий, конструкций и оборудования (далее соответственно - комплексы (виды) работ, услуги, оборудование), а Заказчиком приняты указанные комплексы (виды) работ, услуги, оборудование, а также затраты:

	№ п/п
	Наименование комплексов (видов) работ, услуги, оборудования в соответствии с локальными сметными расчетами

	Единица измерения
	Количество (объем работ)
	Цена на единицу измерения без НДС, руб.*
	Цена по контракту (контрактная цена), руб.*
	Выполнено с начала выполнения работ
	Выполнено за отчетный период

	
	
	
	
	
	
	Количество (объем работ)
	Стоимость, руб.*
	Количество (объем работ)
	Стоимость, руб.*

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Всего по акту без НДС
	x
	x
	x
	x
	x
	
	x
	

	
	Сумма НДС (ставка %)
	x
	x
	x
	x
	x
	
	x
	

	
	Всего по акту общая стоимость
	x
	x
	x
	x
	x
	
	x
	

	
	Сумма удержаний
	x
	x
	x
	x
	x
	
	x
	

	
	Всего к оплате
	x
	x
	x
	x
	x
	
	x
	


* Цена (стоимость) работ должна быть указана с учетом аукционного/конкурсного снижения (kсниж.), полученного по результатам проведенного определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

(kсниж. = ______)

	Подрядчик

Дата сдачи _____________

__________ __________________ _______________

(должность)        (ФИО)                                   (подпись)


	Заказчик

Дата принятия _____________

__________ __________________ _______________

(должность)        (ФИО)                                   (подпись)



	
	Иные лица, ответственные за приемку результатов выполненных работ Дата подписи _____________

__________ __________________ _______________

(должность)        (ФИО)                                   (подпись)




Приложение № 2 к Контракту 

№_________________

от «___» ______20__г. 

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта 

	Объект закупки
	Капитальный ремонт  нежилого здания в части замены  главного распределительного щита в здании  по адресу:  РФ, Ленинградская область, муниципальный район Волховский, городское поселение Волховское, город Волхов, улица Пирогова, дом 4.

	Используемый метод определения НМЦК
	Проектно-сметный метод

	Расчет НМЦК
	Начальная (максимальная) цена контракта составляет 
 403 093 (четыреста три тысячи девяносто три) рубля 16 копеек.

	Прочие условия формирования цены контракта
	Информация о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (подрядчиками, исполнителями): Российский рубль.

Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате контракта: Все расчеты производятся в российских рублях.


Обоснование начальной (максимальной) цены контракта выполнено в соответствии с требованием ст. 22 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 г., с учетом методических рекомендаций, утвержденных Приказом Минэкономразвития РФ от 02.10.2013г. №567, и порядком определения начальной (максимальной) цены контракта, утвержденного Приказом Минстроя РФ от 23.12.2019г № 841/пр.

Приложение:

-Приложение № 1  - Протокол начальной (максимальной) цены контракта.
-Приложение № 2  - Расчет начальной (максимальной) цены контракта.
-Приложение № 3 – Локальный сметный расчет.
	Муниципальный заказчик:

Директор  

__________________/О.А. Малышев 

Электронная подпись 
	Подрядчик: 

_______________/ 

Электронная подпись


Приложение № 1

к Обоснованию начальной (максимальной) цены

Протокол

начальной (максимальной) цены контракта

Объект закупки: 

Капитальный ремонт  нежилого здания в части замены  главного распределительного щита в здании  по адресу:  РФ, Ленинградская область, муниципальный район Волховский, городское поселение Волховское, город Волхов, улица Пирогова, дом 4.

На основании расчета  начальная (максимальная) цена контракта составляет 403 093 (четыреста три тысячи девяносто три) рубля 16 копеек.

Начальная (максимальная) цена контракта включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Подрядчика, в том числе сопутствующие и (или) связанные с выполнением Контракта, определенно в нем не упомянутые, 
но необходимые для выполнения Работ надлежащим образом.

Директор                                                                                                                          О.А. Малышев

	
	Приложение №2 к Обоснованию начальной  (максимальной) цены

	
	
	
	
	
	
	

	Расчет начальной (максимальной) цены контракта
при осуществлении закупок на выполнение подрядных работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, работам по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и выполнению строительных работ в отношении объектов, не являющихся объектами капитального строительства

	по объекту:  Капитальный ремонт  нежилого здания в части замены  главного распределительного щита в здании  по адресу:  РФ, Ленинградская область, муниципальный район Волховский, городское поселение Волховское, город Волхов, улица Пирогова, дом 4.

	
	
	
	
	
	
	

	Основание для расчета:
	
	
	
	
	
	

	1. Утвержденный локальный сметный расчет.

	

	
	
	
	
	
	
	рублей

	Наименование работ и затрат
	Стоимость работ в ценах на дату утверждения сметной документации
	Индекс фактической инфляции
	Стоимость работ в ценах на дату формирования начальной (максимальной) цены контракта
	Индекс прогнозный инфляции на период выполнения работ
	Начальная  (максимальная)  цена контракта с учетом индекса прогнозной инфляции на период выполнения работ
	Начальная (максимальная) цена контракта с учетом доведенных бюджетных ассигнований

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	"месяц/квартал" 
 июнь 2026 /2 квартал 2026 г.
	
	август 3 квартал 2026 г.
	
	
	

	Капитальный ремонт 
	330 404,23
	Не применяется.
Применяются индексы изменения сметной стоимости строительства Минстроя России (абзац шестой подпункта "а" пункта 8 раздела I Приказа Минстроя России от 23.12.2019 № 841/пр, письмо Минстроя № 50069-СМ/09 от 29.08.2024)
	330 404,23
	1,0000
	330 404,23
	 

	НДС 22%
	72 688,93
	
	72 688,93
	 
	72 688,93
	 

	всего
	403 093,16
	
	403 093,16
	 
	403 093,16
	 

	итого 
	403 093,16
	
	403 093,16
	 
	403 093,16
	403 093,16

	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	В соответствии с выделенными бюджетными ассигнованиями начальная (максимальная) цена контракта составляет                                                                              403 093 (четыреста три тысячи девяносто три) рубля 16 копеек.

	

	Начало работ: сентябрь 2026 года
	

	Окончание работ:  сентябрь 2026 года
	

	Дата утверждения сметной документации:
	 июнь (2 квартал) 2026 г.
	

	Дата формирования НМЦК:
	сентябрь (3 квартал) 2026 г.
	

	Таким образом:
	
	
	
	
	
	

	Индекс фактической инфляции
	Не применяется.
Применяются индексы изменения сметной стоимости строительства Минстроя России (абзац шестой подпункта "а" пункта 8 раздела I Приказа Минстроя России от 23.12.2019 № 841/пр, письмо Минстроя № 50069-СМ/09 от 29.08.2024)
	
	
	
	
	

	Индекс прогнозной инфляции
	1,0000
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Расчет индекса фактической инфляции с использованием ИПЦ Росстата:
	

	Сметная документация разработана на основании применяемой на дату формирования НМЦК сметно-нормативной базы, в связи с чем индексы фактической инфляции не применяются. Пересчет сметной стоимости работ в уровень цен на дату определения НМЦК произведен заказчиком с применением индексов изменения сметной стоимости строительства, размещаемых Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации в федеральном реестре сметных нормативов и действующих на дату определения НМЦК, в соответствии с положениями, установленными абзацем шестым подпункта "а" пункта 8 раздела I Приказа Минстроя России от 23.12.2019 № 841/пр "Об утверждении Порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок в сфере градостроительной деятельности (за исключением территориального планирования) и Методики составления сметы контракта, предметом которого являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства".
Индексы изменения сметной стоимости строительства, размещаемые Минстроем России в федеральном реестре сметных нормативов и действующие на дату определения НМЦК (июнь 2026): в соответствии с Письмом Минстроя России от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09  
	

	Расчет индекса прогнозной инфляции на дату выполнения работ с сентября 2026 г. по сентябрь 2026 г.:
	

	Индекс прогнозной инфляции (К инфл) = доля сметной ст-ти на 2026 г. (Д1) х индекс прогноз. инфляции на 2026 г. (К1) 
	

	Годовой индекс прогнозной инфляции на 2026 г. = 105,5%
(Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов (https://www.economy.gov.ru/), файл "Дефляторы базовый", отрасль "Инвестиции в основной капитал")
	

	Доля сметной стоимости на 2026 г. (Д1) = 1,00
	

	Ежемесячный прогнозный индекс на 2026 г. =12√ 1,055    = 1,0045
	

	К1 = (1 - 1)/2 + 1= 1,00
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	К инфл=Д1 х К1 =1,00*1,00=1,00
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Таким образом:
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Индекс фактической инфляции
	Не применяется.
Применяются индексы изменения сметной стоимости строительства Минстроя России (абзац шестой подпункта "а" пункта 8 раздела I Приказа Минстроя России от 23.12.2019 № 841/пр, письмо Минстроя № 50069-СМ/09 от 29.08.2024)
	 
	 
	 
	 
	

	Индекс прогнозной инфляции
	1,0000
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	

	Приложение № 1: локальный сметный расчет
	
	
	
	
	


Приложение № 3
к Обоснованию начальной (максимальной) цены

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 01

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Капитальный ремонт  нежилого здания в части замены  главного распределительного щита в здании  по адресу:  РФ, Ленинградская область, муниципальный район Волховский, городское поселение Волховское, город Волхов, улица Пирогова, дом 4.

	 (наименование работ и затрат)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Монтажные работы

	1
	ГЭСНм08-03-574-01
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 // Отсоединение жил
	100 шт
	0,37
	1
	0,37
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=37 / 100

	 
	571/пр_2022_п.84_т.3_стр.3_стб.3
	Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), с разборкой и резкой на части ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,85825
	
	
	
	
	1 740,65

	 
	1-100-42
	Средний разряд работы 4,2
	чел.-ч
	15,45
	0,5
	2,85825
	
	
	608,99
	
	1 740,65

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4,09

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0037
	
	
	
	
	2,56

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,01
	0,5
	0,00185
	
	
	1 643,14
	
	3,04

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,01
	0,5
	0,00185
	
	
	794,34
	
	1,47

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,01
	0,5
	0,00185
	
	
	569,98
	
	1,05

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,01
	0,5
	0,00185
	
	
	591,34
	
	1,09

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00

	 
	01.3.01.02-0002
	Вазелин технический
	кг
	0,1
	0
	0
	150,04
	1,82
	273,07
	
	0,00

	 
	01.7.02.09-0002
	Шпагат бумажный, диаметр 2,5 мм
	кг
	0,02
	0
	0
	187,38
	0,89
	166,77
	
	0,00

	 
	01.7.06.05-0041
	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм
	м
	16,67
	0
	0
	5,87
	0,89
	5,22
	
	0,00

	 
	01.7.06.07-0002
	Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм
	10 м
	1
	0
	0
	37,71
	1,76
	66,37
	
	0,00

	 
	01.7.20.04-0005
	Нитки швейные армированные
	кг
	0,01
	0
	0
	395,65
	1,6
	633,04
	
	0,00

	 
	10.3.02.03-0011
	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30
	кг
	0,08
	0
	0
	931,11
	1,7
	1 582,89
	
	0,00

	 
	14.4.03.17-0101
	Лак КФ-965
	т
	0,0001
	0
	0
	308 849,70
	1,35
	416 947,10
	
	0,00

	 
	25.2.01.01-0001
	Бирки-оконцеватели маркировочные А671
	100 шт
	1,02
	0
	0
	655,90
	1,04
	682,14
	
	0,00

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 747,30

	1.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	0,5
	34,81

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 743,21

	 
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	
	
	1 690,91

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	889,04

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11 789,35
	 
	4 362,06

	2
	ГЭСНр67-01-004-06
	Демонтаж: электросчетчиков
	100 шт
	0,01
	1
	0,01
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,2572
	
	
	
	
	135,07

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	25,72
	
	0,2572
	
	
	525,15
	
	135,07

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,04

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0007
	
	
	
	
	0,37

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,07
	
	0,0007
	37,32
	1,58
	58,97
	
	0,04

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,07
	
	0,0007
	
	
	525,15
	
	0,37

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	135,48

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	135,44

	 
	Пр/812-101.0-1
	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)
	%
	91
	
	91
	
	
	
	
	123,25

	 
	Пр/774-101.0
	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)
	%
	48
	
	48
	
	
	
	
	65,01

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	32 374,00
	 
	323,74

	3
	ГЭСНм08-01-053-01
	Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ // демонтаж
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	571/пр_2022_п.84_т.3_стр.3_стб.3
	Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), с разборкой и резкой на части ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,075
	
	
	
	
	635,69

	 
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч
	2,15
	0,5
	1,075
	
	
	591,34
	
	635,69

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	39,57

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,045
	
	
	
	
	29,50

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,035
	0,5
	0,0175
	
	
	1 643,14
	
	28,75

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,035
	0,5
	0,0175
	
	
	794,34
	
	13,90

	 
	91.06.03-058
	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)
	маш.-ч
	0,02
	0,5
	0,01
	55,78
	1,53
	85,34
	
	0,85

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,02
	0,5
	0,01
	
	
	525,15
	
	5,25

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,035
	0,5
	0,0175
	
	
	569,98
	
	9,97

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,035
	0,5
	0,0175
	
	
	591,34
	
	10,35

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00

	 
	01.7.15.03-0042
	Болты с гайками и шайбами строительные
	кг
	0,39
	0
	0
	174,93
	1,09
	190,67
	
	0,00

	 
	20.1.02.23-0082
	Перемычки гибкие, тип ПГС-50
	10 шт
	0,1
	0
	0
	944,69
	1,34
	1 265,88
	
	0,00

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	704,76

	3.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	0,5
	12,71

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	665,19

	 
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	
	
	645,23

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	339,25

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 701,95
	 
	1 701,95

	4
	ГЭСНм08-03-571-04
	Щит заводского изготовления однорядный или двухрядный: шкафного исполнения, глубина до 600 мм
	м
	1,8
	1
	1,8
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=0,6*3

	 
	571/пр_2022_п.84_т.3_стр.3_стб.3
	Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), с разборкой и резкой на части ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	4,635
	
	
	
	
	2 822,67

	 
	1-100-42
	Средний разряд работы 4,2
	чел.-ч
	5,15
	0,5
	4,635
	
	
	608,99
	
	2 822,67

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 610,15

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	1,386
	
	
	
	
	960,28

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,77
	0,5
	0,693
	
	
	1 643,14
	
	1 138,70

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,77
	0,5
	0,693
	
	
	794,34
	
	550,48

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,77
	0,5
	0,693
	
	
	569,98
	
	395,00

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,77
	0,5
	0,693
	
	
	591,34
	
	409,80

	 
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	1,9
	0,5
	1,71
	
	
	44,71
	
	76,45

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00

	 
	01.7.11.07-0227
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	0,15
	0
	0
	155,63
	0,79
	122,95
	
	0,00

	 
	01.7.15.03-0042
	Болты с гайками и шайбами строительные
	кг
	0,51
	0
	0
	174,93
	1,09
	190,67
	
	0,00

	 
	08.3.07.01-0052
	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 50х5 мм
	т
	0,0004
	0
	0
	
	
	49 213,32
	
	0,00

	 
	14.4.02.04-0142
	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
	кг
	0,15
	0
	0
	79,88
	1,51
	120,62
	
	0,00

	 
	20.1.02.23-0082
	Перемычки гибкие, тип ПГС-50
	10 шт
	0,1
	0
	0
	944,69
	1,34
	1 265,88
	
	0,00

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 393,10

	4.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	0,5
	56,45

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 782,95

	 
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	
	
	3 669,46

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	1 929,30

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 137,95
	 
	11 048,31

	5
	ГЭСНм08-03-571-04
	Щит заводского изготовления однорядный или двухрядный: шкафного исполнения, глубина до 600 мм
	м
	0,8
	1
	0,8
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	4,12
	
	
	
	
	2 509,04

	 
	1-100-42
	Средний разряд работы 4,2
	чел.-ч
	5,15
	
	4,12
	
	
	608,99
	
	2 509,04

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 431,24

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	1,232
	
	
	
	
	853,58

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,77
	
	0,616
	
	
	1 643,14
	
	1 012,17

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,77
	
	0,616
	
	
	794,34
	
	489,31

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,77
	
	0,616
	
	
	569,98
	
	351,11

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,77
	
	0,616
	
	
	591,34
	
	364,27

	 
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	1,9
	
	1,52
	
	
	44,71
	
	67,96

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	224,03

	 
	01.7.11.07-0227
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	0,15
	
	0,12
	155,63
	0,79
	122,95
	
	14,75

	 
	01.7.15.03-0042
	Болты с гайками и шайбами строительные
	кг
	0,51
	
	0,408
	174,93
	1,09
	190,67
	
	77,79

	 
	08.3.07.01-0052
	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 50х5 мм
	т
	0,0004
	
	0,00032
	
	
	49 213,32
	
	15,75

	 
	14.4.02.04-0142
	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
	кг
	0,15
	
	0,12
	79,88
	1,51
	120,62
	
	14,47

	 
	20.1.02.23-0082
	Перемычки гибкие, тип ПГС-50
	10 шт
	0,1
	
	0,08
	944,69
	1,34
	1 265,88
	
	101,27

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 017,89

	5.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	50,18

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 362,62

	 
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	
	
	3 261,74

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	1 714,94

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12 555,94
	 
	10 044,75

	6
	ТЦ_59.1.20.04_47_471507955301_31.08.2026_02_1.3
	Корпус металлический ЩМП-СТД-1500х800х280-IP41-УХЛ3 типоисполнение СТАНДАРТ 367441 КЭАЗ
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	21 162,69
	 
	21 162,69

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	21 162,69

	7
	ГЭСНм08-03-521-16
	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании,: трехполюсный на ток до 400 А
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	4
	
	
	
	
	2 612,48

	 
	1-100-47
	Средний разряд работы 4,7
	чел.-ч
	4
	
	4
	
	
	653,12
	
	2 612,48

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	9,63

	 
	91.21.16-012
	Прессы гидравлические с электроприводом
	маш.-ч
	0,558
	
	0,558
	
	
	17,26
	
	9,63

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	195,45

	 
	01.3.01.02-0002
	Вазелин технический
	кг
	0,036
	
	0,036
	150,04
	1,82
	273,07
	
	9,83

	 
	01.7.02.09-0002
	Шпагат бумажный, диаметр 2,5 мм
	кг
	0,014
	
	0,014
	187,38
	0,89
	166,77
	
	2,33

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,0312
	
	0,0312
	
	
	9,73
	
	0,30

	 
	01.7.06.05-0041
	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм
	м
	11
	
	11
	5,87
	0,89
	5,22
	
	57,42

	 
	01.7.15.03-0042
	Болты с гайками и шайбами строительные
	кг
	0,54
	
	0,54
	174,93
	1,09
	190,67
	
	102,96

	 
	01.7.20.04-0005
	Нитки швейные армированные
	кг
	0,005
	
	0,005
	395,65
	1,6
	633,04
	
	3,17

	 
	14.4.02.04-0142
	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
	кг
	0,073
	
	0,073
	79,88
	1,51
	120,62
	
	8,81

	 
	14.4.03.06-0001
	Лак электроизоляционный МЛ-92
	кг
	0,05
	
	0,05
	157,44
	1,35
	212,54
	
	10,63

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 817,56

	7.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	52,25

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 612,48

	 
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	
	
	2 534,11

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	1 332,36

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 736,28
	 
	6 736,28

	8
О
	ТЦ_89.1.62.01_77_7722753969_17.08.2026_02_1.1
	Выключатель-разъединитель ВР32-37-В71250-400А-УХЛ3-КЭАЗ
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	6 479,51
	 
	6 479,51

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 479,51

	9
	ГЭСНм08-03-526-04
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 400 А
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	3,11
	
	
	
	
	1 976,31

	 
	1-100-45
	Средний разряд работы 4,5
	чел.-ч
	3,11
	
	3,11
	
	
	635,47
	
	1 976,31

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	31,78

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,02
	
	
	
	
	13,85

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,01
	
	0,01
	
	
	1 643,14
	
	16,43

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,01
	
	
	794,34
	
	7,94

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,01
	
	0,01
	
	
	569,98
	
	5,70

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,01
	
	
	591,34
	
	5,91

	 
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	0,108
	
	0,108
	
	
	44,71
	
	4,83

	 
	91.21.16-012
	Прессы гидравлические с электроприводом
	маш.-ч
	0,279
	
	0,279
	
	
	17,26
	
	4,82

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	719,99

	 
	01.3.01.02-0002
	Вазелин технический
	кг
	0,018
	
	0,018
	150,04
	1,82
	273,07
	
	4,92

	 
	01.7.02.09-0002
	Шпагат бумажный, диаметр 2,5 мм
	кг
	0,007
	
	0,007
	187,38
	0,89
	166,77
	
	1,17

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,0208
	
	0,0208
	
	
	9,73
	
	0,20

	 
	01.7.06.05-0041
	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм
	м
	5,5
	
	5,5
	5,87
	0,89
	5,22
	
	28,71

	 
	01.7.11.07-0227
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	0,07
	
	0,07
	155,63
	0,79
	122,95
	
	8,61

	 
	01.7.15.03-0042
	Болты с гайками и шайбами строительные
	кг
	0,576
	
	0,576
	174,93
	1,09
	190,67
	
	109,83

	 
	01.7.15.07-0014
	Дюбели распорные полипропиленовые
	100 шт
	0,014
	
	0,014
	41,71
	1,23
	51,30
	
	0,72

	 
	01.7.20.04-0005
	Нитки швейные армированные
	кг
	0,004
	
	0,004
	395,65
	1,6
	633,04
	
	2,53

	 
	07.2.07.04-0007
	Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката
	т
	0,003
	
	0,003
	105 278,81
	1,34
	141 073,61
	
	423,22

	 
	14.4.02.04-0142
	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
	кг
	0,066
	
	0,066
	79,88
	1,51
	120,62
	
	7,96

	 
	14.4.03.06-0001
	Лак электроизоляционный МЛ-92
	кг
	0,026
	
	0,026
	157,44
	1,35
	212,54
	
	5,53

	 
	20.1.02.23-0082
	Перемычки гибкие, тип ПГС-50
	10 шт
	0,1
	
	0,1
	944,69
	1,34
	1 265,88
	
	126,59

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 741,93

	9.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	39,53

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 990,16

	 
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	
	
	1 930,46

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	1 014,98

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 726,90
	 
	5 726,90

	10
О
	ТЦ_89.1.62.01_47_471507955301_31.08.2026_02_3.3
	Выключатель автоматический OptiMat D630H-TM400-УХЛ3
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	40 037,90
	 
	40 037,90

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	40 037,90

	11
	ГЭСНм08-03-526-03
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 250 А
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,38
	
	
	
	
	1 512,42

	 
	1-100-45
	Средний разряд работы 4,5
	чел.-ч
	2,38
	
	2,38
	
	
	635,47
	
	1 512,42

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	30,38

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,02
	
	
	
	
	13,85

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,01
	
	0,01
	
	
	1 643,14
	
	16,43

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,01
	
	
	794,34
	
	7,94

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,01
	
	0,01
	
	
	569,98
	
	5,70

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,01
	
	
	591,34
	
	5,91

	 
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	0,108
	
	0,108
	
	
	44,71
	
	4,83

	 
	91.21.16-012
	Прессы гидравлические с электроприводом
	маш.-ч
	0,198
	
	0,198
	
	
	17,26
	
	3,42

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	673,26

	 
	01.3.01.02-0002
	Вазелин технический
	кг
	0,009
	
	0,009
	150,04
	1,82
	273,07
	
	2,46

	 
	01.7.02.09-0002
	Шпагат бумажный, диаметр 2,5 мм
	кг
	0,004
	
	0,004
	187,38
	0,89
	166,77
	
	0,67

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,0208
	
	0,0208
	
	
	9,73
	
	0,20

	 
	01.7.06.05-0041
	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм
	м
	3,5
	
	3,5
	5,87
	0,89
	5,22
	
	18,27

	 
	01.7.11.07-0227
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	0,07
	
	0,07
	155,63
	0,79
	122,95
	
	8,61

	 
	01.7.15.03-0042
	Болты с гайками и шайбами строительные
	кг
	0,431
	
	0,431
	174,93
	1,09
	190,67
	
	82,18

	 
	01.7.15.07-0014
	Дюбели распорные полипропиленовые
	100 шт
	0,014
	
	0,014
	41,71
	1,23
	51,30
	
	0,72

	 
	01.7.20.04-0005
	Нитки швейные армированные
	кг
	0,002
	
	0,002
	395,65
	1,6
	633,04
	
	1,27

	 
	07.2.07.04-0007
	Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката
	т
	0,003
	
	0,003
	105 278,81
	1,34
	141 073,61
	
	423,22

	 
	14.4.02.04-0142
	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
	кг
	0,047
	
	0,047
	79,88
	1,51
	120,62
	
	5,67

	 
	14.4.03.06-0001
	Лак электроизоляционный МЛ-92
	кг
	0,016
	
	0,016
	157,44
	1,35
	212,54
	
	3,40

	 
	20.1.02.23-0082
	Перемычки гибкие, тип ПГС-50
	10 шт
	0,1
	
	0,1
	944,69
	1,34
	1 265,88
	
	126,59

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 229,91

	11.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	30,25

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 526,27

	 
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	
	
	1 480,48

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	778,40

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 519,04
	 
	4 519,04

	12
О
	ТЦ_89.1.62.01_47_471507955301_31.08.2026_02_4.3
	Выключатель автоматический OptiMat D250L-TM250-УХЛ
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	20 004,33
	 
	20 004,33

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	20 004,33

	13
	ГЭСНм08-03-526-02
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А
	шт
	4
	1
	4
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	8
	
	
	
	
	4 677,76

	 
	1-100-39
	Средний разряд работы 3,9
	чел.-ч
	2
	
	8
	
	
	584,72
	
	4 677,76

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	119,92

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,08
	
	
	
	
	55,42

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,01
	
	0,04
	
	
	1 643,14
	
	65,73

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,04
	
	
	794,34
	
	31,77

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,01
	
	0,04
	
	
	569,98
	
	22,80

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,04
	
	
	591,34
	
	23,65

	 
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	0,108
	
	0,432
	
	
	44,71
	
	19,31

	 
	91.21.16-012
	Прессы гидравлические с электроприводом
	маш.-ч
	0,175
	
	0,7
	
	
	17,26
	
	12,08

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 077,65

	 
	01.3.01.02-0002
	Вазелин технический
	кг
	0,009
	
	0,036
	150,04
	1,82
	273,07
	
	9,83

	 
	01.7.02.09-0002
	Шпагат бумажный, диаметр 2,5 мм
	кг
	0,004
	
	0,016
	187,38
	0,89
	166,77
	
	2,67

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,0208
	
	0,0832
	
	
	9,73
	
	0,81

	 
	01.7.06.05-0041
	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм
	м
	3
	
	12
	5,87
	0,89
	5,22
	
	62,64

	 
	01.7.11.07-0227
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	0,07
	
	0,28
	155,63
	0,79
	122,95
	
	34,43

	 
	01.7.15.03-0042
	Болты с гайками и шайбами строительные
	кг
	0,38
	
	1,52
	174,93
	1,09
	190,67
	
	289,82

	 
	01.7.15.07-0014
	Дюбели распорные полипропиленовые
	100 шт
	0,014
	
	0,056
	41,71
	1,23
	51,30
	
	2,87

	 
	01.7.20.04-0005
	Нитки швейные армированные
	кг
	0,002
	
	0,008
	395,65
	1,6
	633,04
	
	5,06

	 
	07.2.07.04-0007
	Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката
	т
	0,002
	
	0,008
	105 278,81
	1,34
	141 073,61
	
	1 128,59

	 
	14.4.02.04-0142
	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
	кг
	0,047
	
	0,188
	79,88
	1,51
	120,62
	
	22,68

	 
	14.4.03.06-0001
	Лак электроизоляционный МЛ-92
	кг
	0,014
	
	0,056
	157,44
	1,35
	212,54
	
	11,90

	 
	20.1.02.23-0082
	Перемычки гибкие, тип ПГС-50
	10 шт
	0,1
	
	0,4
	944,69
	1,34
	1 265,88
	
	506,35

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 930,75

	13.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	93,56

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 733,18

	 
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	
	
	4 591,18

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	2 413,92

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 507,35
	 
	14 029,41

	14
О
	ФСБЦ-62.1.01.09-0038
	Выключатель автоматический, трехполюсный, на ток 100 А
	шт
	4
	1
	4
	1 580,12
	1,15
	1 817,14
	 
	7 268,56

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 268,56

	15
	ГЭСНм08-01-053-01
	Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,15
	
	
	
	
	1 271,38

	 
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч
	2,15
	
	2,15
	
	
	591,34
	
	1 271,38

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	79,17

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,09
	
	
	
	
	59,00

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,035
	
	0,035
	
	
	1 643,14
	
	57,51

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,035
	
	0,035
	
	
	794,34
	
	27,80

	 
	91.06.03-058
	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)
	маш.-ч
	0,02
	
	0,02
	55,78
	1,53
	85,34
	
	1,71

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,02
	
	0,02
	
	
	525,15
	
	10,50

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,035
	
	0,035
	
	
	569,98
	
	19,95

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,035
	
	0,035
	
	
	591,34
	
	20,70

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	200,95

	 
	01.7.15.03-0042
	Болты с гайками и шайбами строительные
	кг
	0,39
	
	0,39
	174,93
	1,09
	190,67
	
	74,36

	 
	20.1.02.23-0082
	Перемычки гибкие, тип ПГС-50
	10 шт
	0,1
	
	0,1
	944,69
	1,34
	1 265,88
	
	126,59

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 610,50

	15.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	25,43

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 330,38

	 
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	
	
	1 290,47

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	678,49

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 604,89
	 
	3 604,89

	16
	ГЭСНм08-03-600-02
	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,7
	
	
	
	
	426,29

	 
	1-100-42
	Средний разряд работы 4,2
	чел.-ч
	0,7
	
	0,7
	
	
	608,99
	
	426,29

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	22,13

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,02
	
	
	
	
	13,85

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,01
	
	0,01
	
	
	1 643,14
	
	16,43

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,01
	
	
	794,34
	
	7,94

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,01
	
	0,01
	
	
	569,98
	
	5,70

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,01
	
	
	591,34
	
	5,91

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	4,70

	 
	01.7.15.04-0011
	Винты стальные с полукруглой головкой, длина 50 мм
	т
	0,00003
	
	0,00003
	127 406,00
	1,23
	156 709,38
	
	4,70

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	466,97

	16.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	8,53

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	440,14

	 
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	
	
	426,94

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	224,47

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 126,91
	 
	1 126,91

	17
	ГЭСНм08-03-573-04
	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,06
	
	
	
	
	1 254,52

	 
	1-100-42
	Средний разряд работы 4,2
	чел.-ч
	2,06
	
	2,06
	
	
	608,99
	
	1 254,52

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	239,94

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,31
	
	
	
	
	195,49

	 
	91.04.01-041
	Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных установок
	маш.-ч
	0,19
	
	0,19
	10,23
	1,46
	14,94
	
	2,84

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,06
	
	0,06
	
	
	1 643,14
	
	98,59

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,06
	
	0,06
	
	
	794,34
	
	47,66

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,06
	
	0,06
	
	
	569,98
	
	34,20

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,06
	
	0,06
	
	
	591,34
	
	35,48

	 
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	0,61
	
	0,61
	
	
	44,71
	
	27,27

	 
	91.18.01-007
	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин
	маш.-ч
	0,19
	
	0,19
	
	
	405,46
	
	77,04

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,19
	
	0,19
	
	
	591,34
	
	112,35

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	33,78

	 
	01.7.11.07-0227
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	0,1
	
	0,1
	155,63
	0,79
	122,95
	
	12,30

	 
	01.7.15.03-0042
	Болты с гайками и шайбами строительные
	кг
	0,1
	
	0,1
	174,93
	1,09
	190,67
	
	19,07

	 
	14.4.02.04-0142
	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
	кг
	0,02
	
	0,02
	79,88
	1,51
	120,62
	
	2,41

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 723,73

	17.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	25,09

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 450,01

	 
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	
	
	1 406,51

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	739,51

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 894,84
	 
	3 894,84

	18
	ТЦ_59.1.20.04_78_7842224734_28.08.2026_02_5.2
	Щит с монтажной панелью ЩМП-600х400х210 (ЩМП-09) IP31 mb22-09 EKF
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	3 334,46
	 
	3 334,46

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 334,46

	19
	ГЭСНм08-03-526-03
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 250 А
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,38
	
	
	
	
	1 512,42

	 
	1-100-45
	Средний разряд работы 4,5
	чел.-ч
	2,38
	
	2,38
	
	
	635,47
	
	1 512,42

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	30,38

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,02
	
	
	
	
	13,85

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,01
	
	0,01
	
	
	1 643,14
	
	16,43

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,01
	
	
	794,34
	
	7,94

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,01
	
	0,01
	
	
	569,98
	
	5,70

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,01
	
	
	591,34
	
	5,91

	 
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	0,108
	
	0,108
	
	
	44,71
	
	4,83

	 
	91.21.16-012
	Прессы гидравлические с электроприводом
	маш.-ч
	0,198
	
	0,198
	
	
	17,26
	
	3,42

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	673,26

	 
	01.3.01.02-0002
	Вазелин технический
	кг
	0,009
	
	0,009
	150,04
	1,82
	273,07
	
	2,46

	 
	01.7.02.09-0002
	Шпагат бумажный, диаметр 2,5 мм
	кг
	0,004
	
	0,004
	187,38
	0,89
	166,77
	
	0,67

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,0208
	
	0,0208
	
	
	9,73
	
	0,20

	 
	01.7.06.05-0041
	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм
	м
	3,5
	
	3,5
	5,87
	0,89
	5,22
	
	18,27

	 
	01.7.11.07-0227
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	0,07
	
	0,07
	155,63
	0,79
	122,95
	
	8,61

	 
	01.7.15.03-0042
	Болты с гайками и шайбами строительные
	кг
	0,431
	
	0,431
	174,93
	1,09
	190,67
	
	82,18

	 
	01.7.15.07-0014
	Дюбели распорные полипропиленовые
	100 шт
	0,014
	
	0,014
	41,71
	1,23
	51,30
	
	0,72

	 
	01.7.20.04-0005
	Нитки швейные армированные
	кг
	0,002
	
	0,002
	395,65
	1,6
	633,04
	
	1,27

	 
	07.2.07.04-0007
	Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката
	т
	0,003
	
	0,003
	105 278,81
	1,34
	141 073,61
	
	423,22

	 
	14.4.02.04-0142
	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
	кг
	0,047
	
	0,047
	79,88
	1,51
	120,62
	
	5,67

	 
	14.4.03.06-0001
	Лак электроизоляционный МЛ-92
	кг
	0,016
	
	0,016
	157,44
	1,35
	212,54
	
	3,40

	 
	20.1.02.23-0082
	Перемычки гибкие, тип ПГС-50
	10 шт
	0,1
	
	0,1
	944,69
	1,34
	1 265,88
	
	126,59

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 229,91

	19.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	30,25

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 526,27

	 
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	
	
	1 480,48

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	778,40

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 519,04
	 
	4 519,04

	20
О
	ТЦ_89.1.62.01_47_471507955301_31.08.2026_02_6.3
	Автоматический выключатель КЭАЗ ВА57Ф35-340010-160А-1600-400AC-УХЛ3
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	4 004,10
	 
	4 004,10

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 004,10

	21
	ГЭСНм08-03-526-02
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А
	шт
	6
	1
	6
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	12
	
	
	
	
	7 016,64

	 
	1-100-39
	Средний разряд работы 3,9
	чел.-ч
	2
	
	12
	
	
	584,72
	
	7 016,64

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	179,88

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,12
	
	
	
	
	83,14

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,01
	
	0,06
	
	
	1 643,14
	
	98,59

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,06
	
	
	794,34
	
	47,66

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,01
	
	0,06
	
	
	569,98
	
	34,20

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,06
	
	
	591,34
	
	35,48

	 
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	0,108
	
	0,648
	
	
	44,71
	
	28,97

	 
	91.21.16-012
	Прессы гидравлические с электроприводом
	маш.-ч
	0,175
	
	1,05
	
	
	17,26
	
	18,12

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 116,47

	 
	01.3.01.02-0002
	Вазелин технический
	кг
	0,009
	
	0,054
	150,04
	1,82
	273,07
	
	14,75

	 
	01.7.02.09-0002
	Шпагат бумажный, диаметр 2,5 мм
	кг
	0,004
	
	0,024
	187,38
	0,89
	166,77
	
	4,00

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,0208
	
	0,1248
	
	
	9,73
	
	1,21

	 
	01.7.06.05-0041
	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм
	м
	3
	
	18
	5,87
	0,89
	5,22
	
	93,96

	 
	01.7.11.07-0227
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	0,07
	
	0,42
	155,63
	0,79
	122,95
	
	51,64

	 
	01.7.15.03-0042
	Болты с гайками и шайбами строительные
	кг
	0,38
	
	2,28
	174,93
	1,09
	190,67
	
	434,73

	 
	01.7.15.07-0014
	Дюбели распорные полипропиленовые
	100 шт
	0,014
	
	0,084
	41,71
	1,23
	51,30
	
	4,31

	 
	01.7.20.04-0005
	Нитки швейные армированные
	кг
	0,002
	
	0,012
	395,65
	1,6
	633,04
	
	7,60

	 
	07.2.07.04-0007
	Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката
	т
	0,002
	
	0,012
	105 278,81
	1,34
	141 073,61
	
	1 692,88

	 
	14.4.02.04-0142
	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
	кг
	0,047
	
	0,282
	79,88
	1,51
	120,62
	
	34,01

	 
	14.4.03.06-0001
	Лак электроизоляционный МЛ-92
	кг
	0,014
	
	0,084
	157,44
	1,35
	212,54
	
	17,85

	 
	20.1.02.23-0082
	Перемычки гибкие, тип ПГС-50
	10 шт
	0,1
	
	0,6
	944,69
	1,34
	1 265,88
	
	759,53

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10 396,13

	21.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	140,33

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	7 099,78

	 
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	
	
	6 886,79

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	3 620,89

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 507,36
	 
	21 044,14

	22
О
	ФСБЦ-62.1.01.09-1142
	Выключатель автоматический 3P, 63 А, 4,5 кА, характеристика C
	шт
	6
	1
	6
	432,61
	1,15
	497,50
	 
	2 985,00

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 985,00

	23
	ГЭСНм08-03-526-01
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А
	шт
	4
	1
	4
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	5,36
	
	
	
	
	3 134,10

	 
	1-100-39
	Средний разряд работы 3,9
	чел.-ч
	1,34
	
	5,36
	
	
	584,72
	
	3 134,10

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	19,31

	 
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	0,108
	
	0,432
	
	
	44,71
	
	19,31

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 199,22

	 
	01.3.01.02-0002
	Вазелин технический
	кг
	0,006
	
	0,024
	150,04
	1,82
	273,07
	
	6,55

	 
	01.7.02.09-0002
	Шпагат бумажный, диаметр 2,5 мм
	кг
	0,001
	
	0,004
	187,38
	0,89
	166,77
	
	0,67

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,0208
	
	0,0832
	
	
	9,73
	
	0,81

	 
	01.7.06.05-0041
	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм
	м
	1
	
	4
	5,87
	0,89
	5,22
	
	20,88

	 
	01.7.11.07-0227
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	0,07
	
	0,28
	155,63
	0,79
	122,95
	
	34,43

	 
	01.7.15.03-0042
	Болты с гайками и шайбами строительные
	кг
	0,049
	
	0,196
	174,93
	1,09
	190,67
	
	37,37

	 
	01.7.15.07-0014
	Дюбели распорные полипропиленовые
	100 шт
	0,014
	
	0,056
	41,71
	1,23
	51,30
	
	2,87

	 
	01.7.20.04-0005
	Нитки швейные армированные
	кг
	0,001
	
	0,004
	395,65
	1,6
	633,04
	
	2,53

	 
	07.2.07.04-0007
	Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката
	т
	0,001
	
	0,004
	105 278,81
	1,34
	141 073,61
	
	564,29

	 
	14.4.02.04-0142
	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
	кг
	0,036
	
	0,144
	79,88
	1,51
	120,62
	
	17,37

	 
	14.4.03.06-0001
	Лак электроизоляционный МЛ-92
	кг
	0,006
	
	0,024
	157,44
	1,35
	212,54
	
	5,10

	 
	20.1.02.23-0082
	Перемычки гибкие, тип ПГС-50
	10 шт
	0,1
	
	0,4
	944,69
	1,34
	1 265,88
	
	506,35

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 352,63

	23.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	62,68

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 134,10

	 
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	
	
	3 040,08

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	1 598,39

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 263,45
	 
	9 053,78

	24
О
	ФСБЦ-62.1.01.09-1101
	Выключатель автоматический 1P, 16 А, 4,5 кА, характеристика C
	шт
	4
	1
	4
	100,65
	1,15
	115,75
	 
	463,00

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	463,00

	25
	ГЭСНм08-01-087-03
	Металлические конструкции
	т
	0,002
	1
	0,002
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=0.5*4/1000

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,1072
	
	
	
	
	63,39

	 
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч
	53,6
	
	0,1072
	
	
	591,34
	
	63,39

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	8,25

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0064
	
	
	
	
	4,43

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	1,6
	
	0,0032
	
	
	1 643,14
	
	5,26

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	1,6
	
	0,0032
	
	
	794,34
	
	2,54

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	1,6
	
	0,0032
	
	
	569,98
	
	1,82

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	1,6
	
	0,0032
	
	
	591,34
	
	1,89

	 
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	13,07
	
	0,02614
	
	
	44,71
	
	1,17

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	296,97

	 
	01.7.11.07-0227
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	4,2
	
	0,0084
	155,63
	0,79
	122,95
	
	1,03

	 
	01.7.15.03-0042
	Болты с гайками и шайбами строительные
	кг
	27
	
	0,054
	174,93
	1,09
	190,67
	
	10,30

	 
	01.7.15.07-0031
	Дюбели стальные распорные с гайкой
	100 шт
	0,8
	
	0,0016
	237,77
	1,23
	292,46
	
	0,47

	 
	02.3.01.02-1118
	Песок природный для строительных работ II класс, средний
	м3
	0,15
	
	0,0003
	
	
	1 122,63
	
	0,34

	 
	03.2.01.01-0003
	Портландцемент бездобавочный общестроительный ЦЕМ 0 42,5Н
	т
	0,18
	
	0,00036
	
	
	7 444,46
	
	2,68

	 
	07.2.07.04-0007
	Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката
	т
	1
	
	0,002
	105 278,81
	1,34
	141 073,61
	
	282,15

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	373,04

	25.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	1,27

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	67,82

	 
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	
	
	65,79

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	34,59

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	237 345,00
	 
	474,69

	26
	ГЭСНм08-02-396-01
	Короб металлический на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам, длина: 2 м
	100 м
	0,06
	1
	0,06
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=6 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,8048
	
	
	
	
	1 043,35

	 
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	30,08
	
	1,8048
	
	
	578,10
	
	1 043,35

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	83,72

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,4968
	
	
	
	
	295,00

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,1
	
	0,006
	
	
	1 643,14
	
	9,86

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,1
	
	0,006
	
	
	794,34
	
	4,77

	 
	91.06.06-042
	Подъемники гидравлические, высота подъема 10 м
	маш.-ч
	8,08
	
	0,4848
	104,99
	1,25
	131,24
	
	63,63

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	8,08
	
	0,4848
	
	
	591,34
	
	286,68

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,1
	
	0,006
	
	
	569,98
	
	3,42

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,1
	
	0,006
	
	
	591,34
	
	3,55

	 
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	2,54
	
	0,1524
	
	
	44,71
	
	6,81

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	89,22

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,3168
	
	0,019008
	
	
	9,73
	
	0,18

	 
	01.7.11.07-0227
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	6,84
	
	0,4104
	155,63
	0,79
	122,95
	
	50,46

	 
	01.7.15.03-0042
	Болты с гайками и шайбами строительные
	кг
	0,8
	
	0,048
	174,93
	1,09
	190,67
	
	9,15

	 
	01.7.15.07-0014
	Дюбели распорные полипропиленовые
	100 шт
	0,4
	
	0,024
	41,71
	1,23
	51,30
	
	1,23

	 
	20.2.08.07-0033
	Скобы У1078
	100 шт
	0,11
	
	0,0066
	3 189,01
	1,34
	4 273,27
	
	28,20

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 511,29

	26.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	20,87

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 338,35

	 
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	
	
	1 298,20

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	682,56

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	58 548,67
	 
	3 512,92

	27
	ФСБЦ-20.2.04.08-0011
	Короб стальной с крышкой, ширина 200 мм, длина 3000 мм
	шт
	2,06
	1
	2,06
	2 960,30
	1,83
	5 417,35
	 
	11 159,74

	 
	
	Объем=6/3*1,03

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11 159,74

	28
	ГЭСНм08-02-399-03
	Провод в коробах, сечением: до 70 мм2
	100 м
	0,2
	1
	0,2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=20 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,94
	
	
	
	
	543,41

	 
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	4,7
	
	0,94
	
	
	578,10
	
	543,41

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4,43

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,004
	
	
	
	
	2,77

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,01
	
	0,002
	
	
	1 643,14
	
	3,29

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,002
	
	
	794,34
	
	1,59

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,01
	
	0,002
	
	
	569,98
	
	1,14

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,002
	
	
	591,34
	
	1,18

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	23,09

	 
	01.7.06.05-0041
	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм
	м
	13,33
	
	2,666
	5,87
	0,89
	5,22
	
	13,92

	 
	01.7.06.07-0002
	Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм
	10 м
	0,6
	
	0,12
	37,71
	1,76
	66,37
	
	7,96

	 
	14.4.02.04-0142
	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
	кг
	0,05
	
	0,01
	79,88
	1,51
	120,62
	
	1,21

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	573,70

	28.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	10,87

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	546,18

	 
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	
	
	529,79

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	278,55

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 964,55
	 
	1 392,91

	29
	ФСБЦ-21.1.06.09-0179
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 5х10мк-660
	1000 м
	0,0204
	1
	0,0204
	440 212,42
	1,25
	550 265,53
	 
	11 225,42

	 
	
	Объем=(20*1,02) / 1000

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11 225,42

	30
	ГЭСНм08-03-574-01
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2
	100 шт
	0,72
	1
	0,72
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=72 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	11,124
	
	
	
	
	6 774,40

	 
	1-100-42
	Средний разряд работы 4,2
	чел.-ч
	15,45
	
	11,124
	
	
	608,99
	
	6 774,40

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	15,93

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0144
	
	
	
	
	9,98

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,01
	
	0,0072
	
	
	1 643,14
	
	11,83

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,0072
	
	
	794,34
	
	5,72

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,01
	
	0,0072
	
	
	569,98
	
	4,10

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,0072
	
	
	591,34
	
	4,26

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	759,21

	 
	01.3.01.02-0002
	Вазелин технический
	кг
	0,1
	
	0,072
	150,04
	1,82
	273,07
	
	19,66

	 
	01.7.02.09-0002
	Шпагат бумажный, диаметр 2,5 мм
	кг
	0,02
	
	0,0144
	187,38
	0,89
	166,77
	
	2,40

	 
	01.7.06.05-0041
	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм
	м
	16,67
	
	12,0024
	5,87
	0,89
	5,22
	
	62,65

	 
	01.7.06.07-0002
	Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм
	10 м
	1
	
	0,72
	37,71
	1,76
	66,37
	
	47,79

	 
	01.7.20.04-0005
	Нитки швейные армированные
	кг
	0,01
	
	0,0072
	395,65
	1,6
	633,04
	
	4,56

	 
	10.3.02.03-0011
	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30
	кг
	0,08
	
	0,0576
	931,11
	1,7
	1 582,89
	
	91,17

	 
	14.4.03.17-0101
	Лак КФ-965
	т
	0,0001
	
	0,000072
	308 849,70
	1,35
	416 947,10
	
	30,02

	 
	25.2.01.01-0001
	Бирки-оконцеватели маркировочные А671
	100 шт
	1,02
	
	0,7344
	655,90
	1,04
	682,14
	
	500,96

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 559,52

	30.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	135,49

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	6 784,38

	 
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	
	
	6 580,85

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	3 460,03

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	24 633,18
	 
	17 735,89

	31
	ГЭСНм08-02-405-05
	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 240 мм2
	100 м
	0,05
	1
	0,05
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=5 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,2
	
	
	
	
	1 271,82

	 
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	44
	
	2,2
	
	
	578,10
	
	1 271,82

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	159,32

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,134
	
	
	
	
	92,84

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	1,34
	
	0,067
	
	
	1 643,14
	
	110,09

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	1,34
	
	0,067
	
	
	794,34
	
	53,22

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	1,34
	
	0,067
	
	
	569,98
	
	38,19

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	1,34
	
	0,067
	
	
	591,34
	
	39,62

	 
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	4,94
	
	0,247
	
	
	44,71
	
	11,04

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	47,13

	 
	01.7.02.07-0011
	Прессшпан листовой, марка А
	кг
	0,99
	
	0,0495
	206,43
	1,4
	289,00
	
	14,31

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	2,5428
	
	0,12714
	
	
	9,73
	
	1,24

	 
	01.7.11.07-0227
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	3
	
	0,15
	155,63
	0,79
	122,95
	
	18,44

	 
	01.7.15.04-0011
	Винты стальные с полукруглой головкой, длина 50 мм
	т
	0,0016
	
	0,00008
	127 406,00
	1,23
	156 709,38
	
	12,54

	 
	14.4.02.04-0142
	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
	кг
	0,1
	
	0,005
	79,88
	1,51
	120,62
	
	0,60

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 571,11

	31.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	25,44

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 364,66

	 
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	
	
	1 323,72

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	695,98

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	72 325,00
	 
	3 616,25

	32
	ФСБЦ-21.1.06.09-0181
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 5х25мк-660
	1000 м
	0,0051
	1
	0,0051
	1 043 421,44
	1,25
	1 304 276,80
	 
	6 651,81

	 
	
	Объем=(5*1.02) / 1000

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 651,81

	33
	ГЭСНм08-01-068-01
	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 250 мм2
	100 м
	0,05
	1
	0,05
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=5 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,265
	
	
	
	
	1 339,39

	 
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч
	45,3
	
	2,265
	
	
	591,34
	
	1 339,39

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	35,72

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,265
	
	
	
	
	158,73

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,2
	
	0,01
	
	
	1 643,14
	
	16,43

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,2
	
	0,01
	
	
	794,34
	
	7,94

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,2
	
	0,01
	
	
	569,98
	
	5,70

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,2
	
	0,01
	
	
	591,34
	
	5,91

	 
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	1,69
	
	0,0845
	
	
	44,71
	
	3,78

	 
	91.21.19-031
	Станки сверлильные
	маш.-ч
	0,86
	
	0,043
	23,89
	1,38
	32,97
	
	1,42

	 
	91.21.22-491
	Шиногибы гидравлические универсальные
	маш.-ч
	4,9
	
	0,245
	26,76
	1,28
	34,25
	
	8,39

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	4,9
	
	0,245
	
	
	591,34
	
	144,88

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	46,53

	 
	01.3.02.02-0001
	Аргон газообразный, сорт I
	м3
	0,31
	
	0,0155
	253,96
	1,28
	325,07
	
	5,04

	 
	01.7.15.03-0042
	Болты с гайками и шайбами строительные
	кг
	2,88
	
	0,144
	174,93
	1,09
	190,67
	
	27,46

	 
	01.7.15.11-0061
	Шайбы стальные оцинкованные пружинные (гровер), диаметр отверстия М3
	т
	0,00012
	
	0,000006
	195 421,95
	1,23
	240 369,00
	
	1,44

	 
	10.1.02.04-0009
	Прутки круглого сечения из алюминиевых сплавов марок АД0, АД1, АД, АД31, АД33, АД35, АВ, диаметр 135,0-200,0 мм
	т
	0,00006
	
	0,000003
	530 491,83
	0,7
	371 344,28
	
	1,11

	 
	10.2.02.10-0013
	Прутки круглые из меди марки М3, диаметр 10-30 мм
	т
	0,00003
	
	0,0000015
	945 143,92
	0,7
	661 600,74
	
	0,99

	 
	14.4.02.04-0142
	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
	кг
	1,74
	
	0,087
	79,88
	1,51
	120,62
	
	10,49

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 580,37

	33.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	26,79

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 498,12

	 
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	
	
	1 453,18

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	764,04

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	76 487,60
	 
	3 824,38

	34
	ТЦ_59.1.20.05_47_471507955301_31.08.2026_02_8.3
	Шина медная ШМТ 4х40х250 мм
	шт
	20
	1
	20
	 
	 
	588,39
	 
	11 767,80

	 
	
	Объем=5/0,25

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11 767,80

	35
	ГЭСНм08-03-521-16
	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании,: трехполюсный на ток до 400 А
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	4
	
	
	
	
	2 612,48

	 
	1-100-47
	Средний разряд работы 4,7
	чел.-ч
	4
	
	4
	
	
	653,12
	
	2 612,48

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	9,63

	 
	91.21.16-012
	Прессы гидравлические с электроприводом
	маш.-ч
	0,558
	
	0,558
	
	
	17,26
	
	9,63

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	195,45

	 
	01.3.01.02-0002
	Вазелин технический
	кг
	0,036
	
	0,036
	150,04
	1,82
	273,07
	
	9,83

	 
	01.7.02.09-0002
	Шпагат бумажный, диаметр 2,5 мм
	кг
	0,014
	
	0,014
	187,38
	0,89
	166,77
	
	2,33

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,0312
	
	0,0312
	
	
	9,73
	
	0,30

	 
	01.7.06.05-0041
	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм
	м
	11
	
	11
	5,87
	0,89
	5,22
	
	57,42

	 
	01.7.15.03-0042
	Болты с гайками и шайбами строительные
	кг
	0,54
	
	0,54
	174,93
	1,09
	190,67
	
	102,96

	 
	01.7.20.04-0005
	Нитки швейные армированные
	кг
	0,005
	
	0,005
	395,65
	1,6
	633,04
	
	3,17

	 
	14.4.02.04-0142
	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
	кг
	0,073
	
	0,073
	79,88
	1,51
	120,62
	
	8,81

	 
	14.4.03.06-0001
	Лак электроизоляционный МЛ-92
	кг
	0,05
	
	0,05
	157,44
	1,35
	212,54
	
	10,63

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 817,56

	35.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	52,25

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 612,48

	 
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	
	
	2 534,11

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	1 332,36

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 736,28
	 
	6 736,28

	36
О
	ТЦ_89.1.62.01_78_7842224734_28.08.2026_02_7.2
	Рубильник ВР32-37-В31250 400А-УХЛ3
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	4 246,39
	 
	4 246,39

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 246,39

	37
	ГЭСНм08-02-144-06
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 150 мм2
	100 шт
	0,15
	1
	0,15
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=15 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	3,408
	
	
	
	
	1 970,16

	 
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	22,72
	
	3,408
	
	
	578,10
	
	1 970,16

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 970,16

	37.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	39,40

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 970,16

	 
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	
	
	1 911,06

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	1 004,78

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	32 836,00
	 
	4 925,40

	38
	ФСБЦ-20.2.10.01-0021
	Наконечники болтовые алюминиевые
	100 шт
	0,15
	1
	0,15
	7 707,47
	1,31
	10 096,79
	 
	1 514,52

	 
	
	Объем=15 / 100

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 514,52

	39
	ГЭСНм08-02-405-04
	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 120 мм2
	100 м
	0,05
	1
	0,05
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=5 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,056
	
	
	
	
	1 188,57

	 
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	41,12
	
	2,056
	
	
	578,10
	
	1 188,57

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	96,24

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,077
	
	
	
	
	53,35

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,77
	
	0,0385
	
	
	1 643,14
	
	63,26

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,77
	
	0,0385
	
	
	794,34
	
	30,58

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,77
	
	0,0385
	
	
	569,98
	
	21,94

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,77
	
	0,0385
	
	
	591,34
	
	22,77

	 
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	4,94
	
	0,247
	
	
	44,71
	
	11,04

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	46,73

	 
	01.7.02.07-0011
	Прессшпан листовой, марка А
	кг
	0,99
	
	0,0495
	206,43
	1,4
	289,00
	
	14,31

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	2,5428
	
	0,12714
	
	
	9,73
	
	1,24

	 
	01.7.11.07-0227
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	3
	
	0,15
	155,63
	0,79
	122,95
	
	18,44

	 
	01.7.15.04-0011
	Винты стальные с полукруглой головкой, длина 50 мм
	т
	0,00155
	
	0,0000775
	127 406,00
	1,23
	156 709,38
	
	12,14

	 
	14.4.02.04-0142
	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
	кг
	0,1
	
	0,005
	79,88
	1,51
	120,62
	
	0,60

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 384,89

	39.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	23,77

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 241,92

	 
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	
	
	1 204,66

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	633,38

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	64 934,00
	 
	3 246,70

	40
	ФСБЦ-21.2.03.09-1058
	Провод силовой с медными жилами 1х120-660
	1000 м
	0,0051
	1
	0,0051
	1 584 570,35
	1,29
	2 044 095,75
	 
	10 424,89

	 
	
	Объем=(5*1.02) / 1000

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10 424,89

	41
	ГЭСНм08-02-144-04
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 35 мм2
	100 шт
	0,55
	1
	0,55
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=55 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	7,524
	
	
	
	
	4 349,62

	 
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	13,68
	
	7,524
	
	
	578,10
	
	4 349,62

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 349,62

	41.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	86,99

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 349,62

	 
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	
	
	4 219,13

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	2 218,31

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	19 771,00
	 
	10 874,05

	42
	ФСБЦ-20.2.10.03-0011
	Наконечники кабельные медные 25-10-8
	100 шт
	0,55
	1
	0,55
	1 755,61
	1,31
	2 299,85
	 
	1 264,92

	 
	
	Объем=55 / 100

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 264,92

	43
	ГЭСНп01-11-024-01
	Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ
	шт
	3
	1
	3
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,46
	
	
	
	
	1 932,37

	 
	2-100-06
	Рабочий 6 разряда
	чел.-ч
	0,41
	
	1,23
	
	
	794,34
	
	977,04

	 
	3-200-03
	Инженер III категории
	чел.-ч
	0,41
	
	1,23
	
	
	776,69
	
	955,33

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 932,37

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 932,37

	 
	Пр/812-083.0-1
	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
	%
	74
	
	74
	
	
	
	
	1 429,95

	 
	Пр/774-083.0
	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
	%
	36
	
	36
	
	
	
	
	695,65

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 352,66
	 
	4 057,97

	44
	ГЭСНп01-11-011-01
	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
	100 измерений
	0,2
	1
	0,2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=20 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,592
	
	
	
	
	2 036,05

	 
	2-100-06
	Рабочий 6 разряда
	чел.-ч
	6,48
	
	1,296
	
	
	794,34
	
	1 029,46

	 
	3-200-03
	Инженер III категории
	чел.-ч
	6,48
	
	1,296
	
	
	776,69
	
	1 006,59

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 036,05

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 036,05

	 
	Пр/812-083.0-1
	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
	%
	74
	
	74
	
	
	
	
	1 506,68

	 
	Пр/774-083.0
	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
	%
	36
	
	36
	
	
	
	
	732,98

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	21 378,55
	 
	4 275,71

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Итоги по разделу 1 Монтажные работы :
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	155 749,67

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	58 362,45

	 
	
	               Эксплуатация машин
	4 260,85

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	2 911,84

	 
	
	               Материалы
	90 214,53

	 
	
	     Строительные работы
	323,74

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	135,07

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	0,04

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	0,37

	 
	
	               накладные расходы
	123,25

	 
	
	               сметная прибыль
	65,01

	 
	
	     Монтажные работы
	236 258,02

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	54 258,96

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	4 260,81

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	2 911,47

	 
	
	               материалы
	90 214,53

	 
	
	               накладные расходы
	55 455,33

	 
	
	               сметная прибыль
	29 156,92

	 
	
	     Оборудование
	85 488,79

	 
	
	          Инженерное оборудование
	85 488,79

	 
	
	     Прочие затраты
	8 333,68

	 
	
	          Пусконаладочные работы
	8 333,68

	 
	
	               в том числе:
	 

	 
	
	                    оплата труда
	3 968,42

	 
	
	                    накладные расходы
	2 936,63

	 
	
	                    сметная прибыль
	1 428,63

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	61 274,29

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	58 515,21

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	30 650,56

	 
	
	Всего по разделу 1 Монтажные работы
	330 404,23

	 
	
	     справочно:
	 

	 
	
	          Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	36 264,95

	 
	
	          Оборудование, отсутствующее в ФРСН
	74 772,23

	 
	
	          Затраты труда рабочих
	95,56645
	
	
	
	
	 

	 
	
	          Затраты труда машинистов
	4,345
	
	
	
	
	 

	 
	
	          ПНР "вхолостую"
	6 666,94

	 
	
	               в том числе:
	 

	 
	421/пр_2020_прил.8_п.1_гр.6
	                    Электротехнические устройства
	%
	
	
	80
	
	
	
	
	6 666,94

	 
	
	          ПНР "под нагрузкой"
	1 666,74

	 
	
	               в том числе:
	 

	 
	421/пр_2020_прил.8_п.1_гр.7
	                    Электротехнические устройства
	%
	
	
	20
	
	
	
	
	1 666,74

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Итоги по смете:
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	155 749,67

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	58 362,45

	 
	
	               Эксплуатация машин
	4 260,85

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	2 911,84

	 
	
	               Материалы
	90 214,53

	 
	
	     Строительные работы
	323,74

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	135,07

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	0,04

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	0,37

	 
	
	               накладные расходы
	123,25

	 
	
	               сметная прибыль
	65,01

	 
	
	     Монтажные работы
	236 258,02

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	54 258,96

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	4 260,81

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	2 911,47

	 
	
	               материалы
	90 214,53

	 
	
	               накладные расходы
	55 455,33

	 
	
	               сметная прибыль
	29 156,92

	 
	
	     Оборудование
	85 488,79

	 
	
	          Инженерное оборудование
	85 488,79

	 
	
	     Прочие затраты
	8 333,68

	 
	
	          Пусконаладочные работы
	8 333,68

	 
	
	               в том числе:
	 

	 
	
	                    оплата труда
	3 968,42

	 
	
	                    накладные расходы
	2 936,63

	 
	
	                    сметная прибыль
	1 428,63

	 
	
	Всего
	330 404,23

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	61 274,29

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	58 515,21

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	30 650,56

	 
	
	     НДС 22%
	72 688,93

	 
	
	ВСЕГО по смете
	403 093,16

	 
	
	     справочно:
	 

	 
	
	          Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	36 264,95

	 
	
	          Оборудование, отсутствующее в ФРСН
	74 772,23

	 
	
	          Затраты труда рабочих
	95,56645
	
	
	
	
	 

	 
	
	          Затраты труда машинистов
	4,345
	
	
	
	
	 

	 
	
	          ПНР "вхолостую"
	6 666,94

	 
	
	               в том числе:
	 

	 
	421/пр_2020_прил.8_п.1_гр.6
	                    Электротехнические устройства
	%
	
	
	80
	
	
	
	
	6 666,94

	 
	
	          ПНР "под нагрузкой"
	1 666,74

	 
	
	               в том числе:
	 

	 
	421/пр_2020_прил.8_п.1_гр.7
	                    Электротехнические устройства
	%
	
	
	20
	
	
	
	
	1 666,74


	Приложение № 3
к Контракту
№ _____ от "___" __________ 2026 г.

	

	

	График выполнения  работ
	

	
	

	Капитальный ремонт  нежилого здания в части замены  главного распределительного щита в здании  по адресу:  РФ, Ленинградская область, муниципальный район Волховский, городское поселение Волховское, город Волхов, улица Пирогова, дом 4.
	

	
	

	Порядковый номер этапа выполнения работ по контракту
	Номера сметных расчетов (смет) и позиций в сметных расчетах (сметах), относящихся к соответствующим этапам выполнения работ по контракту
	Наименование этапа выполнения работ по контракту
	Сроки выполнения работ по этапу
	Стоимость работ 
*, руб.

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	7

	1
	Локальный сметный расчет (смета) №01   
	Капитальный ремонт  нежилого здания в части замены  главного распределительного щита в здании  по адресу:  РФ, Ленинградская область, муниципальный район Волховский, городское поселение Волховское, город Волхов, улица Пирогова, дом 4.
	начало работ: с момента заключения контракта; окончание работ: в течение 5 (пяти) календарных дней.
	403 093,16

	
	
	
	

	*Корректируется на стадии заключения контракта с учетом понижающего коэффициента

	Примечание: Работы выполняются в соответствии с Графиком выполнения  работ с соблюдением строгой технологической последовательности работ. 

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Муниципальный заказчик:

Директор  

__________________/О.А. Малышев 

Электронная подпись 
	Подрядчик: 

_______________/ 

Электронная подпись


�Указывается в случае внесения исправлений в соответствии с частью 14 статьи 94 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе).


� Указывается наименование и место нахождения заказчика.


� Указывается информация о подрядчике, предусмотренная подпунктами «а», «г» и «е» части 1 статьи 43 Закона о контрактной системе.


� Указывается наименование объекта капитального строительства, наименование объекта закупки, идентификационный код закупки.


� В случае учета при формировании начальной (максимальной) цены контракта затрат на строительство временных зданий и сооружений, непредвиденных затрат подрядчика, затрат, связанных с удорожанием работ в зимнее время, затрат на осуществление работ вахтовым методом, а также иных прочих работ и затрат, Подрядчик обязан отразить указанные затраты в Акте о приемке выполненных работ. При этом Подрядчик вправе выделить такие затраты отдельной строкой, либо произвести начисление затрат на каждый комплекс (вид) работ, услуг, оборудования пропорционально.








