	ДОГОВОР ПОДРЯДА №
	44



	г. Тихвин
	
	«
	
	»
	
	
	
	г.



[bookmark: _Hlk120128297]Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад Солнышко» (МДОУ «Д/с Солнышко»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заведующего Фалиной Татьяны Николаевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
-----------------------------------, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», действующий на основании _________________________, 
заключили настоящий договор о нижеследующем:

Статья 1. Предмет договора
1.1 «Подрядчик» обязуется по заданию «Заказчика», в соответствии с прилагаемой локальной сметой выполнить ремонтные работы (ремонт крыльца главного входа) МДОУ «Д/с Солнышко» по адресу: г.Тихвин, 1 мкр. д.31, а «Заказчик» создать «Подрядчику» необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и оплатить указанную в договоре цену.
1.2 «Подрядчик» обязуется полностью выполнить все работы и сдать объект Заказчику до                « 18 » октября 2026 года.
1.3 Договор заключается в соответствии с требованиями и условиями Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 г. (п.4 ч.1 ст.93) (ИКЗ 263471500998647150100100010000000244 ).


Статья 2. Стоимость работ и порядок расчетов
2.1 Стоимость работ по договору, согласно локальной смете, составляет: 153 827 (сто пятьдесят три тысячи восемьсот двадцать семь) рублей 45 копеек. НДС не облагается, в связи с упрощенной системой налогообложения.
2.2 «Подрядчик» приступает к работам после получения сообщения от «Заказчика» о возможности начала работ на Объекте.
2.3 «Подрядчик» после окончания работ, предусмотренных Договором, направляет уведомление «Заказчику», который осуществляет проверку и приемку выполненных работ и производит расчет с «Подрядчиком» в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания акта выполненных работ формы КС-2 и справки формы КС-3.
2.4	Оплата работ производится на основании счета, выставленного «Подрядчиком».

Статья 3. Обязательства «Подрядчика» и «Заказчика»
3.1 Для выполнения настоящего договора «Подрядчик» обязан:
3.1.1 Выполнить своими силами и средствами, а также сдать «Заказчику» работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим договором и сметной документацией.
3.1.2 При осуществлении работ нести ответственность за соблюдение правил техники безопасности, противопожарной безопасности, охраны окружающей среды, требований СанПиН и ГОСТ.
3.1.3 Осуществлять работы с привлечением обученного персонала.
3.1.4 Предоставить копии сертификатов, технических паспортов и других документов, удостоверяющих качество поставляемых для ремонта материалов и оборудования.
3.2. Для выполнения настоящего договора «Заказчик» обязан:
3.2.1 Предоставить «Подрядчику» помещения пригодные для хранения материалов, переодевания рабочих.
3.2.2 Обеспечить доступ специалистов «Подрядчика» в помещения для производства работ.
3.2.3 Контролировать выполнение работ «Подрядчиком»
3.2.4 Осуществить оплату выполненных работ в соответствии с условиями настоящего договора.

Статья 4. Срок действия договора
4.1 Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31.12.2026 г., а также до полного выполнения сторонами своих обязательств.

Статья 5. Обстоятельства непреодолимой силы
5.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно является следствием природных явлений, военных действий и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.

Статья 6. Гарантии
6.1 «Подрядчик» гарантирует:
6.1.1 Выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего договора.
6.1.2 Своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации.
6.2 Недостатки, обнаруженные в период гарантийной эксплуатации, «Подрядчик» устраняет за свой счет.
6.3 Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом «Подрядчика» и «Заказчика».
6.4 Срок гарантии на выполненные работы устанавливается с момента подписания сторонами акта о приемке работ и составляет 6 (шесть) месяцев.

Статья 7. Особые условия
7.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего договора, разрешаются в ходе переговоров между «Заказчиком» и «Подрядчиком» или в арбитражном суде в установленном порядке.
7.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.

Статья 8. Перечень документов, прилагаемых к договору подряда
8.1. Приложение № 1 – Локальная смета.

Статья 9. Реквизиты сторон
Заказчик:
МДОУ «Д/с Солнышко»
187553, Ленинградская обл., г. Тихвин, 1 м-он, д. 31
Тел./факс 8(81367)74-281
ИНН 4715009986    КПП 471501001   ОГРН 1024701850535   ОКПО 46253841
р/с 03234643416450004500 
Отделение Ленинградское / УФК по Ленинградской области, г. Санкт-Петербург
к/с 40102810745370000006 БИК 014106101
ОКВЭД 85.11   ОКТМО 41645101001   ОГРН 1024701850535   

Подрядчик:
	







	
Статья 10. Подписи сторон


Заказчик
Заведующий 
МДОУ «Д/с Солнышко»



_______________ Т. Н. Фалина
М.П.






Подрядчик





__________________ 
М.П. 



	Наименование программного продукта
	SmetaWIZARD

	Наименование редакции сметных нормативов
	Приказ Минстроя России от 30 декабря 2021 года № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр

	Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам
	Приказ Минстроя России от 18.05.2022 № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26.08.2022 № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26.10.2022 № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27.12.2022 № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10.02.2023 № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 № 335/пр, Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр, Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр, Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 № 323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 № 524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 № 747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 № 69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 № 299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 № 490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 № 696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 № 91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 № 301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 № 435/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 № 30/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2026 № 42/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр

	Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр
	Письмо Минстроя России от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09

	Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
	Постановление Правительства Ленинградской области  от 06.04.2026 № 275

	Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
	ФГИС ЦС, конъюнктурный анализ

	Наименование субъекта Российской Федерации
	Ленинградская область

	Наименование зоны субъекта Российской Федерации
	

	МДОУ «Д/с Солнышко» по адресу: г.Тихвин, 1 мкр.д.31

	(наименование стройки)

	[bookmark: _Hlk241670968]МДОУ «Д/с Солнышко» по адресу: г.Тихвин, 1 мкр.д.31

	(наименование объекта капитального строительства)

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
	ЛС-
	

	[bookmark: _Hlk241670954]Ремонтные работы (ремонт крыльца главного входа) 

	(наименование работ и затрат)

	Составлен
	ресурсно-индексным
	методом

	Основание
	

	
	(проектная и (или) иная техническая документация)

	Составлен в текущем уровне цен
	2 квартал 2026 г.
	

	Сметная стоимость
	153,83
	тыс. руб.
	Средства на оплату труда рабочих
	51,21
	тыс. руб.

	   в том числе:
	
	
	Средства на оплату труда машинистов
	0,86
	тыс. руб.

	   строительных работ
	151,51
	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда рабочих
	97,9293
	чел.-ч

	   монтажных работ
	0
	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда машинистов
	1,3529
	чел.-ч

	   оборудования
	0
	тыс. руб.
	
	
	

	   прочих затрат
	2,32
	тыс. руб.
	
	
	

	

	№ п.п.
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	Раздел 1. <Раздел>

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	ГЭСНр57-01-002-08
	Разборка покрытий полов: из керамогранитных плит
V=23/100
	100 м2
	0,23
	
	0,23
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	18,1102
	
	
	
	
	9 350,66

	
	1-100-28
	Средний разряд работы 2,8
	чел.-ч
	78,74
	
	18,1102
	
	
	516,32
	
	9 350,66

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	10,71

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,1817
	
	
	
	
	95,42

	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,79
	
	0,1817
	37,32
	1,58
	58,97
	
	10,71

	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3

	чел.-ч
	0,79
	
	0,1817
	
	
	525,15
	
	95,42

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	9 456,79

	1.1
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	4,3
	
	0,989
	
	
	0
	
	0

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	9 446,08

	
	Пр/812-091.0-1
	НР Полы при ремонте
	%
	89%
	
	89%
	
	
	
	
	8 407,01

	
	Пр/774-091.0
	СП Полы при ремонте
	%
	49%
	
	49%
	
	
	
	
	4 628,58

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	97 792,96
	
	22 492,38

	2
	ГЭСН46-04-003-01
	Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 100
	м3
	0,45
	
	0,45
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	4,3515
	
	
	
	
	2 285,19

	
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	9,67
	
	4,3515
	
	
	525,15
	
	2 285,19

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	428,45

	
	[91.18.01-508]
	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин
	маш.-ч
	4,51
	
	2,0295
	115,43
	1,77
	204,31
	
	414,65

	
	[91.21.10-002]
	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров
	маш.-ч
	9,02
	
	4,059
	2,11
	1,61
	3,4
	
	13,8

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 713,64

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 285,19

	
	Пр/812-040.2-1
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
	%
	91%
	
	91%
	
	
	
	
	2 079,52

	
	Пр/774-040.2
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
	%
	52%
	
	52%
	
	
	
	
	1 188,3

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	13 292,13
	
	5 981,46

	3
	47-1
	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную
V=0,45*2,4
	т
	1,08
	
	1,08
	
	
	1 266,93
	
	1 368,28

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 368,28

	4
	02-15-1-01-0012
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 12 км
	т
	1,08
	
	1,08
	
	
	300,12
	
	324,13

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	324,13

	5
	АО Чистый город
	Размещение на полигоне
	т
	1,08
	
	1,08
	
	
	2 147,54
	
	2 319,34

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 319,34

	6
	ГЭСН06-01-001-01
	Устройство бетонной подготовки (прим ЦПС)
V=0,8/100
	100 м3
	0,008
	
	0,008
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кэм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,242
	
	
	
	
	597,43

	
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	135
	1,15
	1,242
	
	
	481,02
	
	597,43

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	191,79

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,1812
	
	
	
	
	143,69

	
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	18
	1,25
	0,18
	
	
	1 056,54
	
	190,18

	
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6

	чел.-ч
	18
	1,25
	0,18
	
	
	794,34
	
	142,98

	
	[91.07.04-002]
	Вибраторы поверхностные
	маш.-ч
	5,93
	1,25
	0,0593
	8,54
	1,83
	15,63
	
	0,93

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,12
	1,25
	0,0012
	
	
	569,98
	
	0,68

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,12
	1,25
	0,0012
	
	
	591,34
	
	0,71

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	27,35

	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3
	1,75
	
	0,014
	35,71
	0,82
	29,28
	
	0,41

	
	[01.7.07.12-0024]
	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм
	м2
	250
	
	2
	12,83
	1,05
	13,47
	
	26,94

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	960,26

	6.1
	[04.3.02.13-0107]
	Смеси сухие цементно-песчаные монтажно-кладочные, крупность заполнителя не более 3,5 мм, класс В12,5 (М150), F100
	т
	120
	
	0,96
	5 740,85
	1,3
	7 463,11
	
	7 164,59

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	741,12

	
	Пр/812-006.0-1; 812/пр_2020_п.25
	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	102%
	0,9
	91,8%
	
	
	
	
	680,35

	
	Пр/774-006.0; 774/пр_2020_п.16
	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	58%
	0,85
	49,3%
	
	
	
	
	365,37

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	1 146 321,25
	
	9 170,57

	7
	ГЭСН27-04-001-01
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
V=1/100
	100 м3
	0,01
	
	0,01
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кэм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,1656
	
	
	
	
	81,85

	
	1-100-23
	Средний разряд работы 2,3
	чел.-ч
	14,4
	1,15
	0,1656
	
	
	494,26
	
	81,85

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	484,25

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,1735
	
	
	
	
	129,78

	
	[91.01.02-004]
	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	1,77
	1,25
	0,022125
	1 933
	1,33
	2 570,89
	
	56,88

	
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6

	чел.-ч
	1,77
	1,25
	0,022125
	
	
	794,34
	
	17,57

	
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	4,29
	1,25
	0,053625
	
	
	1 639,1
	
	87,9

	
	4-100-050
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5

	чел.-ч
	4,29
	1,25
	0,053625
	
	
	679,6
	
	36,44

	
	[91.08.03-030]
	Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т
	маш.-ч
	7,08
	1,25
	0,0885
	2 391,6
	1,54
	3 683,06
	
	325,95

	
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6

	чел.-ч
	7,08
	1,25
	0,0885
	
	
	794,34
	
	70,3

	
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.-ч
	0,74
	1,25
	0,00925
	
	
	1 461,12
	
	13,52

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,74
	1,25
	0,00925
	
	
	591,34
	
	5,47

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,46

	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3
	5
	
	0,05
	35,71
	0,82
	29,28
	
	1,46

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	697,34

	7.1
	02.3.01.02-1104
	Песок природный для строительных работ I класс, средний
	м3
	110
	
	1,1
	
	
	827,82
	
	910,6

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	211,63

	
	Пр/812-021.0-1; 812/пр_2020_п.25
	НР Автомобильные дороги
	%
	147%
	0,9
	132,3%
	
	
	
	
	279,99

	
	Пр/774-021.0; 774/пр_2020_п.16
	СП Автомобильные дороги
	%
	134%
	0,85
	113,9%
	
	
	
	
	241,05

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	212 898
	
	2 128,98

	8
	ГЭСН11-01-031-08
	Устройство покрытий из гранитных плит при количестве плит на 1 м2: свыше 3 до 4 шт. (бу)
V=21,5/100
	100 м2
	0,215
	
	0,215
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кэм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	69,23
	
	
	
	
	36 356,13

	
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	280
	1,15
	69,23
	
	
	525,15
	
	36 356,13

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	655

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,76325
	
	
	
	
	462,02

	
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	1,32
	1,25
	0,35475
	
	
	1 639,1
	
	581,47

	
	4-100-050
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5

	чел.-ч
	1,32
	1,25
	0,35475
	
	
	679,6
	
	241,09

	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	1,16
	1,25
	0,31175
	37,32
	1,58
	58,97
	
	18,38

	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3

	чел.-ч
	1,16
	1,25
	0,31175
	
	
	525,15
	
	163,72

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,36
	1,25
	0,09675
	
	
	569,98
	
	55,15

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,36
	1,25
	0,09675
	
	
	591,34
	
	57,21

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 957,21

	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3
	3,85
	
	0,82775
	35,71
	0,82
	29,28
	
	24,24

	
	02.3.01.02-1118
	Песок природный для строительных работ II класс, средний
	м3
	3,06
	
	0,6579
	
	
	1 122,63
	
	738,58

	
	[04.3.01.09-0016]
	Раствор готовый кладочный, цементный, М200
	м3
	2,7
	
	0,5805
	4 033,62
	1,35
	5 445,39
	
	3 161,05

	
	[11.1.03.01-0063]
	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III
	м3
	0,01
	
	0,00215
	16 496,03
	0,94
	15 506,27
	
	33,34

	
	13.2.01.01
	Изделия из натурального камня
	м2
	100
	
	21,5
	
	
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	41 430,36

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	36 818,15

	
	Пр/812-011.0-1; 812/пр_2020_п.25
	НР Полы
	%
	112%
	0,9
	100,8%
	
	
	
	
	37 112,7

	
	Пр/774-011.0; 774/пр_2020_п.16
	СП Полы
	%
	65%
	0,85
	55,25%
	
	
	
	
	20 342,03

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	459 930,65
	
	98 885,09

	9
	ГЭСН11-01-031-08
	Устройство покрытий из гранитных плит при количестве плит на 1 м2: свыше 3 до 4 шт.
V=1,5/100
	100 м2
	0,015
	
	0,015
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кэм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	4,83
	
	
	
	
	2 536,47

	
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	280
	1,15
	4,83
	
	
	525,15
	
	2 536,47

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	45,7

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,05325
	
	
	
	
	32,23

	
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	1,32
	1,25
	0,02475
	
	
	1 639,1
	
	40,57

	
	4-100-050
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5

	чел.-ч
	1,32
	1,25
	0,02475
	
	
	679,6
	
	16,82

	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	1,16
	1,25
	0,02175
	37,32
	1,58
	58,97
	
	1,28

	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3

	чел.-ч
	1,16
	1,25
	0,02175
	
	
	525,15
	
	11,42

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,36
	1,25
	0,00675
	
	
	569,98
	
	3,85

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,36
	1,25
	0,00675
	
	
	591,34
	
	3,99

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	276,09

	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3
	3,85
	
	0,05775
	35,71
	0,82
	29,28
	
	1,69

	
	02.3.01.02-1118
	Песок природный для строительных работ II класс, средний
	м3
	3,06
	
	0,0459
	
	
	1 122,63
	
	51,53

	
	[04.3.01.09-0016]
	Раствор готовый кладочный, цементный, М200
	м3
	2,7
	
	0,0405
	4 033,62
	1,35
	5 445,39
	
	220,54

	
	[11.1.03.01-0063]
	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III
	м3
	0,01
	
	0,00015
	16 496,03
	0,94
	15 506,27
	
	2,33

	
	13.2.01.01
	Изделия из натурального камня
	м2
	100
	
	1,5
	
	
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 890,49

	9.1
	[05.2.02.19-0022]
	Плитка вибропрессованная тротуарная, форма квадрат, цвет серый, размеры 300х300 мм (прим)
	м2
	102
	
	1,53
	562,73
	1,47
	827,21
	
	1 265,63

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 568,7

	
	Пр/812-011.0-1; 812/пр_2020_п.25
	НР Полы
	%
	112%
	0,9
	100,8%
	
	
	
	
	2 589,25

	
	Пр/774-011.0; 774/пр_2020_п.16
	СП Полы
	%
	65%
	0,85
	55,25%
	
	
	
	
	1 419,21

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	544 305,33
	
	8 164,58

	
	
	Итого прямые затраты по разделу 1. <Раздел>
	
	
	69 182,11

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   оплата труда (ОТ)
	
	
	51 207,73

	
	
	   эксплуатация машин и механизмов
	
	
	1 815,9

	
	
	   оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	863,14

	
	
	   материальные ресурсы
	
	
	13 602,93

	
	
	   перевозка
	
	
	1 692,41

	
	
	Итого ФОТ (справочно)
	
	
	52 070,87

	
	
	Итого накладные расходы
	
	
	51 148,82

	
	
	Итого сметная прибыль
	
	
	28 184,54

	
	
	Итого оборудование
	
	
	0

	
	
	Итого прочие затраты
	
	
	2 319,34

	
	
	Итого по разделу 1. <Раздел>
	
	
	150 834,81

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   справочно
	

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	97,9293

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	1,3529

	

	
	
	ИТОГИ ПО СМЕТЕ
	

	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО строительные работы
	
	
	148 515,47

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   Всего прямые затраты
	
	
	69 182,11

	
	
	      в том числе
	

	
	
	      оплата труда (ОТ)
	
	
	51 207,73

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов
	
	
	1 815,9

	
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	863,14

	
	
	      материальные ресурсы
	
	
	13 602,93

	
	
	      перевозка
	
	
	1 692,41

	
	
	   Всего ФОТ (справочно)
	
	
	52 070,87

	
	
	   Всего накладные расходы
	
	
	51 148,82

	
	
	   Всего сметная прибыль
	
	
	28 184,54

	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО прочие затраты
	
	
	2 319,34

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   прочие затраты
	
	
	2 319,34

	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО по смете
	
	
	150 834,81

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   Всего прямые затраты
	
	
	69 182,11

	
	
	      в том числе
	

	
	
	      оплата труда (ОТ)
	
	
	51 207,73

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов
	
	
	1 815,9

	
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	863,14

	
	
	      материальные ресурсы
	
	
	13 602,93

	
	
	      перевозка
	
	
	1 692,41

	
	
	   Всего ФОТ (справочно)
	
	
	52 070,87

	
	
	   Всего накладные расходы
	
	
	51 148,82

	
	
	   Всего сметная прибыль
	
	
	28 184,54

	
	
	   Всего оборудование
	
	
	0

	
	
	   Всего прочие затраты
	
	
	2 319,34

	
	
	
	

	
	
	Справочно
	

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	97,9293

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	1,3529

	
	
	Компенсация НДС от материалов и оборудования
	((13 602,93+0)*22%) = 2 992,64
	22%
	2 992,64

	
	
	Итого
	
	
	153 827,45

	

	Составил:
	 
	

	
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
	

	Проверил:
	 
	

	
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
	

	




