PAGE  

Муниципальный контракт № 
на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в МБОУ «Инженерная школа г. Тосно» по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, ул. Чехова, д. 8
г. Тосно







«__» ___________ 2026 года
Муниципальное казенное учреждение «Центр административно-хозяйственного обеспечения» (МКУ «ЦА ХО»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Михельсона Петра Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и ________________________________________ (________________________), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _________________________________, действующего на основании ____________________, с другой стороны, именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», на основании с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий муниципальный контракт (ИКЗ 263471603532247160100100010000000244) (далее – Контракт) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Предметом настоящего Контракта является оказание услуг по разработке проектно-сметной документации системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в МБОУ «Инженерная школа г. Тосно» (далее – Услуги) по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, ул. Чехова, д. 8 (далее – Объект), в соответствии с Описанием объекта закупки (Приложение 1 к Контракту).
1.2. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя оказание услуг на Объекте, в полном объеме в строгом соответствии с Описанием объекта закупки (Приложение 1 к Контракту).
2.
ЦЕНА КОНТРАКТА
2.1. Цена настоящего Контракта составляет ____________ (______________________________) рублей ____ копеек, в том числе НДС (_%) ______________(______________) рубля __копеек (НДС не облагается на основании ______________ Налогового кодекса Российской Федерации).
 Цена Контракта включает стоимость оказываемых услуг, оплату всех видов налогов, пошлин и сборов, других накладных расходов, уплату обязательных платежей, установленных законодательством Российской Федерации, транспортные и иные расходы Исполнителя, связанные с исполнением настоящего Контракта.
2.2. Цена Контракта является твердой, устанавливается в российских рублях, определяется на весь срок действия Контракта и не может быть изменена в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Контрактом, а также положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ).

2.3. Цена Контракта может быть снижена без изменения предусмотренных Контрактом количества товара, услуг и иных условий исполнения Контракта по соглашению Сторон.
2.4. Заказчик по согласованию с Исполнителем в ходе исполнения Контракта вправе увеличить предусмотренный Контрактом объем услуг не более чем на десять процентов или уменьшить предусмотренный Контрактом объем услуг не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему услуг исходя из установленной в Контракте цены единицы услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом объема услуг стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы услуги. Цена единицы дополнительно объема оказываемых услуг или цена единицы услуги при уменьшении предусмотренного Контрактом объема оказываемых услуг должна определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренный в Контракте объем таких услуг.
2.5. Заказчик в случае уменьшения ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения бюджетных обязательств, вытекающих из заключенного Контракта, должен обеспечить согласование новых условий Контракта, в том числе по цене и (или) срокам их исполнения и (или) объема услуг ,предусмотренных Контрактом.
3.
ПОРЯДОК И СРОКИ ОПЛАТЫ УСЛУГ

3.1. Оказанные услуги оплачиваются в строгом соответствии с объемами и источниками финансирования. Авансовый платеж не предусмотрен.
3.2. Заказчик производит расчеты с Исполнителем по Контракту за оказанные услуги в течение 10 (Десяти) рабочих дней после подписания Сторонами акта оказанных услуг на основании представленного Исполнителем счета, оформленных в порядке, установленном для унифицированных форм документов по учету финансирования работ.
3.3. Финансирование настоящего Контракта осуществляется за счет средств бюджета Тосненского муниципального района Ленинградской области на 2026 год.
3.4. Расчеты Заказчика с Исполнителем производятся по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

3.5. Обязанность Заказчика по оплате оказанных услуг считается исполненными с момента списания денежных средств с его расчетного счета.
4.
ПОРЯДОК И СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

4.1. Услуги оказываются в соответствии с Описанием объекта закупки (Приложение 1 к Контракту)
4.2. Сроки оказания услуг: с момента заключения контракта по 10 декабря 2026 года.
4.3. Объект, для которого выполняется работы: МБОУ «Инженерная школа г. Тосно» по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, ул. Чехова, д. 8.
4.4. Результатом оказанной услуги является рабочая документация, содержащая пояснительную записку, чертежи, схемы, а также спецификацию оборудования и материалов, заложенных в проекте (далее – Документация).
5.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Исполнитель обязуется:
5.1.1. Принять на себя обязательства в соответствии с заданием заказчика и в сроки, установленные контрактом.
5.1.2. Оказывать услуги на высоком профессиональном уровне, согласно требованиям действующего законодательства Российской Федерации, в соответствии с Заданием на проектирование (Приложение № 1 к Описанию объекта закупки).
5.1.3. Предоставлять Заказчику по его требованию информацию о ходе исполнения своих обязательств по форме, в объеме и в сроки, содержащиеся в требовании заказчика.

5.1.4. Устранить за свой счет в установленный Заказчиком разумный срок недостатки, выявленные в процессе оказания услуг по контракту, при передаче результатов работ по контракту, а также возникшие вследствие невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения работ Исполнителем и (или) третьими лицами, привлеченными им для выполнения работ, а в случае если указанные недостатки причинили убытки Заказчику и (или) третьим лицам, возместить убытки в полном объеме в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. В случае если Заказчиком не указан срок для устранения выявленных недостатков, такие недостатки должны быть устранены Исполнителем в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня получения уведомления о выявленных недостатках.
5.2. Исполнитель имеет право:
5.2.1. Требовать своевременной оплаты оказанных услуг на основании подписанного Заказчиком и Исполнителем акта оказания услуг, счета за оказанные услуги, при условии отсутствия замечаний к оказанным услугам.
5.2.2. Обращаться к Заказчику за организационным содействием в целях проведения мероприятий по улучшению качества оказываемых услуг.
5.2.3. Самостоятельно определять количество специалистов, необходимых для оказания услуг Заказчику.

5.3. Заказчик обязуется:

5.3.1. Осуществлять приемку результатов оказания услуг в соответствии с условиями контракта после получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, а также подготовки рабочей документации, разработанной на основании проектной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы проектной документации.
5.3.2. При обнаружении в ходе оказания услуг отступлений от условий выполнения обязательств по Контракту, которые могут ухудшить качество оказания услуг, или иных недостатков, немедленно заявить об этом Исполнителю в письменной форме, а также назначить срок их устранения.

5.3.3. Оплатить услуги Исполнителя в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом.
5.3.4. Оказывать исполнителю необходимое содействие в процессе оказываемых услуг. Своевременно предоставлять Исполнителю информацию и материалы, необходимые для оказания услуг в случае невозможности их получения Исполнителем самостоятельно.

5.3.5. Для проверки оказанных услуг, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик в праве провести экспертизу. Экспертиза услуг, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании Контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

5.3.6. Выполнить иные обязательства, предусмотренные настоящим Контрактом и действующим законодательством Российской Федерации.

5.4. Заказчик имеет право:
5.4.1. В любое время проверить ход и качество услуг, оказываемых Исполнителем, не вмешиваясь в его хозяйственную деятельность.

5.4.2. Требовать от Исполнителя предоставления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнения обязательств.

5.4.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским законодательством Российской Федерации.
6.
ПОРЯДОК И СРОКИ ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

6.1. Приемка оказанных услуг осуществляется в соответствии с Описанием объекта закупки (Приложение 1 к Контракту).
6.2. Исполнитель в течение 5 (Пяти) календарных дней после оказания услуг обязан представить Заказчику акт оказания услуг.

6.3. Заказчик в течение 10 (Десяти) календарных дней со дня получения акта оказания услуг обязан лично или с привлечением экспертов провести экспертизу оказанных услуг, а также направить Исполнителю подписанный акт оказания услуг или протокол замечаний.

Для проверки оказанной услуги в части ее соответствия установленным в Контракте требованиям Заказчик проводит экспертизу собственными силами или с привлечением сторонних экспертов (экспертных организаций). По решению Заказчика может быть создана приемочная комиссия, состоящая не менее чем из пяти человек.

6.4. Протокол замечаний составляется при обнаружении в ходе приемки отступлений, ухудшающих качество оказываемых услуг, а также иных недостатков оказанных услуг. В соответствующем акте фиксируется перечень обнаруженных дефектов и сроки их устранения Исполнителем. Не устранение в указанный срок обнаруженных недостатков является основанием для направления претензии Исполнителю с требованием об уплате штрафных санкций, предусмотренных настоящим Контрактом.

6.5. Акт оказания услуг подписывается в течение 5 (Пяти) календарных дней после устранения Исполнителем всех выявленных при приемке недостатков.

6.6. Услуги считаются оказанными со дня подписания акта оказания услуг.

6.7. В случае досрочного оказания услуг Исполнителем, Заказчик вправе досрочно принять и оплатить оказанные услуги.
7.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 

7.2.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 

7.2.2. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно).
7.2.3. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.3. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.3.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом, и фактически исполненных Исполнителем, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

7.3.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 000 (Одна тысяча) рублей 00 копеек.
7.3.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:

- 1000 (Одна тысяча) рублей 00 копеек, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей.

7.4. В случае неуплаты Исполнителем сумм штрафов и пеней Заказчик имеет право осуществить выплату Исполнителем суммы за выполненную услугу, уменьшенную на сумму пени и (или) штрафов. Право списания неустойки в виде штрафов и пеней наступает у Заказчика по истечении 15 календарных дней с момента должного уведомления Исполнителем.

7.5. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену контракта.

7.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. 

7.7. Уплата неустойки (штрафа, пени) производится Исполнителем на основании претензии Заказчика путем перечисления денежных средств на счет Заказчика, указанный в претензии. Претензия может быть направлена Исполнителю в том числе в адрес электронной почты, указанный в контракте.

7.8. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения их контрактных обязательств. Неустойка взимается за каждое нарушение в отдельности.

7.9. Размеры неустойки (штрафы, пени) и порядок ее начисления определяются в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения Заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключение прострочки исполнения обязательств Заказчиком, (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 №1042.

7.10. Заказчик не несет ответственности за несвоевременное перечисление денежных средств Исполнителю в случаях приостановления бюджетного финансирования или его отсутствия.
8.
ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА
8.1. Результат оказанных услуг должен соответствовать Заданию на проектирование, требованиям действующих нормативных актов Российской Федерации в части состава, содержания и оформления проектной документации, и другим нормам, правилам и стандартам, принятым на территории Российской Федерации для услуг, предусмотренных настоящим заданием на проектирование (Приложение № 1 к Описанию объекта закупки), определяющим качество услуг и их результат.

8.2. Исполнитель несет ответственность за ненадлежащее составление технической документации и выполнение изыскательских работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе технической документации и данных изыскательских работ.

При обнаружении в течение гарантийного срока недостатков в результате оказания услуг Исполнитель по требованию Заказчика обязан безвозмездно, своим иждивением переделать результат оказания услуг, в том числе произвести необходимые дополнительные работы (при наличии) в рамках оказания услуг.

8.3. Гарантийный срок на оказанные по Контракту Услуги составляет 5 лет со дня подписания Сторонами Акта приема – сдачи оказанных услуг.

9.
ДЕЙСТВИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, возникших помимо воли и желания Сторон, и которые нельзя было предвидеть или предотвратить, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

9.2. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия или продолжительности действия непреодолимой силы.

9.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно известить другую Сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Контракту.
10.
ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с выполнением обязательств по настоящему Контракту, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.

10.2. Претензия в письменной форме направляется Стороне, допустившей нарушение условий Контракта. В претензии указываются допущенные нарушения со ссылкой на соответствующие положения Контракта или его приложений, стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены для устранения нарушений. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта, является для Сторон обязательным.

10.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 10 (Десяти) рабочих дней со дня их получения.
10.4. В случае если указанные споры и разногласия не могут быть разрешены путем переговоров, они подлежат разрешению в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
11.
УВЕДОМЛЕНИЯ И ИЗВЕЩЕНИЯ

11.1. Все уведомления и извещения, необходимые в соответствии с настоящим Контрактом, совершаются в письменной форме и должны быть переданы лично или направлены заказной почтой, электронным сообщением, телефаксу с последующим предоставлением оригинала или курьером по месту нахождения Сторон, иным адресам, указанным Сторонами.

11.2. Уведомления и извещения направляются за счет уведомляющей Стороны.

11.3. Любое извещение или уведомление, направленное электронным сообщением или телефаксом, считается полученным Стороной, которой оно адресовано, в первый рабочий день после отправки электронного сообщения или телефакса.

11.4. Извещение или уведомление, направленное Стороне заказной почтой или переданное лично, считается полученным в день вручения, если это рабочий день; если же этот день нерабочий, днем получения считается первый рабочий день, следующий за днем вручения.
12.
ДЕЙСТВИЕ КОНТРАКТА.

12.1. Настоящий Контракт считается заключенным с даты его подписания Сторонами, действует до 31 декабря 2026 года (включительно).
12.2. Изменение условий и дополнение к настоящему Контракту вносятся по согласованию Сторон и оформляется дополнительными соглашениями, которые подписываются обеими Сторонами и считаются неотъемлемыми частями настоящего Контракта.

12.3. Окончание срока действия настоящего Контракта не влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Сторонами по настоящему Контракту, если таковые имели место при его исполнении.

12.4. Исполнитель не вправе без предварительного письменного согласия Заказчика передавать свои права по Контракту третьим лицам.

12.5. Об изменении адресов и реквизитов, указанных в настоящем Контракте, стороны обязуются незамедлительно сообщать друг другу.
13.
ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

13.1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе. 
Контракт может быть изменен по соглашению Сторон по основаниям, предусмотренным ст. 34, 95 Федерального закона № 44-ФЗ «О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

13.2. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны, если они оформлены в виде дополнительного соглашения к Контракту и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон. Дополнительные соглашения к Контракту являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.

13.3. При исполнении Контракта не допускается перемена Исполнителя, за исключением случаев, если новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя по настоящему Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

13.4. В случае перемены Заказчика по настоящему Контракту права и обязанности Заказчика по данному Контракту переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

13.5. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
14.
ПРАВА НА РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
14.1. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, созданные при выполнении работ по контракту, а также имущественные права на техническую, рабочую, проектную, программную и иную документацию и материалы, относящиеся к использованию результатов интеллектуальной деятельности (далее - сопутствующая документация), принадлежат муниципальному образованию Тосненский район Ленинградской области, от имени которого выступает Заказчик.

14.2. Днем передачи исключительных прав является день подписания сторонами акта приема-передачи результатов работ в соответствии с условиями контракта.

14.3. Исполнитель гарантирует, что между ним и его работником (автором) не заключены и не будут заключены договоры, содержащие условия о том, что право на использование произведений, созданных работником (автором) в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя в ходе исполнения контракта (служебное произведение), принадлежит работнику (автору).

14.4. Исполнитель гарантирует заключение с привлеченными им при исполнении контракта третьими лицами договоров, обеспечивающих приобретение Исполнителем всех исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности для передачи Заказчику.

14.5. Передаваемые Исполнителем исключительные права означают право муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, от имени которого выступает Заказчик, использовать сопутствующую документацию в любой форме и любым не противоречащим законодательству Российской Федерации способом.

14.6. В случае предъявления третьими лицами претензий и исков, возникающих из авторских прав на произведения, входящие в сопутствующую документацию, разработанную Исполнителем по контракту, и иных исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, Исполнитель обязуется совместно с Заказчиком выступать в защиту интересов сторон контракта, а в случае неблагоприятного решения суда - возместить убытки.

15.
ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

15.1. При изменении юридического адреса, организационно-правовой формы Исполнитель в двухнедельный срок обязан письменно известить об этом Заказчика.
15.2. В случае изменения своего расчетного счета Исполнитель обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет Исполнителя, несет Исполнитель.

15.3. Исполнитель не вправе без предварительного письменного согласия Заказчика передавать свои права по Контракту третьим лицам.
15.4. Приложения, указанные в настоящем Контракте, являются его неотъемлемой частью:

- Приложение 1 - Описание объекта закупки;

- Приложение 2 - Акт приема-сдачи оказанных услуг (форма).
16.
РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
	ЗАКАЗЧИК 
	ИСПОЛНИТЕЛЬ

	Муниципальное казенное учреждение «Центр административно-хозяйственного обеспечения» (МКУ «ЦА ХО»)

Адрес: 187000, Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина 32

ИНН 4716035322 КПП 471601001

Плательщик: КФ администрации ТМРЛО (МКУ «ЦА ХО», л/с 0279501133)

Банк плательщика: ОКЦ № 1 СЗГУ Банка России//УФК по Ленинградской области г Санкт-Петербург

 Казначейский счет 03231643416480004500
Единый казначейский счет

40102810745370000098

БИК территориального органа 044030098

ОГРН 1114716004006

Адрес электронной почты: ezakaztosno@mail.ru
Телефон: 8 (81361) 22-017
Директор:

_______________________/П.Н. Михельсон/

М.П.

(подпись)
	_________________________________ _________________________________

_________________________________
Арес: _________________________________
ИНН _____________, КПП __________
ОКПО ___________________
ОГРН ____________________
Банковские реквизиты:

р/с ________________________
к/с ________________________
БИК _________________
Банк: __________________________________
ОКТМО ______________

Адрес электронной почты:

________________________

Телефон: ___________________

_________________:

___________________________/_________/
М.П.
(подпись)


Приложение 1

к Контракту № 

от _____________2026 г.

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в МБОУ «Инженерная школа г. Тосно» по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, ул. Чехова, д. 8
Раздел 1. Общие требования

1.1. Исполнитель определяется на основании проведения аукциона в электронной форме на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, автоматики противопожарной защиты.

1.2. Все условия работ определяются и регулируются муниципальным контрактом (далее – контракт), заключенным Заказчиком с победителем электронного аукциона.

1.3. Целью данной закупки является: Разработка проектно-сметной документации системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, автоматики противопожарной защиты.

1.4. Место оказания услуг – МБОУ «Инженерная школа г. Тосно» по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, ул. Чехова, д. 8 (далее – Объект);

1.5. Сроки выполнения работ: с момента заключения Контракта до 10.12.2026 года.

1.6. Код по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности продукции и услуг (ОКДП2), соответствующий предмету аукциона: ОКДП2 – 71.12.19.100.

Раздел 2. Общие требования к оказанию услуг, их качеству, в том числе к технологии производства работ, организационно-технологической схеме производства работ, безопасности выполняемых работ.

Исполнитель должен выполнить работы в полном соответствии с правовыми и нормативно-методическими документами, регламентирующими деятельность в области проектирования, в том числе:

– «Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

– «Федеральный закон от 27.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

– Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;

– «Федеральный закон от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации»;

– Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»; 

– РД 78.145-93 «Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно – пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ»;

– НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»;

– НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила их проектирования»;

– НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуации людей при пожарах в зданиях и сооружениях»;

– ГОСТ Р 21.101-2026 «Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные требования к проектной и рабочей документации»;

– СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»; 

– СП 6.13130.2021 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»;

– СП 484.1311500.2020 «Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»;

– СП 48.13330.2019 «Организация строительства»;

– СП 252.1325800.2016 «Здания дошкольных общеобразовательных организаций. Правила проектирования»;

– СП 255.1325800.2016 «Здания и сооружения. Правила эксплуатации»;

– ГОСТ Р 59638-2021 «Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»;

– ГОСТ Р 59639-2021 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность».
В случае если один из перечисленных в документации об аукционе документов утратил силу, вследствие отмены или замены на иной документ, то Исполнитель обязан руководствоваться действующей редакцией такого нормативно-технического документа, СНиП, СП и т.п.

Раздел 3. Технические требования к проектируемой системе.

Место выдачи сигналов системы и управления системой: пост охраны, обеспеченный круглосуточным дежурством сотрудниками охранного предприятия, естественным и искусственным освещением, телефонной связью и расположенный на первом этаже здания, выводом сигнала о пожаре по прямому телефону и автоматическим (по радиоканалу) выводом сигнала о пожаре на пульт МЧС.
Требования по условиям эксплуатации: оборудование систем, устанавливаемое в помещениях объекта, должно быть устойчивым к внешним воздействиям в нормальных условиях эксплуатации (температура +5 ÷ +35 град. С, влажность до 70% без конденсации).

Требования по технике безопасности и охране труда: принимаемые технические решения должны соответствовать требованиям экономических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочей документацией мероприятий. Устанавливаемое на объекте оборудование должно быть безвредно для здоровья лиц, имеющих доступ на объект. 

Требования к продолжительности непрерывной работы: системы должны обеспечивать непрерывную круглосуточную работу. 

Требования к электропитанию и заземлению: технические средства систем отнести ко II категории потребителей электроэнергии согласно ПУЭ. Электроснабжение проектируемых установок и оборудования обеспечивает Заказчик. Электроснабжение систем должно осуществляться через отдельные автоматические выключатели электрощитов здания. Оборудование систем должно обеспечивать устойчивое функционирование при работе от однофазной электрической сети переменного тока частотой 50 Гц напряжением 220В при колебаниях последнего в пределах от минус 15% до + 10%. Резервное питание технических средств системы обеспечивается от источников питания на 12В или 24В, которые должны быть предусмотрены в проекте автоматической установки пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией объекта, автоматики противопожарной защиты.

Защитное заземление (зануление) электрооборудования проектируемых установок должно быть выполнено в соответствии с требованиями ПУЭ, с учетом требований раздела 16 5.13130. и технической документацией заводов-изготовителей оборудования. Защитное заземление (зануление) электрооборудования проектируемых установок и оборудования обеспечивает Заказчик.

Требования по монтажу: разводку кабельных сетей выполнить открыто по стенам и потолкам помещений в гофротрубе (за подвесным потолком) или кабель-канале. Межэтажную разводку кабельных сетей выполнить в металлических трубах или коробах с заделкой мест прохода материалом нормируемый степенью огнестойкости для пересекаемых преград. Разводка слаботочных сетей должна быть выполнена отдельно от силовых сетей.

Автоматическая установка пожарной сигнализации: система АПС предназначена для определения возгорания на ранней стадии и выдачи соответствующих сигналов на пост дежурного с адресным указанием, а также автоматического приведения в действие прочих систем противопожарной защиты. Система должна обеспечить: определение факта и места возгорания (датчики адресного типа); контроль исправности шлейфов; автоматическое управление при пожаре процедурами, определенными нормативными документами (вывод сигнала на пульт МЧС); оперативное обнаружение места возникновение пожара. Систему выполнить в соответствии с действующими нормативными документами. 

Система оповещения и управления эвакуацией: система СОУЭ предназначена для трансляции в помещения с постоянным или временным пребыванием людей речевых сигналов о возникновении пожара, чрезвычайных ситуациях и необходимости эвакуации; управления эвакуацией с помощью световых табло «Выход». Технические требования к системе СОУЭ должна обеспечивать трансляцию как по зданию в целом, так и по отдельным зонам. Предусмотреть возможность оповещения о пожаре, как в автоматическом, так и в ручном режиме.

Автоматика противопожарной защиты: система АППЗ предназначена для управления инженерными системами здания при пожаре; отключение систем приточно-вытяжной вентиляции; выдача управляющих сигналов на закрытие противопожарных клапанов; выдача управляющих сигналов на открытие клапанов дымоудаления; выдача управляющих сигналов на запуск системы дымоудаления; выдача управляющих сигналов на открытие дверей, оборудованных СКУД; выдача необходимых при возникновении пожара сигналов на другие инженерные системы.

Раздел 4. Требования к безопасности выполнения услуг.

Технические решения, принятые в проектно-сметной документации, должны соответствовать требованиям по пожарной безопасности в соответствии с требованиями ст. 4 Федерального закона РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Раздел 5. Требования по передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче услуг.

Проектно-сметная документация передается Заказчику:

- на бумажном носителе - в 4-х экземплярах;

- на электронном носителе - в форматах, допускающих редактирование документа в операционной системе Windows (например, с помощью форматов файлов, созданных с помощью ПО: Word, Excel, AutoCad, OpenOffice); 

Документацию возможно разработать в форматах gsfx, АРПС. Сметную документация выводить в MICROSOFTEXCEL.

Раздел 6. Требования по объему предоставляемых гарантий качества услуг.

Исполнитель гарантирует, что проектно-сметная документация будет соответствовать законодательству Российской Федерации, действующим нормативным документами в области строительства (СП, СНиП, ГОСТ и т.п.)

Исполнитель несет ответственность за качество, технико-экономический уровень документации в целом и единство изложения и оформления материалов всех разделов документации, за соответствие результатов по составу и содержанию требованиям действующего законодательства.
Раздел 7. Приложения.

7.1. Перечень приложений, являющихся неотъемлемой частью Описания объекта закупки: 

- Приложение № 1 – Задание на проектирование.
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Приложение № 1
к Описанию объекта закупки

	УТВЕРЖДАЮ

Директор МКУ «ЦА ХО»

_______________ П.Н. Михельсон

«____» _______________ 2026 г.

	


ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в МБОУ «Инженерная школа г. Тосно» по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, ул. Чехова, д. 8
	№ п/п
	Перечень основных данных и требований
	Основные данные и требования

	1 .
	Общие сведения

	1.1
	Наименование и адреса проектируемых объектов
	Объект: МБОУ «Инженерная школа г. Тосно»
Адрес объекта: Ленинградская область, г. Тосно, ул. Чехова, д. 8

	1.2
	Заказчик
	МКУ «ЦА ХО»

	1.3
	Наименование системы
	Система автоматической пожарной сигнализации

(АУПС);

Система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ)

Автоматика противопожарной защиты (АППЗ)

	1.4
	Стадийность проектирования
	Стадии проектирования:

- рабочая документация

	1.5.
	Площадь проектирования
	Общая площадь – 7 204, 3 кв. м.

	1.6.
	Сроки начала и окончания работ по проектированию
	Срок выполнения работ: с момента заключения Контракта до 10 декабря 2026 года.

	2.
	Характеристики объекта

	2.1.
	Функциональное назначение объекта
	1. Образовательные учреждения

	3.
	назначение системы

	3.1.
	Назначение системы
	Система автоматической пожарной сигнализации (АПС) позволяет осуществлять круглосуточный адресный мониторинг пожароопасных факторов в защищаемых помещениях, своевременно установить факт начала пожара (наличия возгорания) и сформировать управляющие сигналы для систем оповещения о пожаре, вентиляции, кондиционирования.

Структура систем и применяемое оборудование должны обеспечивать возможность наращивания систем за счет расширения аппаратной части без нарушения работоспособности смонтированных систем.

	3.1.1.
	Цели создания системы
	Система АПС создается с целью обеспечения безопасности людей при возникновении возгораний (пожара) в помещениях защищаемого объекта за счет своевременного обнаружения и оповещения.

	3.1.2.
	Экономическая целесообразность
	Реализация данного проекта позволит:
- снизить индивидуальный и социальный пожарные риски;

- минимизировать ущерб от пожара в любом из пожароопасных помещений за счет своевременного обнаружения очага возгорания и ограничения времени его свободного развития;

- минимизировать ущерб от пожара в наиболее пожароопасных помещениях за счет своевременного обнаружения очагов возгорания.

	3.1.3.
	Используемое оборудование
	Систему АПС выполнить на базе оборудования торговой марки «Болид» или эквивалент: 

- адресного прибора приёмно-контрольный и управления пожарный (ППКУП) «Сириус», который осуществляет прием сигналов от адресных устройств по адресной линии связи, включение выносных приборов сигнализации при возникновении пожара и управления системами пожаротушения и дымоудаления на охраняемом объекте, контроль исправности адресных устройств, символьная индикация принимаемых сигналов, звуковая сигнализация режимов работы;

- извещателей пожарных дымовых оптико-электронных адресно-аналоговых ИП 212-34А «ДИП-34А-03»;

- пожарных ручных адресных извещателей (ИПР 513-ЗАМ исп.01;

- извещателей пожарных тепловых максимально-дифференциальных адресно-аналоговых «С2000-ИП-03»;

- блоков индикации с клавиатурой С2000-БКИ;

- устройство оконечное системы передачи извещений УО-4С.

	3.2.
	Назначение системы
	Система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) позволяет обеспечить безопасную эвакуацию людей при пожаре.

Структура систем и применяемое оборудование должны обеспечивать возможность наращивания систем за счет расширения аппаратной части без нарушения работоспособности смонтированных систем.

Применить СОУЭ 3 типа

	3.2.1.
	Цели создания системы
	Система СОУЭ создается с целью обеспечения безопасности людей при возникновении возгораний (пожара) в помещениях защищаемого объекта за счет светового, речевого оповещения.

	3.2.2.
	Экономическая целесообразность
	Реализация данного проекта позволит:
- снизить индивидуальный и социальный пожарные риски;

- минимизировать ущерб от пожара в любом из пожароопасных помещений за счет своевременного оповещения людей и управления безопасной эвакуацией при пожаре.

	3.2.3.
	Используемое оборудование
	Систему СОУЭ выполнить на базе оборудования торговой марки «Болид» или эквивалент:

 - Блок речевого оповещения "Рупор-300";

- микрофонная консоль «Микрофонная консоль-20»;

- релейных блоков С2000-СП1, С2000-СП2;
- оповещатель световой (КОП-25 «Выход» и т.д.);

- громкоговорителей трансляционных настенных Болид ОПР-С необходимой мощности;

Мощность громкоговорителей трансляционных настенных и прибора "Рупор-300" определить при проектировании.

	3.3
	Назначение системы
	Автоматика противопожарной защиты (АППЗ) позволяет обеспечить управление инженерными системами для обеспечения безопасности людей при пожаре.

Структура систем и применяемое оборудование должны обеспечивать возможность наращивания систем за счет расширения аппаратной части без нарушения работоспособности смонтированных систем.

	3.3.1.
	Цели создания системы
	Система АППЗ создается с целью обеспечения безопасности людей при возникновении возгораний (пожара) в помещениях защищаемого объекта за счет управления инженерными системами здания.

	3.3.2.
	Экономическая целесообразность
	Реализация данного проекта позволит:
- снизить индивидуальный и социальный пожарные риски;

- минимизировать ущерб от пожара в любом из пожароопасных помещений за счет своевременного управления инженерными системами здания.

	3.3.3.
	Используемое оборудование
	Систему АППЗ выполнить на базе оборудования торговой марки «Болид» или эквивалент:

- релейных блоков С2000-СП1, С2000-СП2;

- модули управления клапаном дымоудаления или огне задерживающим клапаном С2000-СП4/24, С2000-СП4/220;

- устройство дистанционного пуска адресное УДП 513-3АМ предназначено для ручного включения систем противопожарной защиты;

- адресных расширителей С2000-АР2 предназначенных для получения извещений от устройств с выходом типа «сухой контакт».

Требования к характеристикам управляющих элементов определить при проектировании.

	4.
	Требования к системе

	4.1.
	Требования к системе в целом

	4.1.1 .
	Требования к структуре и функционированию системы
	Система должна состоять из:

- адресно-аналоговых дымовых (или тепловых (максимально-дифференциальных) пожарных извещателей;

- адресных ручных пожарных извещателей;

- приборов приемно-контрольных;

- блоков питания.

Система должна обеспечивать:

- автоматическую регистрацию превышения установленных уровней по каждому из контролируемых факторов пожарной опасности во всех защищаемых помещениях;

- анализ состояния пожарной опасности на основе информации, полученной от пожарных извещателей;

- время обнаружения возгорания должно быть минимизировано за счет применения датчиков, реагирующих на малейшее изменение контролируемого параметра с возможностью просмотра графического отображения изменения параметра во времени и передачи пред тревожного сообщения «Внимание» и тревожного сообщения на пост охраны;

- информирование персонала поста охраны об обнаружении отказов элементов системы либо необходимости технического обслуживания;

- информирование персонала поста охраны о несанкционированном вмешательстве в работу системы, нарушении коммуникационных линий;

- выдачу сигналов в систему оповещения о пожаре и управления эвакуацией и в системы вентиляции, кондиционирования, системы контроля удаленного доступа на разблокировку электромагнитных замков и другие инженерные системы здания.

	4.1.2 .
	Требования к численности и квалификации персонала пользователей системы
	К эксплуатации системы должен быть допущен персонал, свободно владеющий персональным компьютером, знаниями сетевых технологий, базовыми навыками программирования используемых в системе пультов и контроллеров.

Численность эксплуатирующего персонала определяется штатным расписанием объекта.

К обслуживанию системы допускаются работники, прошедшие специальное обучение или представители специализированных и лицензированных организаций.

	4.1.3 .
	Требования к безопасности
	При эксплуатации устанавливаемое оборудование и сети системы должны быть безопасны.

Устанавливаемые устройства должны быть безвредны для здоровья людей, имеющих доступ на территорию здания библиотеки.

Оборудование системы должно быть установлено так, чтобы обеспечивалась его безопасная эксплуатация и техническое обслуживание.

	4.1.4 .
	Требования по эргономике и технической эстетике
	Организация рабочих мест, взаимного расположения средств отображения информации и органов управления должны обеспечивать комфорт при работе, удобство эксплуатации и соответствовать санитарным нормам.

Аппаратно-технические средства системы, их монтаж и размещение в помещениях должны обеспечивать удобство их эксплуатации, обслуживания и ремонта персоналом, с учетом специфики помещений, в которых они размещаются.

	4.1.5.
	Требования к электропитанию
	Электропитание системы должно осуществляться от сети переменного тока 198 – 248В 49-51Гц с обязательным резервированием от источников бесперебойного питания и обеспечением работоспособности всей системы при отключении внешнего электропитания в течение не менее 24 часов в дежурном режиме и не менее 1 часа – в режиме тревоги.

	4.1.6.
	Требования к эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту. 
	Система должна быть рассчитана на непрерывную круглосуточную работу, с перерывами на плановое обслуживание согласно регламенту, определенному производителем оборудования.

Структурная схема системы уточняется на этапе разработки рабочего проекта.

Состав и номенклатура оборудования должны быть выбраны, исходя из принципов унификации, достаточности и минимизации цены.

Система должна быть восстанавливаемой и ремонт пригодной.

Ремонт должен осуществляться способом замены вышедших из строя устройств, модулей и блоков на исправные из состава ЗИП.

Состав ЗИП, необходимый для обеспечения эксплуатации системы, определяется на этапе проектирования.

Гарантийный срок службы системы должен быть установлен не менее 1 года с момента сдачи в эксплуатацию.

	4.1.7.
	Требования к средствам зашиты от внешних воздействий
	Разводку кабельных сетей выполнить открыто по стенам и потолкам помещений в гофротрубе (за подвесным потолком) или кабель-канале. Межэтажную разводку кабельных сетей выполнить в металлических трубах или коробах.

Прокладка кабеля через стены и перекрытия должна производиться в отрезках несгораемых труб или лотков, с соблюдением требований электробезопасности и строительных норм и правил с заделкой мест прохода материалом нормируемый степенью огнестойкости для пересекаемых преград.

Все металлические конструкции кабельных трасс должны быть надежно заземлены.

Должна быть использована сертифицированная по ГОСТ Р 53316-2021 огнестойкая кабельная линия. Тип огнестойкой кабельной линии определить при проектировании.

	4.1.8.
	Требования к стандартизации и унификации
	Система должна быть разработана на основе нормативных документов: 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;

- СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. «Эвакуационные пути и выходы»;

- СП 3.13130.2009 «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»;

- СП 484.1311500.2020 «Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты»;

- СП 6.13130.2021 «Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности»;

- СП 7.13130.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»;

- РД 25.953-90 «Системы автоматические пожаротушения, пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации. Обозначения условные графические элементов связи»;

- ГОСТ Р 53316-2021 «Кабельные линии. Сохранение работоспособности в условиях пожара. Метод испытания»;

- ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования»;

- ПУЭ «Правила устройства электроустановок»;

- ГОСТ 27990-88 «Средства охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Общие технические требования»;

- ГОСТ Р 59638-2021 «Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»;

- ГОСТ Р 59639-2021 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»;

- ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»;

Технические средства систем, подлежащие обязательной сертификации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, должны иметь соответствующие сертификаты.

Оборудование систем должно использовать стандартные электрические стыки, интерфейсы, технологии и протоколы передачи данных.

Применение нестандартных решений допускается в случае значительного увеличения эффективности работы системы или невозможности использования стандартных подходов.

Системы должна обеспечивать возможность дальнейшего развития.

	5.
	Требования к ОФОРМЛЕНИЮ

	5.1.
	Требования к рабочему проекту
	При разработке проектной документации следует руководствоваться актами законодательства Российской Федерации, действующими нормативно-техническими документами и правилами:

· Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004г. № 190-ФЗ;

· «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Федеральный закон от 22.07.2009г. № 123-ФЗ;

· «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» Федеральный закон от 30.03.1999г. № 52-ФЗ;

· Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной организации и требованиях к их содержанию»;

· СП 76.13330.2016. «Электротехнические устройства»;

· СП 484.1311500.2020 «Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты»;

· СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»;

· СП 6.13130.2021 «Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности»;

· ГОСТ Р 21.101-2026 «СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации»;

· «СПДС. Связь и сигнализация. Рабочие чертежи»;

· «Инженерно-техническая укреплённость. Технические средства охраны. Требования и нормы проектирования по защите объектов от преступных посягательств»;

· Правила устройства электроустановок;

и другими регламентирующими документами, необходимыми для проектирования.

	5.2.
	Состав рабочей документации
	Рабочая документация в составе:

- описание технических решений; 

- описание схем проектируемых систем;

- схемы прокладки кабелей и электропитания оборудования;

- планы размещения оборудования; 

- монтажные чертежи и схемы оборудования;

- сводная спецификация по оборудованию и материалам.

- Сметная стоимость определяется ресурсно-индексным методом на основании ГЭСН -2001 в редакции 2022 года, утвержденных приказом Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр.

- Сметные цены на оплату труда механизаторов и эксплуатацию машин и механизмов принимаются на основании информации, размещенной в ФГИС СЦ в текущем уровне цен.

- Пересчет в текущий уровень цен осуществляется с применением индексов изменения сметной стоимости строительства по состоянию на текущий период 2026 г, в соответствии с методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации» (согласно приказу Минстроя России от 04.08.2020 года № 421/пр) в редакции Приказа Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр в редакции Приказа Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр, в редакции приказа Минстроя России от 23.01.2025 № 30/пр., в редакции Приказа Минстроя России от 30 января 2026 года № 42/пр.

- Стоимости материалов, неучтенных расценкой, принимаются по «Каталогу средних сметных цен на материалы, изделия, конструкции и другие ресурсы, применяемые в строительстве на территории Ленинградской области» в текущем уровне цен (портал Федеральной государственной информационной системы ценообразования в строительстве – ФГИС ЦС).
- При отсутствии во ФГИС ЦС сведений о сметных ценах строительных ресурсов, а также сметных нормативов на отдельные виды работ и услуг, стоимость таких видов работ и услуг подлежит определению по наиболее экономичному варианту согласно пунктам 13-21 Методики № 421/пр.
Предоставить конъюнктурный анализ цен (сравнительная таблица минимум от трех поставщиков) на материалы, работы и оборудование, отсутствующие в сметно-нормативной базе, включенной в федеральный реестр сметных нормативов, примененных в проектно-сметной документации, прайс-листах, коммерческих предложениях.

Стоимость в прайс-листах должна быть с расшифровкой включенных в стоимость затрат (НДС, тара, транспортные расходы, комплектация и т.д.) в рублевом исчислении.
- Накладные расходы начисляются в соответствии с Методикой по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, утвержденной Приказом Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр в редакции Приказа Минстроя России от 02.09.2021 года № 636/пр, в редакции Приказа от 26.07.2022 № 611/пр).

- Сметная прибыль начисляется в соответствии с Методикой по разработке и применению нормативов сметной прибыли при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства утвержденной Приказом Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр в редакции Приказа Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр.

- Налог на добавленную стоимость (НДС) в размере 22% в начисляется соответствии с вступлением в силу Федерального закона от 28.11.2025 № 425-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации, отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившим силу законодательных актов (отдельных положений законодательных актов) Российской Федерации» и применением Подрядчиком новой налоговой ставки с 01.01.2026 года.

- Настоящее задание на проектирование может дополняться и изменяться по согласованию сторон, в том числе по результатам предпроектных изысканий и проектирования.


Приложение 2
к Контракту № 
от _____________ 2026 г.

Акт приема-сдачи оказанных услуг (форма)

г. Тосно.







«____» ____________ 2026 г.

Муниципальное казённое учреждение «Центр административно-хозяйственного обеспечения», действующее от имени муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Михельсона Петра Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и общество с ограниченной ответственностью «ТЕОЛА-ТОСНО», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Шау Владимира Викторовича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны (далее – Стороны), и каждый в отдельности «Сторона», составили настоящий акт о нижеследующем:

1. В соответствии с муниципальным контрактом № ______ от «___» _______ 2026 г. (далее - Контракт) Исполнитель оказал услуги, а Заказчик принял оказанные услуги:

	№п/п
	Наименование услуг
	Ед. изм.
	Кол-во
	Цена, без НДС, руб.
	НДС _%
	Цена с НДС _%

	1.
	на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в МБОУ «Инженерная школа г. Тосно» по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, ул. Чехова, д. 8
	услуга
	1
	-
	-
	-


2. Стоимость Услуг составила ____________ (______________________________) рублей ____ копеек, в том числе НДС (_%) ______________(______________) рубля __копеек (НДС не облагается на основании ______________ Налогового кодекса Российской Федерации).
3. Фактическое качество оказанных Услуг соответствует требованиям Контракта. Заказчик не имеет никаких претензий к оказанной услуге.

4. Настоящий акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

ПРИНЯЛ:






СДАЛ:

Заказчик






Исполнитель

_______________ /П.Н. Михельсон/


___________________ /__________/

М.П.    (подпись)





М.П.    (подпись)

