
Описание объекта закупки
в соответствии со статьей 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»  (далее –Закон о контрактной системе)

1. Наименование и описание объекта закупки, количество товара:
	№
	Код позиции КТРУ
(указан для сведения)
	Наименование и характеристики товара (показатели товара), в том числе по каталогу товаров, работ, услуг (далее – КТРУ)
	Ед. изм. по КТРУ
	Кол-во

	1. 





	28.29.22.110
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или эквивалент
	Огнетушитель Ярпожинвест ОП-5 з АВСЕ
Технические характеристики:
Тип - порошковый (ОП)
Класс пожара - А/В/С/Е
Ранг тушения модельных очагов класса А - 2
Ранг тушения модельных очагов класса B - 70
Конструкция - переносной
Материал корпуса - металл
Перезаряжаемый - да
Принцип вытеснения вещества - закачной
Продолжительность подачи огнетушащего вещества - 10 с, (не менее)
Max длина струи огнетушителя - 3 м
Номинальная масса ОТВ - 5 кг
Мах масса заряженного огнетушителя - 6.5 кг
Диаметр - 130 мм
Объем - 6.6 л
Вес пустого баллона - 2.3 кг
	шт.



















	4




















	2. 
	28.99.39.190
[image: Фото 1]
или эквивалент
	Подставка для огнетушителя металлическая Ярпожинвест универсальная до 14,5 кг
Технические характеристики:
· Артикул - Подставка универсальная для огнетушителя
· Бренд - Ярпожинвест
Тип товара - Подставка
Материал корпуса - Сталь
· Диаметр основания, мм - 180
· Размеры, мм - 190х180х300
	шт.





	8






	3. 
	13.96.17.129

[image: ]

или эквивалент
	Знак пожарной безопасности Огнетушитель, 200x200 мм, фотолюминесцентный, пленка самоклеящаяся
Технические характеристики:
Материал - ПВХ
Клеевая основа - есть
Вес нетто - 0.011 кг
Габариты без упаковки - 200х200 мм
[bookmark: _GoBack]Фотолюминесцентная - да
Количество в упаковке - 1 шт
Длина - 200 мм
Ширина - 200 мм
ГОСТ - ГОСТ 12.4.026-2015
	шт.












	20















1. Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), не должен иметь дефектов, связанных с работой по его изготовлению, либо проявляющихся в результате действия или упущения производителя и/или упущения поставщика и быть не ранее 2025 года выпуска.
2. Срок предоставления гарантии поставщика (на товар) не менее 12 месяцев.
3. Товар должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (ГОСТам, СанПиНам и другим нормам, и правилам, действующим на данном товарном рынке, установленным законодательством российской Федерации).
Качество Товара подтверждается сертификатами (декларациями) соответствия и/или о соответствии.
4. Требования к упаковке: поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к Получателю. Упаковка товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду продукции, а также иметь необходимые маркировки, наклейки и дать возможность определить количество содержащегося в ней товара.
5. Весь товар должен поставляться упакованный в соответствующую защитную упаковку.
6. Поставка Товара производится в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Договора Сторонами.
Поставщик должен обеспечить выполнение следующих работ, связанных с поставкой товара: 
Разгрузка товара, подъем на первый этаж.
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