УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главного врача
по медицинской части
ГКУЗ ЛО «Ульяновская ПБ»
__________ И.В. Тихомиров


Описание объекта закупки
[bookmark: _GoBack]На выполнение работ по ремонту автомобиля ГАЗ В348РК47 для нужд ГКУЗ ЛО "Ульяновская ПБ"

1. Сроки выполнения работ: С даты заключения договора в течение 2 (два) календарных дня.
2. Требования к работам по ремонту автомобиля:
[bookmark: _Hlk241224315]Подрядчик обязан:
2.1. Иметь собственный комплекс технических средств, необходимых для качественного ремонта, включающий в себя:
- охраняемую территорию для автотранспорта Заказчика;
- стенды для диагностики двигателя, электрооборудования автомобиля;
2.2. Нести полную ответственность за сохранность автомобиля Заказчика в течение всего времени нахождения автомобиля Заказчика у Подрядчика.
[bookmark: _Hlk241224363]2.3. Все работы по ремонту автотранспорта должны осуществляться Подрядчик в соответствии с требованиями инструкций заводов-изготовителей по эксплуатации и ремонту транспортных средств. При выполнении работ Подрядчик обязан использовать диагностическое оборудование, материалы и запасные части, рекомендованные заводами-изготовителями указанной марки автомобилей. 
2.4. Допускается использовать агрегатный метод ремонта при возможности восстановления работоспособности агрегата (детали, узла), путем замены его комплектующих. Замену агрегата (детали, узла) осуществлять только при отсутствии возможности его восстановления или экономической нецелесообразности ремонта.  Пришедшие в негодность агрегаты, узлы и детали ДВС, а также запасные части, содержащие цветные и драгоценные металлы, возвращаются Заказчику при подписании акта выполненных работ. 
2.5. По вопросам организации ремонта автомобиля Подрядчик назначает ответственное лицо по взаимодействию с представителем Заказчика, а также обеспечивает доступ и нахождение представителя Заказчика (водителя ТС) в производственных помещениях для контроля за соблюдением технологического процесса выполняемых работ после проведения инструктажа по технике безопасности.
3. Требования к безопасности работ по ремонту:
Выполняемые работы по ремонту транспортного средства не должны наносить вред имуществу Заказчика. При выполнении работ должны соблюдаться нормы пожарной безопасности, а также нормы техники безопасности. После ремонта автомобильная техника должна быть безопасной при соблюдении норм и правил, установленных производителем такой техники и определяющих порядок ее эксплуатации. 
4. Гарантийный срок на выполненные работы со дня подписания акта сдачи-приемки выполненных работ составляет: не менее 6 месяцев.
5. Претензии по качеству работ в период гарантийного срока эксплуатации оформляются Заказчиком в форме Заявочного листа (с пометкой «Гарантия»). 
Исполнитель в течение 5 (пяти) дней с момента получения претензии и постановки транспортного средства на станцию технического обслуживания за свой счет устраняет дефекты и неисправности, выявленные в период гарантийного срока эксплуатации транспортного средства. 
6. Прием автомобиля Подрядчик от Заказчика производится по заказ-наряду, в котором отражается реальное техническое состояние автомобиля на момент его принятия, указывается его комплектность, видимые наружные повреждения и дефекты, которые определяются и фиксируются представителем Заказчика и Подрядчик.
Заказчик предварительно согласовывает с Исполнителем дату и время доставки автомобиля для начала производства работ. В случае образования очереди из стороннего транспорта к Подрядчик Заказчик пользуется преимущественным правом на приемку по выполнению работ.
7. Требования к результатам выполнения работ: 
После проведения ремонта автотранспорт заказчика должен быть в технически исправном состоянии.


Перечень необходимых работ и материалов при проведении работ по ремонту автомобиля ГАЗ-330232 № В348РК47
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	№
	Наименование
	Кол. оп.
	Норма
	

	1
	2
	3
	4
	

	1
	диагностика системы управления двигателем Е-4
	1
	2,000
	

	2
	щиток приборов Волга-Газель снять поставить
	1
	1,000
	

	3
	кожух подрулевой снять пост
	1
	0,700
	

	4
	переключатель подрулевой в сб. снять поставить
	1
	0,600
	

	5
	вал карданный снять поставить
	1
	1,200
	

	6
	Подшипник подвесной замена
	1
	1,200
	

	7
	вал карданный рулевого управления снять-поставить
	1
	0,800
	

	8
	вал рулевой замена крестовины
	1
	0,800
	

	9
	глушитель основной Газель Е-3 снять пост
	1
	2,000
	

	10
	бачок стеклоомывателя снять-поставить
	1
	0,400
	

	11
	шланг омывателя замена
	1
	0,400
	

	12
	слесарные работы
	1
	1,000
	

	13
	смазка шкворней
	1
	0,400
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Материалы

	№
	Наименование
	Кол-во
	Ед.изм.
	

	1
	3
	4
	5
	

	1
	РК карданчик рул.вала 3302 нижн. в СБ "Riginal"
	1
	шт
	

	2
	Глушитель основной ГАЗ-3302 Е-3 405 двБаксан удлин
	1
	шт
	

	3
	Бачок омывателя 3302,2705 2,5 лит. в сб.1мотор
	1
	шт
	

	4
	Крестовина кард вала Волга,ГАЗель,УАЗ с кольцами,масленкой,силиконовые пыльники "redBTR"
	1
	шт
	

	5
	Сапун заднего моста Волга , Газель
	1
	шт
	

	
	
	
	
	

	6
	Жидкий ключ-разрушитель ржавчины MTE (WURTH) 400мл
	1
	шт
	

	7
	Шланг омывателя лоб.ст. 1м.
	1
	шт
	

	8
	Опора вала карданного ГАЗ-3302 Н/О (уп.G-PART) в СБ
	1
	шт
	

	9
	Ремкомплект вилки кардана ГАЗ-3302 "ГАЗ"
	1
	к-т
	

	10
	Переключатель поворота и света ГАЗ-3302
	1
	шт
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 Подготовил Петров И.Ю.
