	ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на оказание услуг по корректировке проектно-сметной документации по объекту: «Текущий ремонт помещений 26, 27, 28 в здании ГБПОУ ЛО «ВМТ» под учебную лабораторию по специальности 43.01.09 Повар-кондитер (Раздел ПД №5. Подраздел 5.4. «Отопление и вентиляция») по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г. Волхов, Кировский пр. д.34»


УТВЕРЖДАЮ

Врио директора ГБПОУ ЛО «ВМТ»
А.М. Белицкий



	№ п/п
	Перечень требований заказчика к проекту и его технико-экономическим показателям
	Исходные данные, содержание требований по разработке разделов проекта, составу, оформлению и согласованию проектной документации

	1
	2
	3

	1
	 Заказчик (застройщик)
	Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ленинградской области «Волховский многопрофильный техникум» (ГБПОУ ЛО «ВМТ»)

	2
	Исполнитель (Проектировщик)
	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

	3
	Вид строительства
	Текущий ремонт

	4
	Стадийность проектирования
	Проектная документация 
Рабочая документация 

	5
	Требование о выполнении вариантных разработок
	Не требуется

	6
	Назначение, тип здания, расчетная мощность (вместимость или пропускная способность)
	Группа – Объекты высшего и среднего профессионального образования
Вид объекта строительства – Здание объекта среднего профессионального образования
Код – 02.04.001.002


	7
	Класс ответственности сооружения по ГОСТ 27751-2014 "Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения"
	Класс ответственности здания КС2
Уровень ответственности II (нормальный)

	8
	Исходные данные, предоставляемые Заказчиком
	- Текущая проектная документация, разработанная ООО «ПСК «Волховпроект». Раздел 5. «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений» Подраздел 5.4 Отопление и вентиляция;
- Технический паспорт на здание.

	9
	Перечень нормативно-правовых, нормативных документов, в соответствии с которыми необходимо выполнять работы
	- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 30.03.1999г.№52-ФЗ «О санитарно–эпидемиологическом благополучии населения»;
- Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- Федеральный закон от 30.12.2009г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
- СП 118.13330.2022 «СНиП 31-06-2009. Общественные здания и сооружения»;
- СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» 
- СП 336.1325800.2017 «Системы вентиляции и кондиционирования воздуха»
- СП 51.13330 «Защита от шума»

	10
	Требования о необходимости выполнения инженерных изысканий, обследований
	Не требуется

	11
	Требования к проекту организации строительства 
	Не требуется.


	12
	Требования к мероприятиям по обеспечению доступа инвалидов к объекту
	В условиях текущего ремонта не требуются

	13
	Требования к разработке сметной документации
	Сметную стоимость строительства определить в соответствии с Методикой определения стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации», утвержденной приказом Минстроя РФ от 4 августа 2020 г. № 421/пр в актуальной редакции. 
Локальные сметные расчеты выполнить на основании приказа Минстроя России № 1133/пр от 27.12.2022г. ресурсно-индексным методом определения сметной стоимости строительства в федеральной сметно-нормативной базе в уровне цен по состоянию на 01.012022 года (ФСНБ-2022).
Источниками формирования сметной стоимости строительства  одновременно являются данные о сметных ценах строительных ресурсов в текущем уровне цен на соответствующий  квартал текущего года по Ленинградской области из ФГИС ЦС и сметные цены в базисном уровне цен по состоянию на 1 января 2022 года из ФСНБ-2022 с индексами изменения сметной стоимости строительства по группам однородных строительных ресурсов на соответствующий квартал текущего года, информация о сметных ценах которых в текущем уровне цен будет отсутствовать в ФГИС ЦС. 
Накладные расходы в локальных сметных расчетах определены от фонда оплаты труда по видам работ в соответствии с методикой по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 21 декабря 2020 г. № 812/пр. с изменениями внесенными приказом Минстроя России.
Сметную прибыль принять в соответствии с методикой утвержденой приказом Минстроя России от 11 декабря 2020 г. № 774/пр. с изменениями, внесенными приказом Минстроя России от 22.04.2022 г. № 317/пр.
Стоимость изделий, конструкций, материалов, оборудования, не вошедших в состав ФГИС ЦС, определяется на основании исходных данных организаций, производителей или поставщиков материальных ресурсов в соответствии с данными конъюнктурного анализа по наиболее экономичному варианту. Стоимость технологического оборудования принять в соответствии с ведомостью, утвержденной заказчиком.
В сводном сметном расчете предусмотреть затраты на проведение строительного контроля (2,14%), зимнее удорожание (1,6%) и непредвиденные затраты (2%).
Затраты на разработку ПИР, экспертизу, проведение авторского надзора, временные здания и сооружения не учитывать.
Сумму налога на добавленную стоимость (НДС) определить в размере 22% в соответствии с Федеральным законом РФ от 28.11.2025 № 425-ФЗ.

	14
	Требования к составу и содержанию проектной документации
	Следующие разделы проектной документации скорректировать в соответствии с действующим законодательством и в объеме соответствующим требованиям утверждённым постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87 в ред. 27.05.2022 г.:
Раздел ПД №5. Подраздел 5.4.	«Отопление и вентиляция»:
- Пояснительная записка к сметной документации
- Сводный сметный расчёт стоимости строительства
[bookmark: _GoBack]- Локальные сметные расчёты
- Документы, обосновывающие стоимость оборудования, изделий и материалов
- Ведомости объемов работ.
Рабочая документация:
- ОВ-1 Общие данные(начало)
- ОВ-2 Общие данные (окончание). Характеристика
систем.
- ОВ-5 План систем вентиляции.
- ОВ-6 Схемы систем вентиляции
- ОВ.СО-2 Спецификация оборудования, изделий и материалов для систем вентиляции

	15
	Требования к оформлению проектной документации
	Материалы технической документации оформить в соответствии с ГОСТ Р 21.101-2026 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации».
Проектировщик передает Заказчику проектную документацию в электронном виде:
- текстовая часть и графическая часть в формате PDF; 
- сметная документация форматах xlsx и «Гранд-смета»



Перечень приложений к Техническому заданию, являющихся его неотъемлемой частью:
1.	Приложение № 1 – ПСД.
4

