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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
На оказание услуг по ремонту моноблока для морозильной камеры.
Место оказания услуг:187553, Ленинградская область, город Тихвин, ул. Карла Маркса, д.68 
Условия оказания услуг: Оказание услуг осуществляется транспортом и за счет Поставщика.
Сроки (периоды) оказания услуг: в течение 7- ми дней с момента подачи заявки Заказчиком.
В цену контракта включены: стоимость товара и сопутствующих услуг, оплачиваемая Заказчиком Поставщику за полное выполнение Поставщиком своих обязательств по поставке товара и оказанию сопутствующих услуг по контракту (с учётом доставки, разгрузки товара, ввода в эксплуатацию), в том числе с учетом НДС и транспортных расходов. Цены на предлагаемые к поставке товары должны быть сформированы в соответствии с порядком ценообразования, установленным нормативными актами Ленинградской области.
Сроки и условия оплаты поставок товара: Оплата товара производится в безналичном порядке платежными поручениями через УФК по Ленинградской области. 
Срок оплаты: в течение 7-ми рабочих дней с момента подписания документа о приемке.
Гарантийные обязательства:  не менее 12 месяцев.



	









	№
	Наименование
	Технические характеристики, назначение

НЕИЗМЕНЯЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
	Единица измерения
	Кол-во

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Оказание услуг по ремонту моноблока  для морозильной камеры 
	Оказание услуг включают в себя ремонт  моноблока Polair  с  заменой  компрессора  QL3-74A (FH2511-XG-TU) Все материалы включая  компрессор для моноблока предоставляются Исполнителем.

Тип компрессора: герметичный поршневой.
Хладагент: R404A (предназначен для работы с синтетическим маслом). 
Тип соединения: Под пайку (медные патрубки для жесткого соединения с контуром). 
Электропитание: 220–240В / 50Гц. 
Применение: среднетемпературное и низкотемпературное оборудование (LBP/MBP).
Рабочий объём: ≥ 74,25 см 3/об
Уровень шума: ≤ 65 dBA
Количество масла:1,5 л POE 
Для обеспечения качества и долговечности ремонта Исполнителем применяется качественные материалы и инструменты, а также надлежащее вспомогательное оборудование, предусмотренное для этих целей с соблюдением технологий ремонта. Услуги оказываются материалами Исполнителя. Все расходные материалы и запасные части, необходимые для оказания Услуг должны быть новыми и совместимы для работы с существующим оборудованием.

Отремонтированный моноблок должен функционировать во всех режимах, предусмотренных нормативной документацией.                                                                                                                                                                                                                                        При выполнении работ исполнитель обеспечивает соблюдение всех необходимых требований охраны труда и техники безопасности.
 Наличие у исполнителя документа, дающего право на оказание услуг, являющихся предметом закупки.
Свидетельство на вид деятельности:  проведение пуско-наладочных, ремонтных работ
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     *Данное оборудование находится в эксплуатации у Заказчика.
	
· Моноблок морозильной камеры находится на объектах, расположенных на территории ГБУЗ ЛО «Тихвинская МБ» по адресу: Ленинградская область , г.Тихвин, ул.Карла Маркса д.68. Выезд специалиста Исполнителя к месту оказания услуг осуществляется с 08:00 до 16:00 на основании заявки Заказчика, поданной в письменной форме посредством электронной почты.
·  Ремонт моноблока  производится на территории Заказчика.
·    Исполнитель несет полную материальную ответственность за ущерб, причинённый им Заказчику и третьим лицам при оказании Услуг.
·    Персонал Исполнителя должен быть обеспечен специальной формой одежды.
· Качество и безопасность оказываемых Услуг должны соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации.
· Уровень подготовки специалистов Исполнителя должен позволять своевременно и качественно оказывать Услуги в соответствии с условиями контракта и требованиями действующих стандартов.
· При оказании Услуг Исполнитель должен использовать оборудование, материалы и изделия, разрешённые к применению на территории Российской Федерации.
· Все заменяемые расходные материалы и запчасти к моноблоку должны быть обеспечены при необходимости паспортами либо сертификатами, подтверждающие качество используемого материала, поставляемую фирмой–производителем, в том числе гарантийные талоны (если предусмотрено).
· При оказании Услуг Исполнитель должен применять материалы и запасные части, необходимые для оказания услуг новые, ранее не   используемые и не эксплуатировавшийся, не восстановленные и не собранные из восстановленных компонентов.
· Гарантия на заменяемые запчасти не менее 12 месяцев.
· Гарантия на оказание услуги не менее 12 месяцев.
             Составила __________ Агент по снабжению Маркова В.Р.





