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Договор № ЭМ- ______
на поставку медицинских изделий для дентальной имплантации для нужд ГБУЗ ЛО "Выборгская МБ" в 2026-2027 г.
ИКЗ 263470408872147040100100010000000000
г. Выборг 
     
                


                                         «___»________ 202_ г.
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ленинградской области «Выборгская межрайонная больница» (ГБУЗ ЛО «Выборгская МБ»), в лице главного врача Карасёва Олега Станиславовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и__________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице __________________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, здесь и далее именуемые «Стороны», посредством подсистемы «Электронный магазин Ленинградской области», в порядке, предусмотренном п.4 ч.1. ст.93 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон о контрактной системе), заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. В соответствии с Договором Поставщик обязуется согласно Спецификации (Приложение № 1 к Договору), осуществить поставку медицинских изделий для дентальной имплантации в 2026-2027 г. (далее – Товар), а Заказчик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Договором, принять и оплатить поставленный Товар.
1.2. Поставка Товара осуществляется Поставщиком с разгрузкой с транспортного средства по адресу: 188800, г. Выборг, пр. Ленина, д. 12 (далее – Место доставки).
2. Максимальная цена Договора
2.1. Максимальное значение цены Договора составляет 600 000 (шестьсот тысяч) руб. 00 коп., с/без НДС.

2.2. Значение цены за единицу Товара включает в себя стоимость Товара, а также все расходы на транспортировку, погрузо-разгрузочные работы, подъем-спуск Товара по этажам, занос Товара в помещение склада Заказчика или в место эксплуатации Товара, страхование, уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3. Взаимодействие Сторон
3.1. Поставщик обязан:

3.1.1. поставить Товар, соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации, в соответствии с условиями Договора, в полном объеме, надлежащего качества и в установленные сроки;

3.1.2. представлять по требованию Заказчика информацию и документы, относящиеся к предмету Договора;

3.1.3. незамедлительно информировать Заказчика обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению Договора;

3.1.4. устранять своими силами и за свой счет допущенные недостатки при поставке Товара;
3.1.5. выполнять свои обязательства, предусмотренные положениями Договора;
3.1.6. обеспечить соответствие поставляемого Товара требованиям качества, безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика приемки поставленного Товара в Месте доставки;

3.2.2. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для исполнения обязательств по Договору;

3.2.3. требовать от Заказчика своевременной оплаты поставленного Товара в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.

3.3. Заказчик обязан:

3.3.1. предоставлять Поставщику всю имеющуюся у него информацию и документы, относящиеся к предмету Договора и необходимые для исполнения Поставщиком обязательств по Договору;

3.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар;

3.3.3. выполнять свои обязательства, предусмотренные иными положениями Договора.

3.4. Заказчик вправе:

3.4.1. требовать от Поставщика, надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Договором;

3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Договору;

3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Договору, в том числе осуществлять контроль сроков поставки Товара в соответствии с условиями Договора;

3.4.4. осуществлять контроль соответствия качества поставляемого Товара, сроков поставки требованиям Договора;

3.4.5. требовать от Поставщика устранения недостатков, допущенных при исполнении Договора, за его счет;

3.4.6. отказаться от приемки Товара, не соответствующего условиям Договора, и потребовать безвозмездного устранения недостатков;

3.4.7. привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы поставленного Товара и для проверки соответствия исполнения Поставщиком обязательств по Договору требованиям, установленным Договором.

4. Упаковка и маркировка
4.1. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к Месту доставки. Упаковка Товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду Товара. При определении габаритов упаковки Товара и его веса с упаковкой необходимо учитывать удаленность Мест доставки и отсутствие мощных грузоподъемных средств в некоторых пунктах по пути следования Товара.
4.2. Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, международных договоров и актов, составляющих право Евразийского экономического союза и иметь следующую маркировку:

Наименование Товара: _____________________

Контракт №: _______________
Заказчик (название): ___________

Поставщик: (наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического лица)): ________
Пункт назначения: _____________

Грузоотправитель: ______________

Ящик/контейнер № ______, всего ящиков/контейнеров _______

Размеры (высота, длина, ширина) _________

Вес брутто: _____ кг

Вес нетто: _____ кг

4.3. Два экземпляра упаковочного листа с описанием Товара, указанием веса нетто, веса брутто, количества, указанием номера и даты Договора, с приложением документации на Товар должны сопровождать каждый ящик/контейнер. Один упаковочный лист должен находиться внутри ящика/контейнера, другой крепится с внешней стороны в водонепроницаемом конверте.

4.4. Упаковка и маркировка на упаковке, а также документация внутри и вне упаковки должны строго соответствовать требованиям, установленным Договором.
5. Порядок поставки Товара
5.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком с даты подписания Договора по 20.12.2027 г. партиями по Заявке Заказчика в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента её подачи.
5.2. При поставке Товара Поставщик представляет следующую документацию:

а) копию регистрационного удостоверения, выданного уполномоченным органом;
б) техническую и (или) эксплуатационную документацию производителя (изготовителя) Товара на русском языке (при необходимости);

в) товарную накладную, оформленную в установленном порядке или универсальный передаточный документ.
6. Порядок приемки Товара
6.1. Приемка поставленного Товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в ходе передачи Товара Заказчику в Месте доставки и включает в себя следующее:

а) проверку по Упаковочным листам номенклатуры поставленного Товара на соответствие Спецификации (приложение № 1 к Договору);

б) проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в соответствии с условиями Договора;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки Товара;

г) проверку наличия необходимых документов (копий документов) на Товар: регистрационных удостоверений;
д) проверку комплектности и целостности поставленного Товара.
Приемка Товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

6.2. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов поставки, предусмотренных Договором, в части их соответствия условиям Договора, Заказчиком проводится экспертиза Товара в порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может проводиться силами Заказчика или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

6.3. Заказчик в течение 3-х дней со дня получения от Поставщика документов, предусмотренных пунктом 5.2 Контракта, направляет Поставщику подписанный документ о приёмке или мотивированный отказ от подписания, в котором указываются недостатки и сроки их устранения.

6.4. После устранения недостатков, послуживших основанием для не подписания документа о приёмке, Поставщик и Заказчик подписывают документ о приёмке в порядке и сроки, предусмотренные пунктами 6.2 и 6.3 Договора.

6.5. Со дня подписания Акта приёма-передачи Товара Заказчиком риск случайной гибели, утраты или повреждения Товара переходит к Заказчику.
7. Гарантии
7.1. Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный в соответствии с Договором, является новым, неиспользованным, серийно выпускаемым.

Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный по Договору, не имеет дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании Товара в соответствии со Спецификацией (приложение № 1 к Договору).
7.2. Поставщик гарантирует полное соответствие поставляемого Товара условиям Договора, устранение неисправностей, связанных с дефектами производства.
7.3. Неисправный или дефектный Товар будет возвращен Поставщику за его счет в сроки, согласованные Заказчиком и Поставщиком. 

7.4. Качество Товара должно соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, что подтверждается: регистрационным удостоверением на медицинское изделие, выданного уполномоченным органом, и документом, подтверждающим соответствие Товара.
8. Порядок расчетов
8.1. Оплата по Договору осуществляется за счет средств бюджетных учреждений:

- средств собственных доходов учреждения на 2026-2027г. (ПД).
8.2. Оплата по Договору осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных средств со счета Заказчика на счет Поставщика. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика.

Оплата по Договору осуществляется после исполнения Поставщиком обязательств по поставке Товара.
8.3. Оплата по Договору за поставленный Товар осуществляется Заказчиком после представления Поставщиком следующих документов:

а) счета;

б) счета-фактуры (при наличии);

в) товарной накладной или универсального передаточного документа;

8.4. На всех документах, перечисленных в подпунктах «а», «б», «в», пункта 8.3 Договора, должны быть указаны наименование Заказчика, Поставщика, номер и дата Договора, даты оформления и подписания документов.
8.5. Оплата по Договору осуществляется по факту поставки Товара в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приёмке на основании документов, предусмотренных пунктом 8.3 Договора.
8.6. Оплата по Договору при ненадлежащем исполнении либо просрочке исполнения Поставщиком принятых обязательств может быть осуществлена Заказчиком путем оплаты принятого Товара в сумме, уменьшенной на величину штрафа и (или) пени, предусмотренных Договором.
9. Ответственность Сторон
9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.2. Размер штрафа устанавливается Договором в порядке, установленном Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Договором (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042  (далее - Правила определения размера штрафа).

9.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

9.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.

9.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе взыскать с Заказчика штраф в размере: 

а) 1 000 рублей, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей (включительно);

9.6. В случае нарушения Поставщиком срока представления документов, предусмотренного пунктом 8.3 Договора, Заказчик не несет ответственность, установленную пунктами 9.3 - 9.5 Договора.

9.7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

9.8. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
9.9. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
9.10. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере:
а) 10 процентов цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

9.11. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.
10. Срок действия Договора, изменение и расторжение 
10.1. Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до 31.12.2027 года включительно, а в части взаиморасчётов, выплаты неустойки – до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

10.2. Все изменения Договора должны быть совершены в письменном виде и оформлены дополнительными соглашениями к Договору.

10.3. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.

11. Исключительные права

11.1. Поставщик гарантирует отсутствие нарушения исключительных прав третьих лиц на результаты интеллектуальной деятельности, связанных с поставкой и использованием Товара в рамках Договора.
11.2. Все убытки, понесенные Заказчиком в случае нарушения исключительных прав третьих лиц на результаты интеллектуальной деятельности при поставке и использовании Товара, в том числе вследствие отмены государственной регистрации Товара и невозможности его использования, включая судебные расходы и возмещение материального ущерба, возмещаются Поставщиком в полном объеме.

12. Обстоятельства непреодолимой силы

12.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.
12.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения Договора в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных Сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по Договору и подтверждены соответствующими уполномоченными органами.

12.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 15 дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах с приложением документов, удостоверяющих факт наступления обстоятельств непреодолимой силы.

12.4. Если, по мнению Сторон, исполнение Договора может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.
13. Дополнительные условия и заключительные положения 

13.1. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

13.2. Все споры и разногласия в связи с исполнением Договора разрешаются путем переговоров. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, дело передается на рассмотрение в Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

13.3. Приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.

13.4. Приложения к Договору:

Приложение № 1 – Спецификация;

14. Реквизиты и подписи Сторон
	Заказчик: 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения ЛО «Выборгская МБ»

Юридический и фактический адрес: 188800 Россия, Ленинградская область, г. Выборг, 

улица Октябрьская, дом 2

ИНН 4704088721 

КПП 470401001

ОКТМО 41615101 

ОКПО 90343324

Банковские реквизиты:

р/сч 03224643410000004500

к/сч 40102810745370000098

Банк: ОКЦ №1 СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ГУ БАНКА РОССИИ //УФК по Ленинградской области г. Санкт-Петербург; БИК 044030098

Получатель: КОМИТЕТ ФИНАНСОВ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ (ГБУЗ ЛО "Выборгская МБ" л/с 20063986077)
Ответственное лицо за исполнение контракта:

Локтев Александр Григорьевич

e-mail: dr_lok@mail.ru
Главный врач
______________ О.С. Карасёв

	Поставщик:

______________________/_____________ 




Приложение №1

к Договору № ЭМ- ________
от «____» ____________ 20__ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ
	№
	Товары (работы, услуги)
	Описание

	1. 
	Имплантаты стоматологические: Имплантат «Суперлайн»
	Имплантат, без адаптера, без заглушки, самонарезной, с двухзаходной резьбой на теле имплантата.  Конус шейки имплантата - 3 градуса. . Фаска образует переключение платформ по типу «песочных часов». Поверхность имплантата S.L.A. Материал имплантата – титан (сплав Grade 4). Шаг резьбы - 0,6 мм. Ширина лопастей (от тела) - 0,35 мм.  Соединение имплантата с абатментом – конусное, угол наклона 11 градусов (конус Морзе), с внутренним шестигранником 2,5 мм. Размер внутриимплантатного конуса с шестигранником одинаковый для всех диаметров имплантатов, при этом  глубина шестигранника у имплантата   диаметром платформы 3,6 мм и диаметром тела имплантата 3,4 мм короче, чем у других размеров имплантатов. Упаковка представляет собой картонную коробку, содержащую блистер с имплантатом и инструкцию по применению. В блистере размещена стерильная ампула с винтовой крышкой  (с целью предотвращения контаминации). В ней располагается стерильная ампула, меньшего размера с крышкой, содержащая имплантат. Цветовая маркировка крышек обеих ампул. 

Имплантат удерживается двумя титановыми фиксаторами, предотвращающими контакт имплантата с материалом ампулы.                                                                                                                                                  Размеры имплантатов:

1) имплантаты с диаметром платформы шейки  3.6мм длина - 7мм(высота фаски импланта - 0,5 мм); 8мм, 10мм, 12мм, 14мм(высота фаски импланта - 0,15 мм);толщина стенки импланта - 0,232мм; максимальный торк - 50Ncm; цветовая маркировка - желтая.

2) имплантаты с диаметром платформы шейки  4.0мм длина - 7мм(высота фаски импланта - 0,5 мм);  8мм, 10мм, 12мм, 14мм(высота фаски импланта - 0,2 мм); толщина стенки импланта - 0,335мм; максимальный торк - 70Ncm; цветовая маркировка - зеленая.

3) имплантаты с диаметром платформы шейки  4.5мм длина - 7мм(высота фаски импланта - 1,5 мм); 8мм, 10мм, 12мм, 14мм(высота фаски импланта - 0,4 мм); толщина стенки импланта - 0,6 мм;  максимальный торк - 70Ncm; цветовая маркировка - синяя.

4) имплантаты с диаметром платформы шейки  5.0мм длина - 7мм(высота фаски импланта - 1,5 мм); 8мм, 10мм, 12мм, 14мм(высота фаски импланта - 0,6 мм); толщина стенки импланта - 0,825 мм; максимальный торк - 70Ncm; цветовая маркировка - красная.

5) имплантаты с диаметром платформы шейки  6.0мм длина - 7мм(высота фаски импланта - 1,5 мм); 8мм, 10мм, 12мм(высота фаски импланта - 0,7 мм); толщина стенки импланта - 1.335  мм; максимальный торк - 70Ncm; цветовая маркировка - оранжевая.

6) имплантаты с диаметром платформы шейки  7.0мм длина - 7мм(высота фаски импланта - 1,5 мм);  8мм, 10мм, 12мм (высота фаски импланта - 1,0 мм); толщина стенки импланта - 1.835  мм; максимальный торк - 70Ncm; цветовая маркировка - фиолетовая.  срок хранения  не менее 8 лет.

	2. 
	Имплантаты стоматологические с принадлежностями: Винт-заглушка
	Винт заглушка для имплантатов, автоклавируемая, универсальная, с конусным соединением, материла (титан Grade 5) Супраимплантатная часть с шахтой для 6-гранной отвертки и прорезью для шлицевой отвертки в торцевой части.

Срок хранения не менее 5 лет.

	3. 
	Имплантаты стоматологические с принадлежностями: Формирователь десны
	Формирователь десны. Изготовлен из титана (сплав Grade 5) металлического цвета, эндоимплантатная часть с конусом Морзе, переходящем в винт. На внешней стороне выгравирована маркировка типоразхмера формирователя. Супраимплантатная часть с шахтой для 6-гранной и прорезью для шлицевой отверток в торцевой части.

Размеры:

1) формирователь десны диаметром 4.0мм:

    длиной - 2.0мм с высотой десневой части - 2.0мм; типоразмер US

    длиной - 3.5мм с высотой десневой части - 2.0мм; типоразмер S

    длиной - 5.0мм с высотой десневой части - 3.0мм; типоразмер M

    длиной - 7.0мм с высотой десневой части - 4.0мм; типоразмер L

2) формирователь десны диаметром 4.5мм:

    длиной - 2.0мм с высотой десневой части - 2.0мм; типоразмер US

    длиной - 3.5мм с высотой десневой части - 2.0мм; типоразмер S

    длиной - 5.0мм с высотой десневой части - 3.0мм; типоразмер M

    длиной - 7.0мм с высотой десневой части - 4.0мм; типоразмер L

3) формирователь десны диаметром 5.5мм:

    длиной - 2.0мм с высотой десневой части - 2.0мм; типоразмер US

    длиной - 3.5мм с высотой десневой части - 2.0мм; типоразмер S

    длиной - 5.0мм с высотой десневой части - 3.0мм; типоразмер M

    длиной - 7.0мм с высотой десневой части - 4.0мм; типоразмер L

4) формирователь десны диаметром 6.5мм

    длиной - 2.0мм с высотой десневой части - 2.0мм; типоразмер US

    длиной - 3.5мм с высотой десневой части - 2.0мм; типоразмер S

    длиной - 5.0мм с высотой десневой части - 3.0мм; типоразмер M

    длиной - 7.0мм с высотой десневой части - 4.0мм; типоразмер L

5) формирователь десны диаметром 7.5мм длиной - 5.0мм с высотой десневой части - 3.0мм; типоразмер M

6) формирователь десны диаметром 8.5мм длиной - 5.0мм с высотой десневой части - 3.0мм; типоразмер M

7) формирователь десны диаметром 9.5мм длиной - 5.0мм с высотой десневой части - 3.0мм; типоразмер M

Срок хранения не менее 5 лет.

	4. 
	Инструменты хирургические для установки имплантатов стоматологических "Суперлайн", "Имплантиум", "Слимуанбади": Динамометрический ключ ортопедический
	Динамометрический ключ для имплантационной системы Dentium.Материал нержавеющая сталь. На ребре имеется  лазерная гравировка  для установки торка 5;10;15;20;25;30 Н\см . Предназначен для закручивания и раскручивания  заглушек ;формирователей; винтов абатментов;абатментов

	5. 
	Инструменты хирургические для установки имплантатов стоматологических "Суперлайн", "Имплантиум", "Слимуанбади": Динамометрический ключ ортопедический
	Динамометрический ключ, торк - 70 НМ для хирургического приема, длиной 95 мм. Предназначен для закручивания и раскручивания заглушек; формирователей; винтов абатментов; абатментов.

	6. 
	Имплантаты стоматологические с принадлежностями: Слепочный трансфер
	Слепочный трансфер для открытой ложки для имплантатов. Наличие концевого шестигранника, комплектуется фиксирующим винтом. Упаковка (транспортный конверт с прозрачной частью, капсула).

Размеры:

1) слепочный трансфер диаметром 4.0мм высотой - 17мм, 21мм

2) слепочный трансфер диаметром 4.5мм высотой - 17мм, 21мм

3) слепочный трансфер диаметром 5.5мм высотой - 17мм, 21мм

4) слепочный трансфер диаметром 6.5мм

	7. 
	Имплантаты стоматологические с принадлежностями: Аналог имплантата
	Лабораторный аналог имплантата – металлический цилиндр с расширениями в верхней и нижней частях для фиксации в гипсе, диаметр 4,0 мм, 4,5мм, высота 12 мм с внутренним конусом 11º (конус Морзе), с внутренним шестигранником, золотистого цвета. Для имплантатов с диаметром шейки 3,4 мм. 3,8мм,4,3мм,4,8мм

	8. 
	Имплантаты стоматологические с принадлежностями: Двойной абатмент
	Обтачиваемый (фрезеруемый) абатмент с шестигранником, изготовлен из титана (сплав Grade 4), эндоимплантатная часть металлического цвета с конусом Морзе, переходящем в шестигранник. Супраимплантатная часть каплевидная длиной 12 мм, с нитрид-титановым покрытием (золотистого цвета). В комплекте фиксирующий винт с шахтой для 6-гранной отвертки в торцевой части.                                                                                                                                                                                                                    1)абатмент диаметром 4,0мм, внутридесневая часть 1мм.                                                                                                                                               2)абатмент диаметром 4,5мм, внутридесневая часть 1,5мм                                                                                                                                   3)абатмент диаметром 5,5мм, внутридесневая часть 2,0мм; 3,0мм                                                                                                                                   4)абатмент диаметром 6,5мм, внутридесневая часть 1,5мм; 2,5мм;4,0мм

	9. 
	Имплантаты стоматологические с принадлежностями: Винтовой абатмент
	Винтовой абатмент с нитрид-титановым покрытием (золотистого цвета), изготовлен из титана (сплав Grade 5), эндоимплантатная часть металлического цвета с конусом Морзе, переходящем в винт. Комплектуется пластиковым держателем.

Размеры:

1) абатмент диаметром 4.5мм высотой десны - 1мм, 1.5мм, 2.5мм, 3.5мм, 4.5мм, 5.5мм

2) абатмент диаметром 5.5мм высотой десны - 1.5мм, 2.5мм, 3.5мм, 4.5мм, 5.5мм

	10. 
	Имплантаты стоматологические с принадлежностями: Угловой абатмент
	Угловой винтовой абатмент без шестигранника, с нитрид-титановым покрытием (золотистого цвета),  изготовлен из титана (сплав Grade 5), эндоимплантатная часть металлического цвета с конусом Морзе. В комплекте фиксирующий винт с шахтой для 6-гранной отвертки в торцевой части.

Размеры:

1) абатмент с высотой десны 1;2 мм, диаметром 4.5мм и углом наклона 15º или 30º

2) абатмент с высотой десны 1.5;3 мм, диаметром 5.5мм и углом наклона 15º или 30º

	11. 
	Имплантаты стоматологические с принадлежностями: Защитный колпачок
	Пластмассовый защитный колпачок для винтового абатмента высотой 5,0 мм и диаметром 4,5 мм, 5,5 мм

	12. 
	Имплантаты стоматологические с принадлежностями: Аналог двойного абатмента/Солид абатмента
	Лабораторный аналог винтового абатмента, с расширениями в верхней и нижней частях для фиксации в гипсе, с внешним шестигранником аналогичным абатменту. 

Размеры:

высота 12мм диаметром 4.5мм и 5.5мм

	13. 
	Имплантаты стоматологические с принадлежностями: Слепочный трансфер
	Слепочный трансфер для открытой ложки  для слепка с уровня винтового абатмента, диаметрами 4,5 мм, 5,5мм. Без внутреннего шестигранника, комплектуется  фиксирующим винтом. Упаковка (транспортный конверт с прозрачной частью, капсула).

	14. 
	Имплантаты стоматологические с принадлежностями: Цилиндр
	Цилиндр из титана (сплав Grade 4) для винтового абатмента, диаметром 4,5 мм, без шестигранника или с ним, длинной 12 мм

	15. 
	Имплантаты стоматологические: Имплантат «Слимлайн»
	Миниимплантат титановый однотельный конусовидный с S.L.A. поверхностью, с двойной резьбой, с четырёхгранной опорой, диаметр платформы 2,65 мм, высота десны 1,5 мм.

Размеры:

1) имплантаты диаметром 2.0мм длиной - 6мм, 8мм, 10мм, 12мм, 14мм

2) имплантаты диаметром 2.5мм длиной - 6мм, 8мм, 10мм, 12мм, 14мм

3) имплантаты диаметром 3.0мм длиной - 6мм, 8мм, 10мм, 12мм, 14мм

4) имплантаты диаметром 3.5мм длиной - 6мм, 8мм, 10мм, 12мм, 14мм

5) имплантаты диаметром 4.0мм длиной - 6мм, 8мм, 10мм, 12мм, 14мм 

Срок хранения не менее 8 лет.

	16. 
	Имплантаты стоматологические: Имплантат «Слимлайн»
	Миниимплантат  титановый однотельный конусовидный с S.L.A. поверхностью, с двойной резьбой, с шариковой опорой диаметром 1,8 мм, диаметр платформы 2,8 мм, высота десны 2 мм.

Размеры:

1) имплантаты диаметром 2.0мм длиной - 6мм, 8мм, 10мм, 12мм, 14мм

2) имплантаты диаметром 2.5мм длиной - 6мм, 8мм, 10мм, 12мм, 14мм

3) имплантаты диаметром 3.0мм длиной - 6мм, 8мм, 10мм, 12мм, 14мм

4) имплантаты диаметром 3.5мм длиной - 6мм, 8мм, 10мм, 12мм, 14мм

5) имплантаты диаметром 4.0мм длиной - 6мм, 8мм, 10мм, 12мм, 14мм

	17. 
	Имплантаты стоматологические с принадлежностями: Защитный колпачок
	Защитный колпачок

Назначение:

Защита формирователя десны (абатмента) в период его приживления после имплантации.

Предотвращение смещения или повреждения формирователя до момента его окончательной фиксации.

Создание оптимальных условий для остеоинтеграции (приживления) имплантата.

Материал: Биосовместимый пластик (полиметилметакрилат, PMMA). 

Цвет: Прозрачный или полупрозрачный.

	18. 
	Имплантаты стоматологические с принадлежностями: Моделировочный колпачок
	Защитный колпачок для шарикового имплантанта изготовлен из пластика в виде цилиндра высотой 4,3 мм

	19. 
	Имплантаты стоматологические с принадлежностями: Аналог шарикового абатмента
	Аналог шарикового абатмента, длина: 17,3 мм. 



	20. 
	Имплантаты стоматологические с принадлежностями: Слепочный шаровидный трансфер
	Слепочный колпачок для шарикового абатмента изготовлен из пластика в виде цилиндра с внутренней частью, соответствующей наддесневой части абатмента диаметром 3,4 мм, ретенционный участок в виде цилиндра с 2-мя ретенционными кольцами с выемками и перемычками в них для фиксации в слепочной массе. Длина 7,5 мм

	21. 
	Имплантаты стоматологические с принадлежностями: Матрица шарикового абатмента
	Матрица для шарикового миниимплантата диаметр шариковой опоры 1,8 мм и высотой шарика 1,25 мм. Высота матрицы 2,9 мм, 3,3мм, диаметр 4,05 мм, удерживающая сила 300-500 гс., 500-700 гс.

	22. 
	Имплантаты стоматологические с принадлежностями: Резервный инструмент
	Кольцевой фиксатор O-ring для матрицы для шарикового абатмента, диаметр 4,05 мм, 4,85 мм.

	23. 
	Имплантаты стоматологические с принадлежностями: Остеопластический материал "Остеон" для синус-лифтинга имплантата: DT7G0510200
	Остеон 2 мелкая крошка 2,0 см/куб во флаконе. Состав: 30% гидроксиапатит + 70% ß-трикальцийфосфат. Пористостость > 70, размеры пор: 250 мкм. Размер зерна от 0,5 до 1,0 мм

	24. 
	Имплантаты стоматологические с принадлежностями: Остеопластический материал "Остеон" для синус-лифтинга имплантата: GCM1020
	Collagen Membrane Резорбируемая мембрана, размером 10*20 мм, толщиной 0,3 мм. Мембрана имеет 7 слоев коллагеновых волокон, в процессе резорбции мембрана разделяется на эти слои, каждый слой коллагена лизируется от 1 до 1.5 месяцев. Срок резорбции от 8 до 10 месяцев.

	25. 
	Имплантаты стоматологические с принадлежностями: Остеопластический материал "Остеон" для синус-лифтинга имплантата: GCM1520
	Резорбируемая мембрана, размером не менее 15*20 мм, толщиной не более 0,3 мм. Мембрана имеет не менее 7 слоев коллагеновых волокон, в процессе резорбции мембрана разделяется на эти слои, каждый слой коллагена лизируется от 1 до 1.5 месяцев. Срок резорбции от 8 до 10 месяцев.Состав мембраны: Натуральный коллаген 1-го типа.

	26. 
	Имплантаты стоматологические с принадлежностями: Остеопластический материал "Остеон" для синус-лифтинга имплантата: GCM2030
	Collagen Membrane Резорбируемая мембрана, размером 20*30 мм, толщиной 0,3 мм. Мембрана имеет 7 слоев коллагеновых волокон, в процессе резорбции мембрана разделяется на эти слои, каждый слой коллагена лизируется от 1 до 1.5 месяцев. Срок резорбции от 8 до 10 месяцев.

	27. 
	Имплантаты стоматологические с принадлежностями: Остеопластический материал "Остеон" для синус-лифтинга имплантата: GCM3040
	Collagen Membrane Резорбируемая мембрана, размером 30*40 мм, толщиной 0,3 мм. Мембрана имеет 7 слоев коллагеновых волокон, в процессе резорбции мембрана разделяется на эти слои, каждый слой коллагена лизируется от 1 до 1.5 месяцев. Срок резорбции от 8 до 10 месяцев.

	28. 
	Материал стоматологический слепочный силиконовый Vonflex S Bite Normal, в составе
	Vonflex S Bite Normal- Силиконовый материал, полимеризующийся реакцией полиприсоединения, воспроизводит окклюзию пациента на плоскости прикуса путём регистрации соотношения между верхними и нижними зубами.

Используется в качестве силиконового регистратора прикуса для воспроизведения уникального смыкания зубов верхней и нижней челюсти.

Основное назначение

Фиксация прикуса пациента путём нанесения массы на окклюзионную поверхность и режущие края зубов нижней челюсти с последующим смыканием челюстей в привычной или центральной окклюзии.

Стандартная регистрация прикуса в финальном положении

Положение антагонистов

Покрытие прикусных вилок лицевых дуг

Ключевой материал для регистрации штифтов

Изготовление небольших сегментов моделей

Особенности

Точность размеров: 0,11%

Устойчивость к деформации после затвердения: 0,029 мм

Прочность на изгиб: Без разрывов

Удобное рабочее время, быстрое схватывание и высокая конечная твердость материала.

Обрабатывается скальпелем или фрезой.

Высокая ригидность регистрата исключает погрешности при гипсовке моделей.

Рабочее время (23oC): 45 секунд

Время схватывания в полости рта: 1 минута 30 секунд

Твёрдость (по Шору А): 88±2

Содержимое упаковки

База / Катализатор в картриджах (50 мл / 2 шт)

Смешивающие наконечники (6 шт)

	29. 
	Материал стоматологический слепочный силиконовый Vonflex S Putty Soft Normal, в составе
	Vonflex S™ Putty Soft Fast (Вонфлекс С Патти Софт Фаст) - это гидрофильный A-силикон (винилполисилоксан) с ускоренным временем полимеризации.

Vonflex S™ Putty - основной прецизионный слепочный материал, который точно отражает рельеф структур полости рта. Основное назначение

Формирование предварительного слепка с воспроизведением структуры зубов и дёсен пациента.

Предлагаемая методика: двухступенчатая со стандартными лотками.

Соотношение смешивания (база / катализатор): 1:1

Упругое восстановление ≥99%

Деформация при сжатии ≤ 3,0%

Изменение линейных размеров ≤ 0,2%

Благодаря высокой пластичности до начала полимеризации, можно успешно применять в методике одноэтапных оттисков, а за счёт хорошей финальной твердости, материал отлично подходит и для техники двухэтапных оттисков.

• Отличается ускоренным временем полимеризации

• Точное воспроизведение мельчайших деталей

• Очень легко смешивать

• Без пузырей, не жирный на ощупь

• Оптимальное упругое восстановление

• Высокая деформационная прочность

• Исключительная стабильность размеров, низкая усадка

• Безопасная дезинфекция с использованием рекомендованного дезинфицирующего раствора или спрея

Тип 0: консистенция материала Putty

Цвет: бирюзовый (синяя основа, желтый катализатор)

Рабочее время (23oC): 1 минута 30 секунд

Время схватывания в полости рта: 2 минуты 30 секунд

Твердость (по Шору А): 62

Гарантия 2 года

	30. 
	Материал стоматологический слепочный силиконовый Vonflex S Light Normal, в составе
	Гидрофильный корригирующий материал очень низкой вязкости A-силиконового типа (винилполисилоксан), который точно отражает рельеф структур полости рта - оттискный материал, слепочный материал, А-силикон, корригирующий материал, корректор.

Предназначен для формирования окончательного слепка с воспроизведением структуры зубов и дёсен пациента. Используется для всех коронок и мостов, инкрустаций, накладок и частичных зубных протезов.

Вязкость: Тип 3 (консистенция малой вязкости)

Цвет: светло-розовый

Рабочее время (23oC): 2 мин. 30 сек.

Время схватывания в полости рта: 4 мин.

Упаковка:  база/катализатор (в картриджах)  – 2 шт. по 50 мл, смешивающие наконечники –6 шт.

	31. 
	Материалы стоматологические слепочные Kettenbach с принадлежностями: Panasil Putty soft (в составе: 2 банки по 450 мл, общий объём 900 мл)
	Это А-силиконовый слепочный (оттискный) материал, который используют как базовый слой в двухэтапных техниках — например, в методе «сэндвич». Его ключевая особенность — пониженная конечная твёрдость (Shore-A 60). Благодаря этому оттиск гораздо легче извлекать из ротовой полости пациента. 

Некоторые свойства:

Эластомерный, стабильный при хранении, гидрофильный и тиксотропный. 

Быстро схватывается: рабочее время (на распределение в ложке) — 2 минуты, время пребывания в полости рта — 2 минуты. 

Хорошо обрезается. 

Обеспечивает высокую точность размеров. 

Что входит в комплект

Базисная масса — 1 банка 450 мл.

Масса-катализатор — 1 банка 450 мл.

Ложки-дозаторы — 2 штуки. 

Инструкция на русском языке. 

Общий объём — 900 мл

	32. 
	Материалы стоматологические слепочные Kettenbach с принадлежностями: Panasil Putty (в составе: 2 банки по 450 мл, общий объём 900 мл)
	Это А-силиконовый слепочный (оттискный) материал, который используют как базовый слой в двухэтапных техниках. Его часто применяют для:

корригирующих оттисков (двухэтапный метод);

оттисков с использованием плёнки. 

Ключевые свойства:

эластомерный, стабильный при хранении, гидрофильный и тиксотропный; 

имеет высокое динамическое давление, что обеспечивает хорошую растекаемость; 

быстро схватывается: примерно 2 минуты на распределение в ложке и 2 минуты на пребывание в полости рта; 

хорошо обрезается; 

обеспечивает высокую точность размеров. 

Что входит в комплект

базисная масса — 1 банка 450 мл;

масса-катализатор — 1 банка 450 мл;

ложки-дозаторы — 2 штуки. 

Также в упаковке есть инструкция на русском языке.

	33. 
	Материалы стоматологические слепочные Kettenbach с принадлежностями: Panasil Initial Contact light
	это жидкотекучий корригирующий (второй) слой, который подаётся через картридж с помощью пистолета-дозатора. Материал светло-зелёного цвета [1][2][4][5].

Назначение:

техника двойного смешивания;

оттиск при перебазировке;

оттиск с использованием плёнки;

корректурный двухэтапный оттиск;

техника «Сэндвич» 

Что входит в комплект

Картриджи 50 мл — 2 шт.

Смесительные канюли (жёлтые) — 8 шт.

	34. 
	Материалы хирургические шовные рассасывающиеся стерильные: ARMACRYL 910 - нить хирургическая рассасывающаяся из сополимера гликолида. EP (1,5), USP (4/0), 75 см, Игла обратно- режущая 16 мм, 1/2 окружности), уп.
	Характеристики нити

Производител- Армалайн (Россия)

Тип- Рассасывающаяся, плетёная, с покрытием

Состав- Сополимер гликолида с L-лактидом (90:10) — полиглактин 910

Покрытие
- Смесь сополимера гликолида с L-лактидом (30:70) + стеарат кальция

Размер-EP-1,5

Размер USP-4/0

Длина нити- 75 см

Цвет-Фиолетовый

Тип иглы-Обратно-режущая (О1), 1/2 окружности

Длина иглы-16 мм

Материал иглы-Нержавеющая сталь AISI 302

Стерильность-Стерильная (оксид этилена)

В упаковке-12 нитей

Сдерживание тканей (прочность) — 18–21 день. 

Полное рассасывание — 56–70 дней.

	35. 
	Материал стоматологический для изготовления временных коронок и мостовидных протезов Visalys Temp в картриджах, объемом: 50 мл с принадлежностями: Расцветки: Visalys Temp А2 (в составе: 1 картридж 50 мл, 15 насадок Mixing Tips)
	Visalys Temp — это самоотверждаемый акриловый композит для создания временных ортопедических конструкций: коронок, частичных коронок, мостовидных протезов, вкладок, накладок и виниров. Материал рассчитан как на краткосрочные конструкции (до 4 недель), так и на длительное ношение (более 4 недель). 

Ключевые свойства:

Высокие показатели ударной прочности, прочности на изгиб и модуля упругости — заметно меньше случаев поломки и необходимости ремонта. 

Не содержит бисфенол А (BPA) и его производные. 

Естественная флюоресценция и опалесценция — «эффект хамелеона» позволяет конструкции оптимально вписаться в зубной ряд. 

Гладкая поверхность и устойчивый блеск даже без полировки специальными пастами. 

Тонкий ингибированный слой, точное фрезерование, низкое пылеобразование при обработке. 

Нет аллергического потенциала из-за пластификаторов. 

Характеристики

Тип материала- Акриловый композит, самоотверждаемый

Цвет- A2

Объём картриджа-50 мл (76 г)

Коэффициент смешивания-10:1 (для пистолета-дозатора 4:1 / 10:1)

Рабочее время (до помещения в полость рта) - 
40 сек при 23 °C 

Отверждение во рту
-1:30–2:30 мин 

Полное отверждение (для обработки)-4 мин 

Шероховатость (износостойкость)-52 мкм 

Ударопрочность-12,5 кДж/м² 

Что входит в комплект

Картридж 50 мл — 1 шт.

Смесительные канюли голубовато-оранжевые (10:1) – 15 шт.

	36. 
	75 см с иглой обр. режущей. ARMAPVDF-материал  хирургический шовный  стерильный
	Мононить хирургическая поливинилиденфторидная, синяя. Нерассасывающийся шовный материал. Медицинское изделие предназначено для сшивания тканей или наложения лигатур в процессе хирургических операций в различных областях хирургии: офтальмология, кардиохирургия, сосудистая хирургия, пластическая хирургия, нейрохирургия.

Длина 75 см.

Все нити поставляются упаковками по 12 шт.

	37. 
	75 ARMALON - отрезок хирургической мононити нерассасывающейся полиамидной, черной, метрического размера 
	ARMALON — нерассасывающаяся хирургическая мононить из полиамида (нейлона). Материал нетоксичный и апирогенный, поставляется в стерильной упаковке. Цвет — чёрный.

Область применения: общая хирургия, стоматология, офтальмология, сосудистая хирургия, нейрохирургия, пластическая хирургия. 

Длина  (75 см)

Все нити поставляются упаковками по 12 шт.

	38. 
	75 см  с иглой атр. колющ  ARMACRYL MONOFAST-материал  хирургический шовный стерильный 
	Мононить хирургическая рассасывающаяся из сополимера гликолида с е-капролактоном (в соотношении 75:25). Прочность (срок сдерживания тканей): 5-7 дней. Срок полного рассасывания нити: 90-120 дней. Игла обратно-режущая, изготовлена из нержавеющей стали аустенитного класса, марки AISI 302, окружность 3/8, длина 16 мм. Фиксация нити к игле выполнена методом лазерного сверления иглы с последующим её обжатием вокруг нити для снижения деформации иглы, меньшего травмирования тканей и снижения риска послеоперационных осложнений. Размер нити  EP (1), USP (5/0), длина нити 75 см, фиолетовая. Кол-во в упаковке 10-36 шт. Внешняя упаковка нити полимерно бумажная. Внутренняя стерильная выполнена из фольги, прямоугольной формы, имеет порт для удобного вскрытия содержит все характеристики данной нити для последующего учета. Внутри фольговой упаковки находится стерильная, картонная оригинальной конструкции со специальным отворотом для доступа к игле, которая закреплена на полиуретановой подушке, и задней панелью (для избавления от эффекта памяти формы, т.е. для прямолинейности нити после ее извлечения из упаковки).

	39. 
	Материал стоматологический для изготовления временных коронок и мостовидных протезов Visalys Temp в картриджах, объемом: 50 мл с принадлежностями: Принадлежности: Пистолет-дозатор Applyfix 6
	Applyfix 6 — ручной пистолет-диспенсер для автоматического смешивания и дозирования стоматологических материалов из картриджей объёмом 50 мл. Без него материал из картриджа Visalys Temp не выдавливается — это обязательный аксессуар. 

Характеристики

Совместимость- Картриджи 50 мл, соотношение 4:1 и 10:1

Назначение- Visalys Temp (а также другие материалы Kettenbach в картриджах 50 мл 4:1/10:1)

Материал корпуса-Пластмасса

Вес- ~280–315 г

Стерилизация - Да — корпус выдерживает стерилизацию 

Комплектация – 1шт.



	40. 
	Принадлежность физиодиспенсера TRAUS SIP 10: Трубка ирригационная, для подачи инфузионного раствора
	Набор для ирригационной системы физиодиспенсера стерильный в составе: - трубка ирригационная: - Y-Трубка

Область применения: хирургия.

Ирригационная система для подачи физраствора при дентальной имплантации. Ирригационная трубка для физиодиспенсера производится из высококачественного силикона. Ирригационная трубка прикрепляется внизу наконечника. Стерильная трубка в индивидуальной упаковке. 

Упаковка 1 шт.

	41. 
	Инструменты хирургические для установки имплантатов стоматологических "Суперлайн", "Имплантиум", "Слимуанбади": Направляющий бор
	Направляющая фреза Lindemann диаметром 2,2 мм, длинной 29 мм, покрытием из карбид-титана – хирургический твердосплавный бор, имеющий коническую форму, заострённый кончик и режущие грани, расположенные по спирали конической рабочей части, для эффективного разрезания кости. 



	42. 
	Инструменты хирургические для установки имплантатов стоматологических "Суперлайн", "Имплантиум", "Слимуанбади": Направляющий бор
	Направляющая фреза Lindemann с ограничителем диаметром 2,2 мм, длиной 35 мм, покрытием из карбид-титана – хирургический твердосплавный бор, имеющий коническую форму, заострённый кончик и режущие грани, расположенные по спирали конической рабочей части, для эффективного разрезания кости. 



	43. 
	Инструменты хирургические для установки имплантатов стоматологических "Суперлайн", "Имплантиум", "Слимуанбади": Начальная фреза
	Начальная фреза Lindemann диаметром 2,6 мм, длиной 29 мм, нержавеющая сталь с покрытием из карбид-титана - хирургический твердосплавный бор. 



	44. 
	Инструменты хирургические для установки имплантатов стоматологических "Суперлайн", "Имплантиум", "Слимуанбади": Начальная фреза
	Начальная фреза Lindemann с ограничителем диаметром 2,6 мм, длиной 35 мм, нержавеющая сталь с покрытием из карбид-титана - хирургический твердосплавный бор. 



	45. 
	Инструменты хирургические для установки имплантатов стоматологических "Суперлайн", "Имплантиум", "Слимуанбади": Финишная фреза
	Финишная фреза с ограничителем диаметром 2,85 мм; длиной 35 мм твердосплавная: нержавеющая сталь с покрытием из карбид-титана. Длина рабочей части – 14мм.



	46. 
	Инструменты хирургические для установки имплантатов стоматологических "Суперлайн", "Имплантиум", "Слимуанбади": Финишная фреза
	Финишная фреза с ограничителем диаметром 3,3 мм; длиной 35 мм твердосплавная: нержавеющая сталь с покрытием из карбид-титана. Длина рабочей части – 14мм.



	47. 
	Инструменты хирургические для установки имплантатов стоматологических "Суперлайн", "Имплантиум", "Слимуанбади": Финишная фреза
	Финишная фреза с ограничителем диаметром 3,85 мм; длиной 35 мм твердосплавная: нержавеющая сталь с покрытием из карбид-титана. Длина рабочей части – 14мм.



	48. 
	Инструменты хирургические для установки имплантатов стоматологических "Суперлайн", "Имплантиум", "Слимуанбади": Финишная фреза
	Финишная фреза с ограничителем диаметром 4,4 мм; длиной 35 мм твердосплавная: нержавеющая сталь с покрытием из карбид-титана. Длина рабочей части – 14мм.



	49. 
	Инструменты хирургические для установки имплантатов стоматологических "Суперлайн", "Имплантиум", "Слимуанбади": Финишная фреза
	Финишная фреза короткая диаметром 2,85  мм; длиной 29 мм твердосплавная: нержавеющая сталь с покрытием из карбид-титана. Длина рабочей части – 12мм.



	50. 
	Инструменты хирургические для установки имплантатов стоматологических "Суперлайн", "Имплантиум", "Слимуанбади": Финишная фреза
	Финишная фреза короткая диаметром 3,3 мм; длиной 29 мм твердосплавная: нержавеющая сталь с покрытием из карбид-титана. Длина рабочей части – 12мм.



	51. 
	Инструменты хирургические для установки имплантатов стоматологических "Суперлайн", "Имплантиум", "Слимуанбади": Финишная фреза
	Финишная фреза короткая диаметром 3,85 мм; длиной 29 мм твердосплавная: нержавеющая сталь с покрытием из карбид-титана. Длина рабочей части – 12мм.



	52. 
	Инструменты хирургические для установки имплантатов стоматологических "Суперлайн", "Имплантиум", "Слимуанбади": Финишная фреза
	Финишная фреза короткая диаметром 4,4 мм; длиной 29 мм твердосплавная: нержавеющая сталь с покрытием из карбид-титана. Длина рабочей части – 12мм.



	53. 
	Инструменты хирургические для установки имплантатов стоматологических "Суперлайн", "Имплантиум", "Слимуанбади": Финишная фреза
	Финишная фреза стандартная широкая диаметром 5,4 мм; длиной 31 мм твердосплавная: нержавеющая сталь с покрытием из карбид-титана. Длина рабочей части – 14мм.



	54. 
	Инструменты хирургические для установки имплантатов стоматологических "Суперлайн", "Имплантиум", "Слимуанбади": Кортикальная фреза
	Кортикальная фреза для рассверливания твёрдой кортикальной кости диаметром 3,4мм; длиной 29 мм твердосплавная: нержавеющая сталь с покрытием из карбид-титана. 



	55. 
	Инструменты хирургические для установки имплантатов стоматологических "Суперлайн", "Имплантиум", "Слимуанбади": Кортикальная фреза
	Кортикальная фреза для рассверливания твёрдой кортикальной кости диаметром 3,8 мм; длиной 29 мм твердосплавная: нержавеющая сталь с покрытием из карбид-титана. 



	56. 
	Инструменты хирургические для установки имплантатов стоматологических "Суперлайн", "Имплантиум", "Слимуанбади": Кортикальная фреза
	Кортикальная фреза для рассверливания твёрдой кортикальной кости диаметром 4,3 мм; длиной 29 мм твердосплавная: нержавеющая сталь с покрытием из карбид-титана. 



	57. 
	Инструменты хирургические для установки имплантатов стоматологических "Суперлайн", "Имплантиум", "Слимуанбади": Кортикальная фреза
	Кортикальная фреза для рассверливания твёрдой кортикальной кости диаметром 4,8 мм; длиной 29 мм твердосплавная: нержавеющая сталь с покрытием из карбид-титана. 



	58. 
	Инструменты хирургические для установки имплантатов стоматологических "Суперлайн", "Имплантиум", "Слимуанбади": Кортикальная фреза
	Кортикальная фреза широкая для рассверливания твёрдой кортикальной кости диаметром 6,15 мм; длиной 29 мм твердосплавная: нержавеющая сталь с покрытием из карбид-титана. 



	59. 
	Инструменты хирургические для установки имплантатов стоматологических "Суперлайн", "Имплантиум", "Слимуанбади": Кортикальная фреза
	Кортикальная фреза широкая для рассверливания твёрдой кортикальной кости диаметром 7,2 мм; длиной 29 мм твердосплавная: нержавеющая сталь с покрытием из карбид-титана. 



	60. 
	Инструменты хирургические для установки имплантатов стоматологических "Суперлайн", "Имплантиум", "Слимуанбади": Удлинитель фрезы
	Специальный инструмент - удлинитель фрез для серии Super Line. Инструмент применяется при наличии анатомических ограничений вокруг зоны имплантации: соседних зубов, тканей щеки и других. Длина – 26 мм. Материал – нержавеющая сталь.



	61. 
	Инструменты хирургические для установки имплантатов стоматологических "Суперлайн", "Имплантиум", "Слимуанбади": Пин параллельности
	Пин параллельности для имплантанта – инструмент, предназначенный для контроля параллельности установки имплантатов. Длина – 18,6 мм. Материал – нержавеющая сталь. (2 шт.)



	62. 
	Инструменты хирургические для установки имплантатов стоматологических "Суперлайн", "Имплантиум", "Слимуанбади": Пин параллельности
	Пин параллельности для костного ложа короткий, предназначенный для надежного параллельного препарирования между парой костных лож имплантатов. Длина -20 мм, диаметр – 1,6 мм. Материал – нержавеющая сталь. (4 шт.)

	63. 
	Инструменты хирургические для установки имплантатов стоматологических "Суперлайн", "Имплантиум", "Слимуанбади": Переходник
	Переходник -адаптер короткий для наконечника и имплантатов с шестигранным соединением. Длина – 29,5 мм, Шестигранник – 1,28 мм Материал – нержавеющая сталь 



	64. 
	Инструменты хирургические для установки имплантатов стоматологических "Суперлайн", "Имплантиум", "Слимуанбади": Переходник
	Переходник -адаптер длинный для наконечника и имплантатов с шестигранным соединением. Длина – 34,5 мм, Шестигранник – 1,28 мм. Материал – нержавеющая сталь.



	65. 
	Инструменты хирургические для установки имплантатов стоматологических "Суперлайн", "Имплантиум", "Слимуанбади": Переходник
	Переходник –адаптер для  имплантата/храпового ключа средний для захвата имплантанта. Длина – 28,5 мм. Шестигранник – 1,28 мм. Материал – нержавеющая сталь.



	66. 
	Инструменты хирургические для установки имплантатов стоматологических "Суперлайн", "Имплантиум", "Слимуанбади": Переходник
	Переходник –адаптер для  имплантата/храпового ключа длинный для захвата имплантанта. Длина – 34,5 мм. Шестигранник – 1,28 мм. Материал – нержавеющая сталь.



	67. 
	Инструменты хирургические для установки имплантатов стоматологических "Суперлайн", "Имплантиум", "Слимуанбади": Отвертка
	Отвертка шестигранная ручная с подвижной шляпкой длина 26 мм короткая (используется для фиксации формирователей десны, винтов супраструктуры и т.п.). Шестигранник – 1,28 мм. Материал – нержавеющая сталь. 



	68. 
	Инструменты хирургические для установки имплантатов стоматологических "Суперлайн", "Имплантиум", "Слимуанбади": Храповый ключ
	Инструмент, предназначенный для установки винтовых имплантатов - храповый ключ Материал – нержавеющая сталь. Длина – 74,5мм, рабочая часть ширина – 11 мм. 

.

	69. 
	Инструменты хирургические для установки имплантатов стоматологических "Суперлайн", "Имплантиум", "Слимуанбади": Глубиномер
	Глубиномер предназначен для измерения высоты десны от платформы имплантата -  насечки 1,5;2,5;3,5;4,5:5,5 мм, другой - для измерения глубины имплантационного канала. -  насечки 8;10;12;14;16мм. Материал – нержавеющая сталь. 



	70. 
	Инструменты хирургические для установки имплантатов стоматологических "Суперлайн", "Имплантиум", "Слимуанбади": Направляющий бор
	Начальная фреза с ограничителем диаметром 1,1мм, длиной 35 мм, твердосплавная: нержавеющая сталь с покрытием из карбид-титана.

	71. 
	Инструменты хирургические для установки имплантатов стоматологических "Суперлайн", "Имплантиум", "Слимуанбади": Направляющий бор
	Направляющая фреза с ограничителем диаметром 1,6 мм, длиной 35 мм, твердосплавная: нержавеющая сталь с покрытием из карбид-титана.

	72. 
	Инструменты хирургические для установки имплантатов стоматологических "Суперлайн", "Имплантиум", "Слимуанбади": Расширитель кости
	Направляющая фреза с ограничителем диаметром 2,1 мм, длиной 35 мм, твердосплавная: нержавеющая сталь с покрытием из карбид-титана.

	73. 
	Инструменты хирургические для установки имплантатов стоматологических "Суперлайн", "Имплантиум", "Слимуанбади": Расширитель кости
	Костный метчик для корректного формирования костного ложа в соответствии с геометрией устанавливаемого имплантата, диаметром 2,35 мм, длина – 36 мм, материал - нержавеющая сталь с покрытием из карбид-титана.

	74. 
	Инструменты хирургические для установки имплантатов стоматологических "Суперлайн", "Имплантиум", "Слимуанбади": Расширитель кости
	Костный метчик для корректного формирования костного ложа в соответствии с геометрией устанавливаемого имплантата, диаметром 2,7 мм, длина – 36 мм, материал - нержавеющая сталь с покрытием из карбид-титана.

	75. 
	Инструменты хирургические для установки имплантатов стоматологических "Суперлайн", "Имплантиум", "Слимуанбади": Расширитель кости
	Костный метчик для корректного формирования костного ложа в соответствии с геометрией устанавливаемого имплантата, диаметром 3,4 мм, длина – 36 мм, материал - нержавеющая сталь с покрытием из карбид-титана.

	76. 
	Инструменты хирургические для установки имплантатов стоматологических "Суперлайн", "Имплантиум", "Слимуанбади": Расширитель кости
	Костный метчик для корректного формирования костного ложа в соответствии с геометрией устанавливаемого имплантата, диаметром 3,8  мм, длина – 36 мм, материал - нержавеющая сталь с покрытием из карбид-титана.

	77. 
	Инструменты хирургические для установки имплантатов стоматологических "Суперлайн", "Имплантиум", "Слимуанбади": Расширитель кости
	Костный метчик для корректного формирования костного ложа в соответствии с геометрией устанавливаемого имплантата, диаметром 2,35 мм, длина – 36 мм, материал - нержавеющая сталь с покрытием из карбид-титана.

	78. 
	Инструменты хирургические для установки имплантатов стоматологических "Суперлайн", "Имплантиум", "Слимуанбади": Храповый ключ
	Инструмент, предназначенный для установки винтовых имплантатов - храповый ключ Материал – нержавеющая сталь. Длина – 74,5мм, диаметр рабочей части– 11 мм.

	79. 
	Инструменты хирургические для установки имплантатов стоматологических "Суперлайн", "Имплантиум", "Слимуанбади": Адаптер
	Переходник- адаптер имплантат/наконечник, длинной 25 мм, материал – нержавеющая сталь

	80. 
	Инструменты хирургические для установки имплантатов стоматологических "Суперлайн", "Имплантиум", "Слимуанбади": Адаптер
	Переходник- адаптер имплантат/храповый ключ, длинной 25 мм, материал – нержавеющая сталь

	81. 
	Инструменты хирургические для установки имплантатов стоматологических "Суперлайн", "Имплантиум", "Слимуанбади": Вороток
	Вороток для отверток с хвостовиком под храповый ключ, диаметр 12мм, , материал – нержавеющая сталь

	82. 
	Инструменты хирургические для установки имплантатов стоматологических "Суперлайн", "Имплантиум", "Слимуанбади": Пин параллельности
	Пин параллельности для костного ложа короткий, предназначенный для надежного параллельного препарирования между парой костных лож имплантатов. Длина -22 мм, Материал – нержавеющая сталь.

	83. 
	Инструменты хирургические для установки имплантатов стоматологических "Суперлайн", "Имплантиум", "Слимуанбади": Адаптер
	Переходник- адаптер храповый ключ/метчик, длинной 17 мм, материал – нержавеющая сталь

	84. 
	Инструменты хирургические для установки имплантатов стоматологических "Суперлайн", "Имплантиум", "Слимуанбади": Удлинитель фрезы
	Специальный инструмент - удлинитель фрез для серии Super Line. Инструмент применяется при наличии анатомических ограничений вокруг зоны имплантации: соседних зубов, тканей щеки и других. Длина – 26 мм. Материал – нержавеющая сталь.

	85. 
	Инструменты хирургические для установки имплантатов стоматологических "Суперлайн", "Имплантиум", "Слимуанбади": Финишная фреза
	Финишная фреза с ограничителем диаметром 2,85 мм; длиной 35 мм твердосплавная: нержавеющая сталь с покрытием из карбид-титана.

	86. 
	Инструменты хирургические для установки имплантатов стоматологических "Суперлайн", "Имплантиум", "Слимуанбади": Финишная фреза
	Финишная фреза с ограничителем диаметром 3,3 мм; длиной 35 мм твердосплавная: нержавеющая сталь с покрытием из карбид-титана.


* Ссылки на марки товара и оборудования обусловлены ранее закупленным товаром и оборудованием: указанные показатели закупаемого товара являются значимыми для Заказчика, поскольку в настоящий момент у Заказчика имеется в наличии достаточное количество ортопедических компонентов системы Дентиум «Суперлайн», а также есть пациенты с установленными имплантатами этой системы и им необходимо установить или произвести коррекцию однородными композициями
Максимальное значение цены Договора составляет 600 000 (шестьсот тысяч) руб. 00 коп., с/без НДС.
	Заказчик:

______________/О.С.Карасёв
	Поставщик:

________________/____________
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