PAGE  

Описание объекта закупки
	№ п/п
	Наименование 
	Характеристики
	Количество

	1
	Стол 2-х тумбовый с ящиками 1500х600х751
	Стол 2-х тумбовый с ящиками 1500х600х751 Столешница из ЛДСП  16мм., кромка ПВХ 2мм., по периметру. Основание стола в виде 2-х панелей (ножек) ЛДСП 16мм., смещенной передней панели между ними с отступом от пола. Стол имеет встроенную справа и слева тумбу c 3-мя ящиками. Каркас выполнен из ЛДСП 16мм.  На каждом фасаде по одной ручке, ручка дуга хром 96мм. Цвет –  Клен танзау, крепление евро-винтами.
	2

	2
	Плакатница 1040х280х900
	Плакатница 1040х280х900 Имеет открывающуюся вверх крышку ЛДСП не менее 16мм., под плакаты. Каркас выполнен из ЛДСП не менее 16мм., с кромкой ПВХ 2мм., тумба имеет закрытый «порожек» высотой 60мм. По задней стенке имеются дополнительные планки. Боковины подрезаны под плинтус. Цвет –  Клен танзау. Крепление евро-винтами.
	2

	3
	Стол ученич. 2- местн. регулир. гр.(4-6) плоскоовал,двойная нога,закругленные углы
	Стол ученич. 2- местн. регулир. гр.(4-6) плоскоовал,двойная нога,закругленные углы Столешница 1200х500 ЛДСП толщина не менее 16мм., цвет – Клен танзау. Столешница имеет закругленные углы, радиус не менее 50мм. Кромка ПВХ 2мм., по периметру. Передняя панель ЛДСП не менее 16мм., цвет – Клен танзау. Основание стола выполнено из двойных ног, полу - плоскоовальной трубы 25х40х1,5мм., овалом вверх. Регулировка осуществляется за счет 2-х труб, плоскоовальной трубы 25х40х1,5мм., и прямоугольной трубы 20х30х1,5мм., труба в трубе, с телескопической системой регулировки. Механизм фиксации регулировки выполнен из регулировочного болта с внутренним шестигранником DIN912  и болта для фиксации DIN912 , что исключает люфт в верхней плоскости. К верхней плоскоовальной трубе, приварены  к каждой ноге две пластина из листового металла 55х40х2мм., c 3-мя отверстиями диаметром 5мм., с зенковкой, для скрытого крепления экрана к столу. По бокам крючки для портфелей. Каркас покрыт износостойкой порошковой краской, цвет – серый RAL 7000. Крепления столешницы к каркасу скрытые.
	20

	4
	Стул пластик регулируемый POLYWOOD р.гр.(4-6) квадратная труба
	Стул пластик регулируемый POLYWOOD р.гр.(4-6) квадратная труба Сиденье – 380х400мм. Спинка – 380х180мм. Пластик, цвет – серый. Основание стула выполнено из квадратной трубы 25х25х1,5мм. Регулировка осуществляется за счет 2-х труб, квадратной трубы 25х25х1,5мм., и квадратной трубы 20х20х1,5мм., труба в трубе, с телескопической системой регулировки. Механизм фиксации регулировки выполнен из регулировочного болта с внутренним шестигранником DIN912 и болта для фиксации DIN912, что исключает люфт в верхней плоскости. Верхний каркас стула к которому крепиться сиденье и спинка изготовлен из трубы квадратного сечения 25х25х1,5мм. Опорные концы труб каркаса закрыты черными пластиковыми заглушками. Каркас покрыт износостойкой порошковой краской, цвет - серый RAL 7000.
	40

	5
	Парта ученическая 1-м рег. рост.гр.(3-5) с изогнутым перфорированным экраном,плоскоовал
	Парта ученическая 1-м рег. рост.гр.(3-5) с изогнутым перфорированным экраном,плоскоовал Столешница 600х500 ЛДСП толщина не менее 16мм., цвет – Клен танзау. Столешница имеет закругленные углы, радиус не менее 50мм. Кромка ПВХ 2мм., по периметру. Передняя панель (экран) перфорированный изогнутый лист по форме подстолья. Основание стола выполнено из полу - плоскоовальной трубы 25х40х1,5мм., овалом вверх. Регулировка осуществляется за счет 2-х труб, плоскоовальной трубы 25х40х1,5мм., и прямоугольной трубы 20х30х1,5мм., труба в трубе, с телескопической системой регулировки. Механизм фиксации регулировки выполнен из регулировочного болта с внутренним шестигранником DIN912  и болта для фиксации DIN912 , что исключает люфт в верхней плоскости. К верхней плоскоовальной трубе, приварены  к каждой ноге две пластина из листового металла 55х40х2мм., c 3-мя отверстиями диаметром 5мм., с зенковкой, для скрытого крепления экрана к столу. Сбоку крючок для портфелей. Каркас покрыт износостойкой порошковой краской, цвет – серый RAL 7000. Крепления столешницы к каркасу скрытые.
	40

	6
	Стул пластик "YUONG" регулируемый р.гр.(3-5) плоскоовал
	Стул пластик "YUONG" регулируемый р.гр.(3-5) плоскоовал Спинка и сиденье "YUONG" пластик. Сиденье - 360х360мм. Спинка - 360х220мм. Цвет – синий. Основание стула выполнено из полу - плоскоовальной трубы 25х40х1,5мм., овалом вверх. Регулировка осуществляется за счет 2-х труб, плоскоовальной трубы 25х40х1,5мм., и прямоугольной трубы 20х30х1,5мм., труба в трубе, с телескопической системой регулировки. Механизм фиксации регулировки выполнен из регулировочного болта с внутренним шестигранником DIN912 и болта для фиксации DIN912 , что исключает люфт в верхней плоскости. Верхний каркас стула к которому крепиться сиденье и спинка изготовлен из трубы квадратного сечения с пластмассовыми заглушками. Опорные концы труб каркаса закрыты черными пластиковыми протекторами. Каркас покрыт износостойкой порошковой краской, цвет – серый RAL 7000.
	40

	7
	Стул нерегулируемый N6 Sigma.  пластик, плоскоовал
	Стул нерегулируемый N6 Sigma.  пластик, плоскоовал Сиденье - 460х415мм. Спинка - 460х280мм. Пластик, цвет – красный. Основание стула выполнено из полу - плоскоовальной трубы 25х40х1,5мм., овалом вверх. Верхний каркас стула к которому крепиться сиденье и спинка изготовлен из плоскоовальной трубы 15х30х1,5мм., с пластмассовыми заглушками. Опорные концы труб каркаса закрыты черными пластиковыми протекторами. Каркас покрыт износостойкой порошковой краской, цвет – серый RAL 7000.
	2
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