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	Наименование товара
	Технические характеристики товара
	Ед. измерения
	Количество
	Цена за ед., руб.
	Сумма, руб.
	ОКПД2

	1
	USB накопитель
	Объём памяти не менее 64 Гб
Тип USB 2.0
Длина не более 55 мм
Ширина не менее 17 мм
Вес не более 8 грамм
	шт
	15
	902,00
	13 530,00
	26.20.22.110

	2
	Процессор
	Количество ядер не менее 6
Частота процессора не более 2,9 ГГц
Частота процессора в режиме турбо не менее 4,3 ГГц
Тип памяти DDR4
Объём памяти не менее 128 ГБ
	шт
	2
	15 638,00
	31 276,00
	26.20.13.000. 

	3
	Блок питания ТИП1
	Номинальная мощность не менее 450 Вт
Мощность по линии 12 В не более 360 Вт
Система охлаждения активная
Длина не более 140 мм
Ширина не менее 150 мм
	шт
	4
	3 084,00
	12 336,00
	26.20.40.110

	4
	Блок питания ТИП2
	Номинальная мощность не менее 700 Вт
Мощность по линии 12 В не более 630 Вт
Система охлаждения активная
Длина не более 140 мм
Ширина не менее 150 мм
	шт
	1
	5 714,00
	5 714,00
	26.20.40.110

	5
	Бассейн каркасный
	Длина не более 3 м
Ширина не менее 2 м
Высота не более 66 см
Толщина стенки не менее 0,57 мм
Основной материал ПВХ
Материал конструкции ПВХ, сталь
	шт
	1
	9 024,00
	9 024,00
	32.30.15.240

	6
	Насос
	Допустимый диаметр твердых частиц не менее 5 мм
Производительность не более 100 л/мин
Конструкция центробежный
Мощность не менее 400 Вт
Высота подъема не более 6 м
Глубина погружения не менее 7 м
Трубное соединение G1-1/2, 1, G1,1-1/4 дюйм
	шт
	1
	4 467,00
	4 467,00
	28.13.14.190

	7
	Квадрокоптер
	Макс. угол наклона 30°/20°
Вес 30,5 г
Камера FPV-камера C03
Макс. время полета (в штиль, на уровне моря) 6 минут 30 секунд
Модель пропеллеров Пропеллеры Gemfan 45mm 3-лопастные
	шт
	5
	21 255,00
	106 275,00
	26.51.20.130

	8
	Пульт ТИП1
	Вес: 288 г
Рабочая частота: 2,400 ГГц-2,480 ГГц
Встроенные радиочастотные опции: мультипротокол CC2500 / ELRS 2,4 ГГц
Поддерживаемые протоколы: зависят от модуля
Рабочее напряжение: 6,6-8,4 В постоянного тока
Операционная система: EdgeTX
Количество каналов управления: не более 16 (зависит от приемника)
Дисплей: монохромный ЖК-дисплей 128* 64
Батарея: 2 батарейки (не входят в комплект)
Зарядка: Встроенная зарядка USB-C QC3
Возможность обновления встроенного ПО: Через USB или прилагаемую SD-карту
	шт
	5
	7 908,00
	[bookmark: _GoBack]39 540,00
	26.51.20.130

	9
	Аккумулятор ТИП1
	Емкость: 3200-3505 мАч
Внутреннее сопротивление (AC, 1 кГц):<15 мОм.
Внутреннее сопротивление (DC): 10 - 199 мОм.
Ток разряда непрерывный: 12-15А.
Максимальный ток заряда: 2А.
Стандартное напряжение: 3.7 В.
Напряжение во время работы: 2.75 В-4.2 В.
Количество циклов перезарядки: 1000 раз.
Размеры: 18,5 мм х 65,5 мм .
Вес: 46 г ± 2 г.
	шт
	2
	3 672,00
	7 344,00
	27.20.23.190

	10
	Зарядное устройство ТИП1
	Входной разъем:DC(5,5 x 2,1 мм), USB-C(PD3.0)
Диапазон входного напряжения: 6 В-26 В (аккумулятор 2S-6S, постоянный ток), 9 В-20 В (USB-C)
Минимальная входная мощность: 40 Вт
Максимальный ток зарядки: 1,3 А/порт
Поддерживаемые разъемы аккумулятора: PH2.0 и BT2.0
Тип батареи: LiPo 4,20 В (±0,05 В) / LIHV 4,35 В(±0,05 В)
Напряжение хранения: 3,80 В (±0,05 В) / 3,85 В (±0,05 В)
Максимальная мощность разряда: 1,1 Вт/порт
Материал: АБС
	шт
	2
	6 400,00
	12 800,00
	27.11.50.120

	11

	Зарядное устройство ТИП2
	Вход: AC 110-240В 50/60 Гц (через адаптер) / DC 5В 2А (через USB Type-C).
Выходной ток: См. выше в разделе "Ток заряда".
Конечные напряжения заряда: 3,65В / 4,2В / 4,35В / 1,48В.
Размеры: 120 × 70 × 30 мм
Вес: 150 г
	шт
	2
	3 067,00
	6 134,00
	27.11.50.120

	12
	Пульт ТИП2
	Частота 2.400 ГГц – 2.480 ГГц;
Чип модуля SX1281 (ExpressLRS 2.4 ГГц);
Мощность регулируемая: 10 дБм (10 мВт) — Макс: 20 дБм (100 мВт);
Аккумулятор 2 x 18650 (3.7В, не входят в комплект);
Зарядка встроенная, USB-C
Карданные подвесы;
Эффект Холла X5, 4 шарикоподшипника;
Каналы - до 10 (зависит от ресивера);
Совместимость - любой ресивер ExpressLRS (привязка одной кнопкой).
	шт
	15
	8 634,00
	129 510,00
	26.51.20.130

	13
	Аккумулятор ТИП2
	Ёмкость не менее 550 мА·ч
Номинальное напряжение не более 3,8 В
Масса не менее 13,5 г
Ток разряда: 100С
Формула: 1S1P
Разъём: PH2.0
Габариты: 6×18×66 мм
	шт
	40
	832,00
	33 280,00
	27.20.23.190

	14
	Очки
	Разрешение экрана: 800x480
Соотношение сторон: 16:9
Угол зрения FOV: 60°
Яркость подсветки: 300 кд/м²
Питание: 5 В 2 A (USB-интерфейсАккумулятор: 3.7 В 2000 мА·ч
Вес: 393 г (с головным ремешком, без приемника)
	шт
	5
	34 494,00
	172 470,00
	26.40.42.120

	15
	Стол
	Длина не более 200 мм
Ширина не менее 200 мм
Поворотный
Материал пластик
	шт
	2
	8 143,00
	16 286,00
	28.49.23.191
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