	 Наименование программного продукта
	SmetaWIZARD

	Наименование редакции сметных нормативов
	Приказ Минстроя России от 30 декабря 2021 года № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр

	Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам
	Приказ Минстроя России от 18.05.2022 № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26.08.2022 № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26.10.2022 № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27.12.2022 № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10.02.2023 № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 № 335/пр, Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр, Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр, Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 № 323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 № 524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 № 747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 № 69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 № 299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 № 490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 № 696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 № 91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 № 301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 № 435/пр; Приказ Минстроя России от 12.08.2026 № 527/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 № 30/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2026 № 42/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр

	Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр
	Письмо Минстроя России от 24.08.2026 № 52419-ИФ/09

	Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
	Постановление Правительства Ленинградской области  от 06.04.2026 № 275

	Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
	ФГИС ЦС, конъюнктурный анализ

	Наименование субъекта Российской Федерации
	Ленинградская область

	Наименование зоны субъекта Российской Федерации
	

	

	(наименование стройки)

	

	(наименование объекта капитального строительства)

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
	28.2-09-26
	

	освещение набережной реки Кикенка

	(наименование работ и затрат)

	Составлен
	ресурсно-индексным
	методом

	Основание
	ведомость объемов работ

	
	(проектная и (или) иная техническая документация)

	Составлен в текущем уровне цен
	3 квартал 2026 г.
	

	Сметная стоимость
	301,19
	тыс. руб.
	Средства на оплату труда рабочих
	14,71
	тыс. руб.

	   в том числе:
	
	
	Средства на оплату труда машинистов
	10,48
	тыс. руб.

	   строительных работ
	301,19
	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда рабочих
	26,201
	чел.-ч

	   монтажных работ
	0
	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда машинистов
	16,6115
	чел.-ч

	   оборудования
	0
	тыс. руб.
	
	
	

	   прочих затрат
	0
	тыс. руб.
	
	
	

	

	№ п.п.
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	Раздел 1. <Раздел>

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	ГЭСН33-04-008-03
	Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов, с несколькими жилами при 30 опорах на км
V=290/1000
	км
	0,29
	
	0,29
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	10,121
	
	
	
	
	5 809,25

	
	1-100-36
	Средний разряд работы 3,6
	чел.-ч
	34,9
	
	10,121
	
	
	573,98
	
	5 809,25

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 291,17

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	2,1315
	
	
	
	
	1 280,78

	
	[91.06.06-011]
	Автогидроподъемники, высота подъема 12 м
	маш.-ч
	3,24
	
	0,9396
	346,73
	1,48
	513,16
	
	482,17

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	3,24
	
	0,9396
	
	
	600,88
	
	564,59

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	1,75
	
	0,5075
	
	
	644,27
	
	326,97

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	1,75
	
	0,5075
	
	
	600,88
	
	304,95

	
	91.15.03-014
	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.)
	маш.-ч
	2,36
	
	0,6844
	
	
	704,31
	
	482,03

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	2,36
	
	0,6844
	
	
	600,88
	
	411,24

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 024,34

	
	[01.3.01.01-0010]
	Бензин-растворитель
	кг
	0,02
	
	0,0058
	160,27
	1,37
	219,57
	
	1,27

	
	[01.3.01.06-0038]
	Смазка защитная электросетевая
	кг
	0,1
	
	0,029
	185,43
	1,91
	354,17
	
	10,27

	
	[01.7.20.08-0051]
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	0,02
	
	0,0058
	56,11
	1,63
	91,46
	
	0,53

	
	[20.1.02.15-0011]
	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3
	шт
	2,1
	
	0,609
	635,88
	1,52
	966,54
	
	588,62


	
	[20.5.04.11-0022]
	Зажим К-СФ-1
	шт
	6
	
	1,74
	629,38
	1,3
	818,19
	
	1 423,65

	
	21.2.01.01
	Провода самонесущие изолированные
	т
	0
	
	0
	
	
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	10 405,54

	1.1
	[21.2.01.01-0062]
	Провод самонесущий изолированный СИП-4 2х16-0,6/1
	1000 м
	1,025
	
	0,29725
	31 139,61
	1,44
	44 841,04
	
	13 329

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	7 090,03

	
	Пр/812-027.0-1
	НР Линии электропередачи
	%
	103%
	
	103%
	
	
	
	
	7 302,73

	
	Пр/774-027.0
	СП Линии электропередачи
	%
	60%
	
	60%
	
	
	
	
	4 254,02

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	121 694,1
	
	35 291,29

	2
	[22.2.02.09-0002]
	Крюк стальной оцинкованный бандажный, диаметр крюка 20 мм
	шт
	14
	
	14
	327,19
	1,34
	438,43
	
	6 138,02

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	6 138,02

	3
	[20.1.01.01-0026]
	Зажимы анкерные для самонесущих изолированных проводов, диапазон сечений 2х(16-35) мм2
V=23/100
	100 шт
	0,23
	
	0,23
	17 405,39
	1,1
	19 145,93
	
	4 403,56

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 403,56

	4
	[25.2.02.11-0021]
	Лента крепления из нержавеющей стали в пластмассовой коробке с кабельной бухтой, ширина 20 мм, толщина 0,7 мм, длина 50 м
V=34/50
	шт
	0,68
	
	0,68
	2 940,8
	1,34
	3 940,67
	
	2 679,66

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 679,66

	5
	[25.2.02.11-0051]
	Скрепы для фиксации на промежуточных опорах, размер 20 мм
V=28/100
	100 шт
	0,28
	
	0,28
	1 926,82
	1,19
	2 292,92
	
	642,02

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	642,02

	6
	ГЭСН33-04-014-02
	Установка светильников: с лампами люминесцентными
	шт
	8
	
	8
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	16,08
	
	
	
	
	8 905,1

	
	1-100-33
	Средний разряд работы 3,3
	чел.-ч
	2,01
	
	16,08
	
	
	553,8
	
	8 905,1

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	6 836,33

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	6,48
	
	
	
	
	4 395,96

	
	[91.06.06-013]
	Автогидроподъемники, высота подъема 22 м
	маш.-ч
	0,7
	
	5,6
	756,44
	1,48
	1 119,53
	
	6 269,37

	
	4-100-050
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5

	чел.-ч
	0,7
	
	5,6
	
	
	690,57
	
	3 867,19

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,11
	
	0,88
	
	
	644,27
	
	566,96

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,11
	
	0,88
	
	
	600,88
	
	528,77

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	133,72

	
	[01.3.01.01-0010]
	Бензин-растворитель
	кг
	0,06
	
	0,48
	160,27
	1,37
	219,57
	
	105,39

	
	[01.3.01.06-0038]
	Смазка защитная электросетевая
	кг
	0,01
	
	0,08
	185,43
	1,91
	354,17
	
	28,33

	
	[01.7.15.03-0042]
	Болты с гайками и шайбами строительные
	кг
	0
	
	0
	
	
	
	
	

	
	07.2.07.13
	Хомуты стальные
	кг
	0
	
	0
	
	
	
	
	

	
	20.2.06.05
	Кронштейны
	кг
	0
	
	0
	
	
	
	
	

	
	20.3.03.04
	Светильники с люминесцентными или ртутными лампами
	шт
	0
	
	0
	
	
	
	
	

	
	21.2.03.09
	Провода с резиновой изоляцией
	т
	0
	
	0
	
	
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	20 271,11

	6.1
	[07.2.02.02-0063]
	Кронштейн однорожковый оцинкованный для консольных и подвесных светильников, высота 1000 мм, вылет 1000 мм, диаметр кронштейна 48 мм, диаметр опорного фланца 60 мм
	шт
	1
	
	8
	3 363,07
	0,96
	3 228,55
	
	25 828,4

	6.2
	[20.3.03.07-1494]
	Светильник светодиодный для наружного освещения, крепление консольное, IP66, УХЛ1, рассеиватель закаленное стекло, корпус литой алюминиевый, кривая силы света широкая, световой поток 13000-15000 лм, цветовая температура 2700-5000 К, мощность 100 Вт
	шт
	1
	
	8
	14 665,66
	0,9
	13 199,09
	
	105 592,72

	6.3
	[21.1.06.09-0054]
	Кабель силовой с медными жилами ВВГ 3х1,5ок-660
	1000 м
	0,003
	
	0,024
	45 266,76
	1,25
	56 583,45
	
	1 358

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	13 301,06

	
	Пр/812-027.0-1
	НР Линии электропередачи
	%
	103%
	
	103%
	
	
	
	
	13 700,09

	
	Пр/774-027.0
	СП Линии электропередачи
	%
	60%
	
	60%
	
	
	
	
	7 980,64

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	21 841,37
	
	174 730,96

	7
	[20.1.01.02-1010]
	Зажим прокалывающий Р4 1,5-10/6-95
	шт
	32
	
	32
	177,35
	1,1
	195,09
	
	6 242,88

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	6 242,88

	8
	[91.06.06-011]
	Автогидроподъемники, высота подъема 12 м
	маш.-ч
	8
	
	8
	346,73
	1,48
	513,16
	
	4 105,28

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	1
	
	8
	
	
	600,88
	
	4 807,04

	
	Пр/812-027.0-1
	НР Линии электропередачи
	%
	103%
	
	103%
	
	
	
	
	4 951,25

	
	Пр/774-027.0
	СП Линии электропередачи
	%
	60%
	
	60%
	
	
	
	
	2 884,22

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	16 747,79

	
	
	Итого прямые затраты по разделу 1. <Раздел>
	
	
	205 803,23

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   оплата труда (ОТ)
	
	
	14 714,35

	
	
	   эксплуатация машин и механизмов
	
	
	12 232,78

	
	
	   оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	10 483,78

	
	
	   материальные ресурсы
	
	
	168 372,32

	
	
	   перевозка
	
	
	0

	
	
	Итого ФОТ (справочно)
	
	
	25 198,13

	
	
	Итого накладные расходы
	
	
	25 954,07

	
	
	Итого сметная прибыль
	
	
	15 118,88

	
	
	Итого оборудование
	
	
	0

	
	
	Итого прочие затраты
	
	
	0

	
	
	Итого по разделу 1. <Раздел>
	
	
	246 876,18

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   справочно
	

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	26,201

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	16,6115

	

	
	
	ИТОГИ ПО СМЕТЕ
	

	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО строительные работы
	
	
	246 876,18

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   Всего прямые затраты
	
	
	205 803,23

	
	
	      в том числе
	

	
	
	      оплата труда (ОТ)
	
	
	14 714,35

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов
	
	
	12 232,78

	
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	10 483,78

	
	
	      материальные ресурсы
	
	
	168 372,32

	
	
	   Всего ФОТ (справочно)
	
	
	25 198,13

	
	
	   Всего накладные расходы
	
	
	25 954,07

	
	
	   Всего сметная прибыль
	
	
	15 118,88

	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО по смете
	
	
	246 876,18

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   Всего прямые затраты
	
	
	205 803,23

	
	
	      в том числе
	

	
	
	      оплата труда (ОТ)
	
	
	14 714,35

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов
	
	
	12 232,78

	
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	10 483,78

	
	
	      материальные ресурсы
	
	
	168 372,32

	
	
	      перевозка
	
	
	0

	
	
	   Всего ФОТ (справочно)
	
	
	25 198,13

	
	
	   Всего накладные расходы
	
	
	25 954,07

	
	
	   Всего сметная прибыль
	
	
	15 118,88

	
	
	   Всего оборудование
	
	
	0

	
	
	   Всего прочие затраты
	
	
	0

	
	
	
	

	
	
	Итого
	
	
	246 876,18

	
	
	НДС
	(246 876,18*22%) = 54 312,76
	22%
	54 312,76

	
	
	Итого
	
	
	301 188,94

	
	
	Справочно
	

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	26,201

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	16,6115

	

	Составил:
	 
	

	
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
	

	Проверил:
	 
	

	
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
	

	


