
В рамках реализации нового приоритетного проекта «Создание единой карты ленинградца» (далее – Проект) во всех общеобразовательных организациях Ленинградской области должна использоваться Единая карта обучающегося «Школа 47», предоставляющая возможность оплаты питания в школьной столовой, в том числе в буфете и учета доступа в здание образовательной организации МБОУ «ШСОШ № 1». 
 
Комплекс работ: демонтаж и монтаж СКУД на двух входах в здание МБОУ «ШСОШ №1» по адресу: Ленинградская область, Кировский район, город Шлиссельбург, улица Пролетарская, д. 37 согласно Приложения 1 и 2. 
Сроки выполнения работ до 15 декабря 2026 года
Сроки оплаты в течении 10 рабочих дней с даты подписания акта выполненных работ 
[bookmark: _GoBack] 
 
Спецификация работ 

	№ 
	Наименование работ 
	Кол-во 
(ед.) 

	1. 
	Демонтаж и монтаж СКУД, в составе: 
	1 

	1 
	Демонтаж действующей СКУД 
	2 

	2 
	Установка турникета: монтаж турникета, установка пульта управления турникетом, установка блока питания турникета 
	4 

	3 
	Подключение комплекта дополнительного оборудования на турникет: монтаж и подключение контроллера (сетевого модуля) с блоком питания, монтаж и подключение считывателей БСК (2шт.) 
	4 

	4 
	Монтаж стационарного ограждения: монтаж стоек ограждения к полу, заполнение секции стационарной, монтаж патрубков для поручня, установка поручня стационарной секции 
	1 

	5 
	Монтаж легкосъемного ограждения: стойки ограждения, заполнение секции легкосъемной, патрубок для поручня,  монтаж плексигласа "эвакуационных выход", поручень легкосъемный 
	2 

	6 
	Прокладка кабельных линий (витая пара, электропитание): бурение отверстий в стенах/перекрытиях для прокладки трасс, прокладка кабеля в гофротрубе, диаметром 20(16) ПВХ, кабель-канал (короб) 
"Промрукав" 16х16, 16х20, коммутационная коробка 
	140 

	7 
	Установка серверного оборудования: монтаж коммутационного шкафа, установка сервера СКУД, установка монитора поста охраны 
	2 

	8 
	Настройка сети (коммутаторы, модули): установка коммутационного оборудования, подключение системы к сети Интернет, создание, настройка, тестирование защищенного канала связи до центрального сервера, подключение контроллеров турникетов, сервера СКУД 
	2 

	9 
	Пусконаладочные работы СКУД 
	2 

	10 
	Тестирование, ввод в эксплуатацию, обучение персонала, командировочные и прочие расходы 
	2 

	11 
	установка и настройка интеграционного модуля для банковских карт, установка настольного считывателя (входит в комплект), пусконаладочные работы, ввод в эксплуатацию, инструктаж 
	1 

	12 
	Пусконаладочные работы СКП: установка и настройка ПО CST.Security (№ 21657 в реестре российского ПО), создание базы данных пользователей, организация защищенного канала связи между Центральным сервером ЦШТ и локальным сервером СКУД, установка и настройка АРМ "Монитор охраны", услуги по администрированию базы данных пользователей СКУД и их карт, активация процедуры восстановления карт и их доставки в ОУ 
	1 


 
 	 








Монтажные схемы установки СКУД 
 
Вход № 1 
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Вход № 2 
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