                                                                                                    

Приложение № 1 
к муниципальному Контракту 
№ _________ от ___. __________. 2026 года    
                                                                                                      
Описание объекта закупки
Установка искусственных дорожных неровностей на ул. Клубная мкр. Лесобиржа
г. Кингисепп.

[bookmark: _GoBack]Работы выполняются в целях принудительного снижение скорости транспортных средств в зоне повышенной пешеходной активности, обеспечение безопасности дорожного движения и приведение участка дороги в соответствие с требованиями ГОСТ Р 52605‑2006 Искусственные неровности. Общие технические требования. Правила применения"(введен в действие Приказом Росстандарта от 09.12.2013 N 2220-ст).

1.Место выполнения работ:
Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, Кингисеппское городское поселение, г. Кингисепп, мкр. Лесобиржа, ул. Клубная (далее по тексту – Объект).

2. Виды и объемы работ:
	№
	Объемы и содержание работ, подлежащих выполнению, а также характеристики и количество материалов, используемых при выполнении работ
	Ед. изм.
	Кол-во

	1.
	Дорожные знаки: 
3.24 «Ограничение максимальной скорости» IIтип, пленка Б 

5.20 «Искусственная неровность» IIтип, пленка Б 



Стойки оцинкованные D 76, L 4м.
	
шт.

шт.



шт.
	
2

2



4

	2.
	Монтаж искусственной дорожной неровности (ИДН)
	м2
	3,5

	3.
	Установка искусственной неровности ИДН 500
	шт.
	14

	4.
	Устройство бетонной подготовки
	м3
	0,002

	5.
	Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСМ), класс B20 (M250)
	м3
	0,204


[bookmark: _Hlk190092529]В соответствии с Локальным сметным расчётом № ЛС-1 (Приложение № 2 к Контракту).

3. Условия выполнения работ:
До начала выполнения работ Подрядчик обязан разработать и предоставить схему организации дорожного движения и ограждения мест производства работ, а также письменно уведомить Отдел Госавтоинспекции ОМВД России по Кингисеппскому району Ленинградской области о начале производства работ.
[bookmark: _Hlk159852008]При выполнении работ обеспечить соблюдение правил по технике безопасности, охране труда и окружающей среды, правила противопожарной безопасности. Работы должны выполняться в полном соответствии с Контрактом. 
Подрядчик осуществляет фотофиксацию до начала выполнения Работ, ход выполнения Работ, результат выполненных Работ, на электронном носителе с указанием дат выполнения работ. Фотоматериалы на электронном носителе Подрядчик предоставляет Заказчику в составе исполнительной документации.

4. Общие требования к выполнению работ:
[bookmark: _Hlk133334782][bookmark: _Hlk166841344][bookmark: _Hlk125701608]Все работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями Контракта, настоящего Описания объекта закупки (Приложение №1 к Контракту), Локального сметного расчета № ЛС-1 (Приложение №2 к Контракту) и соответствовать требованиям действующих строительных норм и правил (СНиП), государственным стандартам, территориальным строительным нормам с требованиями экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм действующего законодательства РФ.
Все работы выполняются Подрядчиком из своего материала, своими силами и средствами. 
[bookmark: _Hlk110341774]При наличии скрытых Работ Подрядчик обязан своевременно оформлять исполнительную документацию и акты на скрытые Работы, письменно извещая Заказчика не менее чем за 48 часов о времени освидетельствования скрытых Работ. До приемки скрытых Работ запрещается выполнять последующие Работы. Если закрытие скрытых Работ последующими Работами выполнено без письменного уведомления об этом Заказчика, уведомление его с опозданием, то по требованию последнего Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых Работ согласно требованиям Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет, в установленный Заказчиком срок. Подрядчик обязан своевременно обеспечить фотофиксацию каждой стадии (хода, промежутка) скрытых работ. Без предъявления подписанных Заказчиком актов освидетельствования скрытых Работ данные Работы оплате не подлежат, так как считаются выполненными с нарушением технологического процесса. Составление Акта освидетельствования скрытых Работ Подрядчиком в одностороннем порядке, без присутствия на Объекте представителя Заказчика и или уполномоченного представителя Заказчика запрещено. До приёмки скрытых Работ запрещается выполнять последующие работы. Подрядчик обязан выполнять все сопутствующие работы, выполнение которых неразрывно связано с выполнением основного вида Работ.
	Подрядчик письменно информирует Заказчика о ходе выполнения работ, устраняет выявленные Заказчиком нарушения, дефекты, недостатки в работе в сроки, установленные Заказчиком.
При выполнении работ Подрядчик должен обеспечить сохранность имущества третьих лиц, инженерных коммуникаций, принадлежащих третьим лицам, а также не допустить загрязнения соответствующих конструкций. В случае причинения ущерба имуществу и (или) инженерным коммуникациям третьих лиц самостоятельно в полном объеме возместить причиненный ущерб (восстановить возможные разрушения, повреждения).
	Подрядчик обязан не допускать засорения территории, прилегающей к местам выполнения Работ.  Содержать объект и прилегающую к объекту территорию в чистоте, производить своевременный вывоз мусора. Запрещается складировать мусор на газоне. Подрядчик за свой счет в течении одного календарного дня по окончанию выполнения Работ осуществляет вывоз оборудования, излишки и остатки расходных материалов, мусор образовавшийся при выполнении работ, предусмотренных Контрактом.

5. Организация транспортного движения в период производства работ:
При выполнении работ Подрядчик обеспечивает выполнение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения и ограждения места производства работ в границах объекта, включая установку и содержание технических средств организации дорожного движения, освещения, ограждений в соответствии с нормативными требованиями. 
Организация движения и ограждения мест производства дорожных работ выполняется в соответствии с ГОСТ Р 58350-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные общего пользования. Технические средства организации дорожного движения в местах производства работ. Технические требования. Правила применения" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 13.02.2019 N 30-ст). Мероприятия по безопасности движения проводятся Подрядчиком за счет собственных средств.

[bookmark: i1117278]6. Контроль качества материалов:
До начала работ Подрядчик осуществляет проверку качества материалов. Используемые материалы должны соответствовать техническим, технологическим регламентам, стандартам, нормам и требованиям. На всех стадиях выполнения работ должны быть представлены сертификаты (соответствия, пожарные, гигиенические), паспорта, протоколы испытаний или другие документы, удостоверяющие качество используемых материалов и соответствовать требованиям: 
● "ГОСТ Р 52605-2006. Искусственные неровности. Общие технические требования. Правила применения"(введен в действие Приказом Росстандарта от 09.12.2013 N 2220-ст);
● "ГОСТ Р 52290-2024. Знаки дорожные. Общие технические требования. (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 15.11.2004 N 121/пр);
● "ГОСТ 7473-2010. Смеси бетонные. Технические условия. (утв. и введен в действие Приказом Минстроя от 21.12.2010 N 843-ст);
● "ГОСТ 32948-2014. Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Опоры дорожных знаков. Технические требования" (введен в действие Приказом Росстандарта от 31.08.2016 N 994-ст).
● "ГОСТ 7473-2010. Межгосударственный стандарт. Смеси бетонные. Технические условия" (введен в действие Приказом Росстандарта от 13.05.2011 N 71-ст)

7. Приемка работ: Порядок сдачи и приемки выполненных работ указан в разделе 4 Контракта.

8. Гарантии: определены разделом 6 Контракта.

9. Срок выполнения работ: 15 (пятнадцать) календарных дней с момента заключения Контракта.
Срок на получение Подрядчиком необходимых разрешений и согласований на выполнение работ входит в общий срок выполнения работ по муниципальному контракту.
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МКУ «Служба городского хозяйства»

_______________ / Р.Р. Галимзянов
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