Приложение №1
ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
к заявке на закупку у единственного поставщика
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
[bookmark: _Hlk219366165]на оказание услуг по срочному ремонту автомобилей СМП (7) ГБУЗ ЛО «ССМП» в 2026 г.

Обязательное предоставление в составе оферты потенциальным исполнителем - отдельного файла с указанием точного адреса места расположения станции технического обслуживания. Не предоставление данной информации – будет рассматриваться Заказчиком как «не предоставление сведений, требуемых Заказчиком», и повлечет отклонение оферты.

ИКЗ 262780444227347030100100010000000244
	Наименование товара, работы, услуги
	Код позиции
	Характеристики услуги
	Кол-во (объем работы, услуги)
	Единица измерения

	
	
	Наименование характеристики
	Значение характеристики
	Ед. изм-я хар-ки
	Инструкция по заполнению характеристик в заявке
	
	

	Услуги по техническому обслуживанию и ремонту легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств
	ОКПД 2 – 45.20.11.519 

КТРУ - 45.20.10.000-00000002
	Характеристики по КТРУ - отсутствуют.
	1
	Усл. Еди-ница

	
	
	Дополнительные характеристики:
	
	

	
	
	Модель автомобиля
	Газель NEXT
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Государственный номер
	А 004 НТ 147
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	VIN - номер
	X96A6BR23M092233
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Оказание услуг по срочному ремонту автомобиля осуществляется в полном соответствии с Техническим заданием (приложения №1 к Контракту)
	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	Услуги по техническому обслуживанию и ремонту легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств
	ОКПД 2 – 45.20.11.519 

КТРУ - 45.20.10.000-00000002
	Характеристики по КТРУ - отсутствуют.
	1
	Усл. Еди-ница

	
	
	Дополнительные характеристики:
	
	

	
	
	Модель автомобиля
	Газель NEXT  
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Государственный номер
	A 876 OУ147
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	VIN - номер
	Z8X22438DM0000541
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Оказание услуг по срочному ремонту автомобиля осуществляется в полном соответствии с Техническим заданием (приложения №1 к Контракту)
	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	



Обоснование включения дополнительной информации в сведения о товаре, работе, услуге: в соответствии с п. 5 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 февраля 2017 г.  145 «Об утверждении правил формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» дополнительные характеристики оказываемых услуг указаны в связи с отсутствием информации Каталоге товаров, работ, услуг, с целью наиболее полного удовлетворения потребностей Заказчика.

[bookmark: _Hlk219367192]Авансирование не предусмотрено.
Источник финансирования: средства бюджетных учреждений. 

1. [bookmark: _Hlk219366247][bookmark: _GoBack]Место оказания услуг: в г. Всеволожск, на территории исполнителя (в условиях станции технического обслуживания) на расстоянии не более 5 км по автомобильным дорогам от подстанции Заказчика, находящейся по адресу: 188640, Ленинградская область, р-н. Всеволожский, г. Всеволожск, Дорога Жизни, д.11В.

2. Срок оказания услуг: в течении 3 (трех) календарных дней с даты заключения контракта.

3. Требования к Исполнителю:
- расположение станции технического обслуживания Исполнителя должно быть в г. Всеволожск, на расстоянии не более 5 км по автомобильным дорогам от подстанции Заказчика;
- все услуги оказываются Исполнителем лично, без привлечения соисполнителей;
- прием и сдача автомобилей осуществляется Исполнителем при помощи автомобильной эвакуации по адресу подстанции Заказчика (Ленинградская область, р-н. Всеволожский, г. Всеволожск, ул. Дорога жизни 11в).
Требования к сотрудникам Исполнителя: к оказанию услуг Исполнитель допускает работников, имеющих необходимую квалификацию и документы, подтверждающие их право на оказание услуг, если законодательством РФ установлены такие требования.

4. Требования к качеству оказываемых услуг:
4.1 Услуги оказываются Исполнителем в соответствии с техническими требованиями завода-изготовителя, требованиями руководства по эксплуатации для данной марки автомобиля и действующим законодательством Российской Федерации. 
4.2. Качество услуг, оказываемых по настоящему Контракту, соответствует:
[bookmark: _Hlk219450705]- требованиям настоящего Контракта;
- Постановлению Правительства РФ от 29.05.2025 года N 780 «Правила оказания услуг (выполнения работ) по техническому обслуживанию и ремонту автомототранспортных средств», утверждённых;
- Приказу Департамента автомобильной промышленности Минпрома РФ от 01.11.1992 г. №43 «Положение о техническом обслуживании и ремонте автотранспортных средств, принадлежащих гражданам (легковые и грузовые автомобили, автобусы, мини-трактора). РД 37.009.026-92».
- иным обязательным требованиям, а также требованиям, обычно предъявляемым к работам (услугам) такого рода;
4.3. Качество деталей, узлов, агрегатов и расходных материалов соответствует требованиям заводов-изготовителей. Детали, узлы, агрегаты, расходные материалы и запасные части обязаны быть новыми (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, у которого не были восстановлены потребительские свойства и не была осуществлена замена составных частей). 
[bookmark: _Hlk219448041]Все масла, смазки, специальные жидкости, используемые при ремонте и техническом обслуживании должны соответствовать условиям технической документации на каждый вид транспорта, должны быть новыми, не ранее 2026 года выпуска и соответствовать требованиям, установленным в перечне запасных частей (приложение № 2 к контракту).
В случае недоброкачественности материала и запасных частей Исполнитель обязан произвести их замену в срок не более 10 (десяти) календарных дней с момента уведомления его Заказчиком.
· Срок предоставления гарантии качества на заменяемые запасные части составляет не менее 6 месяцев и исчисляется с даты подписания документа о приемке оказанных услуг без претензий. Новый гарантийный срок на устраненный узел/работу/деталь начинает течь заново с момента подписания акта об устранении недостатков.
Сроки гарантийных обязательств на оказанные услуги составляет:
	№
п/п
	Наименование работ
	Сроки гарантийных обязательств, месяцев

	1.
	Техническое обслуживание
	6

	2.
	Слесарные работы
	6

	3.
	Диагностические работы
	6

	4.
	Электрические работы
	6

	5.
	Работы с АКПП, МКПП
	6

	6.
	Моторные работы
	6

	7.
	Кузовные работы
	12

	8.
	Окрасочные работы
	12

	9.
	Арматурные работы
	6


Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки и/или дефекты (скрытые недостатки и/или дефекты), то Исполнитель (в случае если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет и в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения недостатков и/или дефектов.
4.4. Транспортные средства, прошедшие ремонт обязаны отвечать требованиям, регламентирующим техническое состояние и оборудование транспортных средств, участвующих в дорожном движении, в части, относящейся к обеспечению безопасности дорожного движения. (Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 г. №1090 «О правилах дорожного движения»).

5. Порядок оказания услуг:
5.1. Не допускается использовать только агрегатный метод. Восстановление работоспособности агрегата (детали, узла) должно производиться преимущественно путем замены его комплектующих. Замену агрегата (детали, узла) осуществлять только при отсутствии возможности его восстановления или экономической нецелесообразности ремонта.
[bookmark: _Hlk219368018]5.2. Прием автомобилей Заказчика в ремонт осуществляется на основании «Акта приема-передачи автомобиля в ремонт» подписанного уполномоченными представителями Заказчика и Исполнителя по форме приложения №4 к Контракту.
Возврат (передача) автомобилей Заказчику после ремонта осуществляется с обязательным подписанием уполномоченными представителями Заказчика и Исполнителя «Акта возврата автомобиля из ремонта» по форме приложения №5 к Контракту.
5.3. Обязательный перечень оснащения и оборудования необходимый для оказания услуг:
	№ п/п
	Наименование оснащения и оборудования
	Кол-во

	1
	Подъемник грузоподъемностью не менее 5 т (пост техобслуживания автомобилей)
	2

	2
	Высота въездных ворот не менее 4-х метров
	2

	3
	Станок для балансировки колес
	2

	4
	Шиномонтажный станок 
	2

	5
	Пресс гидравлический, усилие не менее 20т
	2

	6
	Стенд для разборки/сборки двигателей
	1

	7
	Установки для мойки узлов, агрегатов и деталей
	1

	8
	Стенд регулировки развал-схождения, 3D
	1

	9
	Диагностическое оборудование и программное обеспечение позволяющее считывать коды ошибок, позволяющее определять некорректную работу устройств, узлов и агрегатов автомобиля.
	1

	10
	Оборудование для проведения сварочных работ
	1

	11
	Стенд для проверки форсунок
	1

	12
	Технологическая мойка автомобилей 
	1

	13
	Наличие видеонаблюдения на каждом посту техобслуживания
	1

	14
	Охраняемая стоянка на 5 машиномест
	1

	15
	Компрессор 
	1

	16
	Оборудование для диагностики аккумуляторных батарей 
	1

	17
	Стенд для проверки генераторов
	1

	18
	Домкрат подкатной грузоподъемностью не менее 3,5 тонн
	2



6. Исполнитель обязан:
- на момент передачи Транспортных средств Заказчику предоставить калькуляции (ведомости дефектов) на ремонт автомобилей, которые подписываются полномочными представителями Исполнителя и лицами, имеющими право подписи со стороны Заказчика. Калькуляции могут быть согласованы Сторонами по факсимильной связи; 
[bookmark: _Hlk219367986]- предоставить Заказчику сводный «Акт приемки оказанных услуг» (по форме приложения № 3 Контракта), с количественной и стоимостной детализацией по видам услуг и использованным запасным частям (расходным материалам) в разрезе каждого автомобиля;
- информировать Заказчика, об окончании оказания услуг по телефонной связи с дублированием информации по факсимильной связи либо по электронной почте (8 (812)679-60-02 (доб.45));
- оказать услуги только в рамках указанного перечня. Дополнительные услуги, возникающие в процессе выполнения Заявки, согласовываются с Заказчиком. Услуги, выполненные Исполнителем без предварительного согласования с Заказчиком, оплате не подлежат; 
- приостановить оказание услуг, если в процессе их оказания обнаружится скрытый дефект, устранение которого затрудняет или делает невозможным оказание услуг. В этом случае Исполнителем составляется Акт о наличии скрытых дефектов, который подлежит согласованию с Заказчиком. Подписанный сторонами акт является основанием для внесения соответствующих изменений в заказ, а также для увеличения срока оказания услуг. В случае неполучения согласия Заказчика в течение 3 (трех) рабочих дней с даты извещения Заказчика, Исполнитель приостанавливает исполнение заказа. В этом случае Заказчик оплачивает весь объем услуг, оказанных Исполнителем до момента обнаружения скрытых дефектов;
- обеспечить полную сохранность автомобиля Заказчика, принятого представителем Исполнителя для ремонта, нести полную материальную ответственность за ущерб, причиненный автомобилю Заказчика по вине Исполнителя. В случае хищения (угона) автотранспортного средства Исполнитель обязан незамедлительно уведомить о факте хищения (угона) Заказчика, обратиться в правоохранительные органы по месту происшествия, в течение 12 (Двенадцати) часов с момента происшествия вернуть Заказчику оригинальный ключ с брелоком сигнализации и регистрационные документы, а также предоставить подтверждающие факт хищения (угона) документы, выданные в установленном порядке уполномоченным органом внутренних дел. Исполнитель самостоятельно и за свой счет несет ответственность за ущерб, причиненный Заказчику гибелью или повреждением автотранспортного средства в полном объеме, включая утрату товарной стоимости (УТС) и расходы на эвакуацию, оценку и иные расходы;
- возвращать Заказчику неисправные, замененные детали, узлы, агрегаты вместе с автомобилем;
[bookmark: _Hlk219366586]- после проведения ремонта передать Заказчику на все запасные части, узлы и агрегаты, комплектующие изделия и расходные материалы, установленные и примененные в ходе оказания услуг паспорт и копию сертификата соответствия завода-изготовителя (при наличии в соответствии с законодательством РФ);
- при использовании в ходе оказания услуг материалов не в полном объёме, возвратить Заказчику неиспользованные материалы;
- утилизировать отходы, а именно: электролиты, автопокрышки, металлолом, автомасла, масляные фильтры, накладки тормозных колодок и другие образующиеся отходы при техническом обслуживании и ремонте автотранспорта Заказчику;
- проводить технический контроль (испытание качества) оказанных услуг без дополнительных расходов Заказчика;
- произвести и передать Заказчику видеозапись процесса оказания услуг.

[bookmark: _Hlk232774335]Представитель Заказчика, обеспечивающие ведение Контракта и контроль исполнения его условий: начальник гаража — Солодовник В.В., тел. 8(812) 679-60-02, доб. 07, e-mail: v.solodovnik@tcmk47.ru.

8 Примерный перечень работ и запасных частей (расходных материалов), необходимость в которых может возникнуть при оказании услуги срочного ремонта автотранспортного средства:

	Модель автомобиля: Газель NEXT, Гос. № А 004 НТ 147, VIN № X96A6BR23M092233

	Наименование работ

	1
	Замена подшипника задней ступицы (левая сторона.)

	2
	Замена подшипника задней ступицы (правая сторона)

	3
	Снятие ,установка ,ремонт - Редуктора

	Наименование запасных частей

	1
	Фланец редуктора зад. моста Газель (Бизнес) н/о мелкий шлиц АВТОСАТЕЛЛИТ

	2
	Сальник 42х75х9/16 редуктора заднего моста Газель (Бизнес),(NEXT) FST К (по часовой)

	3
	Масло Трансмиссионное (85-90 W)

	4
	Главная пара редуктора заднего моста

	5
	Дифференциал редуктора заднего моста

	6
	Подшипник ступицы задний внутренний

	7
	Подшипник вед, шестерни заднего моста

	8
	Подшипник моста заднего

	9
	Подшипник ступицы задней Газель Некст 4,6т Дисковый тормоз(ГАЗ Оригинал)

	10
	Прокладка полуоси Газель 0,8 мм

	11
	Болт соединителя карданного вала(оригинал)

	12
	Герметик (Victor reinz)

	13
	Очиститель

	14
	Колодка тормозная Газель (NEXT) задняя дисковая (4,6 тонн) (4 шт.) PRAVT

	15
	Кольцо уплотнительное задней ступицы Газель Некст 4.6 ТОНКОЕ

	16
	Гровер м16

	Модель автомобиля: Газель NEXT, Гос. № A876OУ147, VIN № Z8X22438DM0000541

	Наименование работ

	1
	Замена датчика скорости

	2
	Замена датчика заднего хода 

	3
	замена втулок стабилизатора задний

	4
	Замена шланга ГУР

	5
	Замена датчика Распродавала

	6
	Замена датчика температуры

	7
	Замена Шестерни ГРМ EVOTECH

	8
	Замена дверной наружной руки задней двери

	9
	Замена датчика АБС Передняя (прав .сторона)

	10
	Замена троса дверной ручки

	11
	Замена чулок заднего моста

	12
	Ремонт КПП

	13
	Замена Резистора Отеплителя

	14
	Шиномонтаж

	15
	Замена подшипника передней ступицы (левая сторона)

	16
	Замена подшипник передней ступицы (правая сторона)

	17
	Замена Главного Цилиндра сцепления

	18
	Замена цилиндра сцепления рабочий Некст

	19
	Замена кнопок стеклоподъемников Водительская сторона Пассажирская сторона

	20
	Замена передних лампочек

	21
	Установка Реле 

	22
	Замена Щеток стеклоочистителя

	Наименование запасных частей

	1
	Датчик скорости (6-имп, О-вилка, непроходной) CARTRONIC (ан. 342.3843)- CRTR0069741

	2
	Датчик включения заднего хода Газель н/о КПП-5 ЭМИ (ан. 642247)- 1352.3768

	2
	Гайка колеса Газель (М18х1,5) БОЛТЕН

	4
	Кронштейн стабилизатора 3302 (скоба обойма подушки втулки) н/об

	5
	Масло ГУР VITEX Dexron III (1л.б)

	6
	Шланг ГУР NEXT Н/О

	7
	Подшипник ступицы передней Газель Некст с фланцем Оригинал

	8
	Резистор отеплителя Газель (NEXT)

	9
	Держатель Газель ЛИЧИНКИ замка двери, кольцо стопорное фиксатор(1 ячейка)

	10
	Масло Газпром нефть 10W40

	11
	Фильтр масляный (дв.405-УМЗ 4216 GB-107)

	12
	Фильтр воздушный GB-9434M(дв.Cummins Евро-3)(Гриб мал)

	13
	Фильтр топливный GB-3208PL(аналог335PL)3110,Соболь . V2.4

	14
	Цилиндр сцепления рабочий Газель 406 дв. "ГАЗ" Оригинал

	15
	Карданный вал

	16
	Щетки стеклоочистителя(Комплект)

	17
	Муфта электромагнитная Газель Бизнес 4216, Некст Эвотек 274 широкий ремень ЭММ

	18
	Ролик натяжителя дв. 4216 Евро -3 в сборе

	19
	Ремень гидроусилителя(775)

	20
	Антифриз 10л красный (VITEX)

	21
	Датчик температуры охл. жидкости 40524 дв. Е-3, А-274 АВТОТРЕЙД г.Калуга (ан. 40904.3828000).425,3828

	22
	Датчик фазы распред вала Газель Некст Эвотек 274 CARTRONIC

	23
	Ручка двери Замка Наружная ГАЗ ОРИГИНАЛ

	24
	Шестерня распредвала дв.420.10.4213.EVOTECH.4216(ГАЗель Бизнес с отметчиком)

	25
	Датчик АБС Газель (NEXT) передний BOSCH- А21R23.3862110

	26
	Тяга Наружной Ручки двери задка Газель НЕКСТ ЦМФ

	27
	Шестерня Коленвала Evotech

	28
	Щетка стеклоочистителя Г-НЕКСТ 6000мм лев.

	29
	Щетка стеклоочистителя Г-ЛЬ 53 см БОШ

	30
	Задний мост В Сборе

	31
	Масло Трансмиссионное (85-90 W)

	32
	Герметик (Victor reinz)

	33
	Реле Газель 4 контакта УНИВЕРСАЛЬНОЕ 12В

	34
	Цилиндр сцепления ГЛАВНЫЙ Газель Бизнес Некст(PRAVT)

	35
	Блок управления Газель (NEXT),(Бизнес) стеклоподъемниками и зеркалами АВАР (ан. Ф5.3709.007)354.3769.000

	36
	Кнопка Стеклоподъемника

	37
	Реле 6 контактов

	38
	КЛЕМА 40 А

	39
	Болт для рамы(каленный)(26 ячейка)

	40
	Колодка тормозная Газель (NEXT) передняя (4 шт.) ALLIED NIPPON (оригинал)- ADB0796

	41
	Диск тормозной Газель (NEXT) передний ТОРНАДО- А21R23-3501078

	42
	Тормоз стояночный ГАЗель (NEXT) 4,6 тонн задний левый REG AUTO (SHANGHAI) "ГАЗ"

	42
	Болт педали сцепления Г-2410-3110,3302,2217 с гайкой и втулками(14 ячейка)

	44
	Тормозная жидкость DOT-4(VITEX 1 л)

	45
	Лампа двух контактная

	46
	Втулка стабилизатора заднего Газель (NEXT) (с 10.2018) ЯРТИ "ГАЗ"- A31R32-2916040

	47
	Болт карданный Г-ЛЬ (4шт)






Главный механик				                                                         Солодовник В.В.

