Проект
Договор № 231/2-ЭМ
[bookmark: _Hlk32325948]ИКЗ: 263470308764447030100100020000000244   

г. Всеволожск                                                                                         «___» __________ 2026 г.

 Муниципальное учреждение «Всеволожская муниципальная управляющая компания» (МУ «ВМУК»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Асатряна Гамлета Рубиковича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и______________, в лице _____________, действующего на основании ________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, вместе  именуемые «Стороны», на основании пункта 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05 апреля 2013 г, № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий Договор (далее Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора.

[bookmark: _Hlk233277198][bookmark: _Hlk237430120]      1.1. Подрядчик обязуется принять на себя обязательства выполнить работы по прокладке кабельной линии на территории «Юбилейная площадь» (далее - работы), и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять надлежащим образом выполненные Работы и оплатить их в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.
     1.2. Работы выполняются в соответствии с Локально-сметным расчетом (Приложение №3 к Договору) и Планом сети электроснабжения территории «Юбилейная площадь. (Приложение №2 к Договору), иными условиями Договора и требованиями законодательства Российской Федерации, установленными для данного вида работ.   
       1.3. Место выполнения работ: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский проспект, «Юбилейная площадь».
       1.4. Срок выполнения работ: в течение 30 (Тридцать) календарных дней с момента заключения Договора. 
     1.5. Технический контроль исполнения работ осуществляет Заказчик

2. Стоимость и порядок оплаты.

[bookmark: _Hlk233368878]2.1. Общая цена Договора составляет: _________ (Сумма прописью) рублей ___ копеек, в том числе НДС _______.
2.2. Цена Договора включает все расходы, связанные с выполнением работ, использование оборудования и материала Подрядчика, средств механизации, используемых при выполнении работ, в том числе налоги, сборы и иные обязательные платежи, установленные действующим законодательством Российской Федерации. Все издержки и затраты, связанные с исполнением своих обязательств по Договору, Подрядчик несет за свой счет.
2.3. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения.
2.4. Авансирование по Договору не предусмотрено.
2.5. Оплата выполненных работ осуществляется Заказчиком путем перечисления средств на расчетный счет Подрядчика, в течение 10 (Десяти) рабочих дней после подписания Акта сдачи-приёмки выполненных работ, на основании отчетной документации, согласованной с Заказчиком и предоставления Подрядчиком Заказчику счета, счет-фактуры или УПД (при необходимости).
2.6. Работы, выполненные Подрядчиком с нарушением условий Договора, не подлежат оплате Заказчиком до устранения Подрядчиком соответствующих нарушений. 
   2.7. Источник финансирования: Бюджет Всеволожского городского поселения      Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

3. Права и обязанности сторон.
     3.1.  Подрядчик обязуется:
     3.1.1. Выполнить работы по прокладке кабельной линии на территории «Юбилейная площадь», в соответствии с условиями Договора;
     3.1.2. Обеспечить надлежащее качество выполняемых работ;
     3.1.3. Соблюдать меры по защите окружающей Среды, а также правила охраны труда и техники безопасности.
     3.1.4. Обеспечивать содержание и уборку той территории, на которой производятся работы.
    3.1.5. Своевременно, за свой счет устранять некачественно выполненные работы в период действия Договора.
    3.1.6. Гарантировать надлежащее качество выполненных работ в течение 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания Заказчиком Акта сдачи - приемки выполненных работ.          
        В случае предъявления требования Заказчика об устранении выявленных недостатков в пределах гарантийного срока Подрядчик обязан устранить такие недостатки в течении 10 календарных дней.
    3.2. Заказчик обязуется:
    3.2.1. Своевременно оплачивать работы Подрядчика согласно условиям настоящего договора. 
    3.2.2. Своевременно и достоверно предоставлять Подрядчику собственную информацию, касающуюся предмета настоящего договора.
    3.2.3. Соблюдать предлагаемые Подрядчиком меры личной и общественной безопасности.
    3.2.4. Выделить ответственное лицо, сопровождающее и заверяющее пребывание Подрядчика на конкретном объекте в его документах подписью.
   3.3. Заказчик имеет право:
   3.3.1. Требовать от Подрядчика информацию о результатах выполняемых работ, как по качеству, так и по объему.

4. Порядок сдачи-приемки выполненных работ.

 4.1. По факту выполнения работ Подрядчик в течение 2 (двух) рабочих дней направляет Заказчику уведомление о готовности результата выполненных работ к приемке Заказчиком.                                       4.2. Подрядчик письменно уведомляет Заказчика о готовности работ к сдаче и одновременно с уведомлением предоставляет Заказчику комплект отчётной документации: 
- общий журнал работ,
- акта о приемке выполненных работ по унифицированной форме КС-2, 
- справки о стоимости выполненных работ и затрат, по унифицированной форме КС-3,
 - комиссионного акта;
- журнал фотофиксации «до» и «после» выполнения работ, 
- счета, счет-фактуры или УПД (при необходимости).
4.3. Заказчик при участии Подрядчика в срок не позднее 15 (Пятнадцать) рабочих дней, следующих за днем получения отчетных документов по Договору, принимает результаты выполненных работ и проверяет отчетные документы на предмет соответствия требованиям Договора.
 4.4. В процессе приемки проверяется соответствие результата выполненных работ условиям Договора, требованиям нормативных правовых актов РФ в отношении работ и требованиям иных действующих актов и документов в отношении работ, если соблюдение таких актов и документов предусмотрено Договором. 
4.5. Для проверки выполненных Подрядчиком работ, предусмотренных Договором, в части их соответствия условиям Договора, Заказчик вправе проводить экспертизу своими силами и средствами, а также привлекать третьих лиц по средствам заключения соответствующих договоров.
   Результаты работ принимаются Заказчиком только при условии наличия положительного экспертного заключения на указанную отчетную документацию и выполненные работы.

5. Ответственность сторон.
    
   5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Каждая из сторон должна исполнять свои обязательства надлежащим образом, оказывая всевозможное содействие другой стороне.
  5.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренными настоящим Договором, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней) в размере 0,1% от суммы неисполненного обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательств.
  5.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренными настоящим Договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней) в размере 0,1% от суммы неисполненного обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательств.


6. Срок действия и условия расторжения договора.

   6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств, но не позднее 11.12.2026 года.
  6.2. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
  6.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. 
  6.4. Основаниями для одностороннего отказа Заказчиком от исполнения договора, в том числе, но не ограничиваясь нижеперечисленными, являются: 
  6.4.1. Если подрядчик (исполнитель) не приступает к исполнению договора в срок, установленный договором или нарушает график выполнения работ (оказания услуг), предусмотренный договором, или выполняет работу (оказывает услугу) так, что окончание ее к сроку, предусмотренному договором, становится явно невозможно, либо в ходе выполнения работы (оказания услуги) стало очевидно, что работа (услуга) не будет выполнена (оказана) надлежащим образом в установленный договором срок (пункты 2, 3 статьи 715 Гражданского кодекса Российской Федерации). 
  6.4.2. Если отступления в работе (услуге) от условий договора или иные недостатки результата работы (услуги) в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми (пункт 3 статьи 723 Гражданского кодекса Российской Федерации). 
  6.4.3. Непредоставление подрядчиком/исполнителем/поставщиком документации, необходимой, в соответствии с положениями действующего законодательства, для приемки и дальнейшей надлежащей/безопасной эксплуатации/использования результата выполненных работ/оказанных услуг/ осуществленной поставки. 
  6.4.4. Иные основания, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
 
7. Заключительные положения.
  7.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
  7.2. Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.
  7.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
  7.4. Все разногласия по данному договору разрешаются путем переговоров.
При невозможности разрешения споров, разногласий или требований путем переговоров они рассматриваются Арбитражным судом г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
  7.5. Договор включает в себя приложение, являющие неотъемлемой частью Договора:
- Приложение № 1- Расчет цены Договора
- Приложение № 2 – План сети электроснабжения на территории «Юбилейная площадь
[bookmark: _Hlk241071575]- Приложение № 3 - Локальный сметный расчет (Смета) № 1.

8. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон
	Заказчик
	Подрядчик

	Муниципальное учреждение «Всеволожская муниципальная управляющая компания»
МУ «ВМУК»
Юр. адрес:188642, Ленинградская область, 
г. Всеволожск, ул. Пожвинская, 4-а 
Факт. адрес: 188640, Ленинградская область, ул. Социалистическая, д.109А.
ИНН 4703087644 / КПП470301001
ОГРН: 1064703071630
КФ администрации Всеволожского муниципального района
(МУ "ВМУК", л/с 02008002571)
Р/счет: 03231643416121014500
Банк: ОКЦ № 1 СЗГУ Банка России//УФК по Ленинградской области г Санкт-Петербург.
БИК: 044030098
К/счет: 40102810745370000098
Телефон 8(81370) 43-367
Адрес эл. muvmuk47@gmail.com
	

	Директор МУ «ВМУК»

_________________Г.Р. Асатрян 
Электронная подпись
	

_________________ 
Электронная подпись

















[bookmark: _Hlk238198737]
Приложение № 1
к договору № 231/2-ЭМ от «___» ________ 2026 г.


[bookmark: _Hlk237430358]Расчет цены Договора
на выполнение работ по прокладке кабельной линии на территории «Юбилейная площадь»
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во
	Цена, в т.ч. НДС, руб.

	1.
	[bookmark: _Hlk238116999]Выполнение работ по прокладке кабельной линии на территории «Юбилейная площадь».
	Условная ед.
	1
	414 833,78

	Итого: 414 833,78 (Четыреста четырнадцать тысяч восемьсот тридцать три) рубля 78 копеек, в том числе НДС.






		                 
Заказчик:
Директор МУ «ВМУК»
____________________Г.Р. Асатрян 
Электронная подпись
 «____» _____________ 2026 года 




		        
Подрядчик:

________________ 
Электронная подпись
«____» _____________ 2026 года 







	
























Приложение № 2
к договору № 231/2-ЭМ от «____» _______ 2026 г.

План сети электроснабжения на территории «Юбилейная площадь

[image: ]










	
		                 Заказчик:
Директор МУ «ВМУК»
__________________Г.Р. Асатрян 
Электронная подпись
 «____» ___________________ 2026 года 




		        Подрядчик:

_____________________
Электронная подпись
«____» _______________________ 2026 года 











[bookmark: _Hlk238199257]Приложение № 3
к договору № 231/2-ЭМ от «___» ________ 2026 г.

АРОС-Лидер (версия 6.3.6)

	СОГЛАСОВАНО
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	
	Директор МУ «ВМУК»

	 //
	
	/Г.Р. Асатрян/

	Электронная подпись
	
	               Электронная подпись

	«____»______________20   г.
	
	«____»______________20   г.



	Наименование программного продукта
	ГРАНД-Смета, версия 2026.2

	Наименование редакции сметных нормативов  
	Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр; Приказ Минстроя России от 12.08.2026 №527/пр

	Реквизиты приказа  Минстроя России  об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам 
	Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр;  Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр;  Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр; Приказ Минстроя России от 12.08.2026 №527/пр

	Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного  в соответствии  пунктом 85 Методики  расчета индексов изменения  сметной стоимости строительства, утвержденной  приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр
	Письмо Минстроя России от 24.08.2026 № 52419-ИФ/09

	Реквизиты нормативного  правового  акта  об утверждении оплаты труда, утверждаемый  в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 
	Постановление Правительства Ленинградской области от 06.04.2026 № 275

	Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы 
	 

	Наименование субъекта Российской Федерации 
	47. Ленинградская область

	Наименование зоны субъекта Российской Федерации 
	Ленинградская область

	Прокладка кабельной линии на территории Юбилейной площади г. Всеволожска

	(наименование стройки)

	Выполнение работ по прокладке кабельной линии на территории Юбилейной площади г. Всеволожска

	(наименование объекта капитального строительства)



	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	на выполнение работ по прокладке кабельной линии на территории Юбилейной площади г. Всеволожска

	 (наименование работ и затрат)

	Составлен 
	ресурсно-индексным
	методом
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Основание
	Дефектная ведомость
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(проектная и (или) иная техническая документация)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Составлен(а) в текущем уровне цен 
	III квартал 2026 года
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная стоимость 
	 
	414,83
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	строительных работ
	 
	286,65
	тыс.руб.
	
	
	Средства на оплату труда рабочих
	
	 
	102,59
	тыс.руб.

	
	монтажных работ
	 
	53,38
	тыс.руб.
	
	
	Средства на оплату труда машинистов
	 
	10,06
	тыс.руб.

	
	оборудования
	 
	0,00
	тыс.руб.
	
	
	Нормативные затраты труда рабочих
	
	 
	198,74
	чел.-ч.

	
	прочих затрат
	 
	0,00
	тыс.руб.
	
	
	Нормативные затраты труда машинистов
	 
	13,99
	чел.-ч.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	






	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	

	Раздел 1. Устройство кабельной линии: прокол =13 м, траншея Т-2 = 95 м
	

	1
	ГЭСН01-02-057-02
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (стартовый и приемный котлованы = 2х2х2 м; траншея Т-2 = 95х0,3х0,9 м)
	100 м3
	0,4165
	1
	0,4165
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	
	Объем=(2*2*2*2+95*0,3*0,9) / 100
	

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3
	Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
	

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	73,76215
	
	
	
	
	36 053,46
	

	 
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	154
	1,15
	73,76215
	
	
	488,78
	
	36 053,46
	

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	36 053,46
	

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	36 053,46
	

	 
	Пр/812-001.2-1
	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	89
	
	89
	
	
	
	
	32 087,58
	

	 
	Пр/774-001.2
	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	40
	
	40
	
	
	
	
	14 421,38
	

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	198 229,10
	 
	82 562,42
	

	2
	45-1
	Погрузка в автотранспортное средство: грунт растительного слоя (земля, перегной)
	1т груза
	13,965
	1
	13,965
	 
	 
	105,51
	 
	1 473,45
	

	 
	
	Объем=95*0,3*0,35*1,4
	

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 473,45
	

	3
	02-15-1-01-0006
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 6 км
	1т груза
	13,965
	1
	13,965
	 
	 
	202,04
	 
	2 821,49
	

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 821,49
	

	4
	ГЭСН34-02-017-01
	Устройство переходов подземных методом горизонтального прокола: первой трубой до 10 м
	переход
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3
	Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
	

	 
	
	Мат=0 МАТ=0 к расх.
	

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	12,075
	
	
	
	
	7 797,07
	

	 
	1-100-45
	Средний разряд работы 4,5
	чел.-ч
	10,5
	1,15
	12,075
	
	
	645,72
	
	7 797,07
	

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 448,81
	

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	6,279
	
	
	
	
	5 068,16
	

	 
	91.11.02-041
	Установки для горизонтального прокола грунта на базе автомобиля грузоподъемностью до 3 т, тяговое усилие 30 т
	маш.-ч
	5,46
	1,15
	6,279
	282,61
	1,38
	390,00
	
	2 448,81
	

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	5,46
	1,15
	6,279
	
	
	807,16
	
	5 068,16
	

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	

	 
	01.7.07.29-0111
	Пакля смоляная пропитанная
	кг
	0,38
	0
	0
	92,95
	1,52
	141,28
	
	0,00
	

	 
	11.1.02.02-0003
	Дрова разделанные 2 группы (сосна, ольха), длина до 1 м
	м3
	0,003
	0
	0
	2 784,50
	0,86
	2 394,67
	
	0,00
	

	 
	14.5.02.02-0101
	Мастика-замазка защитная на акриловой основе, универсальная
	кг
	0,78
	0
	0
	46,06
	1,93
	88,90
	
	0,00
	

	 
	20.2.02.07-0031
	Пробки кабельные полиэтиленовые для асботруб, внутренний диаметр 100 мм
	100 шт
	0,02
	0
	0
	1 771,04
	1,3
	2 302,35
	
	0,00
	

	 
	24.2.05.01-0001
	Трубы хризотилцементные безнапорные, диаметр условного прохода 100 мм
	м
	11
	0
	0
	94,68
	1,46
	138,23
	
	0,00
	

	 
	24.3.05.07-0511
	Муфта полиэтиленовая для хризотилцементных труб, номинальный наружный диаметр 100 мм
	шт
	3
	0
	0
	20,42
	1,05
	21,44
	
	0,00
	

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15 314,04
	

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	12 865,23
	

	 
	Пр/812-028.0-1
	НР Сооружения связи, радиовещания и телевидения
	%
	98
	
	98
	
	
	
	
	12 607,93
	

	 
	Пр/774-028.0
	СП Сооружения связи, радиовещания и телевидения
	%
	58
	
	58
	
	
	
	
	7 461,83
	

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	35 383,80
	 
	35 383,80
	

	5
	ГЭСН34-02-017-02
	Устройство переходов подземных методом горизонтального прокола: на каждые последующие 5 м добавлять к норме 34-02-017-01
	переход
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3
	Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
	

	 
	
	Мат=0 МАТ=0 к расх.
	

	 
	до 13 м
	 ПЗ=0,6 (ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0,6 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6)
	

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,6427
	
	
	
	
	1 706,44
	

	 
	1-100-45
	Средний разряд работы 4,5
	чел.-ч
	3,83
	0,69
(1,15*0,6)
	2,6427
	
	
	645,72
	
	1 706,44
	

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	575,87
	

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	1,4766
	
	
	
	
	1 191,85
	

	 
	91.11.02-041
	Установки для горизонтального прокола грунта на базе автомобиля грузоподъемностью до 3 т, тяговое усилие 30 т
	маш.-ч
	2,14
	0,69
(1,15*0,6)
	1,4766
	282,61
	1,38
	390,00
	
	575,87
	

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	2,14
	0,69
(1,15*0,6)
	1,4766
	
	
	807,16
	
	1 191,85
	

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	

	 
	01.7.07.29-0111
	Пакля смоляная пропитанная
	кг
	0,19
	0
(0*0,6)
	0
	92,95
	1,52
	141,28
	
	0,00
	

	 
	11.1.02.02-0003
	Дрова разделанные 2 группы (сосна, ольха), длина до 1 м
	м3
	0,002
	0
(0*0,6)
	0
	2 784,50
	0,86
	2 394,67
	
	0,00
	

	 
	14.5.02.02-0101
	Мастика-замазка защитная на акриловой основе, универсальная
	кг
	0,39
	0
(0*0,6)
	0
	46,06
	1,93
	88,90
	
	0,00
	

	 
	20.2.02.07-0031
	Пробки кабельные полиэтиленовые для асботруб, внутренний диаметр 100 мм
	100 шт
	0,01
	0
(0*0,6)
	0
	1 771,04
	1,3
	2 302,35
	
	0,00
	

	 
	24.2.05.01-0001
	Трубы хризотилцементные безнапорные, диаметр условного прохода 100 мм
	м
	6
	0
(0*0,6)
	0
	94,68
	1,46
	138,23
	
	0,00
	

	 
	24.3.05.07-0511
	Муфта полиэтиленовая для хризотилцементных труб, номинальный наружный диаметр 100 мм
	шт
	2
	0
(0*0,6)
	0
	20,42
	1,05
	21,44
	
	0,00
	

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 474,16
	

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 898,29
	

	 
	Пр/812-028.0-1
	НР Сооружения связи, радиовещания и телевидения
	%
	98
	
	98
	
	
	
	
	2 840,32
	

	 
	Пр/774-028.0
	СП Сооружения связи, радиовещания и телевидения
	%
	58
	
	58
	
	
	
	
	1 681,01
	

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 995,49
	 
	7 995,49
	

	6
	ФСБЦ-24.3.03.13-0005
	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 75 мм, толщина стенки 6,8 мм
	м
	13
	1
	13
	258,70
	1,05
	271,64
	 
	3 531,32
	

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 531,32
	

	7
	ГЭСНм08-02-142-01
	Устройство постели при одном кабеле в траншее
	100 м
	0,95
	1
	0,95
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	
	Объем=95 / 100
	

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.4
	Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
	

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	5,79025
	
	
	
	
	3 401,37
	

	 
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	5,3
	1,15
	5,79025
	
	
	587,43
	
	3 401,37
	

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 745,07
	

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	4,26075
	
	
	
	
	2 560,20
	

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	3,9
	1,15
	4,26075
	
	
	644,27
	
	2 745,07
	

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	3,9
	1,15
	4,26075
	
	
	600,88
	
	2 560,20
	

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 706,64
	

	7.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	59,15
	

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 961,57
	

	 
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	
	
	5 782,72
	

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	3 040,40
	

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	18 514,64
	 
	17 588,91
	

	8
	ФСБЦ-02.3.01.02-1102
	Песок природный для строительных работ I класс, мелкий
	м3
	6,27
	1
	6,27
	 
	 
	851,16
	 
	5 336,77
	

	 
	
	Объем=95*0,3*0,2*1,1
	

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 336,77
	

	9
	ГЭСН22-05-005-01
	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм (прим. протаскивание трубы ПНД д. 50 мм в трубу ПНД д. 75 мм)
	100 м трубы, уложенной в футляр
	0,13
	1
	0,13
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	
	Объем=13 / 100
	

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3
	Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
	

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	10,714665
	
	
	
	
	6 438,23
	

	 
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч
	71,67
	1,15
	10,714665
	
	
	600,88
	
	6 438,23
	

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	51,26
	

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,004485
	
	
	
	
	3,62
	

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,03
	1,15
	0,004485
	
	
	1 792,05
	
	8,04
	

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,03
	1,15
	0,004485
	
	
	807,16
	
	3,62
	

	 
	91.06.03-061
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)
	маш.-ч
	21,1
	1,15
	3,15445
	8,84
	1,55
	13,70
	
	43,22
	

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	795,27
	

	 
	01.7.19.04-0024
	Пластины резиновые технические ТМКЩ, толщина 2-40 мм
	кг
	22,2
	
	2,886
	61,70
	1,58
	97,49
	
	281,36
	

	 
	08.1.02.11-0001
	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг
	т
	0,052
	
	0,00676
	55 898,18
	1,36
	76 021,52
	
	513,91
	

	Н
	24.3.03.13
	Трубы полиэтиленовые
	м
	110
	
	14,3
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 288,38
	

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	6 441,85
	

	 
	Пр/812-018.0-1
	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
	%
	117
	
	117
	
	
	
	
	7 536,96
	

	 
	Пр/774-018.0
	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
	%
	74
	
	74
	
	
	
	
	4 766,97
	

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	150 710,08
	 
	19 592,31
	

	10
	ГЭСНм08-02-237-01
	Прокладка труб гладких полиэтиленовых в траншее диаметром: 63 мм
	км
	0,095
	1
	0,095
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	
	Объем=95 / 1000
	

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.4
	Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
	

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	6,338685
	
	
	
	
	3 143,64
	

	 
	2-100-02
	Рабочий 2 разряда
	чел.-ч
	51,84
	1,15
	5,66352
	
	
	488,78
	
	2 768,22
	

	 
	2-100-03
	Рабочий 3 разряда
	чел.-ч
	4,12
	1,15
	0,45011
	
	
	533,62
	
	240,19
	

	 
	2-100-04
	Рабочий 4 разряда
	чел.-ч
	2,06
	1,15
	0,225055
	
	
	600,88
	
	135,23
	

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 143,64
	

	10.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	54,67
	

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 143,64
	

	 
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	
	
	3 049,33
	

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	1 603,26
	

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	82 641,05
	 
	7 850,90
	

	11
	ФСБЦ-24.3.03.13-0042
	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 50 мм, толщина стенки 3,0 мм
	м
	108
	1
	108
	80,70
	1,05
	84,74
	 
	9 151,92
	

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9 151,92
	

	12
	ФСБЦ-02.3.01.02-1102
	Песок природный для строительных работ I класс, мелкий
	м3
	3,135
	1
	3,135
	 
	 
	851,16
	 
	2 668,39
	

	 
	
	Объем=95*0,3*0,1*1,1
	

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 668,39
	

	13
	ГЭСНм08-02-148-01
	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг
	100 м
	1,08
	1
	1,08
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	
	Объем=108 / 100
	

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.4
	Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
	

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	12,32064
	
	
	
	
	7 237,51
	

	 
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	9,92
	1,15
	12,32064
	
	
	587,43
	
	7 237,51
	

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	654,32
	

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,4968
	
	
	
	
	349,76
	

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,2
	1,15
	0,2484
	
	
	1 792,05
	
	445,15
	

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,2
	1,15
	0,2484
	
	
	807,16
	
	200,50
	

	 
	91.06.01-003
	Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т
	маш.-ч
	2,4
	1,15
	2,9808
	1,75
	1,59
	2,78
	
	8,29
	

	 
	91.06.03-061
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)
	маш.-ч
	2,4
	1,15
	2,9808
	8,84
	1,55
	13,70
	
	40,84
	

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,2
	1,15
	0,2484
	
	
	644,27
	
	160,04
	

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,2
	1,15
	0,2484
	
	
	600,88
	
	149,26
	

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	798,67
	

	 
	01.7.06.07-0002
	Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм
	10 м
	0,096
	
	0,10368
	37,71
	1,82
	68,63
	
	7,12
	

	 
	10.3.02.03-0011
	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30
	кг
	0,5
	
	0,54
	931,11
	1,56
	1 452,53
	
	784,37
	

	 
	14.4.03.03-0002
	Лак битумный БТ-123
	т
	0,00006
	
	0,0000648
	82 698,14
	1,34
	110 815,51
	
	7,18
	

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9 040,26
	

	13.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	125,87
	

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	7 587,27
	

	 
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	
	
	7 359,65
	

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	3 869,51
	

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	18 884,53
	 
	20 395,29
	

	14
	ГЭСНм08-02-147-01
	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг - по установленным конструкциям для подключения к существующим автоматам
	100 м
	0,07
	1
	0,07
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	
	Объем=(115-108) / 100
	

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.4
	Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
	

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,74704
	
	
	
	
	438,83
	

	 
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	9,28
	1,15
	0,74704
	
	
	587,43
	
	438,83
	

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	42,14
	

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0322
	
	
	
	
	22,67
	

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,2
	1,15
	0,0161
	
	
	1 792,05
	
	28,85
	

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,2
	1,15
	0,0161
	
	
	807,16
	
	13,00
	

	 
	91.06.01-003
	Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т
	маш.-ч
	2,2
	1,15
	0,1771
	1,75
	1,59
	2,78
	
	0,49
	

	 
	91.06.03-061
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)
	маш.-ч
	2,2
	1,15
	0,1771
	8,84
	1,55
	13,70
	
	2,43
	

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,2
	1,15
	0,0161
	
	
	644,27
	
	10,37
	

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,2
	1,15
	0,0161
	
	
	600,88
	
	9,67
	

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	34,15
	

	 
	01.7.06.07-0002
	Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм
	10 м
	0,245
	
	0,01715
	37,71
	1,82
	68,63
	
	1,18
	

	 
	01.7.15.14-0165
	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм
	т
	0,00011
	
	0,0000077
	99 190,96
	1,23
	122 004,88
	
	0,94
	

	 
	10.3.02.03-0011
	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30
	кг
	0,26
	
	0,0182
	931,11
	1,56
	1 452,53
	
	26,44
	

	 
	14.4.03.03-0002
	Лак битумный БТ-123
	т
	0,00072
	
	0,0000504
	82 698,14
	1,34
	110 815,51
	
	5,59
	

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	537,79
	

	14.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	7,63
	

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	461,50
	

	 
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	
	
	447,66
	

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	235,37
	

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17 549,29
	 
	1 228,45
	

	15
	ФСБЦ-21.1.06.07-1417
	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(A)-LS 4х10мк-660
	1000 м
	0,1173
	1
	0,1173
	84 145,36
	1,24
	104 340,25
	 
	12 239,11
	

	 
	
	Объем=(115*1,02) / 1000
	

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12 239,11
	

	16
	ГЭСНм08-02-163-01
	Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-5-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы: до 35 мм2
	шт
	2
	1
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.4
	Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
	

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,53
	
	
	
	
	1 486,20
	

	 
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	1,1
	1,15
	2,53
	
	
	587,43
	
	1 486,20
	

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	261,68
	

	 
	01.3.01.01-0001
	Бензин авиационный Б-70
	т
	0,0008
	
	0,0016
	116 448,72
	1,37
	159 534,75
	
	255,26
	

	 
	01.3.01.05-0009
	Парафин нефтяной твердый Т-1
	т
	0,00001
	
	0,00002
	81 827,20
	1,91
	156 289,95
	
	3,13
	

	 
	01.7.06.07-0002
	Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм
	10 м
	0,024
	
	0,048
	37,71
	1,82
	68,63
	
	3,29
	

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 747,88
	

	16.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	25,85
	

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 486,20
	

	 
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	
	
	1 441,61
	

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	757,96
	

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 986,65
	 
	3 973,30
	

	17
	ФСБЦ-20.2.09.08-0034
	Муфта кабельная концевая термоусаживаемая наружной установки для 4-х жильного силового кабеля с пластмассовой изоляцией и броней, без наконечников, номинальное переменное напряжение до 1 кВ, сечений жил кабелей 16-25 мм2, 4ПКНтпБ-1-16-25 (прим. 4ПКТп(б) мини -2,5/10)
	шт
	2
	1
	2
	633,41
	1,81
	1 146,47
	 
	2 292,94
	

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 292,94
	

	18
	ГЭСНм08-02-144-03
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 16 мм2
	100 шт
	0,08
	1
	0,08
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	
	Объем=(4*2) / 100
	

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.4
	Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
	

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,11872
	
	
	
	
	657,17
	

	 
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	12,16
	1,15
	1,11872
	
	
	587,43
	
	657,17
	

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	657,17
	

	18.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	11,43
	

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	657,17
	

	 
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	
	
	637,45
	

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	335,16
	

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	20 515,13
	 
	1 641,21
	

	19
	ГЭСНм08-02-143-05
	Покрытие кабеля, проложенного в траншее: лентой сигнальной
	100 м
	0,95
	1
	0,95
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	
	Объем=95 / 100
	

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.4
	Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
	

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,5244
	
	
	
	
	263,37
	

	 
	1-100-23
	Средний разряд работы 2,3
	чел.-ч
	0,48
	1,15
	0,5244
	
	
	502,23
	
	263,37
	

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	14,08
	

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,02185
	
	
	
	
	13,13
	

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,02
	1,15
	0,02185
	
	
	644,27
	
	14,08
	

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,02
	1,15
	0,02185
	
	
	600,88
	
	13,13
	

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	290,58
	

	19.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	4,58
	

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	276,50
	

	 
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	
	
	268,21
	

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	141,02
	

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	741,46
	 
	704,39
	

	20
	ФСБЦ-01.7.06.08-0011
	Лента сигнальная полиэтиленовая ЛСЭ-150, длина 100 м, ширина 150 мм
	шт
	1
	1
	1
	358,10
	1,82
	651,74
	 
	651,74
	

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	651,74
	

	21
	ГЭСН01-02-061-01
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
	100 м3
	0,31675
	1
	0,31675
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	
	Объем=(2*2*2*2+95*0,3*0,55) / 100
	

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3
	Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
	

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	32,2372313
	
	
	
	
	15 106,37
	

	 
	1-100-15
	Средний разряд работы 1,5
	чел.-ч
	88,5
	1,15
	32,2372313
	
	
	468,60
	
	15 106,37
	

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15 106,37
	

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	15 106,37
	

	 
	Пр/812-001.2-1
	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	89
	
	89
	
	
	
	
	13 444,67
	

	 
	Пр/774-001.2
	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	40
	
	40
	
	
	
	
	6 042,55
	

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	109 214,18
	 
	34 593,59
	

	22
	ГЭСН47-01-046-04
	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную
	100 м2
	0,95
	1
	0,95
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	
	Объем=(95*1) / 100
	

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3
	Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
	

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	43,7
	
	
	
	
	21 751,68
	

	 
	1-100-22
	Средний разряд работы 2,2
	чел.-ч
	40
	1,15
	43,7
	
	
	497,75
	
	21 751,68
	

	Н
	16.2.01.02
	Земля растительная
	м3
	15
	
	14,25
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	21 751,68
	

	22.1
	ФСБЦ-16.2.01.02-0002
	Земля растительная механизированной заготовки
	м3
	15
	
	14,25
	1 498,08
	1,31
	1 962,48
	
	27 965,34
	

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	21 751,68
	

	 
	Пр/812-041.0-1
	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения
	%
	103
	
	103
	
	
	
	
	22 404,23
	

	 
	Пр/774-041.0
	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения
	%
	72
	
	72
	
	
	
	
	15 661,21
	

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	92 402,59
	 
	87 782,46
	

	23
	ГЭСН47-01-046-05
	На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 47-01-046-01 по 47-01-046-04
	100 м2
	0,95
	-2
	-1,9
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	
	Объем=(0,95) * -2
	

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3
	Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
	

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	-11,95195
	
	
	
	
	-5 949,08
	

	 
	1-100-22
	Средний разряд работы 2,2
	чел.-ч
	5,47
	1,15
	-11,95195
	
	
	497,75
	
	-5 949,08
	

	Н
	16.2.01.02
	Земля растительная
	м3
	5
	
	-9,5
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-5 949,08
	

	23.1
	ФСБЦ-16.2.01.02-0002
	Земля растительная механизированной заготовки
	м3
	5
	
	-9,5
	1 498,08
	1,31
	1 962,48
	
	-18 643,56
	

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	-5 949,08
	

	 
	Пр/812-041.0-1
	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения
	%
	103
	
	103
	
	
	
	
	-6 127,55
	

	 
	Пр/774-041.0
	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения
	%
	72
	
	72
	
	
	
	
	-4 283,34
	

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	18 422,91
	 
	-35 003,53
	

	24
	ГЭСН47-01-046-06
	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную
	100 м2
	0,95
	1
	0,95
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	
	Объем=(95*1) / 100
	

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3
	Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
	

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	6,194475
	
	
	
	
	3 060,56
	

	 
	2-100-02
	Рабочий 2 разряда
	чел.-ч
	5
	1,15
	5,4625
	
	
	488,78
	
	2 669,96
	

	 
	2-100-03
	Рабочий 3 разряда
	чел.-ч
	0,67
	1,15
	0,731975
	
	
	533,62
	
	390,60
	

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 133,34
	

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	1,42025
	
	
	
	
	853,40
	

	 
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.-ч
	1,3
	1,15
	1,42025
	
	
	1 502,09
	
	2 133,34
	

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	1,3
	1,15
	1,42025
	
	
	600,88
	
	853,40
	

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	266,76
	

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	10
	
	9,5
	
	
	28,08
	
	266,76
	

	Н
	16.2.02.07
	Семена газонных трав
	кг
	2
	
	1,9
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 314,06
	

	24.1
	ФСБЦ-16.2.02.07-0161
	Семена газонных трав (смесь Городская)
	кг
	2
	
	1,9
	149,15
	1,44
	214,78
	
	408,08
	

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 913,96
	

	 
	Пр/812-041.0-1
	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения
	%
	103
	
	103
	
	
	
	
	4 031,38
	

	 
	Пр/774-041.0
	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения
	%
	72
	
	72
	
	
	
	
	2 818,05
	

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14 285,86
	 
	13 571,57
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	
	Всего по разделу 1 Устройство кабельной линии: прокол =13 м, траншея Т-2 = 95 м
	340 027,69
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	
	Итоги по смете:
	 
	

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	173 663,20
	

	 
	
	          в том числе:
	 
	

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	102 592,82
	

	 
	
	               Эксплуатация машин
	8 664,89
	

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	10 062,79
	

	 
	
	               Материалы
	49 521,21
	

	 
	
	               Перевозка
	2 821,49
	

	 
	
	     Строительные работы
	286 645,24
	

	 
	
	          Строительные работы
	283 823,75
	

	 
	
	               в том числе:
	 
	

	 
	
	                    оплата труда
	85 964,73
	

	 
	
	                    эксплуатация машин и механизмов
	5 209,28
	

	 
	
	                    оплата труда машинистов (Отм)
	7 117,03
	

	 
	
	                    материалы
	48 137,53
	

	 
	
	                    накладные расходы
	88 825,52
	

	 
	
	                    сметная прибыль
	48 569,66
	

	 
	
	          Перевозка
	2 821,49
	

	 
	
	     Монтажные работы
	53 382,45
	

	 
	
	          в том числе:
	 
	

	 
	
	               оплата труда
	16 628,09
	

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	3 455,61
	

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	2 945,76
	

	 
	
	               материалы
	1 383,68
	

	 
	
	               накладные расходы
	18 986,63
	

	 
	
	               сметная прибыль
	9 982,68
	

	 
	
	Всего
	340 027,69
	

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	112 655,61
	

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	107 812,15
	

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	58 552,34
	

	 
	
	     НДС 22%
	74 806,09
	

	 
	
	ВСЕГО по смете
	414 833,78
	

	 
	
	     справочно:
	 
	

	 
	
	          Затраты труда рабочих
	198,7440063
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	          Затраты труда машинистов
	13,991935
	
	
	
	
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Составил:
	 
	 
	
	

	
	
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
	
	

	
	Проверил:
	 
	 
	
	

	
	
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
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