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	Наименование товара
	Технические характеристики товара
	Ед. измерения
	Количество

	1
	Выполнение работ по замене противопожарных дверей
	Ширина по полотну не менее 145 см
Высота по полотну не более 204 см
Глубина не более 50 мм
Взломостойкость двери 2 класс
Тип двери глухая
Противопожарная
	шт.
	6
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