	 Наименование программного продукта
	SmetaWIZARD

	Наименование редакции сметных нормативов
	Приказ Минстроя России от 30 декабря 2021 года № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр

	Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам
	Приказ Минстроя России от 18.05.2022 № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26.08.2022 № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26.10.2022 № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27.12.2022 № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10.02.2023 № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 № 335/пр, Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр, Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр, Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 № 323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 № 524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 № 747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 № 69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 № 299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 № 490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 № 696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 № 91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 № 301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 № 435/пр; Приказ Минстроя России от 12.08.2026 № 527/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 № 30/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2026 № 42/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр

	Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр
	Письмо Минстроя России от 24.08.2026 № 52419-ИФ/09

	Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
	Постановление Правительства Ленинградской области  от 06.04.2026 № 275

	Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
	ФГИС ЦС, конъюнктурный анализ

	Наименование субъекта Российской Федерации
	Ленинградская область

	Наименование зоны субъекта Российской Федерации
	

	

	(наименование стройки)

	

	(наименование объекта капитального строительства)

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
	37-09-26
	

	освещение Капорская Гора

	(наименование работ и затрат)

	Составлен
	ресурсно-индексным
	методом

	Основание
	ведомость объемов работ

	
	(проектная и (или) иная техническая документация)

	Составлен в текущем уровне цен
	3 квартал 2026 г.
	

	Сметная стоимость
	286,91
	тыс. руб.
	Средства на оплату труда рабочих
	17,81
	тыс. руб.

	   в том числе:
	
	
	Средства на оплату труда машинистов
	7,47
	тыс. руб.

	   строительных работ
	286,91
	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда рабочих
	31,956
	чел.-ч

	   монтажных работ
	0
	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда машинистов
	11,224
	чел.-ч

	   оборудования
	0
	тыс. руб.
	
	
	

	   прочих затрат
	0
	тыс. руб.
	
	
	

	

	№ п.п.
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	Раздел 1. <Раздел>

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	ГЭСН33-04-016-02
	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор
	шт
	2
	
	2
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,88
	
	
	
	
	449,86

	
	1-100-25
	Средний разряд работы 2,5
	чел.-ч
	0,44
	
	0,88
	
	
	511,2
	
	449,86

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 205,3

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,96
	
	
	
	
	675,86

	
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,24
	
	0,48
	
	
	1 792,05
	
	860,18

	
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6

	чел.-ч
	0,24
	
	0,48
	
	
	807,16
	
	387,44

	
	91.15.01-001
	Прицепы тракторные, грузоподъемность до 2 т
	маш.-ч
	0,24
	
	0,48
	
	
	14,69
	
	7,05

	
	91.15.03-014
	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.)
	маш.-ч
	0,24
	
	0,48
	
	
	704,31
	
	338,07

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,24
	
	0,48
	
	
	600,88
	
	288,42

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 331,02

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 125,72

	
	Пр/812-027.0-1
	НР Линии электропередачи
	%
	103%
	
	103%
	
	
	
	
	1 159,49

	
	Пр/774-027.0
	СП Линии электропередачи
	%
	60%
	
	60%
	
	
	
	
	675,43

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	2 082,97
	
	4 165,94

	2
	ГЭСН33-04-016-05
	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор
	шт
	2
	
	2
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,5
	
	
	
	
	255,6

	
	1-100-25
	Средний разряд работы 2,5
	чел.-ч
	0,25
	
	0,5
	
	
	511,2
	
	255,6

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	201,32

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,28
	
	
	
	
	168,25

	
	91.15.01-001
	Прицепы тракторные, грузоподъемность до 2 т
	маш.-ч
	0,14
	
	0,28
	
	
	14,69
	
	4,11

	
	91.15.03-014
	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.)
	маш.-ч
	0,14
	
	0,28
	
	
	704,31
	
	197,21

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,14
	
	0,28
	
	
	600,88
	
	168,25

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	625,17

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	423,85

	
	Пр/812-027.0-1
	НР Линии электропередачи
	%
	103%
	
	103%
	
	
	
	
	436,57

	
	Пр/774-027.0
	СП Линии электропередачи
	%
	60%
	
	60%
	
	
	
	
	254,31

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	658,03
	
	1 316,05

	3
	ГЭСН33-04-003-01
	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных
	шт
	2
	
	2
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	6,12
	
	
	
	
	3 389,26

	
	1-100-33
	Средний разряд работы 3,3
	чел.-ч
	3,06
	
	6,12
	
	
	553,8
	
	3 389,26

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 108,21

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	1,74
	
	
	
	
	1 167,51

	
	[91.04.01-031]
	Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м
	маш.-ч
	0,68
	
	1,36
	2 088,77
	1,36
	2 840,73
	
	3 863,39

	
	4-100-050
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5

	чел.-ч
	0,68
	
	1,36
	
	
	690,57
	
	939,18

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,19
	
	0,38
	
	
	644,27
	
	244,82

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,19
	
	0,38
	
	
	600,88
	
	228,33

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	347,52

	
	[01.3.01.06-0038]
	Смазка защитная электросетевая
	кг
	0,1
	
	0,2
	185,43
	1,91
	354,17
	
	70,83

	
	[01.3.01.06-0051]
	Смазка солидол жировой Ж
	кг
	0,03
	
	0,06
	58,53
	1,91
	111,79
	
	6,71

	
	[01.7.15.03-0042]
	Болты с гайками и шайбами строительные
	кг
	0
	
	0
	
	
	
	
	

	
	[01.7.20.08-0051]
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	0,02
	
	0,04
	56,11
	1,63
	91,46
	
	3,66

	
	[14.4.02.04-0182]
	Краска масляная МА-15, цветная
	кг
	0,4
	
	0,8
	61,28
	1,51
	92,53
	
	74,02

	
	[14.4.03.03-0102]
	Лак битумный БТ-577
	т
	0,0001
	
	0,0002
	80 020,98
	1,34
	107 228,11
	
	21,45

	
	[20.2.02.04-0006]
	Колпачки полиэтиленовые К-6
	100 шт
	0,06
	
	0,12
	1 031,73
	1,38
	1 423,79
	
	170,85

	
	05.1.02.07
	Стойка железобетонная вибрированная для опор
	шт
	0
	
	0
	
	
	
	
	

	
	07.2.02.05
	Траверсы стальные
	т
	0
	
	0
	
	
	
	
	

	
	07.2.07.13
	Хомуты стальные
	кг
	0
	
	0
	
	
	
	
	

	
	08.3.04.02
	Сталь стержневая диаметром до 10 мм
	т
	0
	
	0
	
	
	
	
	

	
	22.2.01.04
	Изоляторы штыревые
	шт
	0
	
	0
	
	
	
	
	

	
	22.2.02.21
	Штыри
	шт
	0
	
	0
	
	
	
	
	

	
	22.2.02.23
	Металлические плакаты
	шт
	0
	
	0
	
	
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	9 012,5

	3.1
	[05.1.02.07-0062]
	Стойки опор железобетонные, объем до 0,4 м3, бетон В25, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3
	м3
	0,3
	
	0,6
	19 877,5
	1,24
	24 648,1
	
	14 788,86

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 556,77

	
	Пр/812-027.0-1
	НР Линии электропередачи
	%
	103%
	
	103%
	
	
	
	
	4 693,47

	
	Пр/774-027.0
	СП Линии электропередачи
	%
	60%
	
	60%
	
	
	
	
	2 734,06

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	15 614,45
	
	31 228,89

	4
	ГЭСН33-04-008-03
	Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов, с несколькими жилами при 30 опорах на км
V=240/1000
	км
	0,24
	
	0,24
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	8,376
	
	
	
	
	4 807,66

	
	1-100-36
	Средний разряд работы 3,6
	чел.-ч
	34,9
	
	8,376
	
	
	573,98
	
	4 807,66

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 068,54

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	1,764
	
	
	
	
	1 059,95

	
	[91.06.06-011]
	Автогидроподъемники, высота подъема 12 м
	маш.-ч
	3,24
	
	0,7776
	346,73
	1,48
	513,16
	
	399,03

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	3,24
	
	0,7776
	
	
	600,88
	
	467,24

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	1,75
	
	0,42
	
	
	644,27
	
	270,59

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	1,75
	
	0,42
	
	
	600,88
	
	252,37

	
	91.15.03-014
	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.)
	маш.-ч
	2,36
	
	0,5664
	
	
	704,31
	
	398,92

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	2,36
	
	0,5664
	
	
	600,88
	
	340,34

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 675,32

	
	[01.3.01.01-0010]
	Бензин-растворитель
	кг
	0,02
	
	0,0048
	160,27
	1,37
	219,57
	
	1,05

	
	[01.3.01.06-0038]
	Смазка защитная электросетевая
	кг
	0,1
	
	0,024
	185,43
	1,91
	354,17
	
	8,5

	
	[01.7.20.08-0051]
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	0,02
	
	0,0048
	56,11
	1,63
	91,46
	
	0,44

	
	[20.1.02.15-0011]
	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3
	шт
	2,1
	
	0,504
	635,88
	1,52
	966,54
	
	487,14

	
	[20.5.04.11-0022]
	Зажим К-СФ-1
	шт
	6
	
	1,44
	629,38
	1,3
	818,19
	
	1 178,19

	
	21.2.01.01
	Провода самонесущие изолированные
	т
	0
	
	0
	
	
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	8 611,47

	4.1
	[21.2.01.01-0062]
	Провод самонесущий изолированный СИП-4 2х16-0,6/1
	1000 м
	1,025
	
	0,246
	31 139,61
	1,44
	44 841,04
	
	11 030,9

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 867,61

	
	Пр/812-027.0-1
	НР Линии электропередачи
	%
	103%
	
	103%
	
	
	
	
	6 043,64

	
	Пр/774-027.0
	СП Линии электропередачи
	%
	60%
	
	60%
	
	
	
	
	3 520,57

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	121 694,08
	
	29 206,58

	5
	[22.2.02.09-0002]
	Крюк стальной оцинкованный бандажный, диаметр крюка 20 мм
	шт
	10
	
	10
	327,19
	1,34
	438,43
	
	4 384,3

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 384,3

	6
	[20.1.01.01-0009]
	Зажимы анкерные для самонесущих изолированных проводов, диапазон сечений 2х16/4х35 мм2
V=16/100
	100 шт
	0,16
	
	0,16
	13 469,94
	1,1
	14 816,93
	
	2 370,71

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 370,71

	7
	[25.2.02.11-0021]
	Лента крепления из нержавеющей стали в пластмассовой коробке с кабельной бухтой, ширина 20 мм, толщина 0,7 мм, длина 50 м
V=24/50
	шт
	0,48
	
	0,48
	2 940,8
	1,34
	3 940,67
	
	1 891,52

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 891,52

	8
	[25.2.02.11-0051]
	Скрепы для фиксации на промежуточных опорах, размер 20 мм
V=20/100
	100 шт
	0,2
	
	0,2
	1 926,82
	1,19
	2 292,92
	
	458,58

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	458,58

	9
	ГЭСН33-04-014-02
	Установка светильников: с лампами люминесцентными
	шт
	8
	
	8
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	16,08
	
	
	
	
	8 905,1

	
	1-100-33
	Средний разряд работы 3,3
	чел.-ч
	2,01
	
	16,08
	
	
	553,8
	
	8 905,1

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	6 836,33

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	6,48
	
	
	
	
	4 395,96

	
	[91.06.06-013]
	Автогидроподъемники, высота подъема 22 м
	маш.-ч
	0,7
	
	5,6
	756,44
	1,48
	1 119,53
	
	6 269,37

	
	4-100-050
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5

	чел.-ч
	0,7
	
	5,6
	
	
	690,57
	
	3 867,19

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,11
	
	0,88
	
	
	644,27
	
	566,96

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,11
	
	0,88
	
	
	600,88
	
	528,77

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	133,72

	
	[01.3.01.01-0010]
	Бензин-растворитель
	кг
	0,06
	
	0,48
	160,27
	1,37
	219,57
	
	105,39

	
	[01.3.01.06-0038]
	Смазка защитная электросетевая
	кг
	0,01
	
	0,08
	185,43
	1,91
	354,17
	
	28,33

	
	[01.7.15.03-0042]
	Болты с гайками и шайбами строительные
	кг
	0
	
	0
	
	
	
	
	

	
	07.2.07.13
	Хомуты стальные
	кг
	0
	
	0
	
	
	
	
	

	
	20.2.06.05
	Кронштейны
	кг
	0
	
	0
	
	
	
	
	

	
	20.3.03.04
	Светильники с люминесцентными или ртутными лампами
	шт
	0
	
	0
	
	
	
	
	

	
	21.2.03.09
	Провода с резиновой изоляцией
	т
	0
	
	0
	
	
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	20 271,11

	9.1
	[07.2.02.02-0063]
	Кронштейн однорожковый оцинкованный для консольных и подвесных светильников, высота 1000 мм, вылет 1000 мм, диаметр кронштейна 48 мм, диаметр опорного фланца 60 мм
	шт
	0,75
	
	6
	3 363,07
	0,96
	3 228,55
	
	19 371,3

	9.2
	[20.3.03.07-1492]
	Светильник светодиодный для наружного освещения, крепление консольное, IP66, УХЛ1, рассеиватель закаленное стекло, корпус литой алюминиевый, кривая силы света широкая, световой поток 7800-9100 лм, цветовая температура 2700-5000 К, мощность 60 Вт
	шт
	1
	
	8
	13 224,2
	0,9
	11 901,78
	
	95 214,24

	9.3
	[21.1.06.09-0047]
	Кабель силовой с медными жилами ВВГ 2х1,5ок-660
	1000 м
	0,0015
	
	0,012
	32 789,45
	1,25
	40 986,81
	
	491,84

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	13 301,06

	
	Пр/812-027.0-1
	НР Линии электропередачи
	%
	103%
	
	103%
	
	
	
	
	13 700,09

	
	Пр/774-027.0
	СП Линии электропередачи
	%
	60%
	
	60%
	
	
	
	
	7 980,64

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	19 628,65
	
	157 029,22

	10
	[20.1.01.02-1010]
	Зажим прокалывающий Р4 1,5-10/6-95
	шт
	16
	
	16
	177,35
	1,1
	195,09
	
	3 121,44

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 121,44

	
	
	Итого прямые затраты по разделу 1. <Раздел>
	
	
	193 974,96

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   оплата труда (ОТ)
	
	
	17 807,48

	
	
	   эксплуатация машин и механизмов
	
	
	13 419,7

	
	
	   оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	7 467,53

	
	
	   материальные ресурсы
	
	
	155 280,25

	
	
	   перевозка
	
	
	0

	
	
	Итого ФОТ (справочно)
	
	
	25 275,01

	
	
	Итого накладные расходы
	
	
	26 033,26

	
	
	Итого сметная прибыль
	
	
	15 165,01

	
	
	Итого оборудование
	
	
	0

	
	
	Итого прочие затраты
	
	
	0

	
	
	Итого по разделу 1. <Раздел>
	
	
	235 173,23

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   справочно
	

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	31,956

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	11,224

	

	
	
	ИТОГИ ПО СМЕТЕ
	

	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО строительные работы
	
	
	235 173,23

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   Всего прямые затраты
	
	
	193 974,96

	
	
	      в том числе
	

	
	
	      оплата труда (ОТ)
	
	
	17 807,48

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов
	
	
	13 419,7

	
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	7 467,53

	
	
	      материальные ресурсы
	
	
	155 280,25

	
	
	   Всего ФОТ (справочно)
	
	
	25 275,01

	
	
	   Всего накладные расходы
	
	
	26 033,26

	
	
	   Всего сметная прибыль
	
	
	15 165,01

	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО по смете
	
	
	235 173,23

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   Всего прямые затраты
	
	
	193 974,96

	
	
	      в том числе
	

	
	
	      оплата труда (ОТ)
	
	
	17 807,48

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов
	
	
	13 419,7

	
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	7 467,53

	
	
	      материальные ресурсы
	
	
	155 280,25

	
	
	      перевозка
	
	
	0

	
	
	   Всего ФОТ (справочно)
	
	
	25 275,01

	
	
	   Всего накладные расходы
	
	
	26 033,26

	
	
	   Всего сметная прибыль
	
	
	15 165,01

	
	
	   Всего оборудование
	
	
	0

	
	
	   Всего прочие затраты
	
	
	0

	
	
	
	

	
	
	Итого
	
	
	235 173,23

	
	
	НДС
	(235 173,23*22%) = 51 738,11
	22%
	51 738,11

	
	
	Итого
	
	
	286 911,34

	
	
	Справочно
	

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	31,956

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	11,224

	

	Составил:
	 
	

	
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
	

	Проверил:
	 
	

	
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
	

	


