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	Наименование редакции сметных нормативов
	Приказ Минстроя России от 30 декабря 2021 года № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр

	Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам
	Приказ Минстроя России от 18.05.2022 № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26.08.2022 № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26.10.2022 № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27.12.2022 № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10.02.2023 № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 № 335/пр, Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр, Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр, Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 № 323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 № 524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 № 747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 № 69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 № 299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 № 490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 № 696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 № 91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 № 301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 № 435/пр; Приказ Минстроя России от 12.08.2026 № 527/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 № 30/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2026 № 42/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр

	Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр
	Письмо Минстроя России от 24.08.2026 № 52419-ИФ/09

	Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
	Постановление Правительства Ленинградской области  от 06.04.2026 № 275

	Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
	ФГИС ЦС, конъюнктурный анализ

	Наименование субъекта Российской Федерации
	Ленинградская область

	Наименование зоны субъекта Российской Федерации
	

	

	(наименование стройки)

	

	(наименование объекта капитального строительства)

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
	28.1-09-26
	

	освещение набережной реки Кикенка

	(наименование работ и затрат)

	Составлен
	ресурсно-индексным
	методом

	Основание
	ведомость объемов работ

	
	(проектная и (или) иная техническая документация)

	Составлен в текущем уровне цен
	3 квартал 2026 г.
	

	Сметная стоимость
	573,58
	тыс. руб.
	Средства на оплату труда рабочих
	24,65
	тыс. руб.

	   в том числе:
	
	
	Средства на оплату труда машинистов
	3,85
	тыс. руб.

	   строительных работ
	573,58
	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда рабочих
	42,47096
	чел.-ч

	   монтажных работ
	0
	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда машинистов
	5,5258756
	чел.-ч

	   оборудования
	0
	тыс. руб.
	
	
	

	   прочих затрат
	0
	тыс. руб.
	
	
	

	

	№ п.п.
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	Раздел 1. <Раздел>

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	ГЭСН33-04-016-01
	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных деревянных опор
Примечание: прим.применительно металлических опор
	шт
	7
	
	7
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,4
	
	
	
	
	715,68

	
	1-100-25
	Средний разряд работы 2,5
	чел.-ч
	0,2
	
	1,4
	
	
	511,2
	
	715,68

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	553,63

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,77
	
	
	
	
	462,68

	
	91.15.01-001
	Прицепы тракторные, грузоподъемность до 2 т
	маш.-ч
	0,11
	
	0,77
	
	
	14,69
	
	11,31

	
	91.15.03-014
	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.)
	маш.-ч
	0,11
	
	0,77
	
	
	704,31
	
	542,32

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,11
	
	0,77
	
	
	600,88
	
	462,68

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 731,99

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 178,36

	
	Пр/812-027.0-1
	НР Линии электропередачи
	%
	103%
	
	103%
	
	
	
	
	1 213,71

	
	Пр/774-027.0
	СП Линии электропередачи
	%
	60%
	
	60%
	
	
	
	
	707,02

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	521,82
	
	3 652,72

	2
	ГЭСН33-04-016-05
	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор
	шт
	7
	
	7
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,75
	
	
	
	
	894,6

	
	1-100-25
	Средний разряд работы 2,5
	чел.-ч
	0,25
	
	1,75
	
	
	511,2
	
	894,6

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	704,62

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,98
	
	
	
	
	588,86

	
	91.15.01-001
	Прицепы тракторные, грузоподъемность до 2 т
	маш.-ч
	0,14
	
	0,98
	
	
	14,69
	
	14,4

	
	91.15.03-014
	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.)
	маш.-ч
	0,14
	
	0,98
	
	
	704,31
	
	690,22

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,14
	
	0,98
	
	
	600,88
	
	588,86

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 188,08

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 483,46

	
	Пр/812-027.0-1
	НР Линии электропередачи
	%
	103%
	
	103%
	
	
	
	
	1 527,96

	
	Пр/774-027.0
	СП Линии электропередачи
	%
	60%
	
	60%
	
	
	
	
	890,08

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	658,02
	
	4 606,12

	3
	ГЭСН01-02-031-03
	Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами: на автомобиле, группа грунтов 1
V=7/100
	100 шт
	0,07
	
	0,07
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,6132
	
	
	
	
	299,72

	
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	8,76
	
	0,6132
	
	
	488,78
	
	299,72

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 893,06

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,6664
	
	
	
	
	460,2

	
	[91.04.01-031]
	Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м
	маш.-ч
	9,52
	
	0,6664
	2 088,77
	1,36
	2 840,73
	
	1 893,06

	
	4-100-050
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5

	чел.-ч
	9,52
	
	0,6664
	
	
	690,57
	
	460,2

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 652,98

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	759,92

	
	Пр/812-001.4-1
	НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
	%
	89%
	
	89%
	
	
	
	
	676,33

	
	Пр/774-001.4
	СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
	%
	41%
	
	41%
	
	
	
	
	311,57

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	52 012,57
	
	3 640,88

	4
	ГЭСН06-03-004-12
	Установка закладных деталей весом: свыше 4 до 20 кг
Примечание: прим.несъемная опалубка; V=9,76*7/1000
	т
	0,06832
	
	0,06832
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	3,96256
	
	
	
	
	2 247,76

	
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч
	58
	
	3,96256
	
	
	567,25
	
	2 247,76

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	25,5

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0225456
	
	
	
	
	15,52

	
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,14
	
	0,0095648
	
	
	1 792,05
	
	17,14

	
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6

	чел.-ч
	0,14
	
	0,0095648
	
	
	807,16
	
	7,72

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,19
	
	0,0129808
	
	
	644,27
	
	8,36

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,19
	
	0,0129808
	
	
	600,88
	
	7,8

	
	08.4.01.02
	Детали закладные и накладные
	т
	1
	
	0,06832
	
	
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 288,78

	4.1
	[19.1.01.03-0004]
	Воздуховоды из оцинкованной стали, жесткие, спирально-навивные, прямой участок, толщина 0,7 мм, диаметр 500 мм
Примечание: прим.диаметр 400 мм
	м2
	257,464871
	
	17,59
	671,1
	1,09
	731,5
	
	12 867,09

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 263,28

	
	Пр/812-006.0-1
	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	102%
	
	102%
	
	
	
	
	2 308,55

	
	Пр/774-006.0
	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	58%
	
	58%
	
	
	
	
	1 312,7

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	274 840,75
	
	18 777,12

	5
	ГЭСН06-03-004-13
	Установка закладных деталей весом: свыше 20 кг
V=43*7/1000
	т
	0,301
	
	0,301
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	6,02
	
	
	
	
	3 414,85

	
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч
	20
	
	6,02
	
	
	567,25
	
	3 414,85

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	112,37

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,09933
	
	
	
	
	68,37

	
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,14
	
	0,04214
	
	
	1 792,05
	
	75,52

	
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6

	чел.-ч
	0,14
	
	0,04214
	
	
	807,16
	
	34,01

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,19
	
	0,05719
	
	
	644,27
	
	36,85

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,19
	
	0,05719
	
	
	600,88
	
	34,36

	
	08.4.01.02
	Детали закладные и накладные
	т
	1
	
	0,301
	
	
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 595,59

	5.1
	[07.2.02.01-0030]
	Деталь закладная фундамента стальная фланцевая трубчатая, количество отверстий фланца 4 шт, диаметр трубы 159 мм, размер фланца 400 мм, диаметр отверстий крепежных элементов 30 мм, высота закладной детали 2000 мм
	шт
	13,2890365
	
	4
	17 292,06
	0,66
	11 412,76
	
	45 651,04

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 483,22

	
	Пр/812-006.0-1
	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	102%
	
	102%
	
	
	
	
	3 552,88

	
	Пр/774-006.0
	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	58%
	
	58%
	
	
	
	
	2 020,27

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	182 125,51
	
	54 819,78

	6
	ТЦ_07.2.02.01_78_7806013181_03.09.2026_02_2.1
	Закладная деталь ФВ 0,159-1-2 295х295 мц 200х200 отв.4 d30 s14s4,90 град. (битум)
М=27613,48/1,22*1,03
	шт
	3
	
	3
	
	
	23 313,02
	
	69 939,06

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	69 939,06

	7
	ГЭСН33-05-009-01
	Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных: на одной отметке с опорой
	м3
	2,24
	
	2,24
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	3,3152
	
	
	
	
	1 769,06

	
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	1,48
	
	3,3152
	
	
	533,62
	
	1 769,06

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	436,2

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,5376
	
	
	
	
	323,03

	
	[91.07.04-001]
	Вибраторы глубинные
	маш.-ч
	0,21
	
	0,4704
	10,37
	1,22
	12,65
	
	5,95

	
	[91.14.03-001]
	Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 7 т
	маш.-ч
	0,24
	
	0,5376
	610,92
	1,31
	800,31
	
	430,25

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,24
	
	0,5376
	
	
	600,88
	
	323,03

	
	04.1.02.05
	Смеси бетонные
	м3
	1,02
	
	2,2848
	
	
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 528,29

	7.1
	[04.1.02.05-0198]
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)150, W6
	м3
	1,02
	
	2,2848
	5 829,18
	1,12
	6 528,68
	
	14 916,73

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 092,09

	
	Пр/812-027.0-1
	НР Линии электропередачи
	%
	103%
	
	103%
	
	
	
	
	2 154,85

	
	Пр/774-027.0
	СП Линии электропередачи
	%
	60%
	
	60%
	
	
	
	
	1 255,25

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	9 310,32
	
	20 855,12

	8
	ГЭСН33-05-010-02
	Установка опор наружного освещения металлических: фланцевых
	шт
	7
	
	7
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	25,41
	
	
	
	
	15 307,67

	
	2-100-02
	Рабочий 2 разряда
	чел.-ч
	0,18
	
	1,26
	
	
	488,78
	
	615,86

	
	2-100-03
	Рабочий 3 разряда
	чел.-ч
	1,15
	
	8,05
	
	
	533,62
	
	4 295,64

	
	2-100-04
	Рабочий 4 разряда
	чел.-ч
	1,15
	
	8,05
	
	
	600,88
	
	4 837,08

	
	2-100-05
	Рабочий 5 разряда
	чел.-ч
	1,15
	
	8,05
	
	
	690,57
	
	5 559,09

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 175,87

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	2,45
	
	
	
	
	1 928,57

	
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,29
	
	2,03
	
	
	1 792,05
	
	3 637,86

	
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6

	чел.-ч
	0,29
	
	2,03
	
	
	807,16
	
	1 638,53

	
	[91.14.04-001]
	Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство до 12 т
	маш.-ч
	0,06
	
	0,42
	781,38
	1,4
	1 093,93
	
	459,45

	
	4-100-050
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5

	чел.-ч
	0,06
	
	0,42
	
	
	690,57
	
	290,04

	
	91.14.05-012
	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность до 15 т
	маш.-ч
	0,06
	
	0,42
	
	
	187,04
	
	78,56

	
	07.4.03.06
	Опора наружного освещения металлическая с фланцевым соединением
	шт
	1
	
	7
	
	
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	21 412,11

	8.1
	[07.4.03.06-0025]
	Опора несиловая фланцевая граненая коническая, оцинкованная, с люком для ревизии, под высоту закладного элемента фундамента 1500 мм, диаметр в нижней части опоры 135 мм, диаметр в верхней части опоры 60 мм, размеры фланца 320х320 мм, высота надземной части опоры 7000 мм
	шт
	1
	
	7
	34 561,2
	1,01
	34 906,81
	
	244 347,67

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	17 236,24

	
	Пр/812-027.0-1
	НР Линии электропередачи
	%
	103%
	
	103%
	
	
	
	
	17 753,33

	
	Пр/774-027.0
	СП Линии электропередачи
	%
	60%
	
	60%
	
	
	
	
	10 341,74

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	41 979,26
	
	293 854,85

	
	
	Итого прямые затраты по разделу 1. <Раздел>
	
	
	424 119,41

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   оплата труда (ОТ)
	
	
	24 649,34

	
	
	   эксплуатация машин и механизмов
	
	
	7 901,25

	
	
	   оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	3 847,23

	
	
	   материальные ресурсы
	
	
	387 721,59

	
	
	   перевозка
	
	
	0

	
	
	Итого ФОТ (справочно)
	
	
	28 496,57

	
	
	Итого накладные расходы
	
	
	29 187,61

	
	
	Итого сметная прибыль
	
	
	16 838,63

	
	
	Итого оборудование
	
	
	0

	
	
	Итого прочие затраты
	
	
	0

	
	
	Итого по разделу 1. <Раздел>
	
	
	470 145,65

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	69 939,06

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   справочно
	

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	42,47096

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	5,5258756

	

	
	
	ИТОГИ ПО СМЕТЕ
	

	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО строительные работы
	
	
	470 145,65

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   Всего прямые затраты
	
	
	424 119,41

	
	
	      в том числе
	

	
	
	      оплата труда (ОТ)
	
	
	24 649,34

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов
	
	
	7 901,25

	
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	3 847,23

	
	
	      материальные ресурсы
	
	
	387 721,59

	
	
	   Всего ФОТ (справочно)
	
	
	28 496,57

	
	
	   Всего накладные расходы
	
	
	29 187,61

	
	
	   Всего сметная прибыль
	
	
	16 838,63

	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО по смете
	
	
	470 145,65

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   Всего прямые затраты
	
	
	424 119,41

	
	
	      в том числе
	

	
	
	      оплата труда (ОТ)
	
	
	24 649,34

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов
	
	
	7 901,25

	
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	3 847,23

	
	
	      материальные ресурсы
	
	
	387 721,59

	
	
	      перевозка
	
	
	0

	
	
	   Всего ФОТ (справочно)
	
	
	28 496,57

	
	
	   Всего накладные расходы
	
	
	29 187,61

	
	
	   Всего сметная прибыль
	
	
	16 838,63

	
	
	   Всего оборудование
	
	
	0

	
	
	   Всего прочие затраты
	
	
	0

	
	
	
	

	
	
	Итого
	
	
	470 145,65

	
	
	НДС
	(470 145,65*22%) = 103 432,04
	22%
	103 432,04

	
	
	Итого
	
	
	573 577,69

	
	
	Справочно
	

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	69 939,06

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	42,47096

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	5,5258756

	

	Составил:
	 
	

	
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
	

	Проверил:
	 
	

	
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
	

	



