ДОГОВОР №
[bookmark: _GoBack]ИКЗ 263470311759247030100100020000000000
г. Всеволожск                                                                                         «___» __________ 2026г.

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная школа «Всеволожский центр образования» (сокращенное название -МОБУ «СОШ «Всеволожский ЦО»), в лице директора Петрова Олега Анатольевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, именуемое в дальнейшем «Заказчик» и ________________________________________________, действующ___ на основании___________________________________, с другой стороны, именуем__ в дальнейшем «Подрядчик», совместно именуемые Стороны, в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:

                                                  1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом настоящего договора является выполнение работ по ремонту внутренних помещений (пищеблок, рекреация у каб.65) в МОБУ «СОШ «Всеволожский ЦО» по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Знаменская, д.9.
	1.2. Подрядчик выполняет работы в соответствии с локальным сметным расчетом №75/26 (Приложение №1 к настоящему Договору), определяющим объем, содержание работ и другие предъявляемые к ним требования, определяющим цену работ и являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора, иными условиями настоящего Договора, строительными нормами и правилами, действующими СНиП, техническими условиями и регламентами, законодательством РФ, регламентирующим выполнение такого вида работ, санитарными правилами и нормами, правилами пожарной и электробезопасности с соблюдением законодательства по охране окружающей среды и обеспечения безопасности работ.
1.3. Заказчик обеспечивает приемку и оплату данных работ в порядке и на условиях, установленных в настоящем Договоре.
1.4. Место выполнения работ: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Знаменская, д. 9.
1.5. Технический надзор за выполнением работ осуществляет: отдел МТО МУ "ВРМЦ" Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее – Уполномоченная организация)


2. СТОИМОСТЬ РАБОТ, ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ РАСЧЕТОВ
2.1. Стоимость работ (Цена Договора) по настоящему Договору составляет _________ (__________________________________) рублей ____ копейки. НДС __________.
2.2. Цена Договора включает в себя стоимость всего комплекса работ, выполняемого по Договору, стоимость материалов, используемых при выполнении работ, транспортные расходы, а также все прочие расходы, все налоги и сборы, другие обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате. Все издержки и затраты, связанные с исполнением своих обязательств по Договору, Подрядчик несет за свой счет.
2.3. Работы, выполняемые по Договору, оплачиваются за счет средств бюджетного учреждения.
2.4. Оплата выполненных работ производится на основании акта приемки выполненных работ на основании отчетной документации, согласованной с организацией осуществляющей технический надзор за исполнением работ: акта выполненных работ, акта о приемке выполненных работ по унифицированной форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат, по унифицированной форме КС-3, счет-фактуры (при необходимости), с обязательным приложением к ним актов на скрытые работы в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания акта о приемке выполненных работ.
2.5. Расчеты между сторонами производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с лицевого счета Заказчика.
2.6. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон).
При исполнении Договора изменение его существенных условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Законом.
2.7. Изменение цены Договора допускается в соответствии с Законом по соглашению Сторон.
2.8. Выплата аванса не предусмотрена.
2.9. В случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком, сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Договора.
2.10. В случае изменения Подрядчиком объема, состава работ и прочих изменений, не согласованных с Заказчиком, данные работы Подрядчику не оплачиваются.
            В случае ненадлежащего оформления или несвоевременного предоставления Подрядчиком документов, необходимых для оплаты, срок для оплаты выполненных работ отодвигается до момента предоставления Заказчику надлежащим образом оформленных документов.
2.11. Оплата выполненных Подрядчиком работ осуществляется в пределах, доведенных на соответствующий финансовый год лимитов бюджетных обязательств. В случае досрочного выполнения работ по Договору Заказчик вправе принять работы при условии доведения или увеличения лимитов финансирования.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
3.1. Начало работ – не ранее 3 (трех) рабочих дней с даты подписания настоящего договора.
3.2. Окончание работ – не позднее 10.10.2026 года.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
           4.1. Подрядчик обязан:
           4.1.1. Выполнить работы в полном объеме и в срок, указанный в разделе 3 настоящего Договора, в соответствии с локальным сметным расчетом №75/26 (Приложение №1 к настоящему Договору), определяющим объем, содержание работ и другие предъявляемые к работам требования, который является неотъемлемой частью Договора (Приложение № 1).
           4.1.2. Обеспечивать Заказчику и/или Уполномоченной организации возможность контроля за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования.
          4.1.3. Гарантировать надлежащее качество выполненных работ в течение 36 (тридцати шести) месяцев с даты подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ. 
        В случае предъявления требования Заказчика об устранении выявленных недостатков в пределах гарантийного срока Подрядчик обязан устранить такие недостатки в течении 10 календарных дней.  
           4.1.4. Направлять своих представителей для оперативного решения вопросов, возникающих при осуществлении работ в рамках Договора, наделяя их соответствующими полномочиями.
          4.1.5. Предоставить Заказчику после выполнения работ: общий журнал работ, сертификаты соответствия, паспорта качества на использованные материалы, акты освидетельствования скрытых работ.
         4.1.6.  В срок, предоставить Заказчику указанные в пункте 2.4, пункте 4.1.5 Договора документы.
         4.1.7. В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ или делающих дальнейшее продолжение работ невозможным, в течение одного календарного дня поставить об этом в известность Заказчика в письменном виде.
         4.1.8. При выполнении работ обеспечить соблюдение норм техники безопасности, охраны труда.
         4.1.9. Лицензируемые виды деятельности должны быть выполнены лицами, имеющими соответствующие лицензии.
         4.2. Заказчик обязан:
         4.2.1. Принять выполненные работы от Подрядчика при условии предоставления документов в соответствии с пунктом 4.1.5 Договора, акта выполненных работ, акта о приемке выполненных работ по унифицированной форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат, по унифицированной форме КС-3, счета, счет-фактуры (при необходимости), согласованных с Уполномоченной организацией, в течение срока, указанного в п.7.4 Договора, с момента предъявления Подрядчиком работ к сдаче, либо направить мотивированный отказ в приемке работ с оформлением соответствующего акта.
         4.2.2. Своевременно оплатить выполненные работы в порядке, предусмотренном разделом 2 Договора.
         4.2.3. Направлять своих представителей для оперативного решения вопросов, возникающих при осуществлении работ в рамках Договора, наделяя их соответствующими полномочиями.
         4.2.4. Провести экспертизу результатов работ по Договору с целью проверки выполненных работ (количественных и качественных характеристик) Подрядчиком по Договору, в части их соответствия условиям Договора, в течение 10 (десяти) календарных дней со дня окончания выполнения работ и предоставления полного комплекта документов, указанных в пункте 4.2.1. Договора.
          В случае, если для проведения экспертизы требуется получение дополнительной информации, сведений, документов, дополнительных материалов, срок проведения такой экспертизы, установленный положениями абзаца 1 пункта 4.2.4. Договора, приостанавливается до момента их предоставления, в этом случае срок приемки по пункту 4.2.1. увеличивается на срок до 15 календарных дней.
         4.3. Заказчик имеет право:	
         4.3.1. В любое время проверять ход и качество выполнения работ Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.
         4.3.2. При выявлении недостатков в работе Подрядчика требовать от Подрядчика:
– безвозмездного устранения недостатков, возникших по вине Подрядчика;
– возмещения расходов по устранению этих недостатков, если устранение производилось силами третьих лиц и оплачивалось за счет Заказчика.
         4.3.3. Приостановить приемку и (или) оплату работ до исполнения Подрядчиком обязательств в соответствии с пунктом 4.1.5 Договора.
         4.3.4. При обнаружении недостатков после приемки выполненных работ (в том числе явных недостатков), требовать от Подрядчика устранения таких недостатков в пределах гарантийного срока.  
  4.3.5. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных Договором, в части их соответствия условиям Договора, Заказчик вправе проводить экспертизу своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии со статьей 94 Закона.
         4.4. Подрядчик имеет право:
         4.4.1. Самостоятельно определить способ выполнения порученных ему работ и численность необходимого для этого персонала.

5. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА

5.1. Срок предоставления гарантии качества работ и материалов (оборудования): 36 (тридцати шести) месяцев с даты подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ.
В случае предъявления требования Заказчика об устранении выявленных недостатков в пределах гарантийного срока Подрядчик обязан устранить такие недостатки в течении 10 календарных дней.  
5.2. Течение гарантийного срока прерывается на все время со дня письменного уведомления Заказчика об обнаружении недостатков до дня устранения их Подрядчиком.




6. Требования к качеству, безопасности и характеристикам работ

6.1. Качество и безопасность выполненных работ, материалов (комплектующих и оборудования), используемых при выполнении работ, должно соответствовать требованиям установленным законодательством Российской Федерации.

7. Порядок сдачи-приемки работ

7.1. При завершении выполнения видов (и/или этапов) работ, Подрядчик обязан за 48 часов в письменной форме уведомить Заказчика и Уполномоченную организацию о готовности к сдаче выполненных работ, являющихся предметом Договора.
7.2. Перечень документов, подлежащих оформлению и сдаче Подрядчиком Заказчику после выполнения работ по Договору (далее – отчетные документы), определен в пункте 2.4, пункте 4.2.1.  Договора.
7.3. На момент приемки результата выполненных работ Подрядчик предоставляет Заказчику отчетные документы.
7.4. Заказчик совместно с Уполномоченной организацией и при участии Подрядчика в срок не позднее 15 (пятнадцать) рабочих дней, следующих за днем получения отчетных документов по договору принимает результаты выполненных работ и проверяет отчетные документы на предмет соответствия требованиям Договора.
	7.5. Для проверки выполненных Подрядчиком работ, предусмотренных Договором, в части их соответствия условиям Договора Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза выполненных работ, предусмотренных Договором, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Законом.
	7.6. В случае привлечения Заказчиком для проведения экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке выполненных Подрядчиком работ приемочная комиссия (в случае ее создания Заказчиком) должна учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.
	7.7. В процессе приемки проверяется соответствие результата выполненных работ требованиям нормативных правовых актов РФ в отношении работ и требованиям иных действующих актов и документов в отношении работ, если соблюдение таких актов и документов предусмотрено Договором. 
	7.8. Заказчик вправе не отказывать в приемке результата выполненных работ в случае выявления несоответствия этого результата либо этих работ условиям Договора, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этого результата либо этих работ и устранено Подрядчиком в установленный срок, указанный в соответствующем документе.
	7.9. Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты штрафных санкций, предусмотренных Договором.
	7.10. Заказчик вправе отказаться от приемки работ в случае обнаружения недостатков, которые могут повлечь за собой невозможность использования результатов выполненных работ и не могут быть устранены Подрядчиком или Заказчиком.
	7.11. Риски случайной гибели или случайного повреждения результатов выполненных работ переходят от Подрядчика к Заказчику с даты подписания акта о приемке выполненных работ Заказчиком.
	7.12. Заказчик, принявший работы без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работ, которые могли быть установлены при приемке.
	7.13. По решению Заказчика для приемки результата выполненных работ, может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек. 
	7.14. Если по решению Заказчика для приемки результата выполненных работ, будет создана приемочная комиссия, то фактическая приемка результата выполненных работ оформляется Актом о приемке выполненных работ, который подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается Заказчиком и Подрядчиком. 
	7.15.  В случае получения мотивированного отказа от подписания Акта о приемке выполненных работ Подрядчик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Заказчику, вновь Акт о приемке выполненных работ. 
	7.16. Датой приемки результата выполненных работ считается дата подписания Акта о приемке выполненных работ, подписанного Заказчиком. 


8. Ответственность сторон

8.1.	За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, предусмотренных Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Договора.
8.2.	В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
8.3.	За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик выплачивает Подрядчику штраф, размер которого определен в соответствии с пунктом 9 постановления Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Договором (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, Подрядчиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063» (далее – «Постановление № 1042»), в виде фиксированной суммы в зависимости от цены Договора и составляет:
1 000 рублей, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей (включительно).
8.4.	Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.
8.5.	В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Подрядчиком.
8.6.	За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф, размер которого определен в соответствии с Постановлением № 1042 в виде фиксированной суммы и составляет:	10 % цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) не превышает 3 млн. рублей.
8.7.	Размер штрафа по каждому факту неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения (при наличии в Договоре таких обязательств), устанавливается в соответствии с Постановлением № 1042 в следующем порядке:
1 000 рублей, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей.
8.8.	Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.
8.9.	Уплата неустойки (пени, штрафа) не освобождает Стороны от исполнения принятых обязательств, если не принимается решение об одностороннем отказе от исполнения Договора.
8.10.	Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло по вине другой Стороны.
9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или неполное исполнение своих обязательств по Договору, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. 
К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые стороны не могут оказать влияния и за возникновения, которых не несут ответственности. Таковыми являются: землетрясения, пожары, наводнения, другие чрезвычайные обстоятельства.
9.2. В случае наступления обстоятельств, указанных в п. 9.1 Договора, сторона, которая не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по Договору, должна в трехдневный срок сообщить об этих обстоятельствах другой стороне в письменной форме.
9.3. С момента наступления форс-мажорных обстоятельств действие Договора приостанавливается до момента, определяемого сторонами.


10. Расторжение Договора

10.1. Расторжение Договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.
10.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
10.3. Заказчик вправе провести экспертизу выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.
10.4. Если Заказчиком проведена экспертиза выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Договора может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненной работы в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Договора, послужившие основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения Договора.
10.5. В случае принятия Заказчиком/Подрядчиком решения об одностороннем отказе от исполнения Договора, Заказчик/ Подрядчик осуществляет действия в соответствии с положениями ст. 95 Закона.
10.6. При расторжении Договора в связи с односторонним отказом стороны Договора от исполнения Договора другая сторона Договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.
10.7. При исполнении Договора по согласованию Заказчика с Подрядчиком, допускается выполнение работы, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Договоре. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены заказчиком в реестр Договоров, заключенных Заказчиком.
10.8. При исполнении Договора не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
10.9. В случае перемены Заказчика права и обязанности заказчика, предусмотренные Договором, переходят к новому заказчику.

11. Срок действия Договора

11.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств, но не позднее 31.12.2026 года. 
11.2. Истечение срока действия Договора не освобождает Стороны от исполнения обязательств, возникших в период действия Договора, а также от ответственности за его нарушение.

12. Прочие условия

12.1. Все изменения Договора оформляются дополнительным соглашением, которое должно быть подписано сторонами.
12.2. В случае изменения наименования, места нахождения, банковских реквизитов или иных сведений, имеющих значение для надлежащего исполнения сторонами своих обязательств, стороны уведомляют об этом друг друга в течение 2 рабочих дней. Сторона, не исполнившая указанную обязанность, несет риск неблагоприятных последствий.
12.3. Все споры, разногласия или требования, вытекающие из Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, разрешаются путем переговоров. 
Срок рассмотрения претензии – 10 календарных дней с момента получения претензии. 
При невозможности разрешения споров, разногласий или требований путем переговоров они рассматриваются Арбитражным судом Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 
12.4. В случае отсутствия бюджетного финансирования и невозможности выполнения обязательств по настоящему Договору в установленные сроки, Заказчик освобождается от ответственности в соответствии с п. 1 ст. 401 ГК РФ, при этом исполнение обязательств производится после поступления средств из бюджета на лицевой счет Заказчика.
Заказчик не несет ответственности за несвоевременную оплату выполненных работ, связанную с несвоевременным поступлением средств из бюджета.

13. Приложения к Договору

13.1. К Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
Приложение №1 – Локальный сметный расчет (СМЕТА) № 75/26,
Приложение № 2 – Дефектная ведомость

14. Юридические адреса и реквизиты сторон
14.1. Заказчик: 
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная школа «Всеволожский центр образования»  (МОБУ «СОШ «Всеволожский ЦО»)
Юридический адрес: 188645, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Знаменская, д,9
ИНН 4703117592 КПП 470301001
л/с 20015410055, 21015310055 УФК по Ленинградской области 
счет банка (единый казначейский счет) 40102810745370000098
ОКЦ № 1 СЗГУ Банка России//УФК по Ленинградской области, г. Санкт-Петербург
счет получателя 03234643416120004500
БИК 044030098
к/счет – нет
ОКПО 65530186 ОГРН 1104703002876
Тел /факс (881370) 57-069 (секретарь); (881370) 38-110 (бухгалтерия)
E-mail: vsev07@vsevobr.ru

14.2. Подрядчик:









15. ПОДПИСИ СТОРОН:



	ЗАКАЗЧИК:
	
	ПОДРЯДЧИК:

	Директор
МОБУ «СОШ «Всеволожский ЦО»


_____________ О.А. Петров

	
	


____________ 

	М.П.
	
	М.П.






Приложение № 1 
к договору №______
от_______________


Приложение №3 
Приказ Минстроя РФ от 04.08.2020 г. №421/пр (в ред. Приказа Минстроя РФ от 07.07.2022 N 557/пр)


	СОГЛАСОВАНО
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	
	

	

	
	

	 
	
	

	//
	
	//

	«____»______________20    г.
	
	«____»______________20    г.




	Наименование программного продукта
	АРОС-Лидер (версия 6.3.5)

	Наименование редакции сметных нормативов
	ФСНБ-2022 (18) - ФСНБ-2022 дополнение №18 (2 кв. 2026) (приказы Минстроя России от 30.12.2021 №1046/пр, от 04.08.2020 № 421/пр, от 21.12.2020 № 812/пр, от 11.12.2020 № 774/пр)

	
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам
	
Приказы Минстроя России от 18.05.2022 №378/пр, от 26.08.2022 №703/пр, от 26.10.2022 №905/пр, от 27.12.2022 №1133/пр, от 10.02.2023 №84/пр, от 11.05.2023 №335/пр, от 02.08.2023 №551/пр, от 14.11.2023 №817/пр, от 16.02.2024 №102/пр, от 13.05.2024 №323/пр, от 09.08.2024 №524/пр, от 07.11.2024 №747/пр, от 07.02.2025 №69/пр, от 19.05.2025 №299/пр, от 14.08.2025 № 490/пр, от 12.11.2025 № 696/пр, от 17.02.2026 № 91/пр, от 15.05.2026 № 301/пр
Приказы Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр, от 30.01.2024 № 55/пр, от 23.01.2025 № 30/пр, от 30.01.2026 № 42/пр
Приказы Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, от 26.07.2022 № 611/пр
Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр

	
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр
	
Письмо Минстроя России от 22 мая 2026 г. № 31076-ИФ/09 «О размещении индексов изменения сметной стоимости строительства по группам однородных строительных ресурсов на II квартал 2026 года в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве»

	
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
	
Постановление Правительства Ленинградской области  от 06.04.2026 № 275

	
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
	
2 квартал 2026 Ленинградская область ФГИС ЦС

	
Наименование субъекта Российской Федерации
	
47 - Ленинградская область

	
Наименование зоны субъекта Российской Федерации
	
1 ценовая зона



	МОБУ «СОШ «Всеволожский ЦО» по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, мкр. Южный, ул. Знаменская, д. 9

	(наименование стройки)



	МОБУ «СОШ «Всеволожский ЦО» по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, мкр. Южный, ул. Знаменская, д. 9

	(наименование объекта капитального строительства)



ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 75/26

	На работы по ремонту внутренних помещений (пищеблок, рекреация у каб.65)

	(наименование работ и затрат)

	

	Составлен
	ресурсно-индексным
	методом

	Основание:
	дефектная ведомость
	

	
	(проектная и (или) техническая документация)

	
	
	



	Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен  
	2 квартал 2026г. (Январь 2022г.)
	
	



	Сметная стоимость:
	414,34
	
	тыс. руб.
	
	Средства на оплату труда рабочих
	111,09
	
	тыс. руб.

	в том числе:
	
	
	
	
	Средства на оплату труда машинистов
	0,71
	
	тыс. руб.

	строительных работ
	339,62
	
	тыс. руб.
	
	Нормативные затраты труда рабочих
	206,4729419
	
	чел.-ч.

	монтажных работ
	0,00
	
	тыс. руб.
	
	Нормативные затраты труда машинистов
	1,2460273
	
	чел.-ч.

	оборудования
	0,00
	
	тыс. руб.
	
	
	
	
	

	прочих затрат
	74,72
	
	тыс. руб.
	
	
	
	
	



	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения

	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффи-циенты
	всего с учетом коэффи-циентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффи-циенты 
	всего в текущем уровне цен.



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Раздел 1: Рекреация у каб-та №65 2 эт.

	1
	ГЭСНр57-01-003-03
	Разборка плинтусов: керамогранитных 
	100 м
	0,095
	
	0,095
	
	
	
	 
	

	
	                      1
	ОТ (ЗТ) 
	чел.-ч
	
	
	1,5276
	
	
	
	 
	734,81

	
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0 
	чел.-ч
	16,08
	
	1,5276
	
	
	481,02
	 
	734,81

	
	                      2
	ЭМ 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	0,08

	
	
	ОТм (ЗТм) 
	чел.-ч
	
	
	0,00133
	
	
	
	 
	0,70

	
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м 
	маш.-ч
	0,014
	
	0,00133
	37,32
	1,58
	58,97
	 
	0,08

	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,014
	
	0,00133
	
	
	525,15
	 
	0,70

	
	
	Итого прямые затраты 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	735,59

	1.1
	999-9900
	Строительный мусор 
	т
	0,12
	
	0,0114
	 
	
	 
	 
	 

	
	
	ФОТ 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	735,51

	
	Пр/812-091.0-1
	НР Полы 
	%
	89
	
	89
	
	
	
	 
	654,60

	
	Пр/774-091.0
	СП Полы 
	%
	49
	
	49
	
	
	
	 
	360,40

	
	
	Всего по позиции 
	
	
	
	
	
	
	18 427,26
	 
	1 750,59

	2
	ГЭСН11-01-039-06
	Устройство плинтусов: из плиток керамогранитных 
	100 м
	0,095
	
	0,095
	
	
	
	 
	

	
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, работы по сохранению объектов культурного наследия аналогичные технологическим процессам в новом строительстве
ОТ 1,15; ЭМ 1,25; ОТм 1,25; ЗТ 1,15; ЗТм 1,25 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	                      1
	ОТ (ЗТ) 
	чел.-ч
	
	
	3,2130425
	
	
	
	 
	1 857,46

	
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8 
	чел.-ч
	29,41
	1,15
	3,2130425
	
	
	578,10
	 
	1 857,46

	
	                      2
	ЭМ 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	20,38

	
	
	ОТм (ЗТм) 
	чел.-ч
	
	
	0,0368125
	
	
	
	 
	21,69

	
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м 
	маш.-ч
	0,01
	1,25
	0,0011875
	37,32
	1,58
	58,97
	 
	0,07

	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,01
	1,25
	0,0011875
	
	
	525,15
	 
	0,62

	
	(91.14.02-001)
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т 
	маш.-ч
	0,3
	1,25
	0,035625
	
	
	569,98
	 
	20,31

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,3
	1,25
	0,035625
	
	
	591,34
	 
	21,07

	
	                      4
	М 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	0,11

	
	01.7.03.01-0001
	Вода 
	м3
	0,01
	
	0,00095
	35,71
	0,82
	29,28
	 
	0,03

	
	(01.7.03.04-0001)
	Электроэнергия 
	кВт-ч
	0,09
	
	0,00855
	
	
	9,73
	 
	0,08

	
	04.3.02.09
	Смесь сухая для заделки швов 
	т
	0,01
	
	0,00095
	
	
	
	 
	

	
	06.2.05.03
	Плиты керамогранитные 
	м2
	10,2
	
	0,969
	
	
	
	 
	

	
	14.1.06.02
	Клей для облицовочных работ (сухая смесь) 
	т
	0,04
	
	0,0038
	
	
	
	 
	

	
	
	Итого прямые затраты 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	1 899,64

	2.1
	04.3.02.09-0102
	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма) 
	т
	0,01
	
	0,00095
	37 800,30
	2,05
	77 490,62
	 
	73,62

	2.2
	06.2.05.03-0002
	Плитка керамогранитная, неполированная, многоцветная, толщина 10 мм 
	м2
	10,2
	
	0,969
	850,72
	1,38
	1 173,99
	 
	1 137,60

	2.3
	14.1.06.02-0002
	Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для плитки 
	т
	0,04
	
	0,0038
	33 998,35
	1,22
	41 477,99
	 
	157,62

	
	
	ФОТ 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	1 879,15

	
	Пр/812-011.0-1
	НР Полы 
	%
	112
	0,9
	100,8
	
	
	
	 
	1 894,18

	
	Пр/774-011.0
	СП Полы 
	%
	65
	0,85
	55,25
	
	
	
	 
	1 038,23

	
	
	Всего по позиции 
	
	
	
	
	
	
	65 272,53
	 
	6 200,89

	3
	ГЭСНр63-03-004-01
	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок 
	100 м2
	0,0406
	
	0,0406
	
	
	
	 
	

	
	                      1
	ОТ (ЗТ) 
	чел.-ч
	
	
	0,296786
	
	
	
	 
	157,82

	
	1-100-31
	Средний разряд работы 3,1 
	чел.-ч
	7,31
	
	0,296786
	
	
	531,77
	 
	157,82

	
	                      2
	ЭМ 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	0,48

	
	
	ОТм (ЗТм) 
	чел.-ч
	
	
	0,00812
	
	
	
	 
	4,26

	
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м 
	маш.-ч
	0,2
	
	0,00812
	37,32
	1,58
	58,97
	 
	0,48

	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,2
	
	0,00812
	
	
	525,15
	 
	4,26

	
	
	Итого прямые затраты 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	162,56

	
	
	ФОТ 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	162,08

	
	Пр/812-097.0-1
	НР Стекольные, обойные и облицовочные работы 
	%
	90
	
	90
	
	
	
	 
	145,87

	
	Пр/774-097.0
	СП Стекольные, обойные и облицовочные работы 
	%
	45
	
	45
	
	
	
	 
	72,94

	
	
	Всего по позиции 
	
	
	
	
	
	
	9 393,35
	 
	381,37

	4
	ГЭСН10-05-012-01
	Облицовка стен глухих (без проемов) по металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами 
	100 м2
	0,0406
	
	0,0406
	
	
	
	 
	

	
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, работы по сохранению объектов культурного наследия аналогичные технологическим процессам в новом строительстве
ОТ 1,15; ЭМ 1,25; ОТм 1,25; ЗТ 1,15; ЗТм 1,25 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	                      1
	ОТ (ЗТ) 
	чел.-ч
	
	
	3,7711513
	
	
	
	 
	2 080,28

	
	1-100-34
	Средний разряд работы 3,4 
	чел.-ч
	80,77
	1,15
	3,7711513
	
	
	551,63
	 
	2 080,28

	
	                      2
	ЭМ 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	0,31

	
	
	ОТм (ЗТм) 
	чел.-ч
	
	
	0,007105
	
	
	
	 
	3,73

	
	91.06.06-045
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 15 м 
	маш.-ч
	0,14
	1,25
	0,007105
	27,25
	1,58
	43,06
	 
	0,31

	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,14
	1,25
	0,007105
	
	
	525,15
	 
	3,73

	
	                      4
	М 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	875,89

	
	01.7.03.01-0001
	Вода 
	м3
	0,035
	
	0,001421
	35,71
	0,82
	29,28
	 
	0,04

	
	(01.7.03.04-0001)
	Электроэнергия 
	кВт-ч
	2,1132
	
	0,08579592
	
	
	9,73
	 
	0,83

	
	01.7.06.01-0042
	Ленты эластичные самоклеящиеся для профилей направляющих 50х30000 мм 
	м
	93,81
	
	3,808686
	4,82
	1,76
	8,48
	 
	32,30

	
	01.7.06.04-0002
	Ленты бумажные перфорированные армирующие для повышения трещиностойкости стыков, ширина 52 мм 
	м
	130
	
	5,278
	2,60
	0,89
	2,31
	 
	12,19

	
	01.7.06.04-0007
	Ленты бумажные для создания искусственных трещин между каркасными конструкциями и примыкающими поверхностями, с липким слоем с одной стороны и антиадгезионным покрытием с другой, цвет белый, ширина 65 мм 
	100 м
	0,3333
	
	0,01353198
	1 955,23
	1,76
	3 441,20
	 
	46,57

	
	01.7.15.07-0152
	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм 
	100 шт
	3,53
	
	0,143318
	52,34
	1,34
	70,14
	 
	10,05

	
	01.7.15.14-0042
	Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 9,5 мм 
	100 шт
	4,29
	
	0,174174
	22,93
	1,23
	28,20
	 
	4,91

	
	01.7.15.14-0044
	Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 25 мм 
	100 шт
	16,67
	
	0,676802
	22,84
	1,23
	28,09
	 
	19,01

	
	07.2.06.03-0119
	Профиль направляющий из оцинкованной стали, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, размеры 28х27 мм, толщина стали 0,6 мм 
	м
	80,95
	
	3,28657
	44,16
	0,91
	40,19
	 
	132,09

	
	07.2.06.03-0155
	Профиль направляющий из оцинкованной стали, размеры 60х27 мм, толщина стали 0,6 мм 
	м
	171,83
	
	6,976298
	64,44
	0,91
	58,64
	 
	409,09

	
	07.2.06.04-0093
	Подвесы стальные оцинкованные прямые для крепления подвесного потолка к профилю, размеры профиля 60х27 мм, длина подвеса 300 мм, толщина 0,7 мм 
	100 шт
	2,14
	
	0,086884
	864,86
	1,54
	1 331,88
	 
	115,72

	
	07.2.06.05-0017
	Соединители профиля стальные оцинкованные одноуровневые потолочные (краб), размеры 148х148 мм, толщина 0,9 мм 
	100 шт
	0,36
	
	0,014616
	2 013,47
	1,54
	3 100,74
	 
	45,32

	
	14.4.01.02-0012
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая 
	кг
	0,57
	
	0,023142
	68,29
	1,64
	112,00
	 
	2,59

	
	14.5.11.03-0004
	Смеси сухие шпатлевочные универсальные на основе гипса с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,2 мм, прочность на изгиб не менее 1,0 МПа 
	кг
	41,4
	
	1,68084
	17,34
	1,55
	26,88
	 
	45,18

	
	01.6.01.02
	Листы гипсокартонные 
	м2
	105
	
	4,263
	
	
	
	 
	

	
	
	Итого прямые затраты 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	2 960,21

	4.1
	01.6.01.02-0006
	Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм 
	м2
	105
	
	4,263
	92,12
	1,5
	138,18
	 
	589,06

	
	
	ФОТ 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	2 084,01

	
	Пр/812-010.0-1
	НР Деревянные конструкции 
	%
	108
	0,9
	97,2
	
	
	
	 
	2 025,66

	
	Пр/774-010.0
	СП Деревянные конструкции 
	%
	55
	0,85
	46,75
	
	
	
	 
	974,27

	
	
	Всего по позиции 
	
	
	
	
	
	
	161 310,34
	 
	6 549,20

	5
	ГЭСН10-01-093-01
	Обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей антисептиком 
	100 м2
	0,26
	
	0,26
	
	
	
	 
	

	
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, работы по сохранению объектов культурного наследия аналогичные технологическим процессам в новом строительстве
ОТ 1,15; ЭМ 1,25; ОТм 1,25; ЗТ 1,15; ЗТм 1,25 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	                      1
	ОТ (ЗТ) 
	чел.-ч
	
	
	2,68502
	
	
	
	 
	1 386,33

	
	1-100-28
	Средний разряд работы 2,8 
	чел.-ч
	8,98
	1,15
	2,68502
	
	
	516,32
	 
	1 386,33

	
	                      2
	ЭМ 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	42,70

	
	
	ОТм (ЗТм) 
	чел.-ч
	
	
	0,065
	
	
	
	 
	37,15

	
	91.06.06-046
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м 
	маш.-ч
	0,06
	1,25
	0,0195
	30,61
	1,58
	48,36
	 
	0,94

	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,06
	1,25
	0,0195
	
	
	525,15
	 
	10,24

	
	(91.14.02-001)
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т 
	маш.-ч
	0,14
	1,25
	0,0455
	
	
	569,98
	 
	25,93

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,14
	1,25
	0,0455
	
	
	591,34
	 
	26,91

	
	91.21.01-012
	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт 
	маш.-ч
	7,48
	1,25
	2,431
	4,52
	1,44
	6,51
	 
	15,83

	
	                      4
	М 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	23,42

	
	01.7.03.01-0001
	Вода 
	м3
	0,01
	
	0,0026
	35,71
	0,82
	29,28
	 
	0,08

	
	01.7.20.08-0051
	Ветошь хлопчатобумажная цветная 
	кг
	1
	
	0,26
	56,11
	1,6
	89,78
	 
	23,34

	
	14.2.06.01
	Антисептик 
	кг
	13,8
	
	3,588
	
	
	
	 
	

	
	
	Итого прямые затраты 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	1 489,60

	5.1
	14.2.06.01-0103
	Антисептик для древесины, бетона, камня, кирпича, для наружных и внутренних работ, плотность при 20 °C 1,01-1,02 г/см3, температура при обработке от 0 до +50 °C, температура при эксплуатации от -50 до +110 °C 
	кг
	13,8
	
	3,588
	183,13
	1,91
	349,78
	 
	1 255,01

	
	
	ФОТ 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	1 423,48

	
	Пр/812-010.0-1
	НР Деревянные конструкции 
	%
	108
	0,9
	97,2
	
	
	
	 
	1 383,62

	
	Пр/774-010.0
	СП Деревянные конструкции 
	%
	55
	0,85
	46,75
	
	
	
	 
	665,48

	
	
	Всего по позиции 
	
	
	
	
	
	
	18 437,35
	 
	4 793,71

	6
	ГЭСНр62-04-005-05
	Очистка вручную поверхности фасадов простых от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов 
	100 м2
	0,15
	
	0,15
	
	
	
	 
	

	
	                      1
	ОТ (ЗТ) 
	чел.-ч
	
	
	3,855
	
	
	
	 
	1 854,33

	
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0 
	чел.-ч
	25,7
	
	3,855
	
	
	481,02
	 
	1 854,33

	
	
	Итого прямые затраты 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	1 854,33

	
	
	ФОТ 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	1 854,33

	
	Пр/812-096.0-1
	НР Малярные работы 
	%
	90
	
	90
	
	
	
	 
	1 668,90

	
	Пр/774-096.0
	СП Малярные работы 
	%
	46
	
	46
	
	
	
	 
	852,99

	
	
	Всего по позиции 
	
	
	
	
	
	
	29 174,80
	 
	4 376,22

	7
	ГЭСНр61-01-002-07
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм 
	100 м2
	0,11
	
	0,11
	
	
	
	 
	

	
	                      1
	ОТ (ЗТ) 
	чел.-ч
	
	
	24,926
	
	
	
	 
	13 584,92

	
	1-100-33
	Средний разряд работы 3,3 
	чел.-ч
	226,6
	
	24,926
	
	
	545,01
	 
	13 584,92

	
	                      2
	ЭМ 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	74,24

	
	
	ОТм (ЗТм) 
	чел.-ч
	
	
	0,1837
	
	
	
	 
	103,75

	
	(91.06.05-060)
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т 
	маш.-ч
	1
	
	0,11
	
	
	635,37
	 
	69,89

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	1
	
	0,11
	
	
	591,34
	 
	65,05

	
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м 
	маш.-ч
	0,67
	
	0,0737
	37,32
	1,58
	58,97
	 
	4,35

	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,67
	
	0,0737
	
	
	525,15
	 
	38,70

	
	                      4
	М 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	1 109,41

	
	01.7.03.01-0001
	Вода 
	м3
	0,35
	
	0,0385
	35,71
	0,82
	29,28
	 
	1,13

	
	04.3.01.07-0025
	Раствор штукатурный, известковый, М100 
	м3
	2,2
	
	0,242
	3 392,36
	1,35
	4 579,69
	 
	1 108,28

	
	
	Итого прямые затраты 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	14 872,32

	7.1
	999-9900
	Строительный мусор 
	т
	3,38
	
	0,3718
	 
	
	 
	 
	 

	
	
	ФОТ 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	13 688,67

	
	Пр/812-095.0-1
	НР Штукатурные работы 
	%
	89
	
	89
	
	
	
	 
	12 182,92

	
	Пр/774-095.0
	СП Штукатурные работы 
	%
	44
	
	44
	
	
	
	 
	6 023,01

	
	
	Всего по позиции 
	
	
	
	
	
	
	300 711,36
	 
	33 078,25

	8
	ГЭСН15-04-007-01
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен 
	100 м2
	0,2749
	
	0,2749
	
	
	
	 
	

	
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, работы по сохранению объектов культурного наследия аналогичные технологическим процессам в новом строительстве
ОТ 1,15; ЭМ 1,25; ОТм 1,25; ЗТ 1,15; ЗТм 1,25 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	                      1
	ОТ (ЗТ) 
	чел.-ч
	
	
	13,7708406
	
	
	
	 
	7 414,08

	
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2 
	чел.-ч
	43,56
	1,15
	13,7708406
	
	
	538,39
	 
	7 414,08

	
	                      2
	ЭМ 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	29,71

	
	
	ОТм (ЗТм) 
	чел.-ч
	
	
	0,0584163
	
	
	
	 
	34,09

	
	91.06.06-046
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м 
	маш.-ч
	0,02
	1,25
	0,0068725
	30,61
	1,58
	48,36
	 
	0,33

	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,02
	1,25
	0,0068725
	
	
	525,15
	 
	3,61

	
	(91.14.02-001)
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т 
	маш.-ч
	0,15
	1,25
	0,05154375
	
	
	569,98
	 
	29,38

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,15
	1,25
	0,0515438
	
	
	591,34
	 
	30,48

	
	                      4
	М 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	1 428,98

	
	01.7.17.11-0011
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 
	м2
	0,84
	
	0,230916
	531,44
	1,45
	770,59
	 
	177,94

	
	01.7.20.08-0051
	Ветошь хлопчатобумажная цветная 
	кг
	0,31
	
	0,085219
	56,11
	1,6
	89,78
	 
	7,65

	
	14.5.11.02-0101
	Шпатлевка водно-дисперсионная 
	т
	0,051
	
	0,0140199
	52 790,33
	1,68
	88 687,75
	 
	1 243,39

	
	14.3.02.01
	Краска акриловая 
	т
	0,03
	
	0,008247
	
	
	
	 
	

	
	14.4.01.02
	Грунтовка 
	т
	0,02
	
	0,005498
	
	
	
	 
	

	
	
	Итого прямые затраты 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	8 906,86

	8.1
	14.3.02.01-0383
	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-224 
	т
	0,03
	
	0,008247
	60 322,26
	1,84
	110 992,96
	 
	915,36

	8.2
	14.4.01.02-0029
	Грунтовка акриловая ВД-АК-02 
	кг
	20
	
	5,498
	98,12
	1,29
	126,57
	 
	695,88

	
	
	ФОТ 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	7 448,17

	
	Пр/812-015.0-1
	НР Отделочные работы 
	%
	100
	0,9
	90
	
	
	
	 
	6 703,35

	
	Пр/774-015.0
	СП Отделочные работы 
	%
	49
	0,85
	41,65
	
	
	
	 
	3 102,16

	
	
	Всего по позиции 
	
	
	
	
	
	
	73 930,92
	 
	20 323,61

	9
	ГЭСН15-04-030-04
	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 
Формула расчета объема:
V=0,32/100
	100 м2
	0,0032
	
	0,0032
	
	
	
	 
	

	
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, работы по сохранению объектов культурного наследия аналогичные технологическим процессам в новом строительстве
ОТ 1,15; ЭМ 1,25; ОТм 1,25; ЗТ 1,15; ЗТм 1,25 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	                      1
	ОТ (ЗТ) 
	чел.-ч
	
	
	0,237728
	
	
	
	 
	129,56

	
	1-100-33
	Средний разряд работы 3,3 
	чел.-ч
	64,6
	1,15
	0,237728
	
	
	545,01
	 
	129,56

	
	                      2
	ЭМ 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	0,07

	
	
	ОТм (ЗТм) 
	чел.-ч
	
	
	0,00016
	
	
	
	 
	0,09

	
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м 
	маш.-ч
	0,01
	1,25
	0,00004
	37,32
	1,58
	58,97
	 
	 

	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,01
	1,25
	0,00004
	
	
	525,15
	 
	0,02

	
	(91.14.02-001)
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т 
	маш.-ч
	0,03
	1,25
	0,00012
	
	
	569,98
	 
	0,07

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,03
	1,25
	0,00012
	
	
	591,34
	 
	0,07

	
	                      4
	М 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	1,64

	
	01.7.20.08-0051
	Ветошь хлопчатобумажная цветная 
	кг
	0,3
	
	0,00096
	56,11
	1,6
	89,78
	 
	0,09

	
	14.5.05.02-0001
	Олифа натуральная 
	кг
	2,7
	
	0,00864
	133,31
	1,35
	179,97
	 
	1,55

	
	14.4.02.04
	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению 
	кг
	24,6
	
	0,07872
	
	
	
	 
	

	
	
	Итого прямые затраты 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	131,36

	9.1
	14.4.02.04-0252
	Краска масляная МА-25, цветная 
	кг
	24,6
	
	0,07872
	61,82
	1,51
	93,35
	 
	7,35

	
	
	ФОТ 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	129,65

	
	Пр/812-015.0-1
	НР Отделочные работы 
	%
	100
	0,9
	90
	
	
	
	 
	116,69

	
	Пр/774-015.0
	СП Отделочные работы 
	%
	49
	0,85
	41,65
	
	
	
	 
	54,00

	
	
	Всего по позиции 
	
	
	
	
	
	
	96 687,50
	 
	309,40

	

	
	
	Итого прямые затраты по Разделу 1: Рекреация у каб-та №65 2 эт.  
	
	
	
	
	 
	37 843,97

	
	
	в том числе  
	
	
	
	
	 
	

	
	
	оплата труда (ОТ)  
	
	
	
	
	 
	29 199,59

	
	
	эксплуатация машин и механизмов  
	
	
	
	
	 
	167,97

	
	
	оплата труда машинистов (ОТм)  
	
	
	
	
	 
	205,46

	
	
	материальные ресурсы  
	
	
	
	
	 
	8 270,95

	
	
	Итого ФОТ (справочно)  
	
	
	
	
	 
	29 405,05

	
	
	Итого накладные расходы  
	
	
	
	
	 
	26 775,79

	
	
	Итого сметная прибыль  
	
	
	
	
	 
	13 143,48

	
	
	Итого прочие затраты  
	
	
	
	
	 
	0,00

	
	
	Итого по Разделу 1: Рекреация у каб-та №65 2 эт.  
	
	
	
	
	 
	77 763,24

	
	
	  
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Справочно  
	
	
	
	
	 
	

	
	
	  затраты труда рабочих  
	54,2831684
	
	
	
	 
	

	
	
	  затраты труда машинистов  
	0,3606438
	
	
	
	 
	

	

	Раздел 2: Пищеблок

	10
	ГЭСН17-01-001-14
	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды 
	10 компл
	0,1
	
	0,1
	
	
	
	 
	

	
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, работы по сохранению объектов культурного наследия аналогичные технологическим процессам в новом строительстве
ОТ 1,15; ЭМ 1,25; ОТм 1,25; ЗТ 1,15; ЗТм 1,25 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	                      1
	ОТ (ЗТ) 
	чел.-ч
	
	
	2,2425
	
	
	
	 
	1 326,08

	
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0 
	чел.-ч
	19,5
	1,15
	2,2425
	
	
	591,34
	 
	1 326,08

	
	                      2
	ЭМ 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	15,21

	
	
	ОТм (ЗТм) 
	чел.-ч
	
	
	0,04125
	
	
	
	 
	23,31

	
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м 
	маш.-ч
	0,13
	1,25
	0,01625
	37,32
	1,58
	58,97
	 
	0,96

	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,13
	1,25
	0,01625
	
	
	525,15
	 
	8,53

	
	(91.14.02-001)
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т 
	маш.-ч
	0,2
	1,25
	0,025
	
	
	569,98
	 
	14,25

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,2
	1,25
	0,025
	
	
	591,34
	 
	14,78

	
	                      4
	М 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	81,11

	
	(01.7.03.04-0001)
	Электроэнергия 
	кВт-ч
	0,104
	
	0,0104
	
	
	9,73
	 
	0,10

	
	01.7.07.29-0101
	Очес льняной 
	кг
	0,3
	
	0,03
	128,40
	1,45
	186,18
	 
	5,59

	
	01.7.15.07-0024
	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 8 мм, длина 40 мм 
	1000 шт
	0,04
	
	0,004
	449,47
	1,23
	552,85
	 
	2,21

	
	01.7.15.14-0167
	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 5 мм, длина 50 мм 
	т
	0,0007
	
	0,00007
	110 308,96
	1,23
	135 680,02
	 
	9,50

	
	08.1.02.11-0001
	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг 
	т
	0,0036
	
	0,00036
	55 898,18
	1,34
	74 903,56
	 
	26,97

	
	14.4.02.04-0142
	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный 
	кг
	0,4
	
	0,04
	79,88
	1,51
	120,62
	 
	4,82

	
	14.5.02.02-0105
	Мастика сантехническая 
	кг
	2
	
	0,2
	66,40
	1,85
	122,84
	 
	24,57

	
	14.5.05.01-0012
	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям 
	т
	0,0002
	
	0,00002
	60 697,21
	1,35
	81 941,23
	 
	1,64

	
	24.3.01.02-1004
	Кольцо резиновое уплотнительное для ПВХ труб канализации, диаметр 50 мм 
	шт
	10
	
	1
	5,14
	1,11
	5,71
	 
	5,71

	
	18.2.02.08
	Умывальники 
	компл
	10
	
	1
	
	
	
	 
	

	
	
	Итого прямые затраты 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	1 445,71

	10.1
	18.2.01.05-0207
	Умывальник фарфоровый овальный с центральным отверстием под смеситель, размеры 620х460х190 мм 
	компл
	10
	
	1
	1 884,42
	1,5
	2 826,63
	 
	2 826,63

	
	
	ФОТ 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	1 349,39

	
	Пр/812-016.0-1
	НР Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха) 
	%
	121
	0,9
	108,9
	
	
	
	 
	1 469,49

	
	Пр/774-016.0
	СП Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха) 
	%
	72
	0,85
	61,2
	
	
	
	 
	825,83

	
	
	Всего по позиции 
	
	
	
	
	
	
	65 676,60
	 
	6 567,66

	11
	18.1.10.10-0046
	Смеситель для мойки и умывальника, двухрукояточный, центральный, набортный, излив с развальцованным носиком, с аэратором, вынос излива 110-120 мм, диаметр излива 16 мм 
	компл
	1
	
	1
	718,01
	1,25
	897,51
	 
	897,51

	
	
	Всего по позиции 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	897,51

	12
	18.2.06.09-0004
	Сифон полимерный бутылочный для мойки, без перелива, диаметр сливной решетки 70 мм, пластиковый выпуск диаметром 40/50 мм, высота сифона 155-230 мм 
	компл
	1
	
	1
	176,21
	1,39
	244,93
	 
	244,93

	
	
	Всего по позиции 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	244,93

	13
	24.2.04.01-1012
	Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм 
	компл
	2
	
	2
	97,07
	1,54
	149,49
	 
	298,98

	
	
	Всего по позиции 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	298,98

	14
	ГЭСН16-04-005-01
	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 20 мм 
	100 м
	0,01
	
	0,01
	
	
	
	 
	

	
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, работы по сохранению объектов культурного наследия аналогичные технологическим процессам в новом строительстве
ОТ 1,15; ЭМ 1,25; ОТм 1,25; ЗТ 1,15; ЗТм 1,25 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	                      1
	ОТ (ЗТ) 
	чел.-ч
	
	
	0,157665
	
	
	
	 
	91,15

	
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8 
	чел.-ч
	13,71
	1,15
	0,157665
	
	
	578,10
	 
	91,15

	
	                      2
	ЭМ 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	0,49

	
	
	ОТм (ЗТм) 
	чел.-ч
	
	
	0,00025
	
	
	
	 
	0,15

	
	91.10.09-011
	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) 
	маш.-ч
	1,27
	1,25
	0,015875
	14,13
	1,54
	21,76
	 
	0,35

	
	(91.14.02-001)
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т 
	маш.-ч
	0,02
	1,25
	0,00025
	
	
	569,98
	 
	0,14

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,02
	1,25
	0,00025
	
	
	591,34
	 
	0,15

	
	                      4
	М 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	6,20

	
	01.7.03.01-0001
	Вода 
	м3
	0,293
	
	0,00293
	35,71
	0,82
	29,28
	 
	0,09

	
	(01.7.03.04-0001)
	Электроэнергия 
	кВт-ч
	2,4828
	
	0,024828
	
	
	9,73
	 
	0,24

	
	01.7.15.07-0025
	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 10 мм, длина 40 мм 
	1000 шт
	0,167
	
	0,00167
	584,14
	1,23
	718,49
	 
	1,20

	
	01.7.15.12-0031
	Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М10, длина 100 мм 
	т
	0,00317
	
	0,0000317
	150 361,36
	0,98
	147 354,13
	 
	4,67

	
	01.7.17.09
	Буры 
	шт
	 
	
	 
	
	
	
	 
	

	
	18.1.09.06
	Арматура муфтовая 
	шт
	 
	
	 
	
	
	
	 
	

	
	24.1.02.01
	Хомуты для крепления труб 
	10 шт
	16,7
	
	0,167
	
	
	
	 
	

	
	24.3.02.05
	Труба напорная из полипропилена 
	м
	102,5
	
	1,025
	
	
	
	 
	

	
	24.3.05.19
	Фасонные и соединительные части 
	шт
	 
	
	 
	
	
	
	 
	

	
	
	Итого прямые затраты 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	97,99

	14.1
	24.3.02.05-0051
	Трубы напорные из термостабилизированного полипропилена PP-RCT, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,0 МПа, SDR7,4, размеры 20х2,8 мм 
	м
	102,5
	
	1,025
	119,17
	1,31
	156,11
	 
	160,01

	14.2
	24.3.05.15-0191
	Тройник полипропиленовый, диаметр 20 мм 
	шт
	200
	
	2
	5,03
	1,31
	6,59
	 
	13,18

	14.3
	18.1.09.07-0021
	Кран шаровой полипропиленовой, присоединение к трубопроводу под приварку, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный диаметр 20 мм 
	шт
	200
	
	2
	88,05
	1,19
	104,78
	 
	209,56

	
	
	ФОТ 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	91,30

	
	Пр/812-016.0-1
	НР Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха) 
	%
	121
	0,9
	108,9
	
	
	
	 
	99,43

	
	Пр/774-016.0
	СП Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха) 
	%
	72
	0,85
	61,2
	
	
	
	 
	55,88

	
	
	Всего по позиции 
	
	
	
	
	
	
	63 605,00
	 
	636,05

	15
	ГЭСН16-04-001-01
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм 
	100 м
	0,01
	
	0,01
	
	
	
	 
	

	
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, работы по сохранению объектов культурного наследия аналогичные технологическим процессам в новом строительстве
ОТ 1,15; ЭМ 1,25; ОТм 1,25; ЗТ 1,15; ЗТм 1,25 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	                      1
	ОТ (ЗТ) 
	чел.-ч
	
	
	0,6716
	
	
	
	 
	409,00

	
	1-100-42
	Средний разряд работы 4,2 
	чел.-ч
	58,4
	1,15
	0,6716
	
	
	608,99
	 
	409,00

	
	                      2
	ЭМ 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	0,41

	
	
	ОТм (ЗТм) 
	чел.-ч
	
	
	0,000375
	
	
	
	 
	0,27

	
	(91.05.01-017)
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т 
	маш.-ч
	0,01
	1,25
	0,000125
	
	
	1 056,54
	 
	0,13

	
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,01
	1,25
	0,000125
	
	
	794,34
	 
	0,10

	
	(91.05.05-015)
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т 
	маш.-ч
	0,01
	1,25
	0,000125
	
	
	1 643,14
	 
	0,21

	
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,01
	1,25
	0,000125
	
	
	794,34
	 
	0,10

	
	(91.14.02-001)
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т 
	маш.-ч
	0,01
	1,25
	0,000125
	
	
	569,98
	 
	0,07

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,01
	1,25
	0,000125
	
	
	591,34
	 
	0,07

	
	                      4
	М 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	2,02

	
	01.7.03.01-0001
	Вода 
	м3
	0,39
	
	0,0039
	35,71
	0,82
	29,28
	 
	0,11

	
	01.7.15.03-0014
	Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М16, длина болта 25-200 мм 
	т
	0,0012
	
	0,000012
	145 801,49
	1,09
	158 923,62
	 
	1,91

	
	01.7.19.02
	Кольца резиновые 
	кг
	1,5
	
	0,015
	
	
	
	 
	

	
	18.1.02.01
	Задвижки 
	шт
	 
	
	 
	
	
	
	 
	

	
	23.1.02.07
	Крепления 
	кг
	 
	
	 
	
	
	
	 
	

	
	24.3.03.02
	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 50 мм 
	м
	99,8
	
	0,998
	
	
	
	 
	

	
	
	Итого прямые затраты 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	411,70

	15.1
	24.3.01.06-0046
	Трубы ПВХ, номинальный диаметр 50 мм 
	м
	99,8
	
	0,998
	83,38
	1,11
	92,55
	 
	92,36

	
	
	ФОТ 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	409,27

	
	Пр/812-016.0-1
	НР Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха) 
	%
	121
	0,9
	108,9
	
	
	
	 
	445,70

	
	Пр/774-016.0
	СП Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха) 
	%
	72
	0,85
	61,2
	
	
	
	 
	250,47

	
	
	Всего по позиции 
	
	
	
	
	
	
	120 023,00
	 
	1 200,23

	16
	ГЭСН09-08-007-02
	Монтаж роллетных систем: противопожарных штор (прим.) 
Формула расчета объема:
V=0,973*3,021/100
	100 м2
	0,02939433
	
	0,0293943
	
	
	
	 
	

	
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, работы по сохранению объектов культурного наследия аналогичные технологическим процессам в новом строительстве
ОТ 1,15; ЭМ 1,25; ОТм 1,25; ЗТ 1,15; ЗТм 1,25 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	                      1
	ОТ (ЗТ) 
	чел.-ч
	
	
	1,7398633
	
	
	
	 
	982,78

	
	1-100-36
	Средний разряд работы 3,6 
	чел.-ч
	51,47
	1,15
	1,7398633
	
	
	564,86
	 
	982,78

	
	                      2
	ЭМ 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	12,64

	
	
	ОТм (ЗТм) 
	чел.-ч
	
	
	0,0124926
	
	
	
	 
	8,44

	
	(91.05.05-015)
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т 
	маш.-ч
	0,14
	1,25
	0,0051440025
	
	
	1 643,14
	 
	8,45

	
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,14
	1,25
	0,005144
	
	
	794,34
	 
	4,09

	
	(91.14.02-001)
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т 
	маш.-ч
	0,2
	1,25
	0,007348575
	
	
	569,98
	 
	4,19

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,2
	1,25
	0,0073486
	
	
	591,34
	 
	4,35

	
	                      4
	М 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	2,45

	
	(01.7.03.04-0001)
	Электроэнергия 
	кВт-ч
	8,5708
	
	0,25193266644
	
	
	9,73
	 
	2,45

	
	08.1.06.01
	Ворота 
	м2
	 
	
	 
	
	
	
	 
	

	
	
	Итого прямые затраты 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	1 006,31

	16.1
	(ТЦ_08.1.06.01_)
	Роллета 0,973х3,021 с ручным приводом 
Формула расчета стоимости:
Цт=60000/1,22
	компл
	34,0202011954699
	
	1
	
	
	49 180,33
	 
	49 180,33

	
	
	ФОТ 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	991,22

	
	Пр/812-009.0-1
	НР Строительные металлические конструкции 
	%
	93
	0,9
	83,7
	
	
	
	 
	829,65

	
	Пр/774-009.0
	СП Строительные металлические конструкции 
	%
	62
	0,85
	52,7
	
	
	
	 
	522,37

	
	
	Всего по позиции 
	
	
	
	
	
	
	1 753 355,58
	 
	51 538,66

	

	
	
	Итого прямые затраты по Разделу 2: Пищеблок  
	
	
	
	
	 
	56 885,20

	
	
	в том числе  
	
	
	
	
	 
	

	
	
	оплата труда (ОТ)  
	
	
	
	
	 
	2 809,01

	
	
	эксплуатация машин и механизмов  
	
	
	
	
	 
	28,75

	
	
	оплата труда машинистов (ОТм)  
	
	
	
	
	 
	32,17

	
	
	материальные ресурсы  
	
	
	
	
	 
	54 015,27

	
	
	Итого ФОТ (справочно)  
	
	
	
	
	 
	2 841,18

	
	
	Итого накладные расходы  
	
	
	
	
	 
	2 844,27

	
	
	Итого сметная прибыль  
	
	
	
	
	 
	1 654,55

	
	
	Итого по Разделу 2: Пищеблок  
	
	
	
	
	 
	61 384,02

	
	
	  
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Справочно  
	
	
	
	
	 
	

	
	
	  материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН  
	
	
	
	
	 
	49 180,33

	
	
	  затраты труда рабочих  
	4,8116283
	
	
	
	 
	

	
	
	  затраты труда машинистов  
	0,0543676
	
	
	
	 
	

	

	Раздел 3: Частичный ремонт стен

	17
	ГЭСНр62-04-005-05
	Очистка вручную поверхности фасадов простых от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов 
Формула расчета объема:
V=94,38*0,6/100
	100 м2
	0,56628
	
	0,56628
	
	
	
	 
	

	
	                      1
	ОТ (ЗТ) 
	чел.-ч
	
	
	14,553396
	
	
	
	 
	7 000,47

	
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0 
	чел.-ч
	25,7
	
	14,553396
	
	
	481,02
	 
	7 000,47

	
	
	Итого прямые затраты 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	7 000,47

	
	
	ФОТ 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	7 000,47

	
	Пр/812-096.0-1
	НР Малярные работы 
	%
	90
	
	90
	
	
	
	 
	6 300,42

	
	Пр/774-096.0
	СП Малярные работы 
	%
	46
	
	46
	
	
	
	 
	3 220,22

	
	
	Всего по позиции 
	
	
	
	
	
	
	29 174,81
	 
	16 521,11

	18
	ГЭСНр61-01-002-07
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм 
Формула расчета объема:
V=94,38*0,4/100
	100 м2
	0,37752
	
	0,37752
	
	
	
	 
	

	
	                      1
	ОТ (ЗТ) 
	чел.-ч
	
	
	85,546032
	
	
	
	 
	46 623,44

	
	1-100-33
	Средний разряд работы 3,3 
	чел.-ч
	226,6
	
	85,546032
	
	
	545,01
	 
	46 623,44

	
	                      2
	ЭМ 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	254,78

	
	
	ОТм (ЗТм) 
	чел.-ч
	
	
	0,6304584
	
	
	
	 
	356,07

	
	(91.06.05-060)
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т 
	маш.-ч
	1
	
	0,37752
	
	
	635,37
	 
	239,86

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	1
	
	0,37752
	
	
	591,34
	 
	223,24

	
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м 
	маш.-ч
	0,67
	
	0,2529384
	37,32
	1,58
	58,97
	 
	14,92

	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,67
	
	0,2529384
	
	
	525,15
	 
	132,83

	
	                      4
	М 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	3 807,50

	
	01.7.03.01-0001
	Вода 
	м3
	0,35
	
	0,132132
	35,71
	0,82
	29,28
	 
	3,87

	
	04.3.01.07-0025
	Раствор штукатурный, известковый, М100 
	м3
	2,2
	
	0,830544
	3 392,36
	1,35
	4 579,69
	 
	3 803,63

	
	
	Итого прямые затраты 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	51 041,79

	18.1
	999-9900
	Строительный мусор 
	т
	3,38
	
	1,2760176
	 
	
	 
	 
	 

	
	
	ФОТ 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	46 979,51

	
	Пр/812-095.0-1
	НР Штукатурные работы 
	%
	89
	
	89
	
	
	
	 
	41 811,76

	
	Пр/774-095.0
	СП Штукатурные работы 
	%
	44
	
	44
	
	
	
	 
	20 670,98

	
	
	Всего по позиции 
	
	
	
	
	
	
	300 711,30
	 
	113 524,53

	19
	ГЭСН15-04-007-01
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен 
	100 м2
	0,9438
	
	0,9438
	
	
	
	 
	

	
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, работы по сохранению объектов культурного наследия аналогичные технологическим процессам в новом строительстве
ОТ 1,15; ЭМ 1,25; ОТм 1,25; ЗТ 1,15; ЗТм 1,25 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	                      1
	ОТ (ЗТ) 
	чел.-ч
	
	
	47,2787172
	
	
	
	 
	25 454,39

	
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2 
	чел.-ч
	43,56
	1,15
	47,2787172
	
	
	538,39
	 
	25 454,39

	
	                      2
	ЭМ 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	102,01

	
	
	ОТм (ЗТм) 
	чел.-ч
	
	
	0,2005575
	
	
	
	 
	117,04

	
	91.06.06-046
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м 
	маш.-ч
	0,02
	1,25
	0,023595
	30,61
	1,58
	48,36
	 
	1,14

	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,02
	1,25
	0,023595
	
	
	525,15
	 
	12,39

	
	(91.14.02-001)
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т 
	маш.-ч
	0,15
	1,25
	0,1769625
	
	
	569,98
	 
	100,87

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,15
	1,25
	0,1769625
	
	
	591,34
	 
	104,65

	
	                      4
	М 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	4 906,07

	
	01.7.17.11-0011
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 
	м2
	0,84
	
	0,792792
	531,44
	1,45
	770,59
	 
	610,92

	
	01.7.20.08-0051
	Ветошь хлопчатобумажная цветная 
	кг
	0,31
	
	0,292578
	56,11
	1,6
	89,78
	 
	26,27

	
	14.5.11.02-0101
	Шпатлевка водно-дисперсионная 
	т
	0,051
	
	0,0481338
	52 790,33
	1,68
	88 687,75
	 
	4 268,88

	
	14.3.02.01
	Краска акриловая 
	т
	0,03
	
	0,028314
	
	
	
	 
	

	
	14.4.01.02
	Грунтовка 
	т
	0,02
	
	0,018876
	
	
	
	 
	

	
	
	Итого прямые затраты 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	30 579,51

	19.1
	14.3.02.01-0383
	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-224 
	т
	0,03
	
	0,028314
	60 322,26
	1,84
	110 992,96
	 
	3 142,65

	19.2
	14.4.01.02-0029
	Грунтовка акриловая ВД-АК-02 
	кг
	20
	
	18,876
	98,12
	1,29
	126,57
	 
	2 389,14

	
	
	ФОТ 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	25 571,43

	
	Пр/812-015.0-1
	НР Отделочные работы 
	%
	100
	0,9
	90
	
	
	
	 
	23 014,29

	
	Пр/774-015.0
	СП Отделочные работы 
	%
	49
	0,85
	41,65
	
	
	
	 
	10 650,50

	
	
	Всего по позиции 
	
	
	
	
	
	
	73 931,01
	 
	69 776,09

	

	
	
	Итого прямые затраты по Разделу 3: Частичный ремонт стен  
	
	
	
	
	 
	94 153,56

	
	
	в том числе  
	
	
	
	
	 
	

	
	
	оплата труда (ОТ)  
	
	
	
	
	 
	79 078,30

	
	
	эксплуатация машин и механизмов  
	
	
	
	
	 
	356,79

	
	
	оплата труда машинистов (ОТм)  
	
	
	
	
	 
	473,11

	
	
	материальные ресурсы  
	
	
	
	
	 
	14 245,36

	
	
	Итого ФОТ (справочно)  
	
	
	
	
	 
	79 551,41

	
	
	Итого накладные расходы  
	
	
	
	
	 
	71 126,47

	
	
	Итого сметная прибыль  
	
	
	
	
	 
	34 541,70

	
	
	Итого прочие затраты  
	
	
	
	
	 
	0,00

	
	
	Итого по Разделу 3: Частичный ремонт стен  
	
	
	
	
	 
	199 821,73

	
	
	  
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Справочно  
	
	
	
	
	 
	

	
	
	  затраты труда рабочих  
	147,3781452
	
	
	
	 
	

	
	
	  затраты труда машинистов  
	0,8310159
	
	
	
	 
	

	

	Раздел 4: Перевозка грузов

	20
	(ФССЦпг47-1)
	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную 
	1т груза
	0,4
	
	0,4
	
	
	1 266,93
	 
	503,26

	
	
	Всего по позиции 
	
	
	
	
	
	
	1 266,92
	 
	503,26

	21
	(ФССЦпг02-15-1-01-0021)
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 21 км 
	1т груза
	0,4
	
	0,4
	
	
	366,54
	 
	146,62

	
	
	Всего по позиции 
	
	
	
	
	
	
	366,55
	 
	146,62

	

	
	
	Итого прямые затраты по Разделу 4: Перевозка грузов  
	
	
	
	
	 
	649,88

	
	
	в том числе  
	
	
	
	
	 
	

	
	
	перевозка  
	
	
	
	
	 
	649,88

	
	
	Итого по Разделу 4: Перевозка грузов  
	
	
	
	
	 
	649,88

	

	
	
	ИТОГИ ПО СМЕТЕ  
	
	
	
	
	 
	

	
	
	  
	
	
	
	
	 
	

	
	
	ВСЕГО строительные работы  
	
	
	
	
	 
	339 618,87

	
	
	в том числе  
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Всего прямые затраты  
	
	
	
	
	 
	189 532,61

	
	
	      в том числе  
	
	
	
	
	 
	

	
	
	      оплата труда (ОТ)  
	
	
	
	
	 
	111 086,9

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов  
	
	
	
	
	 
	553,51

	
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)  
	
	
	
	
	 
	710,74

	
	
	      материальные ресурсы  
	
	
	
	
	 
	76 531,58

	
	
	      перевозка  
	
	
	
	
	 
	649,88

	
	
	Всего ФОТ(справочно)  
	
	
	
	
	 
	111 797,64

	
	
	Всего накладные расходы  
	
	
	
	
	 
	100 746,53

	
	
	Всего сметная прибыль  
	
	
	
	
	 
	49 339,73

	
	
	  
	
	
	
	
	 
	

	
	
	ВСЕГО прочие затраты  
	
	
	
	
	 
	74 716,15

	
	
	в том числе  
	
	
	
	
	 
	

	
	
	концовки  
	
	
	
	
	 
	74 716,15

	
	
	  
	
	
	
	
	 
	

	
	
	ВСЕГО по смете  
	
	
	
	
	 
	339 618,87

	
	
	в том числе  
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Всего прямые затраты  
	
	
	
	
	 
	189 532,61

	
	
	      в том числе  
	
	
	
	
	 
	

	
	
	      оплата труда  
	
	
	
	
	 
	111 086,90

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов  
	
	
	
	
	 
	553,51

	
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)  
	
	
	
	
	 
	710,74

	
	
	      материальные ресурсы  
	
	
	
	
	 
	76 531,58

	
	
	      перевозка  
	
	
	
	
	 
	649,88

	
	
	Всего ФОТ  
	
	
	
	
	 
	111 797,64

	
	
	Всего накладные расходы  
	
	
	
	
	 
	100 746,53

	
	
	Всего сметная прибыль  
	
	
	
	
	 
	49 339,73

	
	
	Всего прочие затраты  
	
	
	
	
	 
	74 716,15

	
	
	  
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Справочно  
	
	
	
	
	 
	

	
	
	  материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН  
	
	
	
	
	 
	49 180,33

	
	
	  затраты труда рабочих  
	206,4729419
	
	
	
	 
	

	
	
	  затраты труда машинистов  
	1,2460273
	
	
	
	 
	

	
	
	ИТОГО  
	
	
	
	
	 
	339 618,87

	
	
	НДС (22%)  
	
	
	
	
	 
	74 716,15

	
	
	ВСЕГО по смете  
	
	
	
	
	 
	414 335,02

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




	Составил 
	
	//

	
	(должность, подпись, инициалы, фамилия)
	

	
	
	

	Проверил
	
	//

	
	(должность, подпись, инициалы, фамилия)
	






Приложение № 2 
к договору №______
от_______________

«СОГЛАСОВАНО»                                                                                                                                        «УТВЕРЖДАЮ»


________________________								  ____________________
«___»_____________2026г.                                                                                                               «___»____________2026г.
Дефектная ведомость на
На работы по ремонту внутренних помещений (пищеблок, рекреация у каб.65) в МОБУ «СОШ «Всеволожский ЦО» по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, мкр. Южный, ул. Знаменская, д. 9.

	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол-во
	Прим.

	Рекреация у каб-та №65 2 эт.

	1
	Замена плинтуса из керамогранита высотой 71 мм
	П.м.
	9,5
	

	2
	Замена обшивки короба из ГКЛ
	м2
	4,06
	

	3
	Дезинфекция стен от плесени
	м2
	26,0
	

	4
	Расчистка старой краски
	м2
	15,0
	

	5
	Ремонт штукатурки
	м2
	11,0
	

	6
	Улучшенная окраска стен, откосов окна и короба
	м2
	27,49
	

	7
	Окраска труб и радиатора отопления
	м2
	0,32
	

	Пищеблок

	8
	Установка умывальника со смесителем и сифоном
	шт.
	1
	Пом. №49

	9
	Прокладка труб ПП ф20
	м
	1
	

	10
	Установка тройников ПП 20-20-20
	шт.
	2
	

	11
	Установка шаровых кранов ф20
	шт.
	2
	

	12
	Прокладка канализационной трубы ф50мм 
	м
	1
	

	13
	Установка тройника 50-50-50
	шт.
	1
	

	14
	Установка рольставни 0,973х3,021
	шт.
	1
	На нишу с поддоном, ручную

	Частичный ремонт стен

	15
	Расчистка старой краски
	м2
	56,88
	

	16
	Ремонт штукатурки
	м2
	37,92
	

	17
	Улучшенная окраска стен
	м2
	94,38
	

	Вывоз мусора

	18
	Вывоз мусора
	т
	0,37
	





Составил: ____________________ ___________________

