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ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

1. Целью является: Оказание услуг по заправке картриджей и замене израсходованных картриджей для печатающих устройств, копировально-множительной техники.
2. Период оказания услуг: с момента заключения договора по 31.12.2026г. по заявкам Заказчика.
3.  Перечень аппаратных средств: 
	№
п/п
	Наименование
	Модель
	Количество, шт.
	Всего

	1.
	Печатающие устройства (ПУ)

	Canon LBP-1120
HP 1102
HP1018/1020
HP 104
Canon LBP 2900/300
HP 1160
HP 1300
HP P2035
Samsung ML-1641
Samsung ML-1610
Xerox 3140
Xerox Phaser 3250
Ricoh SP150
Brother HL-1010
Samsung ML-1160
HP 404 dn
Canon LBP243
	4
9
11
40
25
4
2
3
1
3
5
1
55
1
3
50
14
	309

	2.
	Копировально-множительная техника (КМТ)
	Kyocera М2135DN
Kyocera FS 1130
Kyocera М2030dn
Kyocera М2040dn
Kyocera М2735dn
Kyocera P2335dn
HP LJ Pro 1132
Canon 4410
 Canon 3010
Samsung 4200
Samsung Xpress M 2070
Canon 272
	6
4
3
3
3
3
32
6
10
2
2
4
	



4. Требования в отношении расходных материалов:
Исполнитель обязан использовать оригинальные или рекомендованные фирмой-изготовителем расходные материалы. Все устанавливаемые детали и используемые материалы должны быть новыми, то есть не бывшими в эксплуатации, не восстановленными и не собранными из восстановленных компонентов, рекомендованными к использованию производителем оборудования.
5. Оказание услуг по заправке картриджей и замене израсходованных картриджей осуществляется на основании заявок Заказчика, в которых указывается наименование и количество подлежащих заправке картриджей или замене израсходованных картриджей, в течение 1 (одного) рабочего дня с момента подачи заявки (по факсу, телефону или электронной почте).
6.  В течение 1 (одного) часа с момента получения заявки от Заказчика, направленной по телефону, факсу или по электронной почте, Исполнитель обязан забрать у Заказчика картриджи для проведения заправки или замены в количестве и ассортименте, указанном в заявке.
7. Гарантийный срок на заправленные картриджи должен составлять не менее 2 (двух) месяцев со дня подписания ведомости приема-передачи заправленных картриджей от Исполнителя к Заказчику. При обнаружении дефектов, выявленных в процессе приемки или в течение гарантийного срока, Исполнитель обязан исправить работы в срок не более 8 рабочих часов с момента получения Акта недостатков по качеству.
Передача Исполнителю подлежащего ремонту оборудования, а также передача Заказчику готового оборудования после выполнения работ осуществляется по месту нахождения Заказчика:
- Ленинградская область, г. Волхов, ул. Авиационная, дом 42, лит. А, а также структурные подразделения, находящиеся на территории Волховского муниципального района Ленинградской области:
- Ленинградская область, г. Волхов, ул. Авиационная, дом 42, лит. З, Г – структурное подразделение: «Волховская центральная районная больница»;
- Ленинградская область, г. Волхов, ул. Авиационная, дом 19А, структурное подразделение: «Поликлиническое отделение (для детей)»;
- Ленинградская область, г. Волхов, ул. Авиационная, дом 44, структурное подразделение: «Поликлиническое отделение (для взрослых)»;
- Ленинградская область, г. Волхов, ул. Авиационная, дом 37, структурное подразделение: «Стоматологическая поликлиника г. Волхова»;
- Ленинградская область, город Новая Ладога, микрорайон Южный, дом 24 – структурное подразделение: «Новоладожская районная больница», «Поликлиника Новоладожской районной больницы»;
- Ленинградская область, Волховский район, город Сясьстрой, ул. Бумажников, дом 37, структурное подразделение: «Сясьстройская районная больница»;
- Ленинградская область, Волховский район, город Сясьстрой, ул. Петрозаводская, дом 14, структурное подразделение: «Поликлиника Сясьстройской районной больницы»;
- Ленинградская область, Волховский район, с.Паша, ул.Советская, д.169а - структурное подразделение: «Пашская участковая больница», «Поликлиника Пашской участковой больницы»;
- Ленинградская область, Волховский муниципальный район, п. Свирица, ул.Новая Свирица, д.39а, ФАП;
- Ленинградская область, Волховский муниципальный район, д. Вындин остров, ул.Центральная, д.18, ФАП;
- Ленинградская область, Волховский муниципальный район, д.Кисельня, ул. Центральная, д.25, амбулатория;
- Ленинградская область, Волховский муниципальный район, д.Усадище, строение б/н, ФАП;
- Ленинградская область, Волховский муниципальный район, д.Бережки, ул. Песочная, строение №5, амбулатория; 
- Ленинградская область, Волховский муниципальный район, п.Аврово, ул. Набережная, д.14, ФАП;
- Ленинградская область, Волховский муниципальный район, д.Иссад, ул.Лесная, д.1, ФАП;
- Ленинградская область, Волховский муниципальный район, д.Потанино, д.12а, ФАП;
- Ленинградская область, Волховский муниципальный район, п.Селиваново, ул.Первомайская, стр. №10, ФАП;
- Ленинградская область, Волховский муниципальный район, д.Хвалово, д.1, ФАП;
- Ленинградская область, Волховский муниципальный район, с. Старая Ладога, ул. Советская, д.8, амбулатория;
- Ленинградская область, Волховский муниципальный район, с. Колчаново микрорайон Алексино, д.31, амбулатория.
- Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Усадищенское сельское поселение, д. Усадище, д.128А, ФАП;
-  Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Свирицкое сельское поселение, поселок Свирица, ул. Новая Свирица, д. 42, ФАП. 
8. Заправка картриджа производится на территории Исполнителя и включает в себя;
-  исследование внешнего вида картриджа и тестирование его механической части на предмет работоспособности;
-  диагностику картриджа;
разборку картриджа (без применения сверления, без деформации и повреждения целостности корпусных элементов);
- технологическую обработку всех деталей картриджа, подвергающихся износу (очистку сжатым воздухом, промывку, снятие остаточного электростатического заряда с элементов, полировку специальными «безопасными» для элементов растворами и жидкостями, смазку соответствующих деталей);
-  регулировочные работы;
-  калибровку режима нормального расходования изнашиваемых частей;
-  заполнение технической емкости картриджа тонером;
-  заключительное тестирование качества печати (с обязательным приложением тестового листа к каждому картриджу);
-  замену чипа, в случае, если картридж предусматривает установку чипа;
- упаковку заправленного  картриджа в индивидуальный пакет, с вкладкой в него образца печати.
	Срок оказания услуг по заправке картриджей: не более 1 часа с момента передачи Исполнителю картриджа (в рабочие дни с 08:00 до 17:00, в пятницу с 8:00 до 15:00, за исключением перерыва с 12:00 до 13:00(время Московское)). 
9. Картридж должен свободно вставляться в принтер.
10. Процесс печати должен быть бесшумным, (при использовании не должен быть источником скрипов и прочих шумов).
11. Качество печати картриджа:
- при визуальном осмотре копии должны быть чёткими и ясными, знаки, текст и графика ярко-чёрными.
- на бумаге при печати не должно оставаться серого фона и посторонних дефектов (в том числе в виде повтора изображения, точек, пятен и прочих дефектов).
- должны быть отчетливо видны полутона при печати графической информации, включая pdf-файлы;
- на сплошных заливках (распечатка полностью черной страницы), закрепления тонера должно быть не менее 91%, не должно быть осыпания тонера.
12. Вышедшие из строя картриджи (отработавшие свой ресурс) должны быть возвращены Заказчику с актом технического состояния.
13. Исполнитель ведет учет поступающих к нему картриджей и ведет базу данных о работах, проведенных с каждым картриджем. По требованию Заказчика Исполнитель предоставляет информацию по всем услугам, оказанным в заданный период времени по всем картриджам, принадлежащим Заказчику.
14.  Исполнитель    обязан     предоставить    взамен   аналогичный картридж Заказчику на время  заправки картриджа.    

	Исполнитель: Начальник  отдела ИТ Башмаков А.В.
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