Договор (проект) № 
на техническое и аварийно-техническое обслуживание пассажирских лифтов, системы лифтовой диспетчерской сигнализации и связи (ЛДСС), диспетчерский контроль работы лифта в 2026 году

ИКЗ: 262471600183847160100100030000000000

 г. Тосно                                                                                                             «___»___________ 2026 г

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ленинградской области «Тосненская клиническая межрайонная больница», далее «Заказчик», в лице временно исполняющего обязанности главного врача Клименко Вячеслава Сергеевича, действующего на основании Устава и Распоряжении комитета по здравоохранению Ленинградской области №65 от 27.04.2026 , с одной стороны, и 
_________________, в лице _________________, действующего на основании _______________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны» заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:  
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по техническому и аварийно-техническому обслуживанию пассажирских лифтов, системы лифтовой диспетчерской сигнализации и связи (ЛДСС), диспетчерский контроль работы пассажирских лифтов (далее – услуги), а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги. 
Услуги оказываются Исполнителем в соответствии с требованиями Технического задания (Приложение №1 к Договору), Спецификацией (Приложение №2 к Договору), а также техническими нормами, требованиями общепринятых стандартов качества, эксплуатационно-техническими и другими нормативными документами, регламентирующими порядок организации оказания услуг, действующими в Российской Федерации.
1.2.  Срок оказания услуг: с 01.10.2026 по 31.12.2026 г. обслуживания оборудования проводится в течение всего периода действия Договора в сроки, согласованные с Заказчиком. Датой исполнения Исполнителем обязательств по Договору считается дата подписания Сторонами документа о приемке, подписанного лицом, имеющих право действовать от имени Сторон.

1.3. Перечень лифтов и систем лифтовой диспетчерской сигнализации и связи (ЛДСС), подлежащих техническому и аварийно-техническому обслуживанию, адреса их расположения, технические требования, указаны в Техническом задании (приложение №1 к Договору).
2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.
2.1. Цена Договора составляет ________ рублей __ копеек, НДС ___% - руб____________. 
2.2. Стоимость за единицу оказанной услуги указана в Спецификации (Приложение № 2 к настоящему договору).
2.3. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
2.2. Оплата по настоящему Договору осуществляется Заказчиком по безналичному расчету, в рублях Российской Федерации, по коду 60 - средства бюджетных учреждений, за счет средств:  

-за счет средств от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения) в 2026 году.

2.3. Общая стоимость Договора включает в себя причитающееся Исполнителю вознаграждение и компенсацию всех его возможных издержек и расходов, осуществляемых в целях и в связи с исполнением настоящего Договора, в том числе с учетом расходов на страхование, уплату таможенных пошлин, командировочные расходы, организационные и транспортные расходы, уплату налогов и других обязательных платежей, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
 Исполнитель предоставляет Заказчику заполненные надлежащим образом счет, счет-фактуру, акт оказанных услуг, в которых отражает стоимость услуг, рассчитанную исходя из количества оказанных услуг цен за единицу Услуг, определенных в Приложении № 1.
2.4.  Цена Договора является твердой и определяется на весь срок его исполнения. 
2.5.  Заказчик оплачивает Исполнителю стоимость Услуг после оказания услуг на основании подписанного Сторонами акта оказанных услуг с предоставлением первичных документов: счета, счета-фактуры.
2.6.  Оплата производится в срок не более 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке. Авансирование не предусмотрено.
2.7.  Расчеты между Сторонами производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. 
3. КАЧЕСТВО ОКАЗЫВЕМЫХ УСЛУГ
3.1. Качество оказываемых услуг должно соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации, утвержденных в отношении данного вида услуг.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Исполнитель обязан:
4.3.1. Оказать услуги в соответствии с Техническим заданием в предусмотренный Договором срок;
4.3.2. предоставлять Заказчику по его требованию документы, относящиеся к предмету Договора, а также своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора;
4.3.3. в случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора совершить действия, предусмотренные ст. 95 Федерального закона о контрактной системе, в целях надлежащего уведомления Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора; 
4.3.4. обеспечить соответствие результатов оказания услуг требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам), сертификации, лицензирования, установленным законодательством Российской Федерации и Договором;
4.3.5. обеспечить за свой счет устранение недостатков, выявленных при приемке Заказчиком оказанных услуг;
4.3.6. со дня подписания Договора назначить ответственного представителя для координации и сдачи услуг Заказчику.
4.3.7. своевременно передавать Заказчику надлежащим образом оформленные отчетные и финансовые документы в порядке и сроки, установленные Договора.
4.3.8. нести ответственность за качество оказанных услуг при исполнении обязательств по Договору;
4.3.9. обеспечить на Объекте Заказчика соблюдение внутри объектового и пропускного режимов, сохранность имущества Заказчика, а также требований техники безопасности, охраны труда, противопожарных, санитарных и других норм и правил, установленных действующим законодательством Российской Федерации. Исполнитель несет полную ответственность за нарушение указанных требований, при оказании услуг по настоящему Договору.
4.3.10. информировать Заказчика об изменениях требований к эксплуатации Оборудования, давать рекомендации о возможных технических усовершенствованиях.
4.3.11. обеспечить оказание услуг по настоящему Договору квалифицированным персоналом.

4.3.12. обеспечить принятие всех надлежащих мер для получения корреспонденции как по адресу, предусмотренному в настоящем Договору, так и по месту своей государственной регистрации.

4.4. Исполнитель имеет право:
4.4.1. требовать подписания Заказчиком актов оказания услуг по настоящему Договору;

требовать своевременной оплаты за оказанные услуги в соответствии с пунктом 4.2 настоящего Договора;
4.4.2. привлекать к исполнению своих обязательств по настоящему Договору третьих лиц.

4.4.3. При этом Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств третьими лицами;
4.4.4. запрашивать в письменной форме у Заказчика сведения и документы, необходимые для надлежащего исполнения принятых на себя обязательств по настоящему Договору.
4.2. Заказчик обязан:

4.1.1. принять, провести экспертизу оказанных Услуг и оплатить Услуги в соответствии с условиями настоящего Договора;

4.1.2. передавать Исполнителю иную необходимую для выполнения обязательств информацию.
4.3. Заказчик имеет право:

4.2.1. осуществлять контроль за оказанием услуг Исполнителем в рамках принятых им обязательств, установленных настоящим Договором;

4.2.2. требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями настоящего Договора, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков;

4.2.3. в любое время запрашивать у Исполнителя информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств по настоящему Договору;

4.2.4. привлекать независимых экспертов для проверки соответствия качества оказываемых услуг требованиям, установленным настоящим Договором;

4.2.5. не отказывать в приемке результатов отдельного этапа исполнения Договора либо оказываемых услуг в случае выявления несоответствия этих результатов, либо этой услуги условиям Договора, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов либо этой услуги и устранено Исполнителем.
1. АНТИКОРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
5.1. При исполнении своих обязательств по Договору стороны обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий:

· платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы публично-правовым образованиям, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц либо лицам, иным образом, связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для сторон по Договору, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по договору;

· платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы сотрудникам другой стороны по Договору, ее аффилированным лицам с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.);

· не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство Российской Федерации.
2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в следующем порядке: порядке: 10 % от цены Договора. (в случае, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей).
6.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Договоре таких обязательств) в виде фиксированной суммы в размере 1000 рублей, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей (включительно);

6.3.  В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате пеней. 

6.4. За просрочку Заказчиком обязательств по Договору Исполнитель вправе потребовать от Заказчика выплаты пени. 

6.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 

6.6.  За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, в размере 1000 рублей, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей (включительно);

6.7. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.
6.8. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

6.9. Уплата штрафных санкций не освобождает виновную сторону от возмещения убытков в полном объеме.

6.10. Исполнитель несет ответственность за оказанную некачественную Услугу в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.11. Исполнитель несет ответственность за оплату всех налогов, пошлин, лицензионных сборов и т.д., взимаемых до момента приемки Услуг в пункте назначения, указанном Заказчиком.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
7.1. Стороны не несут ответственности за полное или частичное невыполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное обстоятельствами непреодолимой силы, возникшими помимо воли Сторон и которые нельзя предвидеть или предотвратить.

7.2. Сторона, которая не исполняет своих обязательств по причине обстоятельств непреодолимой силы, должна направить в течение 5 (пяти) рабочих дней письменное извещение другой Стороне о причинах неисполнения обязательств по Договору. 
7.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий Договор может быть расторгнут по взаимному согласию Сторон, при условии проведения взаиморасчетов между сторонами.  
8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте настоящего Договора, будут разрешаться путем переговоров в соответствии с действующим законодательством РФ. 

8.2. Если Стороны не придут к согласию путем переговоров, споры будут разрешаться в Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области в соответствии с действующим законодательством РФ. 
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон.
9.2. Стороны вправе изменить условия Договора в соответствии с положениями ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключив дополнительное соглашение к Договору.
9.3. Стороны вправе расторгнуть Договор по соглашению сторон. 
9.4. Заказчик в праве принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ. 
9.5.  Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
9.6. Сопровождение данного Договора со стороны Заказчика осуществляет Манолий Владислав Денисович, телефон +7(993)643-05-43, e-mail: kmb.manoliy-vd@yandex.ru.
10. СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА
10.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до 31.01.2027 года, а в части финансовых обязательств – до полного выполнения их сторонами.

10.2. Окончание срока действия настоящего Договора влечет прекращение обязательств сторон по Договору, за исключением финансовых обязательств.

10.3. Истечение срока действия Договора не освобождает стороны от ответственности за его нарушение.

11. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ.
11.1. Приложение № 1 - «Техническое задание»;
Приложение № 2 - «Спецификация».
11.2. Приложение №1 и №2 к Договору является его неотъемлемой частью

12. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
	Заказчик:

Государственное бюджетное учреждение

здравоохранения Ленинградской области «Тосненская КМБ»

Юридический адрес: 187000, г. Тосно, 

Ленинградская область, шоссе Барыбина, д.29

Банковские реквизиты:

ЕКС 40102810745370000098

БИК 044030098

ОКЦ № 1 СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА

РОССИИ // УФК по Ленинградской области 

г. Санкт-Петербург

Получатель:

ИНН 4716001838    КПП 471601001

КС 03224643410000004500

КОМИТЕТ ФИНАНСОВ ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ (ГБУЗ ЛО «Тосненская КМБ» 

л/с 20 996 986 069)

ОКПО 01933018 ОКОНХ 91511

ОГРН 1024701898550 ОКТМО 41648101

ОКОГУ 2300229

ОКФС 13 ОКОПФ 20903 ОКВЭД 86

Телефон – 8-813-61-29943, 

факс – 8-813-61-28139,

E-mail – crb-tosno@mail.ru
Врио главного врача
ГБУЗ ЛО «Тосненская КМБ»

_________________/В.С. Клименко
	Поставщик:

Наименование

Юридический и почтовый адрес: 

ИНН: 

КПП:

ОГРН:

ОКТМО:

ОКПО:

ОКВЭД:

Дата регистрации в налоговом органе:

Банковские реквизиты:

Контактное лицо:

ФИО

Телефон – 

E-mail – 

_______________/


Приложение № 1

к Договору №_____

от «___» _________ 2026 г. 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на техническое и аварийно-техническое обслуживание пассажирских лифтов, системы лифтовой диспетчерской сигнализации и связи (ЛДСС), диспетчерский контроль работы лифта в 2026 году.

1. Требования по оказанию услуг технического и аварийно-технического

обслуживания лифта, системы ЛДСС, диспетчерского контроля работы лифта.

Сроки оказания услуг:
Услуги оказываются с 01.10.2026 г. по 31.12.2026 г. обслуживание оборудование проводится в течение всего периода действия Контракта в сроки, согласованные с Заказчиком.

1.1. Требования по технологии и методам оказания услуг:

- оказание услуг по обслуживанию лифтового хозяйства осуществляется Исполнителем в соответствии с государственными стандартами по Перечню услуг, определяющему объемы и периодичность их оказания, приведенному в разделе 4 настоящих требований Заказчика.

1.2. Требования, предъявляемые к безопасности услуг.

При оказании услуг по обслуживанию лифтового хозяйства Исполнитель обеспечивает:

- соблюдение правил техники безопасности;

- соблюдение правил пожарной безопасности.

1.3. Требования к мероприятиям по охране труда.

При оказании услуг по обслуживанию лифтового хозяйства Исполнитель обеспечивает проведение мероприятий по охране труда, в том числе утверждение Положений по охране труда, проведение первичного, вводного и планового инструктажа обслуживающего персонала.

2. Дополнительные требования

2.1. При ремонте, обслуживании лифта проводить мероприятия направленные на осуществление профилактики пожаров, действия, направленные на спасение людей, имущества и ликвидацию пожаров.

2.2. Оборудование и материалы, используемые Исполнителем при техническом обслуживании, должны быть сертифицированы и иметь разрешение на применение в России.

2.3. Отдельные вопросы и требования настоящего технического задания могут уточняться и дополняться в ходе оказания Услуг по согласованию Заказчика и Исполнителя.

Обязательно: для немедленного реагирования на случаи остановки лифта с людьми (больными, медперсоналом) предусмотреть наличие круглосуточной аварийной бригады обеспеченной автомобильным транспортом.
2.4. Исполнитель обязан иметь ЗИП (Запасные части, инструменты и принадлежности) в достаточном количестве для немедленной ликвидации аварийных ситуаций на лифтовом оборудовании.

3. Местонахождение объекта подлежащего обслуживанию.

	№

п/п
	Адрес

объекта
	Тип 

объекта
	Зав. №


	г/п

(кг)
	Число остановок
	Период обслуживания
	Диспетчеризация

(оборудование)

	1
	Ленинградская область, Тосненскиий район, гп. Тельмана, здание 62.


	Пассажирский, предназначенный для перевозки пожарных

ПБА 1010 ГТ
	332386
	1000
	2
	01.09.2026-31.12.2026
	Кристалл  GSM



	2
	Ленинградская область, Тосненскиий район, гп. Тельмана, здание 62.


	Пассажирский, ПБА 1010 ГТ
	332385
	1000
	2
	01.09.2026-31.12.2026
	Кристалл  GSM




4. Перечень и объем выполняемых услуг, Исполнитель оказывает услуги в соответствии со следующим перечнем и периодичностью:

	№ п\п, наименование
	Текст пояснений

	1.Наименование выполняемых услуг
	Техническое обслуживание Лифта и системы ЛДСС в соответствии с режимом работы:

- проведение ежемесячного технического обслуживания лифтового оборудования и систем ЛДСС; 

- мелкий ремонт Лифта с целью восстановления его исправности (работоспособности), а также поддержания эксплуатационных показателей;

- аварийно-техническое обслуживание включающее проведение работ по освобождению пассажиров из остановившегося Лифта и пуск остановившегося Лифта в работу, в том числе в выходные и праздничные дни;

- подготовка Лифта к техническому освидетельствованию и диагностике;

- диспетчерский контроль работы с целью операторского/диспетчерского обслуживания Лифта (подключении лифта к диспетчерским пунктам Исполнителя).

 

	2.Срок выполнения услуг
	01.10.2026 по 31.12.2026

	3.Состав выполняемых услуг
	

	3.1. Техническое обслуживание (регламентные работы)

	ТО-1 – ежемесячное техническое обслуживание.
	Проверка освещенности кабины лифта, шахты, машинного помещения.
Проверить точность остановки кабины на этажах.

Проверить отсутствие течи масла в местах установки крышек и валов.

Проверить уровень масла в редукторе.

Проверить состояние КВШ, подтянуть крепления.

Проверка состояния ограждения шахты.

Провести внешний осмотр составных частей дверей шахты.

Проверить и отрегулировать зазор между упорами кареток и              коромыслами блок-контроля дверей шахты или копированными выключателями и площадками защелок.

Проверить исправность запирания замков двери шахты.

Проверить наличие и исправность замков дверей машинного помещения. 

Проверить надежность крепления канатов в клиновых патронах.

Провести осмотр состояния привода дверей, верхней балки, створок дверей и порога.

Проверка правильности установки привода дверей в вертикальной плоскости. 

Проверить и отрегулировать натяжение клинового ремня.

	ТО-3- ежеквартальное  техническое обслуживание.
Работы производятся дополнительно к ТО-1
	Проверка освещенности кабины лифта, шахты, машинного помещения.
Осмотреть тормоз и убедиться в отсутствии механических повреждений.
Проверить износ фрикционных накладок.
Проверить и подтянуть крепление деталей тормоза.
Проверить ход якоря тормозного электромагнита.
Проверить установочный размер пружин тормоза.
Очистить редуктор и раму лебедки от загрязнений, осмотреть их.
Очистить КВШ от излишней смазки и грязи.
Проверить неравномерность износа ручьев канатоведущего шкива.

Проверить состояние составных частей и установку, ограничителя скорости, подтянуть крепления.
Проверить и отрегулировать установку упоров.
Проверить действие отводки рычага на концевой выключатель.
Проверить и отрегулировать зазоры между роликами замков дверей шахты и боковыми поверхностями отводок дверей кабины.
Проверить и отрегулировать заход ролика защелок в отводку двери кабины по глубине.
Проверить и отрегулировать зазор между пружинами створок.

Провести осмотр пружин подвески противовеса.
Очистить башмаки от грязи и излишней смазки.
Провести осмотр состояния башмаков и их креплений.
Очистить подвеску и крышу кабины от грязи.
Очистить составные элементы двери кабины от грязи.
Провести смазку элементов привода дверей.
Проверить уровень масла в редукторе дверей кабины.
Проверить зажим кареток и состояние пружины.
Проверить правильность установки привода дверей.

Проверить отсутствие течи масла из редуктора.
Проверить работу механического реверса и заход штифта за упор отводки. 

	ТО-6- полугодовое техническое обслуживание.
Работы производятся дополнительно к ТО-1, ТО-3
	Проверка освещенности кабины лифта, шахты, машинного помещения.
Провести очистку электроаппаратуры и электронных устройств шкафа управления.
Проверить крепление проводов в зажимах клеммных реек.

Проверить ход подвижных частей контакторов, пускателей и реле при включении.
Очистить трансформаторы от грязи, проверить и подтянуть крепления проводов, клемм обмоток и заземления.
Проверить крепление рукоятки вводного устройства.
Проверить состояние резьбовых креплений.
Проверить состояние буферных пальцев, их креплений.
Проверить и подтянуть крепления электродвигателя, клеммных соединений и проводов.
Проверить наличие смазки в подшипниках.
Проверить правильность настройки ограничителя скорости.
Очистить тяговые канаты и канат ограничителя скорости от излишней смазки и загрязнений.
Проверить равномерность натяжения тяговых канатов.

Очистить направляющие от грязи.
Очистить ловители и механизм включения ловителей от загрязнений. Произвести осмотр состояния ловителей и механизма включения, проверить состояние креплений.

	ТО-12- годовое техническое обслуживание.

Работы производятся дополнительно к ТО-1,ТО-3, ТО-6
	Проверка освещенности кабины лифта, шахты, машинного помещения.
Проверить крепление и состояние электроразводки проводов и сети заземления.

Проверить износ червячной пары, определить боковой зазор червячной пары и осевой люфт червячного вала.
Проверить тяговую способность канатоведущего шкива.
Проверить надежность сцепления каната со шкивом ограничителя скорости на рабочем ручье.
Провести смазку шарниров и подшипниковых узлов. 

Произвести осмотр и выборку канатов.
Очистить шунты и датчики от грязи, подтянуть крепления и произвести их визуальный осмотр.
Проверить состояние электропроводки.
Очистить оборудование дверей шахты (линейки, ролики, контрролики, защелки, блокировочные выключатели, створки ворот) от грязи.

Произвести осмотр и замеры износа тяг и отверстий верхней балки или сферической втулки, произвести смазку поверхности в зоне контакта. Подтянуть крепления составных частей противовеса и проверить надежность крепления грузов.
Проверить зазоры между клиньями и направляющими.

Проверить состояние кабелей, электроаппаратов, проводов заземления. Очистить электропроводку от грязи, подтянуть крепления электроаппаратов и контактные соединения.
Очистить натяжное устройство от грязи.
Осмотреть устройство и подтянуть крепления.
Очистить пружинные буфера от грязи.
Провести осмотр и убедится в исправности буферов.
Проверить вертикальность установки пружин буфера.
Проверить состояние проводов и кабелей, электроаппаратов, их крепление и заземление.
Проверить исправность выключателя приямка и контактных соединений.
Проверка и наладка ячейки управления движением.
Проверка и наладка ячейки выбора направления.
Проверка и наладка ячейки логического управления.
Производится подготовка к годовому освидетельствованию, с записью в паспорте Лифта.

	3.2. Аварийно-техническое обслуживание
	Своевременное принятие мер по освобождению пассажиров из остановившегоя Лифта, с принятием мер по исправлению возникших неполадок;

Устранение неисправностей Лифта, оборудования системы диспетчерского контроля (при наличии).

	3.3. Ежемесячное техническое обслуживание систем ЛДСС
	Проведение ежемесячного технического обслуживания систем ЛДСС – обслуживание лифтового оборудования и устройств двусторонней переговорной связи. 

	3.4. Диспетчерский контроль работы лифта
	Контроль за работой Лифта осуществляет оператор/диспетчер с пульта системы диспетчерского контроля  в соответствии с документацией по эксплуатации данной системы диспетчерского контроля

	4. Общие требования к выполнению услуг
	- Обеспечить организацию и проведение работ по техническому обслуживанию Лифта в соответствии с Инструкциями завода-изготовителя, Положением о системе планово-предупредительных ремонтов Лифтов, утвержденного приказом Министерства Российской Федерации по земельной политике, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 7.08.1998г. № 53 и «Руководством по техническому обслуживанию лифтов».
- Исполнитель должен оказывать услуги квалифицированным и аттестованным в установленном порядке персоналом согласно техническому регламенту Таможенного союза «Безопасность лифтов» ТР ТС 011/2011, утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011г., паспортов Лифтов и Руководств по эксплуатации Лифтов.

- Перед началом выполнения услуг Исполнитель предоставляет список обученного и аттестованного персонала для работы на объекте;

- Обеспечить наличие круглосуточной диспетчерской и аварийной службы;

- Обеспечить эвакуацию пассажиров из кабины Лифта - не более 30 минут с момента поступления вызова;

- Обеспечить прибытие по вызову на ремонт Лифта: в рабочие дни с 08:00 до 17:00 в течение 2 часов; в рабочие дни с 17:00 до 8:00, выходные и праздничные дни - в течение 3 часов;

 Пуск остановившихся Лифта осуществлять в сроки:

- пуск Лифта, не требующих замены оборудования, если причина остановки Лифтов не связана с вандальными действиями, а также с необходимостью выполнения услуг капитального характера осуществляется в сроки не более 5 часов;

- пуск Лифта, требующих замены оборудования или устранения вандальных действий, но не связанных с необходимостью выполнения услуг капитального характера, осуществляется в течение 24 часов;

- пуск Лифта, на которых требуется проведение услуг капитального характера, осуществляется по согласованию с Заказчиком;

-Осуществлять ежегодную подготовку Лифта к проведению технического освидетельствования;

-Осуществлять доставку персонала, материалов и комплектующих изделий к месту выполнения услуг за свой счет
- Составлять после завершения ежемесячных работ по техническому обслуживанию Акт выполненных услуг;
- Использовать при проведении работ проверенное и исправное оборудование и инструменты;

	5. Требования к качеству услуг.
	- Выполнение услуг, технология и методы их производства на объекте должны осуществляться в строгом соответствии с действующими нормативно-правовыми документами - государственными стандартами (ГОСТ), строительными нормами и правилами (СНиП), санитарными нормами и правилами (СанПиН), московскими городскими строительными нормами (МГСН), территориальными сметными нормами (ТСН), определяющими нормы и правила строительных работ и предмета Договора, включая: Технический регламент Таможенного союза «Безопасность лифтов» ТР ТС 011/2011, утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011г.

	6. Сроки выполнения услуг по аварийно-техническому обслуживанию лифта
	- Устранение аварийных ситуаций выполняется по мере поступления заявок Заказчика.
- При отказах работы Лифта и аварийных повреждениях систем, устранение аварийных ситуаций выполняется не позднее 24 часов, включая время прибытия электромеханика на объект, с момента получения заявки.

- Если при аварийно-техническом обслуживании для восстановления работоспособности Лифта требуется выполнение услуг капитального характера, данные услуги Исполнитель выполняет по отдельному договору.

	7. Требования к безопасности выполнения услуг
	- Все работающие должны быть обеспечены спецодеждой (униформой, касками, обувью и др.) и средствами индивидуальной защиты.
- Исполнитель обязан соблюдать требования к безопасности выполняемых услуг и результатов услуг в соответствии со следующими документами:
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» Часть 1 .Общие требования.
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» Часть 2.

Строительное производство.
- Работа с электрическими приборами (техникой) должна производиться только с соответствующей  разрешительной документацией и лицами, имеющими удостоверение, подтверждающее допуск к этим работам.

	8. Гарантийные обязательства
	Предоставление гарантии при выполнении услуг по замене и ремонту узлов и агрегатов Лифта:
- Гарантия на замененные запчасти и выполненные услуги составляет 1 год, при условии надлежащей эксплуатации лифтового оборудования;

- При обнаружении в период гарантийного срока недостатков или дефектов Исполнитель обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения дефектов.

	
	

	
	

	
	

	
	


Режим оказания услуг: 

 -    Режим работы лифта – ежедневное обслуживание, в соответствии с графиком работы амбулаторно-поликлинического комплекса; 

· Эвакуация пассажиров из остановившегося лифта после поступления заявки через пультовую линию связи или по телефону Исполнителя, либо любым возможным средством связи – не более 30 минут;

· прибытие персонала на неработающий лифт: в течение 2-х часов круглосуточно, ежедневно; 

· пуск лифта при отсутствии услуг капитального характера или замены оборудования не более 3-х часов; 

· пуск лифта с заменой оборудования или устранением вандальных действий, без проведения услуг капитального характера не более 24 часов, пуск лифта на которых требуется проведение услуг капитального характера, осуществляется по согласованию с Заказчиком и порядком проведения аварийного ремонта лифта; 

· Аварийное обслуживание – круглосуточно; 

· Режим работы системы диспетчерского контроля – ежедневное обслуживание, в соответствии с графиком работы амбулаторно-поликлинического комплекса: 

·  восстановление работы системы после сбоя  - не более 6 часов;

·  выполнение текущих заявок – не более 24 часов; 

·  восстановление работы системы после замены оборудования или вандальных действий, без проведения услуг капитального характера не более 24 часов; 

· Аварийное обслуживание - ежедневное, в соответствии с графиком работы амбулаторно-поликлинического комплекса.

Услуги капитального характера выполняются за дополнительную плату по отдельным договорам, оформленным на основании дефектных ведомостей Исполнителя, согласованных Заказчиком. Стоимость услуг капитального характера определяется на основании утвержденной 3аказчиком сметы.

5. Требования к качеству и безопасности выполнения работ, оказания услуг

Все услуги по содержанию в исправном состоянии лифта выполняются с соблюдением Правил охраны труда, техники безопасности и пожарной безопасности.

Техническое обслуживание лифта производится в соответствии с требованиями технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов», утверждённого Решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 824 (далее – ТР ТС), Инструкций по техническому обслуживанию завода-изготовителя.

Услуги выполняются в специальной одежде, специальной обуви, а также с применением средств индивидуальной защиты в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 16 июля 2007 г. №477 «Об утверждении типовых норм бесплатной выдачи сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам, занятым на строительных, строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением». При неисполнении данного требования Заказчик оставляет за собой право обратиться в Федеральную инспекцию труда и подведомственные ей государственные инспекции труда для привлечения Исполнителя к административной ответственности. 

6. Требования к техническим характеристикам работ

Выполнение всех видов услуг по техническому обслуживанию лифта Исполнитель производит своими силами, соблюдая «ГОСТ Р 53783-2010. Национальный стандарт Российской Федерации. Лифты. Правила и методы оценки соответствия лифтов в период эксплуатации», утвержденный и введенный в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 31 марта 2010 года № 44-ст (в ред. Изменения N 1, утв. Приказом Росстандарта от 03.11.2010 N 343-ст), Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденные Приказом Министерства энергетики РФ от 13.01.2003 № 6, «Технический регламент Таможенного союза. ТР ТС 011/2011. Безопасность лифтов», утвержденный Решением комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 года № 824, эксплуатационную документацию заводов-изготовителей, Правила пожарной безопасности, а также другие нормативные правовые документы по вопросам ремонтно-строительного производства и технического обслуживания лифтов.

7. Требования к персоналу (электромеханикам по лифтам):

- наличие аттестации по специальности;

- наличие группы по электробезопасности при работе в электроустановках до 1 000 В;

- для электромехаников по лифтам – не ниже 3-й группы;

- наличие действующих удостоверений по технике безопасности

- наличие документа о ежегодной проверке знаний должностной инструкции;

- отсутствие противопоказаний по здоровью;

Для получения доступа на объект после заключения Контракта специалисты Исполнителя должны предоставить:

- допуск по работе с электрооборудованием до 1000 В (квалификационная группа по электробезопасности не ниже III - для электромехаников по лифтам, электромонтера диспетчерского оборудования и телеавтоматики, техника-электромеханика); 

- копии свидетельства о подтверждении квалификации, выданный центром оценки квалификации, на бланке, утвержденном Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 12 декабря 2016 года №725н.);

· подтверждающие документы о сдаче пожарного технического минимума;

· свидетельства о подтверждении квалификации.

Приложение № 2
к Договору №_____

от «___» _________ 2026 г. 
Спецификация 
	№
	Наименование товара, работы, услуги. 
	Ед. измерения
	Ставка НДС
	Количество
	Цена за единицу, руб
	Стоимость позиции, руб

	1
	Оказание услуг по техническому и аварийно-техническому обслуживанию пассажирских лифтов, системы лифтовой диспетчерской сигнализации и связи (ЛДСС) Пассажирский лифт для перевозки пожарных ПБА 1010 ГТ (уч. № 332386)
	УСЛ ЕД
	
	3
	
	

	2
	Оказание услуг по техническому и аварийно-техническому обслуживанию пассажирских лифтов, системы лифтовой диспетчерской сигнализации и связи (ЛДСС)

Пассажирский лифт ПБА 1010 ГТ (уч. № 332385)
	УСЛ ЕД
	
	3
	
	

	Сумма итого:
	


Цена договора составляет ________ рублей __ копеек, НДС ___% - руб____________. 

Заказчик:
                                                                      Исполнитель:
Врио главного врача                                                                    
ГБУЗ ЛО «Тосненская КМБ»
______________/В.С. Клименко                                        ________________/ФИО
14

