Описание объекта закупки
[bookmark: _GoBack]Техническое обслуживание тахографа.
1.  Общие положения:
1.1. Цель: Активация и калибровка тахографа марки - Меркурий ТА001, на ТС.
1.2. Требования к исполнителю: Наличие лицензии ФСБ (для СКЗИ), квалифицированный персонал, аттестация.
2.   Порядок выполнения работ:
2.1. Активация блока СКЗИ: С использованием карты мастерской для инициализации блока криптозащиты.
2.2. Настройка (Калибровка):
2.2.1 Ввод параметров ТС (VIN, гос. номер, одометр).
2.2.2 Настройка временной зоны (UTC) и часового пояса.
2.2.3 Ввод характеристик сенсора движения и коэффициента 'W' (для цифровых).
2.2.4 Опломбирование всех точек вскрытия (пломбы мастерской).
2.3. Обновление ПО (при необходимости).
3.  Требования к результатам работ:
3.1 Документы: Сертификат калибровки (настройки), акт выполненных работ, наклейка калибровочная.
3.2 Функционал: Тахограф должен корректно регистрировать режимы труда и отдыха водителя.
4.  Сроки и место выполнения работ:
4.1 Сроки выполнения работ – в течении 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения договора.
4.2. Работы по техническому обслуживанию тахографа проводятся по месту нахождения Заказчика – Ленинградская область, город Лодейное Поле.

