
	№ п/п
	Наименование товара
	Код КТРУ / ОКПД2
	Требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам, эксплуатационным характеристикам (при необходимости) товара.
	Инструкция по заполнению характеристик в заявке
	Единица измерения по ОКЕИ
	Кол-во

	
	
	
	№
	Наименование показателей
	Единица измерения показателя
	Значение показателей
	
	
	

	1
	Концентратор кислорода мобильный/портативный
	32.50.21.123-00000036
	1
	 ЖК-дисплей
	
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	штука
	1

	
	
	
	2
	 Загубник
	
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	3
	Концентрация кислорода
	Процент
	≥ 80
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	4
	Максимальная производительность
	л/мин
	≥ 1
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	5
	Маска
	
	Нет
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	6
	Масса основного блока
	Килограмм
	≤ 19
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	7
	Назальные канюли
	
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	8
	Питание
	
	От сети переменного тока
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	9
	Режим газового потока
	
	Постоянный
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	10
	 Сменные фильтры
	
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	11
	Уровень шума
	Децибел
	≤ 60
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	2
	Аппарат для измерения артериального давления 
	26.60.12.120
	1
	Предназначен для измерения артериального давления у новорождённых, младенцев и детей
	
	Соответствие
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	штука
	1

	
	
	
	2
	Металлический анероидный манометр
	
	Соответствие
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	3
	Количество манжет разных размеров
	Штука
	≥ 3
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	4
	Стетоскоп
	
	Наличие
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	5
	Поверка
	
	Наличие
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	3
	Отоскоп, прямой
	26.60.12.119-00000185
	1
	Предназначен для исследования слухового прохода и барабанной перепонки и выявления различных заболеваний и нарушений функций в области наружного, среднего и внутреннего уха, а также контроля их лечение
	
	Соответствие
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	штука
	1

	
	
	
	2
	Состоит из батареечной рукоятки, сменной ушной воронки и головки с линзой
	
	Соответствие
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	3
	Головка оснащена высококачественной волоконной фиброоптикой
	
	Соответствие
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	4
	Оптическая головка имеет светодиодное освещение
	
	Соответствие
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	5
	Поворотная лупа с углом 360° и 3-х кратным увеличением
	
	Наличие
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	6
	Футляр для хранения
	
	Наличие
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	7
	В комплекте одноразовые ушные воронки: Ø2,5
	Штука
	≥ 10
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	8
	В комплекте одноразовые ушные воронки: Ø4 мм
	Штука
	≥ 10
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	9
	Источник питания
	
	Наличие
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	4
	Секундомер электронный
	26.52.12.140-00000001
	1
	Точность измерений
	Секунда
	0,01
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	штука
	1

	
	
	
	2
	Наличие часов
	
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	3
	Наличие элемента питания в комплекте
	
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	4
	Наличие шнурка в комплекте
	
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	5
	Наличие встроенной памяти
	
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	6
	Поверка
	
	Наличие
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	5
	Негатоскоп медицинский
	26.70.17.140-00000002
	1
	Вариант исполнения
	
	Настенный
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	штука
	1

	
	
	
	2
	Источник света
	
	Лампа люминесцентная
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	3
	Максимальное количество одновременно просматриваемых кадров
	Кадр
	1
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	4
	Регулируемый диапазон изменения яркости экрана
	
	Нет
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	6
	Таблица для проверки остроты зрения электронная
	26.60.12.119-00000275
	1
	Назначение
	
	Для взрослых и детей
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	штука
	1

	
	
	
	2
	Источник света
	
	Лампа светодиодная
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	3
	Освещенность в центре
	Лк
	≥ 1000
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	4
	Количество таблиц в комплекте
	Штука
	≥ 5
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	5
	Окклюдер в комплекте
	
	Наличие
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	6
	Указка а комплекте
	
	Наличие
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	




