УТВЕРЖДАЮ
Зам. главного врача по АХВ ГБУЗ ЛОКБ

__________ А.С. Никулин


ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Наименование объекта закупки: Поставка медицинского оборудования (Массажер пневматический) для нужд ГБУЗ ЛОКБ в 2026г.

[bookmark: _GoBack]Сроки и место поставки: с даты заключения договора и по предварительной заявке заказчика в течение 5 рабочих дней с момента ее подачи по адресам: 
- 195197, Санкт-Петербург, Калининский район, Полюстровский пр., д. 12 литера А 


Условия поставки: силами и средствами поставщика, с выполнением погрузо-разгрузочных работ по адресу Заказчика.
Допускается привлечение соисполнителей.
Требуется выполнение услуг по сборке, установке, монтажу и вводу в эксплуатацию оборудования (в течение 5 рабочих дней).
Класс потенциального риска применения закупаемого оборудования – 2а.

Гарантийный срок на момент поставки товара: не менее 12 месяцев.
Гарантия на момент поставки: предоставляется в соответствии с гарантийными обязательствами, как Поставщика, так и производителя на поставляемый товар. Гарантия Поставщика предоставляется вместе с товаром.

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Итоговый вид изделия: В собранном виде, готовый к эксплуатации, установленный в месте эксплуатации
Объем закупки
Таблица 1

	№ п/п
	Наименование товара 
	1875
	Год производства
	Ед. изм.
	Кол-во

	1 
	Массажер пневматический
	преимущество
	не ранее 2025 года
	шт. 
	5




Состав и технические характеристики поставляемого товара
Таблица 2     
	№п/п
	Наименование товара (работы, услуги)
	Код позиции, КТРУ
	Ед. изм.
	Наименование характеристики
	Значение
	Единица измерения
	Инструкция по заполнению

	1 
	
Массажер пневматический
	32.50.50.190-00000425
КВМИ 
216810
	шт.
	Волновая компрессия  
	наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	2 
	
	
	
	Неволновая компрессия
	наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	3 
	
	
	
	Количество режимов работы с многокамерными манжетами


	≥ 3
	Шт. 
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	4 
	
	
	
	Количество режимов работы с однокамерными манжетами
	

≥1

	Шт.
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	5 
	
	
	
	Области воздействия манжет
	верхняя конечность, нижняя конечность
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	6 
	
	
	
	Количество циклов непрерывной работы в режиме
	≤ 90


	Шт.


	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	7 
	
	
	
	Звуковое оповещение окончания процедуры


	Наличие
	
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	8 
	
	
	
	Нижняя граница диапазона времени поддержания заданного давления в камере манжеты 
	
≥5

	с
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	9 
	
	
	
	Верхняя граница диапазона времени поддержания заданного давления в камере манжеты
	≤ 90





	с
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	10 
	
	
	
	Максимальное давление в камерах манжеты

	≥ 150


	мм рт. ст.
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	11 
	
	
	
	Возможность одновременного подключения двух поставляемых манжет
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	12 
	
	
	
	Электропитание от сети 
	220 
	В
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки




