ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
На поставку оборудования (зуботехническая лаборатория) для нужд ГБУЗ ЛО "Токсовская КМБ" в 2026 году. 

Место поставки Товара: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, д. Новое Девяткино, ул. Энергетиков, д. 4.
Период поставки: с даты заключения Контракта по 15.12.2026 г. (по заявкам Заказчика).
Срок поставки – в течение 10 (десяти) дней с момента получения заявки Заказчика.
Доставка и погрузо-разгрузочные работы Товара осуществляется силами и за счет Поставщика до места, определенного Заказчиком.

Представитель Заказчика, обеспечивающий ведение Контракта и контроль исполнения его условий: заведующая стоматологическим отделением Эскендерова Малина Хидирнабиевна, тел. 8 (911) 230-68-85.	

[bookmark: _GoBack]Условия поставки: Поставка Оборудования и расходных материалов осуществляется в место доставки и сопровождается оказанием услуг по доставке, погрузке, разгрузке, спуску-подъему по этажам, занос в место эксплуатации или иное место, указанное Заказчиком, сборке, установке, монтажу, вводу в эксплуатацию Оборудования, обучению правилам эксплуатации и инструктажу специалистов Заказчика, эксплуатирующих Оборудование и специалистов Заказчика, осуществляющих техническое обслуживание Оборудования, правилам эксплуатации и технического обслуживания Оборудования в соответствии с требованиями технической и (или) эксплуатационной документации производителя (изготовителя) Оборудования.

Цена Контракта включает в себя стоимость Оборудования и расходных материалов и Услуг, а также все расходы на доставку, погрузку, разгрузку, спуск-подъем по этажам, занос в место эксплуатации или иное место, указанное Заказчиком, сборку, установку, ввод в эксплуатацию Оборудования, обучение правилам эксплуатации и инструктаж специалистов Заказчика, эксплуатирующих Оборудование и специалистов Заказчика, осуществляющих техническое обслуживание Оборудования, правилам эксплуатации и технического обслуживания Оборудования в соответствии с требованиями технической и (или) эксплуатационной документации производителя (изготовителя) Оборудования, а также иные сопутствующие услуги по Контракту, вывоз образовавшегося в процессе разгрузки мусора страхование, уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Общие требования к оборудованию: 
1. Требования к количеству Оборудования, подлежащего передаче поставщиком заказчику установлены в Приложении №1 к настоящему Описанию объекта закупки (далее – ООЗ).
2. Требования к безопасности. 
2.1. Ссылки на нормы и правила, на стандарты и другие нормативные документы Российской Федерации, касающиеся безопасности медицинской техники: Оборудование должно соответствовать требованиям действующего законодательства.
2.2. Оборудование должно иметь Сертификат Госстандарта России и/или Декларацию о соответствии.
3.  Оборудование должно быть зарегистрировано в установленном законе порядке.
4. Товар должен быть новым, ранее не использованным, не должен иметь дефектов, материалами или работой по их изготовлению, либо проявляющихся в результате действия или упущения производителя и/или Поставщика по контракту, при соблюдении Заказчиком правил эксплуатации поставляемого в рамках настоящего заказа товара. Поставляемый товар должен быть свободным от прав на него третьих лиц и других обременений.
5. Гарантийный срок эксплуатации Оборудования (со дня подписания документа о приемке) должен быть не менее 12 месяцев.
6. Поставщиком Оборудования должна быть обеспечена возможность гарантийного обслуживания и ремонта оборудования на территории заказчика.
7. Оборудование должно иметь инструкцию по эксплуатации и паспорт на русском языке.

Общие требования к расходным материалам:
1. Требования к характеристикам товара, подлежащего передаче поставщиком заказчику установлены в Приложении №1 к настоящему Описанию объекта закупки (далее – ООЗ).
2. Требования к качеству товара:
2.1. Маркировка и оформление товара должны соответствовать требованиям ГОСТов. Маркировка упаковки должна соответствовать маркировке товара и обеспечивать полную и однозначную идентификацию каждой единицы товара при его приемке.
2.2. Поставка товара должна осуществляется в оригинальной заводской упаковке, обеспечивающей его сохранность.
2.3. Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за все повреждения или порчу Товара, возникшие в результате некачественной упаковки, за дополнительные расходы, которые могут возникнуть в результате неправильной маркировки.
2.4. Поставщик несет риск случайной гибели или случайного повреждения товара.
2.5. Товар должен быть безопасным для жизни, здоровья и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации в соответствии с Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителя».
2.6.  Поставляемый товар должен иметь руководство (инструкцию) по эксплуатации на русском языке. Требование установлено статьей 456 Гражданского кодекса РФ и п.1 постановления Правительства РФ от 15.08.1997 г № 1037 «О мерах по обеспечению наличия на ввозимых на территорию РФ непродовольственных товарах информации на русском языке».
2.7.  Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) в случае, если иное не предусмотрено описанием объекта закупки. Товар, не должен являться предметом залога, не состоять под арестом. Товар должен быть свободным от любых прав и претензий третьих лиц.
3.  Требования к техническим, функциональным характеристикам и эксплуатационным характеристикам товара установлены в Приложении №1 к настоящему Описанию объекта закупки
4. При поставке товара поставщик обязан предоставить документы, подтверждающие качество товара в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации: 
- документ, подтверждающий соответствие товара, выданный уполномоченными органами (организациями) (при наличии на данный товар).
5. Поставщик гарантирует Заказчику соответствие качества поставляемого товара всем действующим стандартам и требованиям в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6. Требования к качеству товара устанавливаются в соответствии со статьей 469 ГК РФ. Товар должен соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации, применяемым для товара такого рода. Товар должен быть зарегистрирован на территории Российской Федерации в установленном законодательством порядке. Факт регистрации подтверждается декларацией (сертификатом) о соответствии поставляемого товара. 
7. Поставляемый Товар должен быть упакован соответствующим образом, то есть быть в оригинальной заводской упаковке, обеспечивающей сохранность Товара, без повреждений.
8. Поставщик гарантирует качество поставляемого Товара в пределах срока годности, установленного производителем Товара, с момента подписания документа о приемке, подписанного Сторонами.
9. Не допускается поставка товара с просроченным сроком годности, указанным на упаковке. Остаточный срок годности Товара должен составлять не менее 12 месяцев, если иное не установлено в п.3 настоящего ООЗ.
10.  Исчисление гарантийного срока производится в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации (ст.472, 473 ГК РФ).
11. Поставляемый товар должен соответствовать обязательным требованиям к его качеству и безопасности, предусмотренным для товара данного рода действующим законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами органов государственной власти Российской Федерации. 
12. Безопасность товара – это безопасность товара для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации (Закон Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей» (Российская газета №80 от 07.04.1992). Обязательные требования к продукции, обеспечивающие, в частности, биологическую, пожарную, химическую и иную безопасность, устанавливаются техническими регламентами. Требования к безопасности Товара устанавливаются в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании» (Российская газета, №245, 31.12.2002).
13. Поставщик обязан поставить Товар, соответствующий обязательным требованиям к его качеству и безопасности, предусмотренным для товара данного рода действующим законодательством Российской Федерации:
- Федеральный закон от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
- Постановление Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 г. №982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащих обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии».
- п. 4 статьи 38 Федерального закона от 21 ноября 2011г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»; 
- Постановление Правительства РФ от 11.08.2014 № 791 «Об установлении запрета на допуск товаров легкой промышленности, происходящих из иностранных государств, и (или) услуг по прокату таких товаров в целях осуществления закупок для обеспечения федеральных нужд, нужд субъектов Российской Федерации и муниципальных нужд».




Приложение №1 к Описанию объекта закупки
	№
	Наименование товара,
работы, услуги и Код КТРУ
	Наименование показателя (требуемый параметр)
	Значения показателя
	Единица измерения показателя
	Инструкция

	1.
	Устройство пароструйное

ОКПД2 32.50.22.140
	Описание
	Система пароструйной обработки для зуботехнических лабораторий 
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Назначение 
	Для очищения разных изделий: модели, штампики, металлические каркасы (в том числе при литье), артикуляторы и инструменты, а также удаление остатков воска. 
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Состав системы
	Парогенератор и интегрированный в конструкцию брызгозащитный бокс
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Функция "сухой" нагрев: тэны изолированы от воды металлическими тонкостенными колбами и не контактируют напрямую с водой
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Брызгозащитный бокс с грязевпитывающими сменными салфетками 
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Максимальный объем заливаемой воды
	≤ 4

	л
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	Рабочее давление
	≥ 4
	бар
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	Масса
	≤ 15
	кг
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	2.
	Пескоструйный аппарат 

ОКПД2 32.50.22.140
	Описание
	Пескоструйный аппарат для зуботехнических лабораторий со струйным модулем и встроенным ситом.
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Назначение 
	Для эффективной очистки металлических поверхностей от коррозии, окалины, старых лакокрасочных покрытий и других загрязнений. 
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Комплектация
	Б 1.0 АСОЗ АРТ, 1 шт.
Смотровой экран с защитной плёнкой, 1 шт.
Грубое сито, 1 шт.
Контейнер для сбора очищенного абразива, 1 шт.
Передняя крышка отсека сита, 1 шт.
Нарукавник, 2 шт.
Угловая втулка для подключения вытяжки, 1 шт.
Перчатки резиновые, 1 шт.
РЭ Б 1.0 АСОЗ АРТ, 1 шт.
СЕРИЯ АСОЗ 1.х АРТ", 1 шт.
МС 4.6 СМ
Модуль струйный МС 4.6 СМ, 1 шт.
Износостойкий шланг с наконечником и соплом ТС 1.0 для МС 4.х C, 1 шт.
Кольцо уплотнительное 016-020-25, 1 шт.
Кольцо уплотнительное 074-082-46, 1 шт.
Пневмотрубка полиуретановая Ø6, 0.2 м
ПВП 1.0
Педаль пневматическая ПВП 1.0, 1 шт.
Этикетка ПВП 1.0, 1 шт.
МПВ 1.0 АСОЗ
Модуль подготовки воздуха, 1 шт.
Этикетка МПВ 1.0 АСОЗ, 1 шт.
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ 4.0 АСОЗ
Пневмотрубка полиуретановая Ø6, 0.4 м
Распределитель пневматический, 1 шт.
Фитинг цанга угловой поворотный, 2 шт.
СИТО 0.3
Сито тонкой очистки (ячейка 0.315 мм), 1 шт.
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Масса 
	≤ 17
	кг
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики



