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Приложение №1

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
Оказание услуг по разработке проектно-сметной документации для целей осуществления монтажа систем кондиционирования воздуха в здании стационара ГБУЗ ЛО «Токсовская КМБ» в 2026 году
ИКЗ 262470301152547030100103010000000244
	1. Наименование закупки и адрес объекта

	Наименование: Оказание услуг по разработке проектно-сметной документации для целей осуществления монтажа систем кондиционирования воздуха в здании стационара ГБУЗ ЛО «Токсовская КМБ» в 2026 году
Адрес объекта: 
188664, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, п. Токсово, ул. Буланова, д. 18.

	2. Основание для проектирования
	Распоряжение Комитета по здравоохранению Ленинградской области №326-0 от 24.06.2026г.

	3. Проектная организация
	Выбирается на основании конкурентной процедуры

	4. Стадийность проектирования
	Проектная и рабочая документация

	5. Состав проектной документации устройства системы вентиляции.
	Состав проекта:
 1. Обмерные работы в помещениях, где разрабатывается система вентиляции (поэтажный план, разрез)
2. Акт обследования помещений на предмет оборудования системой вентиляции в соответствии с существующей технологией функционирования медицинского отделения (предоставляемой заказчиком)
3. Раздел: Вентиляция (с механическим побуждением)
4. Раздел: Электроснабжение системы вентиляции 
5. Раздел: Сметная документация.

	6. Основные показатели зоны ремонта
	Общая площадь помещений этажа – 620 м2.

	7. Вид работ
	Проектные работы

	8. Источник финансирования строительства
	Средства областного бюджета Ленинградской области (средства бюджетных учреждений)


	9. Исходные данные, предоставляемые заказчиком до начала проектирования
	План этажа здания в границах проектирования


	10.  Исходные данные, получаемые или выполняемые проектной организацией
	Обследование и обмеры – выполняет Исполнитель.
Планы и схемы существующих внутренних систем вентиляции и электроснабжения – предоставляет Заказчик.


	11.  Основные требования к проекту системы вентиляции
	До начала проектных работ исполнитель должен: произвести сбор исходных данных, необходимых и достаточных для выполнения проектных работ;
В проекте вентиляции предусмотреть:
Текстовая часть ОВ
а) сведения о климатических и метеорологических условиях района строительства, расчетных параметрах наружного воздуха;
б) сведения    об    источниках   теплоснабжения, параметрах теплоносителей системы вентиляции;
в) описание и обоснование способов прокладки и конструктивных решений
д) обоснование принятых систем и принципиальных решений по вентиляции воздуха помещений 
д-1) обоснование энергетической эффективности конструктивных и инженерно-технических решений, используемых в системах вентиляции 
е) сведения о тепловых нагрузках на вентиляцию на производственные и другие нужды;
з) обоснование    оптимальности    размещения оборудования, характеристик    материалов    для    изготовления воздуховодов;
л) описание систем автоматизации и диспетчеризации процесса регулирования вентиляции;
Графическая часть ОВ
п) принципиальные   схемы   системы   вентиляции 
 Общие данные
· Ведомость рабочих чертежей основного комплекта.
· Ведомость ссылочных и прилагаемых документов.
· Условные обозначения и знаки.
· Основные нормативные показатели (расход воздуха, тепловыделения).
Основные рабочие чертежи
· Планы расположения оборудования и сетей: поэтажные чертежи с трассировкой воздуховодов, указанием сечений, отметок высот, мест прохода через стены и расположения вентиляционных агрегатов.
· Схемы систем: аксонометрические (или изометрические) схемы приточных, вытяжных, противодымных систем 
· Разрезы и сечения: чертежи для сложных узлов (например, венткамеры, узлы подключения к оборудованию).
· Чертежи общих видов нетиповых конструкций: если необходимо крепление нестандартного оборудования или опор.
Прилагаемые документы
·             -Спецификация оборудования, изделий и материалов: подробная ведомость всех вентиляционных установок, воздуховодов, клапанов, решеток и крепежа с указанием их маркировки, артикулов и производителей.
·             -Опросные листы для заказа сложного оборудования (например, чиллеров или установок подготовки воздуха)

	12.  Стоимость капитального ремонта системы вентиляции              
	Определить разделом «Сметная документация».

	13. Общие требования к проектированию
	1.Проектная документация и составные части проекта оформляются в соответствии с требованиями ГОСТ Р 21.101-2026 и ГОСТ 21.508-2020.
2.Решения, принятые в проектной документации, должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории РФ, и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий.
3.Документация выполняется на бумажном носителе в трёх экземплярах и по одному экземпляру на электронном носителе в форматах: pdf, «AutoCAD» (DWG) и «Word».
4. Сметная документация должна быть представлена в форматах в соответствии с приказом Минстроя РФ от 12.05.2017 N 783/пр для прохождения экспертизы на предмет определения достоверности сметной стоимости, а также в формате Excel.

	14. Особые требования к материалам проекта
	Отсутствуют

	15. Сметная документация








































	1. Сметную документацию необходимо разрабатывать ресурсно-индексным методом для Ленинградской области с применением сметно-нормативной базы ФСНБ-2022 (в актуализированной версии) в текущем уровне цен с учетом требований:
- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.08.2020 № 421/пр. «Об утверждении Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации» (в актуализированной версии);
- Методика по разработке и применению нормативов накладных расходов, утвержденная Приказом Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 (в актуализированной версии);
- Методика по разработке и применению нормативов сметной прибыли, утвержденная Приказом Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 (в актуализированной версии);
2. Стоимость основных материалов учесть в соответствии с сборником базовых цен на материалы в действующей редакции. В случае невозможности определения цены оборудования, строительных материалов, изделий и конструкций по указанной методике, стоимость оборудования, строительных материалов, изделий и конструкций определять на основании финансово-экономического мониторинга конъюнктуры цен на такое оборудование или материалы, проведение которого должно быть подтверждено коммерческими предложениями от не менее трех потенциальных поставщиков, с указанием в сметном расчете минимальной цены поставщика. Стоимостные предложения должны быть оформлены соответствующим образом.
В сметном расчете отдельным разделом должны быть учтены демонтажные, сопутствующие работы.
3.Учесть непредвиденные затраты (резерв средств на непредвиденные работы и затраты в размере 2%).
4.Общую стоимость работ определить с учетом налога на добавленную стоимость в соответствии с действующим законодательством.
5.При составлении локальных смет не учитывать лимитированные затраты: зимнее удорожание; временные здания и сооружения; затраты на разработку сметной документации; затраты на ведение технического надзора.
Основной комплект сметной документации должен содержать:
- Пояснительную записку;
-Сводный сметный расчёт;
-Локальные сметные расчеты (локальные сметы).
- Конъюнктурный анализ.
- Ведомости объемов работ.

	16.  Экспертиза достоверности определения сметной стоимости.
Проведение согласований
	Согласование с Заказчиком. 

1) В случае, если итоговая стоимость выполнения работ по сметной документации превышает 10 млн. рублей. 
Проверка достоверности сметной стоимости с получением положительного заключения государственной проверки (экспертизы) сметной документации, стоимости СМР осуществляется в ГАУ «Леноблэкспертиза» согласно Постановлению Правительства РФ от 05.03.2007 N 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий».

2) В случае, если итоговая стоимость выполнения работ по сметной документации не превышает 10 млн. рублей. 
Проверка достоверности сметной стоимости с получением положительного заключения негосударственной проверки (экспертизы) сметной документации, стоимости СМР осуществляется путем прохождения коммерческой экспертизы.

Оплату услуг ГАУ «Леноблэкспертиза»/коммерческой экспертизы осуществляет Исполнитель.

	17.  Срок оказания услуг
	С даты заключения Договора, не позднее 20.09.2026 года. 

	18. Особые требования к Исполнителю
	Участник закупки должен являться членом саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного проектирования и иметь право осуществлять подготовку проектной документации по договору оказания услуг на подготовку проектной документации, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) в соответствии с положениями Градостроительного кодекса РФ (далее – ГрК РФ), при соблюдении в совокупности условий, предусмотренных частью 3 статьи 55.8 ГрК РФ. Уровень ответственности участника закупки в компенсационных фондах, должен быть сформирован в соответствии с требованиями частей 10, 11 статьи 55.16 ГрК РФ. Указанные требования не предъявляются к участникам закупки, перечисленным в части 4.1 статьи 48 ГрК РФ.





