ДОГОВОР
д. Ополье                              




                      _________________     2026 г.

 
Администрация Опольевского сельского поселения Кингисеппского муниципального района, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице главы администрации Кашинского Вячеслава Игоревича, действующей на основании Устава, с одной стороны, и____, именуемый в дальнейшем "Подрядчик",  (далее - Контракт) о нижеследующем. с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем "Стороны", на основании п. 4  ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий муниципальный контракт 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

        1.1. Предметом настоящего Договора   является  Ремонт участка дороги и замена водопропускной трубы в д. Ямсковицы (в дальнейшем объект) в соответствии со сметным расчетом.

1.2. Заказчик поручает, а  Подрядчик  принимает на себя  выполнение работ, сдать результат работы Заказчику  в строгом соответствии со сметным расчетом, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

1.3.  Работа выполняется Подрядчиком своими силами и средствами .
2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ

2.1. Цена подлежащей выполнению работы по настоящему договору согласно сметного расчета  составляет 160 362  (сто шестьдесят тысяч триста шестьдесят два) рубля 65 копеек,  НДС  не предусмотрен.

Источник финансирования - Бюджет  Опольевского сельского поселения.
2.2. Цена договора включает стоимость работ, материалов, транспортные расходы, в том числе погрузо-разгрузочные работы, прибыль подрядчика, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и иных расходов подрядчика, связанных с выполнением обязательств по договору. Цена договора является твердой, устанавливается в российских рублях, определяется на весь срок действия Договора и не может быть изменена в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных настоящим договором, а также положениями Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе  в сфере закупок товаров, работ,  услуг для обеспечения государственных и муниципальных  нужд».

2.3. Основанием  для  оплаты  выполненных  Подрядчиком   работ  является форма КС-3 и форма КС-2, счет. Заказчик производит оплату в течении 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания акта выполненных работ и поступления соответствующего финансирования.
         2. 4.  Дополнительные работы, необходимость в которых возникнет в процессе производства работ, должны совершаться только по согласованию Сторон и оплачиваться дополнительно. 
2.5. ИКЗ 263470702332047070100100030000000244
3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Начало работ – с момента подписания контракта. Срок выполнения работ до 31.10.2026 года. Допускается досрочное выполнение работ.
2. Срок выполнения работ может быть увеличен в случае несвоевременного предоставления фронта работ по вине Заказчика на срок, оговоренный сторонами.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Подрядчик:

- несет риск случайной гибели или случайного повреждения материалов и оборудования;

- несет риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком.

4.2. Подрядчик вправе самостоятельно определять способы выполнения задания Заказчика.

4.3. Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика о независящих от Подрядчика обстоятельствах, которые влияют на качество результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

4.4. Если возникнет необходимость в проведении дополнительных работ и в связи с этим - в существенном повышении цены работы на определенном этапе выполнения работ по настоящему договору, Подрядчик обязан своевременно предупредить об этом Заказчика. Если Заказчик не согласен на превышение согласованной первоначально по смете цены работы, он вправе отказаться от договора.

Подрядчик, своевременно не предупредивший Заказчика о необходимости превышения указанной в п. 2.1 настоящего договора цены работы, обязан выполнить договор по цене, определенной в настоящем договоре подряда.

4.5. При сдаче работы Подрядчик обязан сообщить Заказчику о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования объекта, а также о возможных для Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения этих требований.

4.6. Заказчик вправе:

- в любое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность;

- отказаться от исполнения настоящего договора в любое время до сдачи Подрядчиком работы и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку, указанному в договоре, становится явно невозможным.

При этом Заказчик обязан оплатить Подрядчику работу, выполненную им до отказа Заказчика от исполнения договора.

4.7. Заказчик обязан предоставлять по требованию Подрядчика необходимую проектную документацию для производства работ.

5. ПРИЕМКА ЗАКАЗЧИКОМ РАБОТЫ, ВЫПОЛНЕННОЙ ПОДРЯДЧИКОМ

5.1. Заказчик обязан в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим договором подряда, с участием Подрядчика осмотреть и принять выполненную работу по акту сдачи - приемки, а при обнаружении недостатков немедленно заявить об этом Подрядчику.

5.2. Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления от настоящего договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в течение 2 (двух) дней по их обнаружении.

         5.3. Гарантийный срок  12 месяцев с момента подписания акта выполненных работ.

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

6.1. Ни одна из сторон настоящего договора не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.

6.2. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

6.3. Сторона, которая не может исполнить своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно известить другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по договору.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За нарушение условий настоящего договора виновная сторона возмещает причиненные этим убытки, в том числе упущенную выгоду в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

7.2. За несвоевременную или неполную оплату выполненных работ Заказчик уплачивает пени в размере 0,5% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 5% от  общей стоимости работ по настоящему договору.

7.3. За срывы срока выполнения работ Подрядчиком уплачиваются пени в размере 0,5% за каждый день просрочки, но не более 5% от общей стоимости работ по настоящему договору.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Настоящий договор вступает в силу после его подписания и действует до исполнения сторонами условий настоящего договора.

8.2. В случае споров и разногласий стороны стремятся разрешить их путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

8.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны только в случае, если они зафиксированы письменно и подписаны уполномоченными представителями сторон.
Приложения: Приложение №1 Локальный сметный расчет.
9. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

	Заказчик:
 Администрация Опольевского сельского поселения Кингисеппского муниципального района Ленинградской области
Адрес: 188460, Ленинградская область, Кингисеппский район, д. Ополье, дом 66

ИНН 4707023320       КПП 470701001

ОГРН 1054700340364      ОКТМО 41621444

Банк: ОКЦ №1 СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Ленинградской области г.Санкт-Петербург

Единый казначейский счет 40102810745370000098

Единый счетбюджета03231643416214444500

БИК 044030098

Эл.почта: opolye_adm@mail.ru
Тел./факс 8(813 75) 62-336 
______________________ /Кашинский В.И./
м.п.


	Подрядчик:
_________________ /____ /
м.п.



	
	Приложение №1 

к договору №                                                       от «___» _______________2026г

	Наименование программного продукта
	SmetaWIZARD

	Наименование редакции сметных нормативов
	Приказ Минстроя России от 30 декабря 2021 года № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр

	Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам
	Приказ Минстроя России от 18.05.2022 № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26.08.2022 № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26.10.2022 № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27.12.2022 № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10.02.2023 № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 № 335/пр, Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр, Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр, Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 № 323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 № 524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 № 747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 № 69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 № 299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 № 490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 № 696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 № 91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 № 301/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 № 30/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2026 № 42/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр

	Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр
	Письмо Минстроя России от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09

	Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
	Постановление Правительства Ленинградской области  от 06.04.2026 № 275

	Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
	ФГИС ЦС, конъюнктурный анализ

	Наименование субъекта Российской Федерации
	Ленинградская область

	Наименование зоны субъекта Российской Федерации
	

	

	(наименование стройки)

	Ленинградская область, Кингисеппский район, Опольевское сельское поселение, д. Ямсковицы

	(наименование объекта капитального строительства)

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
	ЛС-01
	

	Ремонт участка дороги и замена водопропускной трубы в д. Ямсковицы

	(наименование работ и затрат)

	Составлен
	ресурсно-индексным
	методом

	Основание
	Дефектная ведомость

	
	(проектная и (или) иная техническая документация)

	Составлен в текущем уровне цен
	2 квартал 2026 г.
	

	Сметная стоимость
	160,36
	тыс. руб.
	Средства на оплату труда рабочих
	16,54
	тыс. руб.

	   в том числе:
	
	
	Средства на оплату труда машинистов
	4,1
	тыс. руб.

	   строительных работ
	160,36
	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда рабочих
	32,4097416
	чел.-ч

	   монтажных работ
	0
	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда машинистов
	5,4070217
	чел.-ч

	   оборудования
	0
	тыс. руб.
	
	
	

	   прочих затрат
	0
	тыс. руб.
	
	
	

	

	№ п.п.
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	Раздел 1. Ремонт участка дороги 145м2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	ГЭСН08-01-002-02
	Устройство основания под фундаменты: щебеночного
	м3
	21,75
	
	21,75
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.9.3_гр.3
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов территорий общего пользования (Кэм=1,1; Кзт=1,1; Кзтм=1,1)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	20,33625
	
	
	
	
	9 961,51

	
	1-100-22
	Средний разряд работы 2,2
	чел.-ч
	0,85
	1,1
	20,33625
	
	
	489,84
	
	9 961,51

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 450,57

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	1,67475
	
	
	
	
	1 138,16

	
	91.06.05-057
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 1,5 м3, грузоподъемность 3 т
	маш.-ч
	0,07
	1,1
	1,67475
	
	
	1 332,33
	
	2 231,32

	
	4-100-050
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5

	чел.-ч
	0,07
	1,1
	1,67475
	
	
	679,6
	
	1 138,16

	
	91.08.09-024
	Трамбовки пневматические при работе от стационарного компрессора
	маш.-ч
	0,4
	1,1
	9,57
	
	
	22,91
	
	219,25

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	95,53

	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3
	0,15
	
	3,2625
	35,71
	0,82
	29,28
	
	95,53

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	13 645,77

	1.1
	[02.2.05.04-2088]
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 20-40 мм
	м3
	1,15
	
	25,0125
	1 892,9
	0,94
	1 779,33
	
	44 505,49

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	11 099,67

	
	Пр/812-008.0-1
	НР Конструкции из кирпича и блоков
	%
	110%
	
	110%
	
	
	
	
	12 209,64

	
	Пр/774-008.0
	СП Конструкции из кирпича и блоков
	%
	69%
	
	69%
	
	
	
	
	7 658,77

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	3 587,11
	
	78 019,67

	
	
	Итого прямые затраты по разделу 1. Ремонт участка дороги 145м2
	
	
	58 151,26

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   оплата труда (ОТ)
	
	
	9 961,51

	
	
	   эксплуатация машин и механизмов
	
	
	2 450,57

	
	
	   оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	1 138,16

	
	
	   материальные ресурсы
	
	
	44 601,02

	
	
	   перевозка
	
	
	0

	
	
	Итого ФОТ (справочно)
	
	
	11 099,67

	
	
	Итого накладные расходы
	
	
	12 209,64

	
	
	Итого сметная прибыль
	
	
	7 658,77

	
	
	Итого оборудование
	
	
	0

	
	
	Итого прочие затраты
	
	
	0

	
	
	Итого по разделу 1. Ремонт участка дороги 145м2
	
	
	78 019,67

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   справочно
	

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	20,33625

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	1,67475

	

	№ п.п.
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	Раздел 2. Замена водопропускной трубы

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	2
	ГЭСН27-03-008-02
	Разборка покрытий и оснований: щебеночных
V=1,8/100
	100 м3
	0,018
	
	0,018
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.9.3_гр.3
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов территорий общего пользования (Кэм=1,1; Кзт=1,1; Кзтм=1,1)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,261756
	
	
	
	
	125,91

	
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	13,22
	1,1
	0,261756
	
	
	481,02
	
	125,91

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	145,17

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,075042
	
	
	
	
	54,6

	
	[91.01.01-034]
	Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.)
	маш.-ч
	1,39
	1,1
	0,027522
	828,16
	1,36
	1 126,3
	
	31

	
	4-100-050
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5

	чел.-ч
	1,39
	1,1
	0,027522
	
	
	679,6
	
	18,7

	
	[91.01.02-004]
	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	1,94
	1,1
	0,038412
	1 933
	1,33
	2 570,89
	
	98,75

	
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6

	чел.-ч
	1,94
	1,1
	0,038412
	
	
	794,34
	
	30,51

	
	[91.12.06-012]
	Рыхлители прицепные (без трактора)
	маш.-ч
	1,39
	1,1
	0,027522
	62,31
	1,23
	76,64
	
	2,11

	
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.-ч
	0,46
	1,1
	0,009108
	
	
	1 461,12
	
	13,31

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,46
	1,1
	0,009108
	
	
	591,34
	
	5,39

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	325,68

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	180,51

	
	Пр/812-021.0-1
	НР Автомобильные дороги
	%
	147%
	
	147%
	
	
	
	
	265,35

	
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134%
	
	134%
	
	
	
	
	241,88

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	46 272,78
	
	832,91

	3
	ГЭСН30-07-002-01
	 Демонтаж.Укладка звеньев одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог, отверстия труб: 0,5 м, высота насыпи до 0/0,9 м
	м3
	0,74
	
	0,74
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.9.3_гр.3
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов территорий общего пользования (Кэм=1,1; Кзт=1,1; Кзтм=1,1)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	571/пр_2022_п.83_т.2_стр.1_стб.3
	Разборка и (или) демонтаж строительных конструкций, систем и сетей инженерно-технического обеспечения, в том числе их элементов: сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций (Кэм=0,8; Км=0; Коб=0; Кзт=0,8; Кзтм=0,8)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	8,608864
	
	
	
	
	4 805,81

	
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч
	13,22
	0,88
	8,608864
	
	
	558,24
	
	4 805,81

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	7 737,2

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	3,216928
	
	
	
	
	2 555,33

	
	[91.05.06-007]
	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т
	маш.-ч
	4,94
	0,88
	3,216928
	1 703,3
	1,41
	2 401,65
	
	7 725,94

	
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6

	чел.-ч
	4,94
	0,88
	3,216928
	
	
	794,34
	
	2 555,33

	
	[91.08.04-021]
	Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л
	маш.-ч
	0,11
	0,88
	0,071632
	95,25
	1,65
	157,16
	
	11,26

	
	[01.2.03.03-0107]
	Мастика битумно-масляная МБ-50
	т
	0,01
	0
	0
	30 195,36
	1,59
	48 010,62
	
	0

	
	01.3.01.08-0001
	Топливо дизельное
	т
	0,0014
	0
	0
	
	
	59 190,83
	
	0

	
	[01.7.07.29-0111]
	Пакля смоляная пропитанная
	кг
	3,83
	0
	0
	92,95
	1,45
	134,78
	
	0

	
	[04.3.01.09-0012]
	Раствор готовый кладочный, цементный, М50
	м3
	0,17
	0
	0
	3 486,8
	1,35
	4 707,18
	
	0

	
	[11.1.03.01-0064]
	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт IV
	м3
	0,05
	0
	0
	11 821,04
	0,94
	11 111,78
	
	0

	
	05.1.02.04
	Звенья железобетонные водопропускных труб
	м3
	1
	0
	0
	
	
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	15 098,34

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	7 361,14

	
	Пр/812-024.0-1
	НР Мосты и трубы
	%
	140%
	
	140%
	
	
	
	
	10 305,6

	
	Пр/774-024.0
	СП Мосты и трубы
	%
	93%
	
	93%
	
	
	
	
	6 845,86

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	43 580,81
	
	32 249,8

	4
	47-1
	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную
	т
	4,24
	
	4,24
	
	
	1 266,93
	
	5 371,78

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 371,78

	5
	02-15-1-01-0120
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 120 км
	т
	4,24
	
	4,24
	
	
	1 116,85
	
	4 735,44

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 735,44

	6
	ГЭСН23-01-001-01
	Устройство основания под трубопроводы: песчаного
V=1/10
	10 м3
	0,1
	
	0,1
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.9.3_гр.3
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов территорий общего пользования (Кэм=1,1; Кзт=1,1; Кзтм=1,1)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,122
	
	
	
	
	564,46

	
	1-100-25
	Средний разряд работы 2,5
	чел.-ч
	10,2
	1,1
	1,122
	
	
	503,08
	
	564,46

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	57,7

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0352
	
	
	
	
	23,92

	
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0,32
	1,1
	0,0352
	
	
	1 639,1
	
	57,7

	
	4-100-050
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5

	чел.-ч
	0,32
	1,1
	0,0352
	
	
	679,6
	
	23,92

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	646,08

	6.1
	02.3.01.02-1104
	Песок природный для строительных работ I класс, средний
	м3
	11
	
	1,1
	
	
	827,82
	
	910,6

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	588,38

	
	Пр/812-018.0-1
	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы
	%
	117%
	
	117%
	
	
	
	
	688,4

	
	Пр/774-018.0
	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы
	%
	74%
	
	74%
	
	
	
	
	435,4

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	26 804,8
	
	2 680,48

	7
	ГЭСН27-02-027-01
	Укладка гофрированных полимерных труб ливневой канализации, диаметр 0,4 м
V=6/10
	10 м
	0,6
	
	0,6
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.9.3_гр.3
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов территорий общего пользования (Кэм=1,1; Кзт=1,1; Кзтм=1,1)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,4454
	
	
	
	
	759,05

	
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	2,19
	1,1
	1,4454
	
	
	525,15
	
	759,05

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	9 557,7

	
	[24.3.03.03-0039]
	Трубы ливневые полиэтиленовые двухслойные профилированные, SN8, диаметр 400 мм
	м
	10
	
	6
	1 254,29
	1,27
	1 592,95
	
	9 557,7

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	10 316,75

	7.1
	[24.3.03.03-0039]
	Трубы ливневые полиэтиленовые двухслойные профилированные, SN8, диаметр 400 мм
	м
	10
	-1
	-6
	1 254,29
	1,27
	1 592,95
	
	-9 557,7

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	759,05

	
	Пр/812-021.0-1
	НР Автомобильные дороги
	%
	147%
	
	147%
	
	
	
	
	1 115,8

	
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134%
	
	134%
	
	
	
	
	1 017,13

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	4 819,97
	
	2 891,98

	8
	ТЦ_24.3.03.03_78_7802348846_12.09.2026_01
	Труба двустенная гофрированная ПНД d340/300 мм 6 м SN6 с раструбом М=10102/1,22*1,02*1,03
	шт
	1
	
	1
	
	
	8 699,31
	
	8 699,31

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	8 699,31

	9
	ГЭСН27-02-027-02
	Устройство обратной засыпки труб ливневой канализации
V=1,801793/10
	10 м3
	0,1801793
	
	0,1801793
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.9.3_гр.3
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов территорий общего пользования (Кэм=1,1; Кзт=1,1; Кзтм=1,1)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,3686468
	
	
	
	
	193,59

	
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	1,86
	1,1
	0,3686468
	
	
	525,15
	
	193,59

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	311,63

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,1506299
	
	
	
	
	127,63

	
	[91.01.05-089]
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 1,25 м3
	маш.-ч
	0,76
	1,1
	0,1506299
	1 524,72
	1,31
	1 997,38
	
	300,87

	
	4-100-070
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 7

	чел.-ч
	0,76
	1,1
	0,1506299
	
	
	847,3
	
	127,63

	
	91.08.09-001
	Плиты вибрационные с двигателем внутреннего сгорания, мощность до 6 кВт (8 л.с.)
	маш.-ч
	1,05
	1,1
	0,2081071
	
	
	51,69
	
	10,76

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 900,25

	
	02.3.01.02-1104
	Песок природный для строительных работ I класс, средний
	м3
	12,74
	
	2,2954843
	
	
	827,82
	
	1 900,25

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 533,1

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	321,22

	
	Пр/812-021.0-1
	НР Автомобильные дороги
	%
	147%
	
	147%
	
	
	
	
	472,19

	
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134%
	
	134%
	
	
	
	
	430,43

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	19 068,34
	
	3 435,72

	10
	ГЭСН27-04-001-04
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
V=1,123/100
	100 м3
	0,01123
	
	0,01123
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.9.3_гр.3
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов территорий общего пользования (Кэм=1,1; Кзт=1,1; Кзтм=1,1)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,2668248
	
	
	
	
	131,88

	
	1-100-23
	Средний разряд работы 2,3
	чел.-ч
	21,6
	1,1
	0,2668248
	
	
	494,26
	
	131,88

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	735,76

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,2544718
	
	
	
	
	196,04

	
	[91.01.01-035]
	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	2,59
	1,1
	0,0319943
	887,54
	1,36
	1 207,05
	
	38,62

	
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6

	чел.-ч
	2,59
	1,1
	0,0319943
	
	
	794,34
	
	25,41

	
	[91.01.02-004]
	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	2,3
	1,1
	0,0284119
	1 933
	1,33
	2 570,89
	
	73,04

	
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6

	чел.-ч
	2,3
	1,1
	0,0284119
	
	
	794,34
	
	22,57

	
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	2,46
	1,1
	0,0303884
	
	
	1 639,1
	
	49,81

	
	4-100-050
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5

	чел.-ч
	2,46
	1,1
	0,0303884
	
	
	679,6
	
	20,65

	
	[91.08.03-030]
	Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т
	маш.-ч
	12,21
	1,1
	0,1508301
	2 391,6
	1,54
	3 683,06
	
	555,52

	
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6

	чел.-ч
	12,21
	1,1
	0,1508301
	
	
	794,34
	
	119,81

	
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.-ч
	1,04
	1,1
	0,0128471
	
	
	1 461,12
	
	18,77

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	1,04
	1,1
	0,0128471
	
	
	591,34
	
	7,6

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	2,3

	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3
	7
	
	0,07861
	35,71
	0,82
	29,28
	
	2,3

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 065,98

	10.1
	[02.2.05.04-2088]
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 20-40 мм
	м3
	126
	
	1,41498
	1 892,9
	0,94
	1 779,33
	
	2 517,72

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	327,92

	
	Пр/812-021.0-1
	НР Автомобильные дороги
	%
	147%
	
	147%
	
	
	
	
	482,04

	
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134%
	
	134%
	
	
	
	
	439,41

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	401 170,97
	
	4 505,15

	
	
	Итого прямые затраты по разделу 2. Замена водопропускной трубы
	
	
	42 663,08

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   оплата труда (ОТ)
	
	
	6 580,7

	
	
	   эксплуатация машин и механизмов
	
	
	8 987,46

	
	
	   оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	2 957,52

	
	
	   материальные ресурсы
	
	
	14 030,18

	
	
	   перевозка
	
	
	10 107,22

	
	
	Итого ФОТ (справочно)
	
	
	9 538,22

	
	
	Итого накладные расходы
	
	
	13 329,38

	
	
	Итого сметная прибыль
	
	
	9 410,11

	
	
	Итого оборудование
	
	
	0

	
	
	Итого прочие затраты
	
	
	0

	
	
	Итого по разделу 2. Замена водопропускной трубы
	
	
	65 402,57

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	8 699,31

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   справочно
	

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	12,0734916

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	3,7322717

	

	
	
	ИТОГИ ПО СМЕТЕ
	

	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО строительные работы
	
	
	143 422,24

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   Всего прямые затраты
	
	
	100 814,34

	
	
	      в том числе
	

	
	
	      оплата труда (ОТ)
	
	
	16 542,21

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов
	
	
	11 438,03

	
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	4 095,68

	
	
	      материальные ресурсы
	
	
	58 631,2

	
	
	      перевозка
	
	
	10 107,22

	
	
	   Всего ФОТ (справочно)
	
	
	20 637,89

	
	
	   Всего накладные расходы
	
	
	25 539,02

	
	
	   Всего сметная прибыль
	
	
	17 068,88

	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО по смете
	
	
	143 422,24

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   Всего прямые затраты
	
	
	100 814,34

	
	
	      в том числе
	

	
	
	      оплата труда (ОТ)
	
	
	16 542,21

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов
	
	
	11 438,03

	
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	4 095,68

	
	
	      материальные ресурсы
	
	
	58 631,2

	
	
	      перевозка
	
	
	10 107,22

	
	
	   Всего ФОТ (справочно)
	
	
	20 637,89

	
	
	   Всего накладные расходы
	
	
	25 539,02

	
	
	   Всего сметная прибыль
	
	
	17 068,88

	
	
	   Всего оборудование
	
	
	0

	
	
	   Всего прочие затраты
	
	
	0

	
	
	
	

	
	
	Справочно
	

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	8 699,31

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	32,4097416

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	5,4070217

	
	
	Итого
	
	
	143 422,24

	
	
	Компенсация НДС по УСН (0.1712/0.15)
	((58 631,2+0+11 438,03+25 539,02*0,1712+17 068,88*0,15)*22%) = 16 940,41
	22%
	16 940,41

	
	
	Итого
	
	
	160 362,65

	

	Составил:
	 
	

	
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
	

	Проверил:
	 Глава администрации Кашинский Вячеслав Игоревич
	

	
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
	

	


