Описание объекта закупки

	№ п/п
	Наименование продукции
	Основные характеристики объекта закупки
	Ед. изм.
	Кол-во
	Цена ед. продукции
	Общая цена

	1
	Экран для проектора
	Экран для проектора 
· Диагональ: не менее 150 дюймов (381 см)
· Рабочая поверхность:  не менее 330 × 187 см
· Соотношение сторон: не менее 16:9 
· Покрытие: Matte White (матово-белое)
· Угол обзора: 160°
· Тип проекции: прямая
· Варианты установки: настенный или потолочный
	шт
	2
	12 518,00
	25 036,00

	2
	Проектор
	Проектор 
· Технология: DLP
· Яркость: не менее 4100 ANSI лм
· Разрешение: не менее 1024×768 (XGA)
· Контрастность: не менее 3 500 000:1 (динамическая)
· Ресурс источника света: не менее 30 000 часов
· Разъёмы: 1×USB‑A, 2×HDMI 
	шт
	4
	72 194,00
	288 776,00

	3
	Экран настенный с электроприводом
	Экран настенный с электроприводом 
         Диагональ: не менее 112 дюймов (284 см)
· Формат: 1:1 (квадратный)
· Габариты полотна (Ш×В): не менее 206 × 209 см
· Рабочая поверхность (активная зона для изображения): не менее  200 × 200 см
· Тип полотна: Matte White (MW, матово-белое). 
· Коэффициент отражения: не менее 1,0
· Угол обзора: не менее 160°
· Тип проекции: прямая
· Установка: настенный и потолочный
· Привод: электрический (моторизованный). В комплекте есть настенный переключатель для управления
· Особенности привода: однофазный асинхронный двигатель (тихий и мощный), автоматическая остановка при разворачивании и свёртывании
· Конструкция: корпус из стали с белым полимерным покрытием, торцевые заглушки из ударопрочного белого пластика, нижняя натяжная планка с чёрным полимерным покрытием.
· Окантовка: чёрная
· Поверхность: ровная, без швов.
·  Материалы: экологически безопасны, соответствуют требованиям пожарной безопасности 
	шт
	4
	15 120,00
	68 480,00

	4
	Крепление настенно-потолочное для проектора
	Крепление настенно-потолочное для проектора 
до 20 кг 
[bookmark: _GoBack]Гибкость установки. Можно закрепить как на стене, так и на потолке
· Регулировка вылета. При потолочном креплении расстояние от потолка до проектора настраивается в диапазоне 550–940 мм. При настенном — расстояние от стены до центра проектора: 490–820 мм
· Настройка угла. Есть наклон в обе стороны (±15°), а также поворот на 360°
· Организация проводов. Встроенный кабель-канал, чтобы провода не болтались
· Цвет. Белый
	шт
	4
	13 420,00
	53 680,00

	
	Итого:
	
	
	
	
	427 972,00


Поставщик производит поставку Товара в течении 10 рабочих дней с момента подписания договора
2.        Оплата за поставленные товары производиться  в течении 10 рабочих дней после приемки товара.
3.	Гарантийный срок составляет 12 месяцев.
4.	В стоимость товара включаются, налоги, сборы и обязательные платежи, а также доставка до

