


	Наименование программного продукта
	SmetaWIZARD

	Наименование редакции сметных нормативов
	Приказ Минстроя России от 30 декабря 2021 года № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр

	Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам
	Приказ Минстроя России от 18.05.2022 № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26.08.2022 № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26.10.2022 № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27.12.2022 № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10.02.2023 № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 № 335/пр, Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр, Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр, Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 № 323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 № 524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 № 747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 № 69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 № 299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 № 490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 № 696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 № 91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 № 301/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 № 30/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2026 № 42/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр

	Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр
	Письмо Минстроя России от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09

	Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
	Постановление Правительства Ленинградской области  от 06.04.2026 № 275

	Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
	ФГИС ЦС, конъюнктурный анализ

	Наименование субъекта Российской Федерации
	Ленинградская область

	Наименование зоны субъекта Российской Федерации
	

	

	(наименование стройки)

	

	(наименование объекта капитального строительства)

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
	ЛС-
	

	ремонт системы отопления в здании школы д.Горка

	(наименование работ и затрат)

	Составлен
	ресурсно-индексным
	методом

	Основание
	

	
	(проектная и (или) иная техническая документация)

	Составлен в текущем уровне цен
	2 квартал 2026 г.
	

	Сметная стоимость
	229,1
	тыс. руб.
	Средства на оплату труда рабочих
	62,76
	тыс. руб.

	   в том числе:
	
	
	Средства на оплату труда машинистов
	0,36
	тыс. руб.

	   строительных работ
	227,61
	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда рабочих
	106,3527
	чел.-ч

	   монтажных работ
	0
	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда машинистов
	0,58525
	чел.-ч

	   оборудования
	1,49
	тыс. руб.
	
	
	

	   прочих затрат
	0
	тыс. руб.
	
	
	

	

	№ п.п.
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	Раздел 1. <Раздел>

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	ГЭСН16-05-001-02
	Разборка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм
	шт
	6
	
	6
	
	
	
	
	

	
	571/пр_2022_п.83_т.2_стр.3_стб.3
	Разборка и (или) демонтаж строительных конструкций, систем и сетей инженерно-технического обеспечения, в том числе их элементов: систем инженерно-технического обеспечения (Кэм=0,4; Км=0; Коб=0; Кзт=0,4; Кзтм=0,4)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	3,528
	
	
	
	
	1 969,47

	
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч
	1,47
	0,4
	3,528
	
	
	558,24
	
	1 969,47

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	64,92

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,048
	
	
	
	
	28,38

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,02
	0,4
	0,048
	
	
	569,98
	
	27,36

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,02
	0,4
	0,048
	
	
	591,34
	
	28,38

	
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	0,35
	0,4
	0,84
	
	
	44,71
	
	37,56

	
	[01.1.02.08-0001]
	Прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 50 мм
	1000 шт
	0,002
	0
	0
	7 023,63
	1,19
	8 358,12
	
	0

	
	[01.7.11.07-0227]
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	0,14
	0
	0
	155,63
	0,79
	122,95
	
	0

	
	[01.7.15.03-0014]
	Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М16, длина болта 25-200 мм
	т
	0,0011
	0
	0
	145 801,49
	1,09
	158 923,62
	
	0

	
	18.1.02.01
	Арматура трубопроводная фланцевая
	шт
	1
	0
	0
	
	
	
	
	

	
	23.8.03.11
	Фланцы стальные
	шт
	2
	0
	0
	
	
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 062,77

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 997,85

	
	Пр/812-016.0-1; 812/пр_2020_п.25
	НР Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121%
	0,9
	108,9%
	
	
	
	
	2 175,66

	
	Пр/774-016.0; 774/пр_2020_п.16
	СП Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72%
	0,85
	61,2%
	
	
	
	
	1 222,68

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	910,19
	
	5 461,11

	2
	ГЭСН16-05-001-03
	Разборка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм
	шт
	2
	
	2
	
	
	
	
	

	
	571/пр_2022_п.83_т.2_стр.3_стб.3
	Разборка и (или) демонтаж строительных конструкций, систем и сетей инженерно-технического обеспечения, в том числе их элементов: систем инженерно-технического обеспечения (Кэм=0,4; Км=0; Коб=0; Кзт=0,4; Кзтм=0,4)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,08
	
	
	
	
	1 161,14

	
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч
	2,6
	0,4
	2,08
	
	
	558,24
	
	1 161,14

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	53,25

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,032
	
	
	
	
	22,16

	
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	0,01
	0,4
	0,008
	
	
	1 056,54
	
	8,45

	
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6

	чел.-ч
	0,01
	0,4
	0,008
	
	
	794,34
	
	6,35

	
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,01
	0,4
	0,008
	
	
	1 643,14
	
	13,15

	
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6

	чел.-ч
	0,01
	0,4
	0,008
	
	
	794,34
	
	6,35

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,02
	0,4
	0,016
	
	
	569,98
	
	9,12

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,02
	0,4
	0,016
	
	
	591,34
	
	9,46

	
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	0,63
	0,4
	0,504
	
	
	44,71
	
	22,53

	
	[01.1.02.08-0002]
	Прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 100 мм
	1000 шт
	0,002
	0
	0
	13 680,39
	1,19
	16 279,66
	
	0

	
	[01.7.11.07-0227]
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	0,33
	0
	0
	155,63
	0,79
	122,95
	
	0

	
	[01.7.15.03-0014]
	Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М16, длина болта 25-200 мм
	т
	0,00207
	0
	0
	145 801,49
	1,09
	158 923,62
	
	0

	
	18.1.02.01
	Арматура трубопроводная фланцевая
	шт
	1
	0
	0
	
	
	
	
	

	
	23.8.03.11
	Фланцы стальные
	шт
	2
	0
	0
	
	
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 236,55

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 183,3

	
	Пр/812-016.0-1; 812/пр_2020_п.25
	НР Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121%
	0,9
	108,9%
	
	
	
	
	1 288,61

	
	Пр/774-016.0; 774/пр_2020_п.16
	СП Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72%
	0,85
	61,2%
	
	
	
	
	724,18

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	1 624,67
	
	3 249,34

	3
	ГЭСН16-05-001-02
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм
	шт
	6
	
	6
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кэм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	10,143
	
	
	
	
	5 662,23

	
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч
	1,47
	1,15
	10,143
	
	
	558,24
	
	5 662,23

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	202,86

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,15
	
	
	
	
	88,7

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,02
	1,25
	0,15
	
	
	569,98
	
	85,5

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,02
	1,25
	0,15
	
	
	591,34
	
	88,7

	
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	0,35
	1,25
	2,625
	
	
	44,71
	
	117,36

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 252,48

	
	[01.1.02.08-0001]
	Прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 50 мм
	1000 шт
	0,002
	
	0,012
	7 023,63
	1,19
	8 358,12
	
	100,3

	
	[01.7.11.07-0227]
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	0,14
	
	0,84
	155,63
	0,79
	122,95
	
	103,28

	
	[01.7.15.03-0014]
	Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М16, длина болта 25-200 мм
	т
	0,0011
	
	0,0066
	145 801,49
	1,09
	158 923,62
	
	1 048,9

	
	18.1.02.01
	Арматура трубопроводная фланцевая
	шт
	1
	
	6
	
	
	
	
	

	
	23.8.03.11
	Фланцы стальные
	шт
	2
	
	12
	
	
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	7 206,27

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 750,93

	
	Пр/812-016.0-1; 812/пр_2020_п.25
	НР Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121%
	0,9
	108,9%
	
	
	
	
	6 262,76

	
	Пр/774-016.0; 774/пр_2020_п.16
	СП Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72%
	0,85
	61,2%
	
	
	
	
	3 519,57

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	2 831,43
	
	16 988,6

	4
	[18.1.09.08-1046]
	Кран шаровой латунный, резьбовое присоединение, номинальный диаметр 32 мм
	шт
	2
	
	2
	2 026,68
	1,42
	2 877,89
	
	5 755,78

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 755,78

	5
	[18.1.09.08-1048]
	Кран шаровой латунный, резьбовое присоединение, номинальный диаметр 40 мм
	шт
	3
	
	3
	2 876,02
	1,42
	4 083,95
	
	12 251,85

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	12 251,85

	6
	[18.1.09.08-1050]
	Кран шаровой латунный, резьбовое присоединение, номинальный диаметр 50 мм
	шт
	1
	
	1
	4 530,38
	1,42
	6 433,14
	
	6 433,14

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	6 433,14

	7
	ГЭСН16-05-001-03
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм
	шт
	2
	
	2
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кэм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	5,98
	
	
	
	
	3 338,28

	
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч
	2,6
	1,15
	5,98
	
	
	558,24
	
	3 338,28

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	166,41

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,1
	
	
	
	
	69,29

	
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	0,01
	1,25
	0,025
	
	
	1 056,54
	
	26,41

	
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6

	чел.-ч
	0,01
	1,25
	0,025
	
	
	794,34
	
	19,86

	
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,01
	1,25
	0,025
	
	
	1 643,14
	
	41,08

	
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6

	чел.-ч
	0,01
	1,25
	0,025
	
	
	794,34
	
	19,86

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,02
	1,25
	0,05
	
	
	569,98
	
	28,5

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,02
	1,25
	0,05
	
	
	591,34
	
	29,57

	
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	0,63
	1,25
	1,575
	
	
	44,71
	
	70,42

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	804,21

	
	[01.1.02.08-0002]
	Прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 100 мм
	1000 шт
	0,002
	
	0,004
	13 680,39
	1,19
	16 279,66
	
	65,12

	
	[01.7.11.07-0227]
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	0,33
	
	0,66
	155,63
	0,79
	122,95
	
	81,15

	
	[01.7.15.03-0014]
	Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М16, длина болта 25-200 мм
	т
	0,00207
	
	0,00414
	145 801,49
	1,09
	158 923,62
	
	657,94

	
	23.8.03.11
	Фланцы стальные
	шт
	2
	
	4
	
	
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 378,19

	7.1
	[18.1.09.11-0208]
	Кран шаровой стальной для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, неполнопроходной, фланцевый, с рукояткой, сталь 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм
	шт
	1
	
	2
	4 437,73
	1,28
	5 680,29
	
	11 360,58

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 407,57

	
	Пр/812-016.0-1; 812/пр_2020_п.25
	НР Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121%
	0,9
	108,9%
	
	
	
	
	3 710,84

	
	Пр/774-016.0; 774/пр_2020_п.16
	СП Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72%
	0,85
	61,2%
	
	
	
	
	2 085,43

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	10 767,52
	
	21 535,04

	8
	ГЭСНр65-02-003-06
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром: свыше 100 до 150 мм
V=2/100
	100 м
	0,02
	
	0,02
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,356
	
	
	
	
	1 237,25

	
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	117,8
	
	2,356
	
	
	525,15
	
	1 237,25

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,96

	
	[91.17.04-042]
	Аппараты для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	18,3
	
	0,366
	4,35
	1,23
	5,35
	
	1,96

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	15,42

	
	[01.3.02.03-0001]
	Ацетилен газообразный технический
	м3
	0,44
	
	0,0088
	340,41
	1,87
	636,57
	
	5,6

	
	[01.3.02.08-0001]
	Кислород газообразный технический
	м3
	3,66
	
	0,0732
	114,64
	1,17
	134,13
	
	9,82

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 254,63

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 237,25

	
	Пр/812-099.1-1
	НР Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: демонтаж и разборка
	%
	87%
	
	87%
	
	
	
	
	1 076,41

	
	Пр/774-099.1
	СП Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: демонтаж и разборка
	%
	44%
	
	44%
	
	
	
	
	544,39

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	143 771,5
	
	2 875,43

	9
	ГЭСН16-02-005-05
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 100 мм
V=2/100
	100 м
	0,02
	
	0,02
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кэм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,6675
	
	
	
	
	1 000,78

	
	1-100-41
	Средний разряд работы 4,1
	чел.-ч
	72,5
	1,15
	1,6675
	
	
	600,17
	
	1 000,78

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	35,86

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,04425
	
	
	
	
	28,05

	
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	0,27
	1,25
	0,00675
	
	
	1 056,54
	
	7,13

	
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6

	чел.-ч
	0,27
	1,25
	0,00675
	
	
	794,34
	
	5,36

	
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,1
	1,25
	0,0025
	
	
	1 643,14
	
	4,11

	
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6

	чел.-ч
	0,1
	1,25
	0,0025
	
	
	794,34
	
	1,99

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	1,4
	1,25
	0,035
	
	
	569,98
	
	19,95

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	1,4
	1,25
	0,035
	
	
	591,34
	
	20,7

	
	[91.17.04-042]
	Аппараты для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	34,92
	1,25
	0,873
	4,35
	1,23
	5,35
	
	4,67

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	19,56

	
	[01.3.02.03-0001]
	Ацетилен газообразный технический
	м3
	0,61
	
	0,0122
	340,41
	1,87
	636,57
	
	7,77

	
	[01.3.02.08-0001]
	Кислород газообразный технический
	м3
	0,67
	
	0,0134
	114,64
	1,17
	134,13
	
	1,8

	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3
	10,99
	
	0,2198
	35,71
	0,82
	29,28
	
	6,44

	
	[01.7.11.04-0072]
	Проволока сварочная без покрытия СВ-08Г2С, диаметр 4 мм
	т
	0,0005
	
	0,00001
	97 282,88
	1,21
	117 712,28
	
	1,18

	
	[03.1.02.03-0015]
	Известь строительная негашеная хлорная, марка А
	кг
	0,0393
	
	0,000786
	59,41
	1,63
	96,84
	
	0,08

	
	[04.3.01.09-0016]
	Раствор готовый кладочный, цементный, М200
	м3
	0,021
	
	0,00042
	4 033,62
	1,35
	5 445,39
	
	2,29

	
	23.7.01.04
	Трубопроводы с гильзами
	м
	100
	
	2
	
	
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 084,25

	9.1
	[07.2.07.13-0221]
	Хомуты стальные
	кг
	100
	
	2
	44,55
	1,34
	59,7
	
	119,4

	9.2
	[23.3.06.01-0010]
	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 100 мм, толщина стенки 4 мм
	м
	100
	
	2
	1 004,66
	0,81
	813,77
	
	1 627,54

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 028,83

	
	Пр/812-016.0-1; 812/пр_2020_п.25
	НР Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121%
	0,9
	108,9%
	
	
	
	
	1 120,4

	
	Пр/774-016.0; 774/пр_2020_п.16
	СП Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72%
	0,85
	61,2%
	
	
	
	
	629,64

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	229 061,5
	
	4 581,23

	10
	ГЭСН16-07-003-03
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 25 мм
	шт
	6
	
	6
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кэм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	30,774
	
	
	
	
	18 741,06

	
	1-100-42
	Средний разряд работы 4,2
	чел.-ч
	4,46
	1,15
	30,774
	
	
	608,99
	
	18 741,06

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	206,6

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,075
	
	
	
	
	44,35

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,01
	1,25
	0,075
	
	
	569,98
	
	42,75

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,01
	1,25
	0,075
	
	
	591,34
	
	44,35

	
	[91.17.04-042]
	Аппараты для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	0,49
	1,25
	3,675
	4,35
	1,23
	5,35
	
	19,66

	
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	0,43
	1,25
	3,225
	
	
	44,71
	
	144,19

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	587,05

	
	[01.3.02.03-0001]
	Ацетилен газообразный технический
	м3
	0,0084
	
	0,0504
	340,41
	1,87
	636,57
	
	32,08

	
	[01.3.02.08-0001]
	Кислород газообразный технический
	м3
	0,037
	
	0,222
	114,64
	1,17
	134,13
	
	29,78

	
	[01.7.11.07-0227]
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	0,15
	
	0,9
	155,63
	0,79
	122,95
	
	110,66

	
	[23.3.06.02-0003]
	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 25 мм, толщина стенки 3,2 мм
	м
	0,4
	
	2,4
	213,24
	0,81
	172,72
	
	414,53

	
	18.1.09.06
	Арматура муфтовая
	шт
	1
	
	6
	
	
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	19 579,06

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	18 785,41

	
	Пр/812-016.0-1; 812/пр_2020_п.25
	НР Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121%
	0,9
	108,9%
	
	
	
	
	20 457,31

	
	Пр/774-016.0; 774/пр_2020_п.16
	СП Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72%
	0,85
	61,2%
	
	
	
	
	11 496,67

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	8 588,84
	
	51 533,04

	11
	ГЭСН16-07-003-04
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 32 мм
	шт
	3
	
	3
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кэм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	15,387
	
	
	
	
	9 370,53

	
	1-100-42
	Средний разряд работы 4,2
	чел.-ч
	4,46
	1,15
	15,387
	
	
	608,99
	
	9 370,53

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	103,29

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0375
	
	
	
	
	22,18

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,01
	1,25
	0,0375
	
	
	569,98
	
	21,37

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,01
	1,25
	0,0375
	
	
	591,34
	
	22,18

	
	[91.17.04-042]
	Аппараты для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	0,49
	1,25
	1,8375
	4,35
	1,23
	5,35
	
	9,83

	
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	0,43
	1,25
	1,6125
	
	
	44,71
	
	72,09

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	354,2

	
	[01.3.02.03-0001]
	Ацетилен газообразный технический
	м3
	0,0084
	
	0,0252
	340,41
	1,87
	636,57
	
	16,04

	
	[01.3.02.08-0001]
	Кислород газообразный технический
	м3
	0,037
	
	0,111
	114,64
	1,17
	134,13
	
	14,89

	
	[01.7.11.07-0227]
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	0,15
	
	0,45
	155,63
	0,79
	122,95
	
	55,33

	
	[23.3.06.02-0004]
	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 32 мм, толщина стенки 3,2 мм
	м
	0,4
	
	1,2
	275,65
	0,81
	223,28
	
	267,94

	
	18.1.09.06
	Арматура муфтовая
	шт
	1
	
	3
	
	
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	9 850,2

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	9 392,71

	
	Пр/812-016.0-1; 812/пр_2020_п.25
	НР Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121%
	0,9
	108,9%
	
	
	
	
	10 228,66

	
	Пр/774-016.0; 774/пр_2020_п.16
	СП Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72%
	0,85
	61,2%
	
	
	
	
	5 748,34

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	8 609,07
	
	25 827,2

	12
	ГЭСН16-07-003-05
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 40 мм
	шт
	5
	
	5
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кэм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	25,645
	
	
	
	
	15 617,55

	
	1-100-42
	Средний разряд работы 4,2
	чел.-ч
	4,46
	1,15
	25,645
	
	
	608,99
	
	15 617,55

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	172,16

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0625
	
	
	
	
	36,96

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,01
	1,25
	0,0625
	
	
	569,98
	
	35,62

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,01
	1,25
	0,0625
	
	
	591,34
	
	36,96

	
	[91.17.04-042]
	Аппараты для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	0,49
	1,25
	3,0625
	4,35
	1,23
	5,35
	
	16,38

	
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	0,43
	1,25
	2,6875
	
	
	44,71
	
	120,16

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	691,66

	
	[01.3.02.03-0001]
	Ацетилен газообразный технический
	м3
	0,0084
	
	0,042
	340,41
	1,87
	636,57
	
	26,74

	
	[01.3.02.08-0001]
	Кислород газообразный технический
	м3
	0,037
	
	0,185
	114,64
	1,17
	134,13
	
	24,81

	
	[01.7.11.07-0227]
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	0,15
	
	0,75
	155,63
	0,79
	122,95
	
	92,21

	
	[23.3.06.02-0005]
	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 40 мм, толщина стенки 3,5 мм
	м
	0,4
	
	2
	338,21
	0,81
	273,95
	
	547,9

	
	18.1.09.06
	Арматура муфтовая
	шт
	1
	
	5
	
	
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	16 518,33

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	15 654,51

	
	Пр/812-016.0-1; 812/пр_2020_п.25
	НР Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121%
	0,9
	108,9%
	
	
	
	
	17 047,76

	
	Пр/774-016.0; 774/пр_2020_п.16
	СП Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72%
	0,85
	61,2%
	
	
	
	
	9 580,56

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	8 629,33
	
	43 146,65

	13
	ГЭСНр65-02-004-01
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм
V=2/100
	100 м
	0,02
	
	0,02
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,624
	
	
	
	
	852,84

	
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	81,2
	
	1,624
	
	
	525,15
	
	852,84

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	5,8

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,004
	
	
	
	
	2,23

	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,1
	
	0,002
	37,32
	1,58
	58,97
	
	0,12

	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3

	чел.-ч
	0,1
	
	0,002
	
	
	525,15
	
	1,05

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,1
	
	0,002
	
	
	569,98
	
	1,14

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,1
	
	0,002
	
	
	591,34
	
	1,18

	
	[91.17.04-042]
	Аппараты для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	4,1
	
	0,082
	4,35
	1,23
	5,35
	
	0,44

	
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	4,58
	
	0,0916
	
	
	44,71
	
	4,1

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	11,74

	
	[01.3.02.03-0001]
	Ацетилен газообразный технический
	м3
	0,3
	
	0,006
	340,41
	1,87
	636,57
	
	3,82

	
	[01.3.02.08-0001]
	Кислород газообразный технический
	м3
	0,66
	
	0,0132
	114,64
	1,17
	134,13
	
	1,77

	
	[01.7.07.29-0101]
	Очес льняной
	кг
	0,05
	
	0,001
	128,4
	1,45
	186,18
	
	0,19

	
	[01.7.11.04-0072]
	Проволока сварочная без покрытия СВ-08Г2С, диаметр 4 мм
	т
	0,0004
	
	0,000008
	97 282,88
	1,21
	117 712,28
	
	0,94

	
	[01.7.11.07-0227]
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	1,9
	
	0,038
	155,63
	0,79
	122,95
	
	4,67

	
	[14.4.02.04-0142]
	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
	кг
	0,11
	
	0,0022
	79,88
	1,51
	120,62
	
	0,27

	
	[14.5.05.01-0012]
	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям
	т
	0,00005
	
	0,000001
	60 697,21
	1,35
	81 941,23
	
	0,08

	
	18.1.09.06
	Арматура муфтовая
	шт
	0
	
	0
	
	
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	872,61

	13.1
	[07.2.07.13-0221]
	Хомуты стальные
	кг
	100
	
	2
	44,55
	1,34
	59,7
	
	119,4

	13.2
	[23.3.06.01-0002]
	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 20 мм, толщина стенки 2,5 мм
	м
	107
	
	2,14
	142,53
	0,81
	115,45
	
	247,06

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	855,07

	
	Пр/812-099.2-1
	НР Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое
	%
	103%
	
	103%
	
	
	
	
	880,72

	
	Пр/774-099.2
	СП Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое
	%
	52%
	
	52%
	
	
	
	
	444,64

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	128 221,5
	
	2 564,43

	14
	ГЭСНр65-02-004-02
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 32 мм
V=2/100
	100 м
	0,02
	
	0,02
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,654
	
	
	
	
	868,6

	
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	82,7
	
	1,654
	
	
	525,15
	
	868,6

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	7,06

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,008
	
	
	
	
	4,47

	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,2
	
	0,004
	37,32
	1,58
	58,97
	
	0,24

	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3

	чел.-ч
	0,2
	
	0,004
	
	
	525,15
	
	2,1

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,2
	
	0,004
	
	
	569,98
	
	2,28

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,2
	
	0,004
	
	
	591,34
	
	2,37

	
	[91.17.04-042]
	Аппараты для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	4,1
	
	0,082
	4,35
	1,23
	5,35
	
	0,44

	
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	4,58
	
	0,0916
	
	
	44,71
	
	4,1

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	11,74

	
	[01.3.02.03-0001]
	Ацетилен газообразный технический
	м3
	0,3
	
	0,006
	340,41
	1,87
	636,57
	
	3,82

	
	[01.3.02.08-0001]
	Кислород газообразный технический
	м3
	0,66
	
	0,0132
	114,64
	1,17
	134,13
	
	1,77

	
	[01.7.07.29-0101]
	Очес льняной
	кг
	0,05
	
	0,001
	128,4
	1,45
	186,18
	
	0,19

	
	[01.7.11.04-0072]
	Проволока сварочная без покрытия СВ-08Г2С, диаметр 4 мм
	т
	0,0004
	
	0,000008
	97 282,88
	1,21
	117 712,28
	
	0,94

	
	[01.7.11.07-0227]
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	1,9
	
	0,038
	155,63
	0,79
	122,95
	
	4,67

	
	[14.4.02.04-0142]
	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
	кг
	0,11
	
	0,0022
	79,88
	1,51
	120,62
	
	0,27

	
	[14.5.05.01-0012]
	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям
	т
	0,00005
	
	0,000001
	60 697,21
	1,35
	81 941,23
	
	0,08

	
	18.1.09.06
	Арматура муфтовая
	шт
	0
	
	0
	
	
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	891,87

	14.1
	[07.2.07.13-0221]
	Хомуты стальные
	кг
	100
	
	2
	44,55
	1,34
	59,7
	
	119,4

	14.2
	[23.3.06.03-0003]
	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, усиленные, номинальный диаметр 25 мм, толщина стенки 4 мм
	м
	107
	
	2,14
	254,13
	0,81
	205,85
	
	440,52

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	873,07

	
	Пр/812-099.2-1
	НР Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое
	%
	103%
	
	103%
	
	
	
	
	899,26

	
	Пр/774-099.2
	СП Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое
	%
	52%
	
	52%
	
	
	
	
	454

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	140 252,5
	
	2 805,05

	15
	ГЭСНр65-02-004-02
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 32 мм
V=6/100
	100 м
	0,06
	
	0,06
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	4,962
	
	
	
	
	2 605,79

	
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	82,7
	
	4,962
	
	
	525,15
	
	2 605,79

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	21,16

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,024
	
	
	
	
	13,4

	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,2
	
	0,012
	37,32
	1,58
	58,97
	
	0,71

	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3

	чел.-ч
	0,2
	
	0,012
	
	
	525,15
	
	6,3

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,2
	
	0,012
	
	
	569,98
	
	6,84

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,2
	
	0,012
	
	
	591,34
	
	7,1

	
	[91.17.04-042]
	Аппараты для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	4,1
	
	0,246
	4,35
	1,23
	5,35
	
	1,32

	
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	4,58
	
	0,2748
	
	
	44,71
	
	12,29

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	35,23

	
	[01.3.02.03-0001]
	Ацетилен газообразный технический
	м3
	0,3
	
	0,018
	340,41
	1,87
	636,57
	
	11,46

	
	[01.3.02.08-0001]
	Кислород газообразный технический
	м3
	0,66
	
	0,0396
	114,64
	1,17
	134,13
	
	5,31

	
	[01.7.07.29-0101]
	Очес льняной
	кг
	0,05
	
	0,003
	128,4
	1,45
	186,18
	
	0,56

	
	[01.7.11.04-0072]
	Проволока сварочная без покрытия СВ-08Г2С, диаметр 4 мм
	т
	0,0004
	
	0,000024
	97 282,88
	1,21
	117 712,28
	
	2,83

	
	[01.7.11.07-0227]
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	1,9
	
	0,114
	155,63
	0,79
	122,95
	
	14,02

	
	[14.4.02.04-0142]
	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
	кг
	0,11
	
	0,0066
	79,88
	1,51
	120,62
	
	0,8

	
	[14.5.05.01-0012]
	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям
	т
	0,00005
	
	0,000003
	60 697,21
	1,35
	81 941,23
	
	0,25

	
	18.1.09.06
	Арматура муфтовая
	шт
	0
	
	0
	
	
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 675,58

	15.1
	[07.2.07.13-0221]
	Хомуты стальные
	кг
	100
	
	6
	44,55
	1,34
	59,7
	
	358,2

	15.2
	[23.3.06.02-0004]
	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 32 мм, толщина стенки 3,2 мм
	м
	107
	
	6,42
	275,65
	0,81
	223,28
	
	1 433,46

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 619,19

	
	Пр/812-099.2-1
	НР Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое
	%
	103%
	
	103%
	
	
	
	
	2 697,77

	
	Пр/774-099.2
	СП Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое
	%
	52%
	
	52%
	
	
	
	
	1 361,98

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	142 116,5
	
	8 526,99

	16
	ГЭСНр65-05-003-02
	Демонтаж: манометров
V=2/100
	100 шт
	0,02
	
	0,02
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,0462
	
	
	
	
	24,26

	
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	2,31
	
	0,0462
	
	
	525,15
	
	24,26

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	24,26

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	24,26

	
	Пр/812-099.1-1
	НР Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: демонтаж и разборка
	%
	87%
	
	87%
	
	
	
	
	21,11

	
	Пр/774-099.1
	СП Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: демонтаж и разборка
	%
	44%
	
	44%
	
	
	
	
	10,67

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	2 802
	
	56,04

	17
	ГЭСН18-07-001-02
	Установка манометров: с трехходовым краном
	компл
	2
	
	2
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кэм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,506
	
	
	
	
	308,15

	
	1-100-42
	Средний разряд работы 4,2
	чел.-ч
	0,22
	1,15
	0,506
	
	
	608,99
	
	308,15

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	10,18

	
	[01.7.07.29-0101]
	Очес льняной
	кг
	0,01
	
	0,02
	128,4
	1,45
	186,18
	
	3,72

	
	[14.4.02.04-0142]
	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
	кг
	0,02
	
	0,04
	79,88
	1,51
	120,62
	
	4,82

	
	[14.5.05.01-0012]
	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям
	т
	0,00001
	
	0,00002
	60 697,21
	1,35
	81 941,23
	
	1,64

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	318,33

	17.1
	[18.1.06.10-0012]
	Кран трехходовой для манометра, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм
	шт
	1
	
	2
	1 114,14
	1,28
	1 426,1
	
	2 852,2

	17.2
	[63.4.01.02-0018]
	Манометр для измерения избыточного давления от 0 до 160 кгс/см2, диаметр корпуса 100 мм, класс точности 1,5
	шт
	1
	
	2
	624,23
	0,98
	611,75
	
	1 223,5

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	308,15

	
	Пр/812-016.0-1; 812/пр_2020_п.25
	НР Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121%
	0,9
	108,9%
	
	
	
	
	335,58

	
	Пр/774-016.0; 774/пр_2020_п.16
	СП Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72%
	0,85
	61,2%
	
	
	
	
	188,59

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	2 459,1
	
	4 918,2

	
	
	Итого прямые затраты по разделу 1. <Раздел>
	
	
	111 071,43

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   оплата труда (ОТ)
	
	
	62 757,93

	
	
	   эксплуатация машин и механизмов
	
	
	1 041,33

	
	
	   оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	360,17

	
	
	   материальные ресурсы
	
	
	46 912

	
	
	   перевозка
	
	
	0

	
	
	Итого ФОТ (справочно)
	
	
	63 118,1

	
	
	Итого накладные расходы
	
	
	68 203,92

	
	
	Итого сметная прибыль
	
	
	38 011,34

	
	
	Итого оборудование
	
	
	1 223,5

	
	
	Итого прочие затраты
	
	
	0

	
	
	Итого по разделу 1. <Раздел>
	
	
	218 510,19

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   справочно
	

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	106,3527

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	0,58525

	

	
	
	ИТОГИ ПО СМЕТЕ
	

	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО строительные работы
	
	
	217 286,69

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   Всего прямые затраты
	
	
	111 071,43

	
	
	      в том числе
	

	
	
	      оплата труда (ОТ)
	
	
	62 757,93

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов
	
	
	1 041,33

	
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	360,17

	
	
	      материальные ресурсы
	
	
	46 912

	
	
	   Всего ФОТ (справочно)
	
	
	63 118,1

	
	
	   Всего накладные расходы
	
	
	68 203,92

	
	
	   Всего сметная прибыль
	
	
	38 011,34

	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО оборудование
	
	
	1 223,5

	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО по смете
	
	
	218 510,19

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   Всего прямые затраты
	
	
	111 071,43

	
	
	      в том числе
	

	
	
	      оплата труда (ОТ)
	
	
	62 757,93

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов
	
	
	1 041,33

	
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	360,17

	
	
	      материальные ресурсы
	
	
	46 912

	
	
	      перевозка
	
	
	0

	
	
	   Всего ФОТ (справочно)
	
	
	63 118,1

	
	
	   Всего накладные расходы
	
	
	68 203,92

	
	
	   Всего сметная прибыль
	
	
	38 011,34

	
	
	   Всего оборудование
	
	
	1 223,5

	
	
	   Всего прочие затраты
	
	
	0

	
	
	
	

	
	
	Справочно
	

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	106,3527

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	0,58525

	
	
	Компенсация НДС от материалов и оборудования
	((46 912+1 223,5)*22%) = 10 589,81
	22%
	10 589,81

	
	
	Итого
	
	
	229 100,00

	

	Составил:
	 
	

	
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
	

	Проверил:
	 
	

	
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
	

	



