Техническое задание

на оборудование средствами сигнализации (КТС) в помещениях поста охраны КПП и диспетчерской ГБУЗ ЛО «Сертоловская ГБ», расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, г. Сертолово, ул. Пограничная, д.8, кор.1, планируемого для принятия на ПЦО ОВО Всеволожского района Ленинградской области
Объект закупки: Выполнение работ по монтажу системы тревожной сигнализации (КТС) в ГБУЗ ЛО «Сертоловская ГБ» (Далее объекте заказчика).
Обеспечение надежной круглосуточной пультовой охраны с использованием технических средств сигнализации (ТСС), а также своевременное реагирование на тревожное срабатывание систем КТС, установленных на Объекте.

Оперативное реагирование на тревожное срабатывание систем КТС, установленных на Объекте:

- по сигналу «Тревога», переданного при помощи средств тревожной сигнализации – круглосуточно.

Монтаж средств КТС осуществляется силами Исполнителя.

Обеспечение экстренного прибытия сотрудников Группы задержания (далее - ГЗ), при поступлении сигнала «Тревога», для охраны Объекта, его имущества и работников, а также пресечения противоправных действий каких-либо лиц на территории Объекта. Время прибытия на охраняемый объект не должно превышать 5 (пять) минут.

Качество оказываемых услуг должно соответствовать требованиям действующего законодательства и условиям заключенного государственного контракта.

Заказчик: Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Сертоловская Городская больница»

Место и сроки выполнения работ

Место расположения объекта: Ленинградская обл., Всеволожский район, г. Сертолово, ул. Пограничная, д.8, кор.1.

Срок выполнения работ: В течение 10 рабочих дней с даты заключения контракта.
Характеристика работ

 В работы на оборудование системы тревожной сигнализации (КТС) на объекте заказчика входит:

- Программирование и монтаж приборов передачи извещения на ПЦО УВО Всеволожского района Росгвардии. Основной канал связи Enternet, резервный GSM.

-  Программирование и монтаж системы тревожных кнопок.

-  Сдача выполненных работ на ПЦО УВО Всеволожского района Росгвардии по Ленинградской области.

- Подготовка и предоставление проектно-технической документации по устанавливаемым системам тревожных кнопок, включающей в себя:

а) проектно-техническая документация по системам тревожной сигнализации.

б) карточки технических средств охраны (количество условных установок и количество оборудования)

в) листы программирования приборов передачи извещений;

г) инструкции по пользованию системами тревожной сигнализации;

д) паспорта на устанавливаемое оборудование;

е) акты приемки.
     Все работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующего законодательства, строительных норм и правил, государственных стандартов и иных нормативных правовых документов, регламентирующих порядок и качество выполнения работ, являющихся предметом контракта.
Требования к техническим характеристикам работ

Все применяемые и используемые в ходе выполнения работ товары, материалы и оборудование должны иметь действующие сертификаты соответствия, сертификаты качества, гигиенические сертификаты, сертификаты пожарной безопасности, технические паспорта и протоколы испытаний и разрешены для использования на территории Российской Федерации. 

Строительные конструкции должны соответствовать требованиям норм пожарной безопасности. При применении отделочных и строительных материалов необходимо следовать п.4.3.2 СП 01.13130. 209 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». 

Запрещается применение строительных материалов и изделий, не имеющих сопроводительного документа, подтверждающего соответствие их требованиям государственных стандартов или технических условий, а также товарного знака изделий. 
Требования к безопасности работ
Исполнитель обязан обеспечить за свой счет и на свой риск надлежащее хранение материалов, инструментов и другого имущества Исполнителя, находящегося на территории Заказчика.

Исполнитель несет ответственность за все действия (бездействия) своих работников, в том числе и за соблюдение рабочими законодательства Российской Федерации.

Исполнитель должен обеспечить рабочих всем необходимым для производства работ инструментом, средствами индивидуальной защиты, материалами и иным инвентарем. 

На период проведения работ Исполнитель должен гарантировать порядок и соблюдение мероприятий по технике безопасности, соблюдение требований электробезопасности и пожарной безопасности в соответствии с требованиями действующих СНиПов.

Подрядчик обязан обеспечить выполнение на объекте необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды во время производства работ.
Общая характеристика и техническое состояние объекта

      Для обеспечения охраны помещений и территории ГБУЗ ЛО «Сертоловская ГБ» планируется оборудовать средствами тревожной сигнализации (КТС) поста охраны КПП и дежурного диспетчера.
      Помещение поста охраны КПП в отдельно расположенном здании кирпичного исполнения капитальной постройки на территории ГБУЗ ЛО «Сертоловская ГБ».

     Помещение диспетчерской расположено на 3-м этаже здания капитальной постройки. 

Перекрытия пола и стен имеют толщину более 200 мм, являются капитальными и собраны из сборно-монолитных перекрытий толщиной более 200 мм.  

    Уязвимыми местами являются входные двери и оконные проемы.

    На посту охраны и диспетчерской   установлено круглосуточное нахождение дежурного персонала.

Средства связи.  Тревожная сигнализация

         В соответствии с требованиями Р-063-2022 предусмотреть организацию канала связи с ПЦО ОВО с использованием канала передачи данных сетей сотовых операторов связи.

        Монтажные работы выполнить в соответствии с требованиями РД 78.145-93, Р 078 2019, действующего «Списка технических средств безопасности…»

       Прокладку шлейфов сигнализации выполнить в кабель-каналах в открытом исполнении. 

       Предусмотреть защиту линий передачи информации о состоянии объектовых технических средств охраны путём установки имитостойкого оборудования.
       Предусмотреть применение специальных технических средств (СТС) тревожной сигнализации типа «Пенал». 

      Оборудование разместить в помещениях поста охраны и диспетчерской.

      Предусмотреть применение извещателя охранного ручного точечного Астра 321-Т
      Предусмотреть применение двух тревожных брелков радиоканальных.

      Предусмотреть систему резервного питания при отключении эл\снабжения объекта, использовать источник вторичного электропитания, резервированный с АКБ 7 А/ч.
      Электропитание выполнить по 3 категории в соответствии с ПУЭ, СП 5.13130.2009 «Общественные здания и сооружения. Нормы проектирования. Общая часть».

      Рабочее и защитное заземление выполнить в соответствии с техническими требованиями на применяемую аппаратуру.

      Обеспечить выезд «По сигналу тревоги» группы задержания Росгвардии. 
Особые условия
      В случае повреждения в ходе выполнения работ, являющихся предметом контракта, по вине подрядчика систем вентиляции, автоматической охранно-пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией, системы экстренного вызова, системы передачи извещений по GSM-каналу, подрядчик обязан обеспечить восстановление работоспособности этих систем за счет собственных сил и средств.

     В случае повреждения Подрядчиком в ходе выполнения работ асфальтобетонного покрытия, фасадов и внутренней отделки зданий Заказчика осуществить все работы по восстановлению данных покрытий собственными силами и за собственный счет в течение 10 (десяти) календарных дней со дня составления акта, фиксирующего дефекты.

Требования по объему гарантий качества работ и установленного оборудования.

    Подрядчик обязан гарантировать качество выполнения всех работ и своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

   Срок гарантии качества установленного оборудования и выполненных работ – не менее 1 (одного) года с даты подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ.
  В течение гарантийного срока Заказчик письменно (средствами электронной почты, факсимильной связи) уведомляют Подрядчика о нарушениях работоспособности ТСО, связанных с гарантийными обязательствами. Подрядчик производит устранение обнаруженных недостатков в установленные сроки без расходов со стороны Заказчика
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