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Описание объекта закупки
1. Наименование объекта закупки: Выполнение работ по консервации (временной защите на зимний период) участка ослабленной кирпичной кладки карниза.
2. Место оказания услуг/ адрес доставки: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, ш. Барыбина, д.27
3. Требования к гарантии качества товара, работы, услуги, а также требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества
Работы должны выполняться материалами, силами и средствами Подрядчика в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, с применением специализированного инструмента.
Места проведения работ должны быть защищены Подрядчиком с целью исключения на них доступа посторонних лиц. Работы, возможно, производить в рабочие дни, с 10-00 до 19-00. Работы должны быть выполнены с сохранением в первоначальном виде всех неремонтируемых конструктивных частей зданий и имеющихся коммуникационных сетей. 
Подрядчик обязан привлекать к выполнению работ лиц, имеющих необходимые профессиональные знания и квалификацию - наличие действующих групп 1-2 по безопасности работ на высоте.
Подрядчик обязан использовать средства коллективной защиты (ограждения, настилы, люльки, строительные леса) и сертифицированными средствами индивидуальной защиты от падения с высоты. 
В течение гарантийного периода Подрядчик несет ответственность за качество выполненных работ, в т. ч. установленных материалов, и несет расходы на гарантийный ремонт по выполненным работам в полном объеме. Дефекты, допущенные по вине Подрядчика и обнаруженные в гарантийный период, Подрядчик устраняет за свой счет в установленные Заказчиком сроки.
При обнаружении недостатков, дефектов Заказчик должен письменно известить об этом Подрядчика. Подрядчик обязан направить своего уполномоченного представителя не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения письменного извещения Заказчика, а в случае выявления Заказчиком недостатков, дефектов, ведущих к нарушению безопасности эксплуатации Объекта и (или) убыткам Заказчика, немедленно. 
В этом случае представители Сторон составляют Акт выявленных дефектов, фиксирующий выявленные недостатки, дефекты, а также определяющий порядок и сроки их устранения. 
4. Объем работ
Объем, содержание и другие, предъявляемые к работам требования, указаны в Приложении № 1.1 к Описанию объекта закупки.
5. Срок поставки товаров, оказания услуг, выполнения работ: в течении 30 календарных дней с момента подписания контракта. 
6. Перечень нормативных правовых и нормативных технических актов 
СП 49.13330.2010 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;
СП 427.1325800.2018 «Каменные и армокаменные конструкции. Методы усиления»;
СП 327.1325800.2017 «Стены наружные с лицевым кирпичным слоем. Правила проектирования, эксплуатации и ремонта»;
СП 48.13330.2019 «Организация строительства»;
Приказ Минтруда России от 11 декабря 2020 года №883н «Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте»;
Приказ Минтруда России № 782н от 16.11.2020 «Правила по охране труда при работе на высоте»
Вся полнота ответственности при выполнении работ за соблюдением норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на подрядчика. Риск случайной гибели или травмирования до приемки работ Заказчиком несет Подрядчик (ст. 741 ГК РФ).
7. Перечень приложений, являющихся неотъемлемой частью Описания объекта закупки.
Приложение № 1.1 Характеристики оказываемых услуг

Приложение № 1.1 к Описанию объекта закупки

Характеристики услуг

	№ п.п
	Наименование
	Характеристики товара

	
	
	Описание
	Кол-во

	1
	43.99.60.000-00000002
	Выполнение работ по консервации (временной защите на зимний период) участка ослабленной кирпичной кладки карниза
	15 м2
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