«УТВЕРЖДАЮ»
Управляющий делами 
Правительства Ленинградской области

_______________ А.Л. Слепухин


ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
на поставку техники для нужд органов исполнительной власти Ленинградской области

1. Срок поставки: в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания государственного контракта.
2. Место поставки: г. Санкт-Петербург, Суворовский пр., д. 67, в помещение, расположенное на 6 этаже (без использования лифта).
3. Условия поставки: 
3.1. Поставляемый Товар должен быть новым Товаром (Товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). Дата изготовления Товара – не ранее 2025 года (подтверждается сертификатом (или иным документом), подтверждающим дату выпуска (изготовления) Товара. Товар должен быть изготовлен фабричным способом.
3.2. Товар должен быть поставлен в оригинальной упаковке производителя, не имеющей повреждений, с сохранением всех защитных знаков производителя. Порядок погрузки-разгрузки и транспортирования должны исключать возможность механических повреждений поставляемого Товара и его упаковки.
3.3. Гарантийный срок на поставляемый Товар: не менее 12 (двенадцати) месяцев со дня подписания Акта сдачи приемки Товара.
3.4. В случае предъявления Заказчиком претензии в период гарантийного срока к качеству Товара по причине несоответствия его условиям Контракта или иным обязательным требованиям, Поставщик должен устранить недостатки, за свой счет или заменить Товар, качество которого соответствует условиям Контракта, в течение одного дня, следующего за днем предъявления претензии по Товару ненадлежащего качества. Транспортировка (при необходимости) Товара для гарантийного ремонта и обратно  производится Поставщиком за его счет.

Таблица № 1 (объем закупки):
	№ п/п
	Наименование товара
	Ед. изм.
	Кол-во

	1. 
	Система хранения данных (СХД NAS)
	Шт.
	1

	2. 
	Накопитель данных внутренний (8Tb)
	Шт.
	4



Таблица № 2 (технические характеристики):
	№
	Наименование товара

	Требования к качеству, техническим и функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара

	
	
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Требование к значению показателя
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	Система хранения данных


	Тип устройства
	
	Сетевое хранилище (NAS)

	
	
	Форм-фактор
	
	Настольный

	
	
	Количество отсеков для накопителей
	
	≥4

	
	
	Форм-фактор устанавливаемых накопителей
	
	3,5 дюйм

	
	
	Интерфейс подключения накопителей
	
	SATA III

	
	
	Поддержка горячей замены дисков
	
	Да

	
	
	Максимально поддерживаемый объём одного накопителя
	Терабайт
	≥20

	
	
	Максимальная ёмкость хранилища
	
	≥80

	
	
	Поддерживаемые уровни RAID
	
	RAID 0, 1, 5, 6, 10, JBOD

	
	
	Объём оперативной памяти
	Гигабайт
	≥4

	
	
	Тип оперативной памяти
	
	DDR4

	
	
	Количество ядер процессора
	
	≥4

	
	
	Частота процессора
	Мегагерц
	≥2000

	
	
	Скорость сетевых интерфейсов
	Мегабит в секунду
	≥1000

	
	
	Количество портов Ethernet
	
	≥2

	
	
	Наличие сетевого порта 2,5 Гбит/с
	
	Да

	
	
	Поддержка агрегации каналов (Port Trunking)
	
	Да

	
	
	Поддержка VLAN (802.1q)
	
	Да

	
	
	Количество портов USB 3.2 Gen 1
	
	≥1

	
	
	Количество портов USB 2.0
	
	≥2

	
	
	Поддерживаемые сетевые протоколы
	
	CIFS/SMB, NFS, AFP, FTP/SFTP/FTPS, HTTP/HTTPS, WebDAV, iSCSI, SNMP, SSH, Telnet, SMTP

	
	
	Файловая система внутренних накопителей
	
	EXT4

	
	
	Поддержка снапшотов (моментальных снимков)
	
	Да

	
	
	Резервное копирование (NAS-to-NAS, Rsync, облачная синхронизация)
	
	Да

	
	
	Поддержка Active Directory / LDAP
	
	Да

	
	
	Веб-интерфейс управления
	
	Да

	
	
	Межсетевой экран
	
	Да

	
	
	Охлаждение
	
	Активное

	2
	Накопитель данных внутренний
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	Тип устройства
	
	HDD

	
	
	Объем накопителя
	Гигабайт
	≥ 8000

	
	
	Форм фактор
	
	3,5 дюйм

	
	
	Скорость вращения (RPM)
	Оборот в минуту
	≥ 7000

	
	
	Объем буферной памяти
	Мегабайт
	≥ 256

	
	
	Наличие интерфейсов
	
	SATA III

	
	
	Метод записи
	
	CMR




3
