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Техническое задание на выполнение работ

1. Наименование объекта: Ремонт и восстановление утраченных технических средств организации дорожного движения (пешеходное ограждение тип «Крест»), расположенных на улично-дорожной сети г. Новоселье МО Аннинское городское поселение в 2026 году.

2. Объем выполняемых работ:
в соответствии с условиями муниципального контракта.

3. Характеристика материалов:
в соответствии с условиями муниципального контракта.

4. Требования к гарантийному сроку работы:
[bookmark: _Hlk229666139][bookmark: _Hlk227163148]Работы по восстановлению утраченных и ремонту существующих секций пешеходных ограждения – 24 месяцев со дня подписания акта приемки выполненных работ.
Согласно п.1 ст.737, ст.756 ГК РФ, объём предоставления гарантий качества работы на весь объём работ в рамках муниципального контракта.

5. Иные требования, условия выполнения работ:
А) Требования к качеству работ: 
Работы должны быть выполнены в точном соответствии с представленной сметной документацией, требованиями ГОСТ, СНиП, стандартов, правил технической эксплуатации и других нормативных документов по согласованию с Заказчиком. Работы должны быть выполнены в соответствии с действующими нормативно-техническими требованиями, СП 78.13330.2012 Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85 (с Изменением N 1) (утв. Министерством регионального развития Российской Федерации 30.06.2012 № 272), и другим нормативно-техническим требованиям;
Б) Требования к качеству применяемых материалов: 
Все материалы, используемые при выполнении работ, должны соответствовать: ГОСТ 33128-2024 «Дороги автомобильные общего пользования. Ограждения дорожные. Технические условия», ГОСТ Р 58351-2019 «Дороги автомобильные общего пользования.  Ограждения дорожные фронтальные, удерживающие боковые комбинированные и удерживающие пешеходные. Общие технические требования. Методы испытаний и контроля. Правила применения», ГОСТ Р 52289-2019 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств»;
В) Требования к безопасности:
- обеспечить в ходе выполнения работ необходимые мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, а также установить ограждение мест производства работ в соответствии со схемой организации движения, согласованной с Департаментом ЖКХ и ОГИБДД; 
- принять все разумные меры по противопожарной безопасности при выполнении работ, обеспечить рабочие площади средствами пожаротушения.
Г) Требования к исполнительной документации:
При приемке выполненных работ предъявлять Заказчику следующие документы:
- акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 в 3 экз.;
- справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 в 3 экз.;
- счет на оплату в 1 экз.;
- УПД (при наличии);
- акт освидетельствования скрытых работ;
- сертификаты на используемые материалы;
- исполнительную схему производства работ;
- фотоматериалы с указанием адресной привязки к участкам проведения ремонтных работ.
Д) Требования к срокам исполнения:
- перед началом производства работ предоставить приказ о назначении сотрудника организации, ответственного за выполнение контракта, с указанием контактного телефона;
- порядная организация должна приступить к работам в 3-дневный срок после получения муниципального задания, если иное не указано в муниципальном задании;
- срок выполнения работ: 20 (двадцать) рабочих дней.

6. Место выполнения работ: 
- г. Новоселье перекресток Большой Балтийской - Красносельское шоссе;
- г. Новоселье Красносельское шоссе у пешеходного светофорного объекта у Погост;
- г. Новоселье перекресток ул. Невской - ул. Адмиралтейской;
- г. Новоселье напротив дома 5 по Питерскому проспекту;
- г. Новоселье напротив дома 1 по Питерскому проспект;
- г. Новоселье Большая Балтийская улица напротив дома 6;
- г. Новоселье Красносельское шоссе перед Невской улицей со стороны КАД;
- г. Новоселье Красносельское шоссе перед Серафимовской улицей со стороны Невской улицы;
- г. Аннино Садовая ул. Дом 14 (школа).



