Договор № 1

   г. Кириши								       «___» _______________2026 г. 

 	Муниципальное общеобразовательное учреждение «Кусинская средняя общеобразовательная школа» (МОУ «Кусинская СОШ»), именуемое в дальнейшем  «Заказчик», в лице директора Мироновой Марины Евгеньевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
______________________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», действующий на основании ____________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1 «Подрядчик» по поручению «Заказчика» обязуется выполнить ремонт цоколя по периметру здания, а «Заказчик» принять и оплатить указанные работы в соответствии со ст. 2 настоящего договора.
1.2. Объем работ указан в  локальном сметном расчете (смета) №1  (Приложение №1) к настоящему договору, являющихся неотъемлемой частью договора.
1.3. Место выполнения работ: МОУ "Кусинская СОШ" (дошкольное отделение).

2. Стоимость работ и порядок расчетов

2.1 Общая стоимость по договору составляет 733 709 (Семьсот тридцать три тысячи  семьсот девять) рублей 01 копейка, в том числе НДС, либо НДС не облагается. Указанная цена является твердой и определяется на весь срок исполнения договора.
2.2 «Заказчик» производит оплату «Подрядчику» по факту выполненных работ в течение 7 (семи) рабочих дней со дня подписания акта о приемки выполненных работ КС-2 и справки КС-3, на основании выставленного счета.
2.3 Работы считаются выполненными с момента подписания сторонами Акта о приемке выполненных работ КС-2 на весь объем работ.
2.4. Стороны уведомлены, что в соответствии с п.5 ст.78 1 Бюджетного кодекса при заключении Договора на оказание услуг, подлежащих оплате за счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания и субсидий на иные цели размер и (или) сроки оплаты и объем товаров, работ, услуг могут быть изменены по соглашению сторон в случае уменьшения получателю бюджетных средств.

                               3. Сроки, порядок выполнения, сдача и приемка работ

[bookmark: _GoBack]3.1 Настоящим договором устанавливается срок выполнения работ: с 13.10.2026 г. по 30.11.2026 г.
3.2 «Заказчик» обязуется предоставить доступ в помещения для проведения работ представителю «Подрядчика» и принять работы по акту выполненных работ.
3.3 «Подрядчик» обязан обеспечить качественное выполнение работ в полном соответствии с требованиями ГОСТ и СНиП, в сроки, указанные в договоре.
3.4 «Заказчик» имеет право в любое время проверить ход и качество выполнения работ, не вмешиваясь в хозяйственную деятельность «Подрядчика» 
3.5 В случае досрочного выполнения работ «Подрядчиком» «Заказчик» обязан досрочно принять выполненные работы, руководствуясь пунктами 2.2, 2.3 настоящего договора.
                                               
4. Ответственность сторон

4.1 «Подрядчик» гарантирует «Заказчику» выполнить работы в полном объеме в соответствии с условиями и сроками, предусмотренными договором, в полном соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. Срок гарантии 1 год.
4.2. «Заказчик» оплачивает пени в размере 0,1% от сметной стоимости за каждый день просрочки платежа за выполненные работы, но не более 10%  сметной стоимости.
4.3. «Подрядчик» оплачивает пени в размере 0,1% от сметной стоимости за каждый день нарушения срока выполнения работ, но не более 10% сметной стоимости.

5. Форс – мажор

5.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если они явились следствием действия обстоятельств непреодолимой силы: как наводнение, землетрясение, ураганные ветры, военные действия, забастовки, митинги, решения органов государственной власти и акты правительства города, которые Стороны не могли предусмотреть и реальным образом предотвратить. При этом срок действия договора отодвигается соразмерно времени действия этих обстоятельств и последствий.
  5.2  В случае возникновения форс- мажорных обстоятельств, Стороны обязаны в трехдневный 
  срок уведомить друг друга.
5.3 Если обстоятельства непреодолимой силы будут длиться более двух месяцев, любая из Сторон имеет право требовать расторжения договора.
                                                         
6. Расторжение договора

6.1 В случае досрочного расторжения договора по взаимной договоренности, Стороны немедленно урегулируют вопрос о суммах, на которые они имеют право в связи с фактически выполненной работой и затратами Сторон, указанные суммы должны быть определены на основе разумной, взаимосогласованной Сторонами сметы, объема выполненной работы в процентном отношении к общему объему работ, подлежащих выполнению согласно настоящему договору.
6.2 Настоящий договор может быть расторгнут досрочно по требованию одной из Сторон путем соглашения или в судебном порядке с предварительным предъявлением письменной претензии к Стороне по договору.

                                                       7. Заключительные положения

7.1 Все вопросы по настоящему договору разрешаются путем предъявления письменной претензии Стороне по договору. Срок рассмотрения претензии устанавливается 10 рабочих дней с момента ее получения. В случае не достижения Сторонами взаимоприемлемого решения, споры могут быть переданы на рассмотрение в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
7.2 Все изменения и дополнения являются неотъемлемой частью настоящего договора и действительны только в случае, когда они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон.
Существенные условия договора изменению не подлежат. Существенными для данного договора признаются условия:
- предмет договора;
- срок выполнения работ;
- цена договора и порядок расчетов;
- срок действия договора;
- иные существенные условия (с учетом положений ст.432 ГКРФ).
7.3. Для проверки предоставленных «Подрядчиком» результатов, предусмотренных договором, в части их соответствия условиям договора «Заказчик» обязан провести экспертизу своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты.
7.4 Отношения Сторон в части, непредусмотренной настоящим договором, регулируется действующим законодательством Российской Федерации.
7.5 «Подрядчик» обязан в течении трех рабочих дней известить «Заказчика» письменно или факсимильным сообщением об изменении своего юридического адреса и почтовых реквизитов.
7.6 Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон и действует с момента подписания  и до 30.12.2026 года.
7.7 Приложения к настоящему договору: 
	Приложение №1 – локальный сметный расчет (смета) №1

                                                   8. Антикоррупционная оговорка.

8.1. При исполнении своих обязательств по договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств, иных ценностей, безвозмездное выполнение в их адрес (в адрес их родных и близких) работ (услуг), прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения Сторон, их аффилированных лиц, работников или посредников с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или с иной неправомерной целью.
8.2. При исполнении своих обязательств по договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, наказуемые в соответствии с главой 30 УК РФ, а также действия, нарушающие требования международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
В случае появления у Стороны информации, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта, соответствующая Сторона обязуется незамедлительно письменно уведомить другую Сторону в письменной форме, с использованием любых способов передачи письменной информации, для 
ускорения принятия соответствующих мер. В таком уведомлении  Сторона обязуется сослаться на факты или предоставить материалы, подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего Раздела контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками. Сторона, получившая уведомление, не позднее 10 рабочих дней со дня получения уведомления обязана направить Стороне, отправившей уведомление, письменный ответ о результатах его рассмотрения.

                                                9. Юридические адреса и реквизиты и подписи сторон

	[bookmark: RANGE!A1:P301]ЗАКАЗЧИК
 
МОУ «Кусинская СОШ»
Юридический и фактический адрес: 
187100, Ленинградская область, Киришский район, 
д. Кусино, ул. Школьная, дом 24
 тел./факс 8(81368) 76-335, 76-367,76-341, 
E-mail: kusino.shkola@mail.ru   
ИНН 4708008082
КПП 472701001 
ОГРН 1024701482299 ОКВЭД 85.13
ОКПО 43507525 ОКТМО 41624423
Банковские реквизиты:
Получатель: Комитет финансов Киришского муниципального района (МОУ «Кусинская СОШ»,                        л/с 31963D03420)
Счет получателя 03234643162400014500	
Счет банка получателя 40102810745370000098
БИК	044030098
Банк получателя: ОКЦ №1 СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ //УФК по Ленинградской области 
г. Санкт-Петербург

	

	ПОДРЯДЧИК











	Директор
МОУ ««Кусинская СОШ»


________________________/М.Е. Миронова/



	
	



_______________________/___________/



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Приложение № 3
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	СОГЛАСОВАНО:
	
	
	
	
	
	УТВЕРЖДАЮ:

	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	 

	"____" ________________ 2026 года
	
	
	
	
	
	"____" ________________ 2026 года

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Реквизиты нормативного  правового  акта  об утверждении оплаты труда, утверждаемый  в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 
	Постановление Правительства Ленинградской области от 06.04.2026 № 275

	Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы 
	 

	Наименование субъекта Российской Федерации 
	47. Ленинградская область

	Наименование зоны субъекта Российской Федерации 
	Ленинградская область

	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	(наименование стройки)

	МОУ "Кусинская СОШ"

	(наименование объекта капитального строительства)

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 10

	Ремонт цоколя по периметру здания

	 (наименование работ и затрат)

	Составлен 
	ресурсно-индексным
	методом
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Основание
	дефектная ведомость
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(проектная и (или) иная техническая документация)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Составлен(а) в текущем уровне цен 
	III квартал 2026 года
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная стоимость 
	 
	733,71
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	строительных работ
	 
	601,40
	тыс.руб.
	
	
	
	Средства на оплату труда рабочих
	 
	181,07
	тыс.руб.

	
	монтажных работ
	 
	0,00
	тыс.руб.
	
	
	
	Средства на оплату труда машинистов
	 
	2,56
	тыс.руб.

	
	оборудования
	 
	0,00
	тыс.руб.
	
	
	
	Нормативные затраты труда рабочих
	 
	331,55
	чел.-ч.

	
	прочих затрат
	 
	0,00
	тыс.руб.
	
	
	
	Нормативные затраты труда машинистов
	 
	3,26
	чел.-ч.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	

	Раздел 1. Демонтажные работы
	

	1
	ГЭСН46-02-009-02
	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных
	100 м2
	0,69
	1
	0,69
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	15,7458
	
	
	
	
	7 696,23
	

	 
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	22,82
	
	15,7458
	
	
	488,78
	
	7 696,23
	

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 696,23
	

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	7 696,23
	

	 
	Пр/812-040.2-1
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
	%
	91
	
	91
	
	
	
	
	7 003,57
	

	 
	Пр/774-040.2
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
	%
	52
	
	52
	
	
	
	
	4 002,03
	

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	27 104,12
	 
	18 701,83
	

	2
	47-1
	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную
	1т груза
	1,998679
	1
	1,998679
	 
	 
	1 282,90
	 
	2 564,11
	

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 564,11
	

	3
	01-20-1-01-0025
	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 25 км
	1т груза
	1,998679
	1
	1,998679
	 
	 
	722,61
	 
	1 444,27
	

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 444,27
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	
	Итоги по разделу 1 Демонтажные работы :
	 
	

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	11 704,61
	

	 
	
	          в том числе:
	 
	

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	7 696,23
	

	 
	
	               Материалы
	1 444,27
	

	 
	
	               Перевозка
	2 564,11
	

	 
	
	     Строительные работы
	22 710,21
	

	 
	
	          Строительные работы
	20 146,10
	

	 
	
	               в том числе:
	 
	

	 
	
	                    оплата труда
	7 696,23
	

	 
	
	                    материалы
	1 444,27
	

	 
	
	                    накладные расходы
	7 003,57
	

	 
	
	                    сметная прибыль
	4 002,03
	

	 
	
	          Перевозка
	2 564,11
	

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	7 696,23
	

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	7 003,57
	

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	4 002,03
	

	 
	
	Всего по разделу 1 Демонтажные работы
	22 710,21
	

	 
	
	     справочно:
	 
	

	 
	
	          Затраты труда рабочих
	15,7458
	
	
	
	
	 
	

	Раздел 2. Строительно-монтажные работы
	

	4
	ГЭСН15-07-003-02
	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.), на два слоя
	100 м2
	0,69
	1
	0,69
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
	

	 
	
	На два слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)
	

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	5,85603
	
	
	
	
	3 361,24
	

	 
	1-100-36
	Средний разряд работы 3,6
	чел.-ч
	3,69
	2,3
	5,85603
	
	
	573,98
	
	3 361,24
	

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	76,52
	

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,08625
	
	
	
	
	50,66
	

	 
	91.06.06-046
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м
	маш.-ч
	0,01
	2,5
	0,01725
	30,61
	1,6
	48,98
	
	0,84
	

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,01
	2,5
	0,01725
	
	
	533,62
	
	9,20
	

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,04
	2,5
	0,069
	
	
	644,27
	
	44,45
	

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,04
	2,5
	0,069
	
	
	600,88
	
	41,46
	

	 
	91.21.01-012
	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт
	маш.-ч
	2,82
	2,5
	4,8645
	4,52
	1,42
	6,42
	
	31,23
	

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	126,60
	

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,01
	2
	0,0138
	
	
	28,08
	
	0,39
	

	 
	01.7.20.08-0051
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	1
	2
	1,38
	56,11
	1,63
	91,46
	
	126,21
	

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 615,02
	

	4.1
	ФСБЦ-14.4.01.02-0012
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	кг
	13,8
	2
	19,044
	68,29
	1,61
	109,95
	
	2 093,89
	

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 411,90
	

	 
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Отделочные работы
	%
	100
	0,9
	90
	
	
	
	
	3 070,71
	

	 
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Отделочные работы
	%
	49
	0,85
	41,65
	
	
	
	
	1 421,06
	

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14 783,59
	 
	10 200,68
	

	5
	ГЭСН06-03-010-02
	Изготовление арматурных пространственных каркасов в построечных условиях, диаметром: 8 мм
	т
	0,38157
	1
	0,38157
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	648/пр_2022_п.78_пп.а
	При использовании единичных расценок на работы, в технологии производства которых учтена сварка металлоконструкций, металлопроката, стальных труб, листового металла, закладных деталей и других металлоизделий из углеродистой стали, для определения затрат на сварку конструкций из нержавеющей стали ОЗП=1,15; ТЗ=1,15
	

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	23,4058854
	
	
	
	
	14 693,98
	

	 
	1-100-43
	Средний разряд работы 4,3
	чел.-ч
	53,34
	1,15
	23,4058854
	
	
	627,79
	
	14 693,98
	

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 518,40
	

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0343413
	
	
	
	
	25,94
	

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,05
	
	0,0190785
	
	
	1 792,05
	
	34,19
	

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,05
	
	0,0190785
	
	
	807,16
	
	15,40
	

	 
	91.06.08-003
	Тельферы электрические, грузоподъемность 2 т
	маш.-ч
	0,22
	
	0,0839454
	7,83
	1,55
	12,14
	
	1,02
	

	 
	91.14.04-001
	Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство до 12 т
	маш.-ч
	0,04
	
	0,0152628
	781,38
	1,4
	1 093,93
	
	16,70
	

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,04
	
	0,0152628
	
	
	690,57
	
	10,54
	

	 
	91.14.05-012
	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность до 15 т
	маш.-ч
	0,04
	
	0,0152628
	
	
	187,04
	
	2,85
	

	 
	91.17.04-034
	Агрегаты сварочные с двигателем внутреннего сгорания для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 400 А, количество постов 1
	маш.-ч
	31,54
	
	12,0347178
	
	
	109,57
	
	1 318,64
	

	 
	91.21.19-021
	Станки для холодной гибки арматуры, мощность двигателя 4 кВт
	маш.-ч
	3,6
	
	1,373652
	23,84
	1,69
	40,29
	
	55,34
	

	 
	91.21.19-026
	Станки для рубки арматуры гидравлические с электродвигателем, мощность 4 кВт
	маш.-ч
	2
	
	0,76314
	86,39
	1,36
	117,49
	
	89,66
	

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	815,02
	

	 
	01.7.11.07-0227
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	18,3
	
	6,982731
	155,63
	0,75
	116,72
	
	815,02
	

	Н
	08.4.03.03
	Арматура
	т
	1,01
	
	0,3853857
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17 053,34
	

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	14 719,92
	

	 
	Пр/812-108.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических заготовок
	%
	73
	0,9
	65,7
	
	
	
	
	9 670,99
	

	 
	Пр/774-108.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических заготовок
	%
	34
	0,85
	28,9
	
	
	
	
	4 254,06
	

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	81 186,65
	 
	30 978,39
	

	6
	ФСБЦ-08.4.03.03-0030
	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс A-III, диаметр 8 мм
	т
	0,385386
	1
	0,3853857
	 
	 
	57 624,73
	 
	22 207,75
	

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	22 207,75
	

	7
	ГЭСНр69-01-002-01
	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича
	100 отверстий
	4,14
	1
	4,14
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	22,1904
	
	
	
	
	11 841,24
	

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	5,36
	
	22,1904
	
	
	533,62
	
	11 841,24
	

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	30,69
	

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,7904
	
	3,272256
	
	
	9,38
	
	30,69
	

	Н
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	0,006
	
	0,02484
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11 871,93
	

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	11 841,24
	

	 
	Пр/812-103.0-1
	НР Прочие ремонтно-строительные работы
	%
	92
	
	92
	
	
	
	
	10 893,94
	

	 
	Пр/774-103.0
	СП Прочие ремонтно-строительные работы
	%
	44
	
	44
	
	
	
	
	5 210,15
	

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 757,49
	 
	27 976,02
	

	8
	ГЭСНр69-01-002-02
	Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к норме 69-01-002-01
	100 отверстий
	4,14
	1
	4,14
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	
	L=0.2м ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)
	

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	43,7184
	
	
	
	
	23 329,01
	

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	5,28
	2
	43,7184
	
	
	533,62
	
	23 329,01
	

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	59,03
	

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,76
	2
	6,2928
	
	
	9,38
	
	59,03
	

	Н
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	0,006
	2
	0,04968
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	23 388,04
	

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	23 329,01
	

	 
	Пр/812-103.0-1
	НР Прочие ремонтно-строительные работы
	%
	92
	
	92
	
	
	
	
	21 462,69
	

	 
	Пр/774-103.0
	СП Прочие ремонтно-строительные работы
	%
	44
	
	44
	
	
	
	
	10 264,76
	

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13 312,92
	 
	55 115,49
	

	9
	ФСБЦ-08.4.03.03-0030
	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс A-III, диаметр 8 мм
	т
	0,16353
	1
	0,16353
	 
	 
	57 624,73
	 
	9 423,37
	

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9 423,37
	

	10
	ГЭСН46-08-012-06
	прим. На каждые 10 мм изменения глубины отверстия добавлять (уменьшать) к норме: 46-08-012-01
	100 шт
	4,14
	1
	4,14
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	
	глубина  0,2м ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10)
	

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	23,598
	
	
	
	
	12 592,36
	

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	0,57
	10
	23,598
	
	
	533,62
	
	12 592,36
	

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	89,03
	

	 
	91.18.01-012
	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 0,6 МПа (6 атм), производительность до 3,5 м3/мин
	маш.-ч
	0,02
	10
	0,828
	67,20
	1,6
	107,52
	
	89,03
	

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	18,64
	

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,048
	10
	1,9872
	
	
	9,38
	
	18,64
	

	П,Н
	01.7.15.02
	Болты анкерные
	т
	0
	10
	0
	
	
	
	
	 
	

	П,Н
	14.2.05.05
	Составы на цементно-эпоксидной основе
	кг
	0
	10
	0
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12 700,03
	

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	12 592,36
	

	 
	Пр/812-040.1-1
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	103
	
	103
	
	
	
	
	12 970,13
	

	 
	Пр/774-040.1
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	59
	
	59
	
	
	
	
	7 429,49
	

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 995,08
	 
	33 099,65
	

	11
	ГЭСН06-01-001-16
	прим. Бетонирование бетоном М200
	100 м3
	0,086
	1
	0,086
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
	

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	17,7031
	
	
	
	
	9 446,73
	

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	179
	1,15
	17,7031
	
	
	533,62
	
	9 446,73
	

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 995,29
	

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	3,0702
	
	
	
	
	2 445,07
	

	 
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	26,06
	1,25
	2,80145
	622,62
	1,52
	946,38
	
	2 651,24
	

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	26,06
	1,25
	2,80145
	
	
	807,16
	
	2 261,22
	

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,9
	1,25
	0,09675
	
	
	1 792,05
	
	173,38
	

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,9
	1,25
	0,09675
	
	
	807,16
	
	78,09
	

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0,25
	1,25
	0,026875
	
	
	1 676,40
	
	45,05
	

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,25
	1,25
	0,026875
	
	
	690,57
	
	18,56
	

	 
	91.07.04-001
	Вибраторы глубинные
	маш.-ч
	9
	1,25
	0,9675
	10,37
	1,22
	12,65
	
	12,24
	

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	1,35
	1,25
	0,145125
	
	
	644,27
	
	93,50
	

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	1,35
	1,25
	0,145125
	
	
	600,88
	
	87,20
	

	 
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	4,3
	1,25
	0,46225
	
	
	43,01
	
	19,88
	

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	111,50
	

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,73
	
	0,06278
	
	
	28,08
	
	1,76
	

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,24
	
	0,02064
	
	
	9,38
	
	0,19
	

	 
	01.7.07.12-0024
	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм
	м2
	30
	
	2,58
	12,83
	1,06
	13,60
	
	35,09
	

	 
	01.7.11.07-0227
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	5
	
	0,43
	155,63
	0,75
	116,72
	
	50,19
	

	 
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0,002
	
	0,000172
	
	
	91 519,34
	
	15,74
	

	 
	03.1.02.03-0011
	Известь строительная негашеная комовая, сорт I
	т
	0,01
	
	0,00086
	5 275,05
	1,65
	8 703,83
	
	7,49
	

	 
	08.3.03.06-0002
	Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм
	т
	0,0102
	
	0,0008772
	60 258,20
	0,86
	51 822,05
	
	45,46
	

	 
	11.1.03.06-0079
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт III
	м3
	-0,04
	
	-0,00344
	5 764,42
	2,24
	12 912,30
	
	-44,42
	

	Н
	08.4.03.03
	Арматура
	т
	8,1
	
	0,6966
	
	
	
	
	 
	

	Н
	11.1.03.06
	Щиты из досок
	м2
	3,6
	
	0,3096
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14 998,59
	

	11.1
	ФСБЦ-04.1.02.05-0006
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)
	м3
	101,5
	
	8,729
	
	
	5 063,85
	
	44 202,35
	

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	11 891,80
	

	 
	Пр/812-006.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	102
	0,9
	91,8
	
	
	
	
	10 916,67
	

	 
	Пр/774-006.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	58
	0,85
	49,3
	
	
	
	
	5 862,66
	

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	883 491,51
	 
	75 980,27
	

	12
	ФСБЦ-11.2.11.06-0003
	Фанера березовая облицованная пленкой с двух сторон, имеющая гладкую поверхность с обеих сторон, сорт III/III, толщина  21 мм
	м3
	1,45
	1
	1,45
	59 895,87
	0,67
	40 130,23
	 
	58 188,83
	

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	58 188,83
	

	13
	ГЭСН12-01-042-01
	прим. Окраска вертикальной поверхности с нанесением   мастики битумно- полимерной, на два слоя
	100 м2
	0,69
	1
	0,69
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	
	На два слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)
	

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
	

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	179,331
	
	
	
	
	98 106,61
	

	 
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	113
	2,3
	179,331
	
	
	547,07
	
	98 106,61
	

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	285,17
	

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,069
	
	
	
	
	41,46
	

	 
	91.06.06-045
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 15 м
	маш.-ч
	0
	2,5
	0
	27,25
	1,6
	43,60
	
	0,00
	

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	
	2,5
	
	
	
	533,62
	
	0,00
	

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,04
	2,5
	0,069
	
	
	644,27
	
	44,45
	

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,04
	2,5
	0,069
	
	
	600,88
	
	41,46
	

	 
	91.21.01-011
	Установки для нанесения битумных мастик электрические, мощность до 3 кВт
	маш.-ч
	5,25
	2,5
	9,05625
	17,04
	1,56
	26,58
	
	240,72
	

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	

	 
	14.5.09.10-0101
	Толуол нефтяной
	т
	0
	2
	0
	96 459,34
	1,48
	142 759,82
	
	0,00
	

	П,Н
	01.2.03.03
	Мастика битумно-полимерная
	кг
	0
	2
	0
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	98 433,24
	

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	98 148,07
	

	 
	Пр/812-012.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Кровли
	%
	109
	0,9
	98,1
	
	
	
	
	96 283,26
	

	 
	Пр/774-012.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Кровли
	%
	57
	0,85
	48,45
	
	
	
	
	47 552,74
	

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	351 114,84
	 
	242 269,24
	

	14
	ФСБЦ-01.2.03.03-0107
	Мастика битумно-масляная МБ-50
	т
	0,276
	1
	0,276
	30 195,36
	1,59
	48 010,62
	 
	13 250,93
	

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13 250,93
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	
	Итоги по разделу 2 Строительно-монтажные работы :
	 
	

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	331 427,31
	

	 
	
	          в том числе:
	 
	

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	173 371,17
	

	 
	
	               Эксплуатация машин
	4 964,41
	

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	2 563,13
	

	 
	
	               Материалы
	150 528,60
	

	 
	
	     Строительные работы
	578 690,62
	

	 
	
	          Строительные работы
	516 081,11
	

	 
	
	               в том числе:
	 
	

	 
	
	                    оплата труда
	158 677,19
	

	 
	
	                    эксплуатация машин и механизмов
	3 446,01
	

	 
	
	                    оплата труда машинистов (Отм)
	2 537,19
	

	 
	
	                    материалы
	118 082,46
	

	 
	
	                    накладные расходы
	155 597,40
	

	 
	
	                    сметная прибыль
	77 740,86
	

	 
	
	          Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость строительных работ
	62 609,51
	

	 
	
	               в том числе:
	 
	

	 
	
	                    оплата труда
	14 693,98
	

	 
	
	                    эксплуатация машин и механизмов
	1 518,40
	

	 
	
	                    оплата труда машинистов (Отм)
	25,94
	

	 
	
	                    материалы
	32 446,14
	

	 
	
	                    накладные расходы
	9 670,99
	

	 
	
	                    сметная прибыль
	4 254,06
	

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	175 934,30
	

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	165 268,39
	

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	81 994,92
	

	 
	
	Всего по разделу 2 Строительно-монтажные работы
	578 690,62
	

	 
	
	     справочно:
	 
	

	 
	
	          Затраты труда рабочих
	315,8028154
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	          Затраты труда машинистов
	3,2597913
	
	
	
	
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	
	Итоги по смете:
	 
	

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	343 131,92
	

	 
	
	          в том числе:
	 
	

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	181 067,40
	

	 
	
	               Эксплуатация машин
	4 964,41
	

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	2 563,13
	

	 
	
	               Материалы
	151 972,87
	

	 
	
	               Перевозка
	2 564,11
	

	 
	
	     Строительные работы
	601 400,83
	

	 
	
	          Строительные работы
	536 227,22
	

	 
	
	               в том числе:
	 
	

	 
	
	                    оплата труда
	166 373,42
	

	 
	
	                    эксплуатация машин и механизмов
	3 446,01
	

	 
	
	                    оплата труда машинистов (Отм)
	2 537,19
	

	 
	
	                    материалы
	119 526,73
	

	 
	
	                    накладные расходы
	162 600,97
	

	 
	
	                    сметная прибыль
	81 742,90
	

	 
	
	          Перевозка
	2 564,11
	

	 
	
	          Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость строительных работ
	62 609,51
	

	 
	
	               в том числе:
	 
	

	 
	
	                    оплата труда
	14 693,98
	

	 
	
	                    эксплуатация машин и механизмов
	1 518,40
	

	 
	
	                    оплата труда машинистов (Отм)
	25,94
	

	 
	
	                    материалы
	32 446,14
	

	 
	
	                    накладные расходы
	9 670,99
	

	 
	
	                    сметная прибыль
	4 254,06
	

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	183 630,53
	

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	172 271,96
	

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	85 996,96
	

	 
	
	     НДС 22%
	132 308,18
	

	 
	
	ВСЕГО по смете
	733 709,01
	

	 
	
	     справочно:
	 
	

	 
	
	          Затраты труда рабочих
	331,5486154
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	          Затраты труда машинистов
	3,2597913
	
	
	
	
	 
	



