Техническое задание
	№
	Наименование товара
	Технические характеристики
	Кол-во

	1
	Уличный LED-видеоэкран 
	Размер экрана по ширине:
	3200
	1

	
	
	Размер экрана по высоте:
	1120
	

	
	
	Разрешение экрана по ширине:
	800
	

	
	
	Разрешение экрана по высоте:
	280
	

	
	
	Влагозащита: 
	IP65
	

	
	
	Использование:
	Уличный
	

	
	
	Характеристики модуля:
	P4, HUB 75, 140°, 1R1G1B
	

	
	
	Шаг пикселя:
	4
	

	
	
	Размер модуля по ширине:
	320
	

	
	
	Размер модуля по высоте:
	160
	

	
	
	Разрешение модуля:
	[bookmark: _GoBack]80х40 (3200)
	

	
	
	Яркость:
	≥5500
	

	
	
	Количество модулей по ширине:
	10
	

	
	
	Количество модулей по высоте:
	7
	

	
	
	Общее количество модулей:
	70
	

	
	
	ПО в комплекте:
	Да 
	

	
	
	Монтажный комплект: 
	Да 
	



