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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку посудомоечной машины для оснащения пищеблока (столовой) 
МОБУ «Муринская средняя общеобразовательная школа № 6»
1. Общие сведения
1.1.	Предмет закупки: поставка посудомоечной машины (далее — Товар, Оборудование) для оснащения пищеблока (столовой) МОБУ «Муринская средняя общеобразовательная школа № 6».
1.2.	Заказчик: Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Муринская средняя общеобразовательная школа № 6».
1.3.	Количество: 1 (одна) единица.
1.4.	Место поставки: по адресу Заказчика.
1.5.	Настоящее техническое задание разработано в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
2. Требования к техническим и функциональным характеристикам
2.1.	Поставляемое оборудование должно быть новым (не бывшим в употреблении), не восстановленным, в заводской упаковке, выпуска не ранее 2025 года, свободным от прав третьих лиц.
2.2.	Технические и функциональные характеристики Товара должны соответствовать значениям, указанным в таблице:
	№
	Наименование характеристики
	Требуемое значение

	1
	Тип машины
	Купольная (проходного типа, hood-type), для интенсивной мойки посуды

	2
	Назначение
	Мойка тарелок, стаканов, столовых приборов и подносов в столовой образовательного учреждения

	3
	Управление
	Электромеханическое или электронное

	4
	Размер кассеты (корзины), мм
	500 × 500

	5
	Количество кассет в комплекте, шт.
	Не менее 2

	6
	Количество программ мойки, шт.
	Не менее 3

	7
	Продолжительность цикла мойки, сек.
	Не более 180 (несколько режимов)

	8
	Максимальная высота посуды, мм
	Не менее 400

	9
	Температура мойки, °C
	В диапазоне 50–60

	10
	Температура ополаскивания, °C
	Не менее 82 (для санитарной обработки)

	11
	Дозатор моющего средства
	Наличие (встроенный)

	12
	Дозатор ополаскивающего средства
	Наличие (встроенный)

	13
	Напряжение питания, В
	380 (трёхфазное)

	14
	Потребляемая мощность, кВт
	Не более 10

	15
	Материал корпуса и рабочих камер
	Нержавеющая сталь

	16
	Гарантийный срок
	Не менее 12 месяцев

	17 
	Зонт вытяжной пристенный с жироуловителями
	Габариты и вес
ВхШхГ, мм	 не менее 350х900х1000
Высота, мм	не менее 350
Ширина, мм	не менее 900
Глубина, мм	не менее 1000
Вес, кг	25
Покрытие и цвет
Материал каркаса - Оцинкованная сталь



2.3.	Указание в настоящем техническом задании конкретных характеристик не направлено на ограничение конкуренции. Допускается поставка эквивалентного оборудования любого производителя, характеристики которого соответствуют либо превышают требования, установленные в таблице п. 2.2 («или эквивалент»).
2.4.	Оборудование должно соответствовать требованиям технических регламентов Таможенного союза (в том числе ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011) и иметь действующие документы о соответствии (сертификат / декларацию).
2.5.	Конструкция и материалы, контактирующие с посудой и водой, должны быть допущены к применению на предприятиях общественного питания и соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям (СанПиН 2.3/2.4.3590-20).
3. Требования к комплектности
3.1.	В комплект поставки должны входить: посудомоечная машина — 1 шт.; кассеты (корзины) для посуды — не менее 2 шт.; паспорт (руководство) по эксплуатации на русском языке; гарантийный талон.
3.2.	Товар должен поставляться в упаковке, обеспечивающей его сохранность при транспортировке и хранении.
4. Требования к условиям и сроку поставки
4.1.	Срок поставки: в соответствии с условиями контракта (договора).
4.2.	Поставка осуществляется силами и за счёт Поставщика, включая доставку до места, указанного Заказчиком, погрузочно-разгрузочные работы.
4.3.	Приёмка Товара осуществляется Заказчиком по количеству и качеству. При выявлении несоответствий Поставщик обязан заменить Товар за свой счёт.
5. Гарантийные обязательства
5.1.	Гарантийный срок на Оборудование — не менее 12 месяцев с даты поставки (ввода в эксплуатацию), если больший срок не установлен изготовителем.
5.2.	В течение гарантийного срока Поставщик обеспечивает безвозмездное устранение недостатков либо замену Товара ненадлежащего качества.
6. Прочие требования
6.1.	Все расходы, связанные с поставкой (транспортные, погрузочно-разгрузочные, упаковка), включаются в цену Товара.
6.2.	Товар не должен находиться в залоге, под арестом или иным обременением.
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