
	ЗАЯВКА № 19 от 07.09.2026г.
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
	
	

	Выполнение работ по содержанию автомобильной дороги местного значения вне границ населённых пунктов Тихвинского района 

Устье - Валя

	(наименование работ и затрат)

	Составлен
	ресурсно-индексным
	методом

	Основание
	

	
	(проектная и (или) иная техническая документация)

	Составлен в текущем уровне цен
	2 квартал 2026 г.
	

	Сметная стоимость
	135,51
	тыс. руб.
	Средства на оплату труда рабочих
	16,14
	тыс. руб.

	   в том числе:
	
	
	Средства на оплату труда машинистов
	3,99
	тыс. руб.

	   строительных работ
	135,51
	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда рабочих
	29,3258
	чел.-ч

	   монтажных работ
	0
	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда машинистов
	4,9048
	чел.-ч

	   оборудования
	0
	тыс. руб.
	
	
	

	   прочих затрат
	0
	тыс. руб.
	
	
	

	

	№ п.п.
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	Раздел 1. <Раздел>

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	ГЭСН01-01-048-02
	Разработка продольных водоотводных и нагорных канав, группа грунтов: 2
V=(20*1*1)/1 000
	1000 м3
	0,02
	
	0,02
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	20,6
	
	
	
	
	10 818,09

	
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	1 030
	
	20,6
	
	
	525,15
	
	10 818,09

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	438,19

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,2652
	
	
	
	
	210,66

	
	[91.01.01-035]
	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	2,16
	
	0,0432
	887,54
	1,36
	1 207,05
	
	52,14

	
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6

	чел.-ч
	2,16
	
	0,0432
	
	
	794,34
	
	34,32

	
	[91.01.05-086]
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 0,65 м3
	маш.-ч
	11,1
	
	0,222
	1 327,44
	1,31
	1 738,95
	
	386,05

	
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6

	чел.-ч
	11,1
	
	0,222
	
	
	794,34
	
	176,34

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	11 466,94

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	11 028,75

	
	Пр/812-001.1-1
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	92%
	
	92%
	
	
	
	
	10 146,45

	
	Пр/774-001.1
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46%
	
	46%
	
	
	
	
	5 073,23

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	1 334 331
	
	26 686,62

	2
	ГЭСН23-01-001-02
	Устройство основания под трубопроводы: щебеночного
V=1/10
	10 м3
	0,1
	
	0,1
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,02
	
	
	
	
	513,14

	
	1-100-25
	Средний разряд работы 2,5
	чел.-ч
	10,2
	
	1,02
	
	
	503,08
	
	513,14

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	77,04

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,047
	
	
	
	
	31,94

	
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0,47
	
	0,047
	
	
	1 639,1
	
	77,04

	
	4-100-050
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5

	чел.-ч
	0,47
	
	0,047
	
	
	679,6
	
	31,94

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	622,12

	2.1
	[02.2.05.04-2090]
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм
	м3
	12,5
	
	1,25
	2 184,44
	0,86
	1 878,62
	
	2 348,28

	2.1.1
	02.2.05.04-2090_02-15-1-01-0030
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км
	т
	
	
	-1,7625
	
	
	435,42
	
	-767,43

	2.1.2
	02.2.05.04-2090_02-15-1-01-0200
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 200 км
	т
	
	
	1,7625
	
	
	1 722,01
	
	3 035,04

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	545,08

	
	Пр/812-018.0-1
	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы
	%
	117%
	
	117%
	
	
	
	
	637,74

	
	Пр/774-018.0
	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы
	%
	74%
	
	74%
	
	
	
	
	403,36

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	62 791,1
	
	6 279,11

	3
	ГЭСН23-01-030-08
	Укладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром: 400 мм
V=6/100
	100 м
	0,06
	
	0,06
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	3,2778
	
	
	
	
	1 894,9

	
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	54,63
	
	3,2778
	
	
	578,1
	
	1 894,9

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 122,28

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,3696
	
	
	
	
	313,16

	
	[91.10.05-007]
	Трубоукладчики, номинальная грузоподъемность 12,5 т
	маш.-ч
	6,16
	
	0,3696
	2 279,32
	1,13
	2 575,63
	
	951,95

	
	4-100-070
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 7

	чел.-ч
	6,16
	
	0,3696
	
	
	847,3
	
	313,16

	
	[91.17.04-058]
	Аппараты с полуавтоматическим управлением процессом сварки "встык" пластмассовых труб диаметром свыше 315 до 630 мм
	маш.-ч
	13,3
	
	0,798
	132,58
	1,61
	213,45
	
	170,33

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	22,14

	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3
	12,6
	
	0,756
	35,71
	0,82
	29,28
	
	22,14

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 352,48

	3.1
	[24.3.03.06-0028]
	Трубы полиэтиленовые дренажные гофрированные двухслойные, класс кольцевой жесткости SN8, номинальный внутренний диаметр 400 мм
	м
	101
	
	6,06
	3 994,28
	1,02
	4 074,17
	
	24 689,47

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 208,06

	
	Пр/812-018.0-1
	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы
	%
	117%
	
	117%
	
	
	
	
	2 583,43

	
	Пр/774-018.0
	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы
	%
	74%
	
	74%
	
	
	
	
	1 633,96

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	537 655,67
	
	32 259,34

	4
	ГЭСН27-04-001-04
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
V=20,5/100
	100 м3
	0,205
	
	0,205
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	4,428
	
	
	
	
	2 188,58

	
	1-100-23
	Средний разряд работы 2,3
	чел.-ч
	21,6
	
	4,428
	
	
	494,26
	
	2 188,58

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	11 937,8

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	4,223
	
	
	
	
	3 253,34

	
	[91.01.01-035]
	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	2,59
	
	0,53095
	887,54
	1,36
	1 207,05
	
	640,88

	
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6

	чел.-ч
	2,59
	
	0,53095
	
	
	794,34
	
	421,75

	
	[91.01.02-004]
	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	2,3
	
	0,4715
	1 933
	1,33
	2 570,89
	
	1 212,17

	
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6

	чел.-ч
	2,3
	
	0,4715
	
	
	794,34
	
	374,53

	
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	2,46
	
	0,5043
	
	
	1 099,27
	
	554,36

	
	4-100-050
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5

	чел.-ч
	2,46
	
	0,5043
	
	
	679,6
	
	342,72

	
	[91.08.03-030]
	Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т
	маш.-ч
	12,21
	
	2,50305
	2 391,6
	1,54
	3 683,06
	
	9 218,88

	
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6

	чел.-ч
	12,21
	
	2,50305
	
	
	794,34
	
	1 988,27

	
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.-ч
	1,04
	
	0,2132
	
	
	1 461,12
	
	311,51

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	1,04
	
	0,2132
	
	
	591,34
	
	126,07

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	42,02

	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3
	7
	
	1,435
	35,71
	0,82
	29,28
	
	42,02

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	17 421,74

	4.1
	02.2.05.04-0061
	Щебень из плотных горных пород для балластного слоя железнодорожного пути, фракция от 25 до 60 мм (прим. щебень шлаковый 8-45 мм)
	м3
	126
	
	25,83
	
	
	794,21
	
	20 514,44

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 441,92

	
	Пр/812-021.0-1
	НР Автомобильные дороги
	%
	147%
	
	147%
	
	
	
	
	7 999,62

	
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134%
	
	134%
	
	
	
	
	7 292,17

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	259 648,63
	
	53 227,97

	
	
	Итого прямые затраты по разделу 1. <Раздел>
	
	
	82 683,08

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   оплата труда (ОТ)
	
	
	15 414,71

	
	
	   эксплуатация машин и механизмов
	
	
	13 575,31

	
	
	   оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	3 809,1

	
	
	   материальные ресурсы
	
	
	49 883,96

	
	
	   перевозка
	
	
	0

	
	
	Итого ФОТ (справочно)
	
	
	19 223,81

	
	
	Итого накладные расходы
	
	
	21 367,24

	
	
	Итого сметная прибыль
	
	
	14 402,72

	
	
	Итого оборудование
	
	
	0

	
	
	Итого прочие затраты
	
	
	0

	
	
	Итого по разделу 1. <Раздел>
	
	
	118 453,04

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   справочно
	

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	29,3258

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	4,9048

	

	
	
	ИТОГИ ПО СМЕТЕ
	

	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО строительные работы
	
	
	118 453,04

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   Всего прямые затраты
	
	
	82 683,08

	
	
	      в том числе
	

	
	
	      оплата труда (ОТ)
	
	
	15 414,71

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов
	
	
	13 575,31

	
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	3 809,1

	
	
	      материальные ресурсы
	
	
	49 883,96

	
	
	   Всего ФОТ (справочно)
	
	
	19 223,81

	
	
	   Всего накладные расходы
	
	
	21 367,24

	
	
	   Всего сметная прибыль
	
	
	14 402,72

	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО по смете
	
	
	118 453,04

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   Всего прямые затраты
	
	
	82 683,08

	
	
	      в том числе
	

	
	
	      оплата труда (ОТ)
	
	
	15 414,71

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов
	
	
	13 575,31

	
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	3 809,1

	
	
	      материальные ресурсы
	
	
	49 883,96

	
	
	      перевозка
	
	
	0

	
	
	   Всего ФОТ (справочно)
	
	
	19 223,81

	
	
	   Всего накладные расходы
	
	
	21 367,24

	
	
	   Всего сметная прибыль
	
	
	14 402,72

	
	
	   Всего оборудование
	
	
	0

	
	
	   Всего прочие затраты
	
	
	0

	
	
	
	

	
	
	Справочно
	

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	29,3258

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	4,9048

	
	
	Компенсация НДС от материалов и оборудования
	((49 883,96+0)*22%) = 10 974,47
	22%
	10 974,47

	
	
	Итого
	
	
	129 427,51

	
	
	Индекс-дефлятор (единый; по составляющим) (на 2027 год)
	
	1,047
	135 510,6

	
	
	Итого
	
	
	135 510,6

	


