Техническое задание

	№ п/п
	Наименование товара
	Характеристики товара

	1
	Интерактивная панель и стойка для панели

	Наименование показателя
	Показатели 
	Единицы измерения

	
	
	Версия оперативной памяти DDR встроенного вычислительного блока
	Не менее 4
	

	
	
	Есть возможность игнорирования касаний экрана ладонью
	Наличие
	

	
	
	Есть возможность использования ладони в качестве инструмента стирания
	Наличие
	

	
	
	Есть возможность подключения к сети Ethernet беспроводным способом (Wi-Fi)
	Наличие
	

	
	
	Есть возможность подключения к сети Ethernet проводным способом
	Наличие
	

	
	
	Есть возможность удаленного включения
	Наличие
	

	
	
	Есть возможность удаленного управления и мониторинга через Ethernet
	Наличие
	

	
	
	Есть возможность удаленного управления и мониторинга через RS-232
	Наличие
	

	
	
	Время отклика матрицы экрана (от серого к серому), мс
	Не более 8
	мс

	
	
	Время отклика сенсора касания, мс
	Не более 10
	мс

	
	
	Встроенные функции распознавания объектов касания
	Да
	

	
	
	Высота панели, миллиметр
	Не менее 890 и  не более 910
	мм

	
	
	Высота срабатывания сенсора от поверхности экрана, миллиметр
	Не более 3
	мм

	
	
	Количество входов аудиосигнала линейного уровня, штука
	Не менее 1
	шт

	
	
	Количество входов аудиосигнала микрофонного уровня, штука
	Не менее 1
	шт

	
	
	Количество выходов аудиосигнала, штука
	Не менее 1
	шт

	
	
	Наличие антибликового защитного стекла
	Наличие
	

	
	
	Наличие встроенного вычислительного блока
	Наличие
	

	
	
	Встроенная материнская плата входит в реестр Минпромторга
	Наличие
	

	
	
	Наличие встроенной акустической системы
	Наличие
	

	
	
	Наличие закаленного защитного стекла
	Наличие
	

	
	
	Наличие интегрированного датчика освещенности для автоматической коррекции яркости подсветки
	Наличие
	

	
	
	Наличие крепления в комплекте
	Наличие
	

	
	
	Наличие пульта дистанционного управления в комплекте
	Наличие
	

	
	
	Наличие слота на корпусе для установки дополнительного вычислительного блока
	Наличие
	

	
	
	Наличие функции беспроводной передачи изображения с устройств на базе ОС Android
	Наличие
	

	
	
	Наличие функции беспроводной передачи изображения с устройств на базе ОС ChromeOS
	Наличие
	

	
	
	Наличие функции беспроводной передачи изображения с устройств на базе ОС MacOS
	Наличие
	

	
	
	Наличие функции беспроводной передачи изображения с устройств на базе ОС Windows
	Наличие
	

	
	
	Наличие функции беспроводной передачи изображения с устройств на базе ОС iOS
	Наличие
	

	
	
	Количество ядер процессора встроенного вычислительного блока, штука
	Не менее 4
	шт

	
	
	Количество потоков процессора встроенного вычислительного блока, штука
	Не менее 8  
	шт

	
	
	Базовая тактовая частота процессора встроенного вычислительного блока, Гигагерц
	Не менее 3.3
	ГГц

	
	
	Максимальная тактовая частота процессора встроенного вычислительного блока, Гигагерц
	Не менее 4.3\4.4
	ГГц

	
	
	Объем кэш памяти процессора встроенного вычислительного блока, Мегабайт
	Не менее 12
	MB

	
	
	Объем накопителя встроенного вычислительного блока, Гигабайт
	Не менее 120
	ГБ

	
	
	Объем оперативной памяти встроенного вычислительного блока, Гигабайт
	Не менее 8
	ГБ

	
	
	Поддержка разрешения 3840х2160 пикселей (при 60 Гц)
	Наличие
	

	
	
	Размер диагонали, дюйм (25,4 мм)
	Не менее 64 и не более 66
	Дюйм

	
	
	Количество мегапикселей на экране
	Не менее 8
	 Мегапикселей

	
	
	Разрешение сенсора касания, миллиметр
	Не более 1
	мм

	
	
	Разрешение экрана по вертикали, пиксель
	Не менее 2160
	Пиксель

	
	
	Разрешение экрана по горизонтали, пиксель
	Не менее 3840
	Пиксель

	
	
	Совместимость
	Android, ChromeOS, MacOS, Windows
	

	
	
	Статическая контрастность экрана
	Строго  4000:1
	

	
	
	Тип подсветки
	прямая светодиодная
	

	
	
	Тип сенсорной технологии
	инфракрасная
	

	
	
	Количество поддерживаемых касаний пользователя 
	Не менее 20
	

	
	
	Тип стилусов для работы с панелью
	безбатарейный
	

	
	
	Толщина панели, миллиметр

	Не менее 98 и не более 100
	мм

	
	
	Условия эксплуатации
	в помещении
	

	
	
	Ширина панели, миллиметр
	Не менее 1480 и не более 1490
	мм

	
	
	Яркость экрана, кд/м2
	Не менее 700
	Кд/м2

	
	
	Прочность защитного стекла экрана, ед. по шкале Мооса
	Не менее 7
	

	
	
	Толщина закаленного защитного стекла, миллиметр
	Не менее 3
	мм

	
	
	Угол обзора экрана по горизонтали, градус
	Не менее 178
	градус

	
	
	Угол обзора экрана по вертикали, градус
	Не менее 178
	градус

	
	
	Суммарная мощность встроенной акустической системы, Ватт
	Не менее 30
	Ватт

	
	
	Адаптер беспроводной связи Wi-Fi стандарта 802.11a/b/g/n/ac, работающий на частоте 2.4 и 5 ГГц
	Наличие
	

	
	
	Расположение динамиков акустической системы
	встроены в корпус панели (не имеют выступающих частей относительно габаритов корпуса)
	

	
	
	Количество динамиков акустической системы, штука
	Более 1
	шт

	
	
	Мощность каждого динамика акустической системы, Ватт
	Не менее 15
	Ватт


	
	
	Номинальная потребляемая мощность панели, Ватт
	Не более 320
	Ватт

	
	
	Наличие реестрового номера в реестре Минпромторг
	участник закупки в составе заявки предоставляет номер реестровой записи
	

	
	
	Программное обеспечение «Интерактивная рабочая среда» (далее сокращённо «среда») состоит в реестре российского программного обеспечения Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
	Наличие
	

	
	
	Интерактивная рабочая среда содержит виртуальный помощник (на основе искусственного интеллекта) с возможностью демонстрации изображений и текстовой информации 
	Наличие
	

	
	
	Виртуальный помощник работает на основе искусственного интеллекта и способен анализировать содержание сообщений и предлагать наиболее релевантные и информативные ответы.
	Наличие
	

	
	
	Виртуальный помощник генерирует тексты в разных жанрах и форматах. Составляет языковые модели. 
	Наличие
	

	
	
	Виртуальный помощник может пересказать данные из загруженных файлов, структурировать их в виде списков, чек-листов и таблиц, описать увиденное на картинке или дополнить текст из файла информацией из базы данных.

	Наличие
	

	
	
	Виртуальный помощник может искать актуальную информацию, делает это автоматически. 

	Наличие
	

	
	
	Виртуальный помощник помогает настроить работу гаджетов, тренирует навыки креативного письма, работает над дизайном презентаций, логотипов и публикаций в соцсетях.
	Наличие
	

	
	
	Виртуальный помощник поддерживает цепочки размышлений — дробит пользовательский запрос на части и пошагово разбирают каждую. За «мыслительным» процессом можно наблюдать в режиме реального времени: на месте будущего ответа появляются надписи. 
	Наличие
	

	
	
	Среда имеет функционал создания экрана «визитки»
	Наличие
	

	
	
	В «визитке доступны следующие функции:
- Размещение виджетов - размещает на экране визитки виджет с новостями, календарём или погодой.
- Добавление кнопки – с переходам на любую веб-страницу.
- Интеграция видео на визитку. Видео можно проигрывать в трех режимах: зацикленное воспроизведение, автоматическое включение после загрузки, включение по нажатию.
- Перемещение элементов - позволяет перемещать элементы на странице и менять их масштаб.
- Трансляция рекламы. Реклама может быть представлена в виде слайд-шоу картинок или серии видео.
- Добавление текста на экран визитки (статичный текст или бегущая строка)
- Настройка шрифта (цвет шрифта, размер стиль) 
- Создание слайд-шоу (картинки и / или видео)
- Выбор обоев визитки

	Наличие
	

	
	
	Среда имеет режим автоматического обновления после выхода последней версии среды (с центрального сервера).
	Наличие
	

	
	
	Среда открывает и запускает файлы следующих расширений: mp3,  avi, jpeg, mp4, bmp. 
	Наличие
	

	
	
	Среда имеет функцию «белая доска», с режимом аннотации на открытых изображениях, функцию демонстрации презентаций, заметки, календарь.
	Наличие
	

	
	
	На ПО среды имеется режим маркера любого цвета по многоцветовой шкале, режим «стёрки», функция «скриншота экрана»
	Наличие
	

	
	
	Находясь в ПО среды – можно работать со всеми доступными приложениями, файлами.
	Наличие
	

	
	
	У среды имеется для выхода в интернет браузер с защитными функциями (препятствует переходам на небезопасные страницы по заражённым фишинговым ссылкам
	Наличие
	

	
	
	Добавление / удаление файлов происходит внутри среды
	Наличие
	

	
	
	Среда имеет блоки, отображающие картинки для визуализации.
Пользователь может изменять расположение иконок, изменять их размер и способ отображения
	Наличие
	

	
	
	Клавиатура среды виртуально защищена. Имеет мультиязычную раскладку
	Наличие
	

	
	
	Среда работает на процессорах с архитектурой x 64 и выше.
	Наличие
	

	
	
	В среде имеется «Форма обратной связи». Пользователь отправляет форму обратной связи для решения технической / программной проблемы и своих вопросов
	Наличие
	

	
	
	Для доступа к среде пользователю предоставляется логин и пароль для входаПользователь, зарегистрированный под своим логином и паролем, получает доступ к ПО среды, работающие на мобильных устройствах с ОС  iOS , Android
	Наличие
	

	
	
	ПО среды может функционировать на русском, английском, испанском, китайском, арабском, немецком  языках 
	Наличие
	

	
	
	На ПО среды можно настроить 5 и более горячих клавиш, активация которых выполняет заданные пользователем функции / открытие приложений. Можно выбрать их размер и цвет
	Наличие
	

	
	
	На ПО среды возможно создавать, папки и файлы, перемещать, удалять, переименовывать, копировать.
	Наличие
	

	
	
	У среды не менее четырёх цветовых схем визуализации
	Наличие
	

	
	
	Наличие модуля для людей с ограниченными возможностями:
•  цветовая инверсия;
•  увеличение текста («экранная лупа»);
•  смещение контента вниз для удобного восприятия в положении «сидя».
	Наличие
	

	
	
	Возможность создавать интерактивное приложение
	Наличие
	

	
	
	Возможность создавать интерактивное приложение с помощью шаблонов.

	Наличие
	

	
	
	Конструктор позволяет пользователям создавать интерактивные приложения без написания кода
	Наличие
	

	
	
	Конструктор имеет интуитивно понятный интерфейс, понятный для пользователей с различным уровнем технической грамотности
	Наличие
	

	
	
	Конструктор работает в браузере и совместим с различными операционными системами и устройствами
	Наличие
	

	
	
	Конструктор представлен в виде панели управления, которая включает в себя инструменты для создания интерактивного приложения
	Наличие
	

	
	
	Имеется возможность создания интерактивного приложения в вертикальной и горизонтальной ориентации
	Наличие
	

	
	
	В программном обеспечении  имеется возможность выбора шаблона с дальнейшим его наполнением
	Наличие
	

	
	
	Шаблоны легко настраиваемые и гибкие
	Наличие
	

	
	
	В панели управления имеется инвалидный модуль

	Наличие
	

	
	
	Имеется возможность использования фирменных цветов и логотипа компании
	Наличие
	

	
	
	Интерфейсы и дизайн единообразны во всех разделах и страницах
	Наличие
	

	
	
	Пользователь имеет возможность создавать новый проект в программном обеспечении и настраивать его параметры: размер экрана, цветовую схему, тип устройства.
	Наличие
	

	
	
	Конструктор предоставляет библиотеку готовых элементов, которые пользователь использует для создания своего приложения. Элементы разделены по категориям и доступны для поиска
	Наличие
	

	
	
	Пользователь имеет возможность настраивать каждый элемент своего приложения, изменять его размеры, цвета, шрифты.
	Наличие
	

	
	
	Пользователь имеет возможность создавать взаимодействия между элементами своего приложения: нажатие на кнопку, переход на другой экран.
Для этого пользователь имеет возможность добавлять события и действия к элементам.
	Наличие
	

	
	
	Пользователь имеет возможность пред просматривать своё приложение в реальном времени и на различных устройствах
	Наличие
	

	
	
	Пользователь имеет возможность экспортировать своё приложение в виде архива с резервной копией.
	Наличие
	

	
	
	Перечень инструментов в панели управления конструктора:
1) Создание нового проекта -  приводит пользователя к форме создания нового проекта.
2) Шаблоны проектов -  используются как отправная точка для нового проекта.
3) Редактор дизайна -  инструмент для создания и редактирования дизайна приложения.
4) 4) Редактор контента -  инструмент для создания и редактирования контента, который будет отображаться в приложении.
Настройки проекта - инструмент для настройки параметров проекта (язык интерфейса, размер экрана, ориентация экрана, настройки авторизации, публичный доступ).
	Наличие
	

	
	
	Интерактивный модуль викторины с двумя версиями и функциями отображения картинок и видео.
Функционал модуля:
1) 30 вопросов с 4 вариантами ответов;
2) Индивидуальный дизайн;
3) Отображение правильных/неправильных ответов зеленым/красным цветом;
4) Поочередная проверка ответов;
5) Кнопки "далее" для перехода к следующему вопросу;
6) Отображение картинок к вопросам (опционально);
7) Отображение информации о верном ответе при ошибке;
8) Кнопки "далее" для перехода к следующему вопросу;
9) Форма для заполнения персональных данных (ФИО, email, телефон) после завершения викторины;
10) Кнопка для разрешения обработки персональных данных;
11) Отображение QR-кодов для соцсетей заказчика после отправки данных;
12) Возможность выгрузки таблицы с персональными данными и результатами викторины;
13) Отображение картинок к вопросам;
14) Отображение видео к вопросам.
	Наличие
	

	
	
	Возможность перевода содержимого текстовых блоков, кнопок, заголовков и других
элементов на 5 языков: английский, китайский, арабский, немецкий и испанский
	Наличие
	

	
	
	Переключение языка через кнопку/меню в интерфейсе.
	Наличие
	

	
	
	Возможность ручной корректировки перевода через панель администратора (редактора)(для экрана-визитки).
	Наличие
	

	
	
	программное обеспечение находится в реестре РПО
	участник закупки в составе заявки предоставляет номер реестровой записи
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	Материал сталь
	Соответствие
	

	
	
	Поддерживаемые диагонали
	в диапазоне от 50 до 86 
	дюйм

	
	
	Колесные опоры с фиксатором
	Наличие
	

	
	
	Максимальный вес интерактивной панели
	не более 110 кг
	

	
	
	Наличие реестрового номера в реестре Минпромторг
	участник закупки в составе заявки предоставляет номер реестровой записи
	





Требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик.

1.1. Если значения показателей предлагаемого к поставке товара, являющихся предметом контракта, сопровождается словами «или», «и/или», «требуется», «необходимо», «допускается», «должен быть», «должен иметь», «не должен быть», «должен соответствовать», «желательно», «предпочтительно», «предпочтительно наличие», «предпочтительно отсутствие», «например», «допустим (-а, -о), «возможно», «возможные», «возможный (-ные) вариант (-ы)», «допускается», «не допускается», «необходимо», «ожидается (-ют)», «не ожидается (-ют)», «ожидаемый (-ая, -ое, -ые), «обязательно», «обязательное требование», «предполагается», «может», «могут», «не может», «не могут», «следует», «следует предоставить», «максимально (-ая, -ое, -ые)»  и т.п., участник закупки указывает конкретные (точные) значения показателей без слов «или», «и/или», «требуется», «необходимо», «допускается», «должен быть», «должен иметь», «не должен быть», «должен соответствовать», «желательно», «предпочтительно», «предпочтительно наличие», «предпочтительно отсутствие», «например», «допустим (-а, -о), «возможно», «возможные», «возможный (-ные) вариант (-ы)», «допускается», «не допускается», «необходимо», «ожидается (-ют)», «не ожидается (-ют)», «ожидаемый (-ая, -ое, -ые), «обязательно», «обязательное требование», «предполагается», «может», «могут», «не может», «не могут», «следует», «следует предоставить», «максимально (-ая, -ое, -ые)» и т.п., и иных  слов и словосочетаний, не позволяющих определить точное значение характеристик товаров. При наличии в описании характеристик товара в первой части заявки на участие в аукционе данных слов, показатель не является указанием конкретных показателей товара. 
1.2. Если значения показателей предлагаемого к поставке товара, являющихся предметом контракта, сопровождается словами «не менее», «более», «не более», «менее», «не выше», «выше», «не короче», «короче», «не ниже», «ниже», «не хуже», «типа», «больше», «меньше», «около», «строго», «примерно», «или», «и/или», «либо» «должен быть», «должен иметь», «не должен быть», «должен соответствовать», «минимум», «максимум», «от», «до» и иных слов и словосочетаний, не позволяющих определить точное значение характеристик товаров, участник закупки указывает конкретные (точные) значения показателей с указанием единицы измерения без слов «не менее», «более», «не более», «менее», «не выше», «выше», «не короче», «короче», «не ниже», «ниже», «не хуже», «типа», «больше», «меньше», «около», «строго», «примерно», «или», «и/или», «либо» «должен быть», «должен иметь», «не должен быть», «должен соответствовать», «минимум», «максимум», «не менее … и не более», «от», «до» и иных слов и словосочетаний, не позволяющих определить точное значение характеристик товаров, за исключением случаев, указанных в пункте 2 инструкции, показатели не являются указанием конкретных показателей товара. При наличии в описании характеристик товара в первой части заявки на участие в аукционе данных слов, показатель не является указанием конкретных показателей товара.
в случае если Заказчиком установлен показатель со словом «max», Участнику необходимо указать конкретное значение данного показателя, которое должно быть не больше значения, установленного Заказчиком, с использованием слова «max».
в случае если Заказчиком установлен показатель со словом «min», Участнику необходимо указать конкретное значение данного показателя, которое должно быть не меньше значения, установленного Заказчиком, с использованием слова «min».
в случае если Заказчиком установлен показатель со словами и символами «˂», Участнику необходимо указать конкретное значение данного показателя, которое должно быть не меньше значения, установленного Заказчиком, без использования слов и символов «˂»;
в случае если Заказчиком установлен показатель со словами и символами «˃», Участнику необходимо указать конкретное значение данного показателя, которое должно быть не больше значения, установленного Заказчиком, без использования слов и символов  «˃». 
Символ «≥» - означает что, Участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, более указанного значения или равный ему без использования слов и символов «≥».
Символ «≤» - означает что, Участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, менее указанного значения или равный ему без использования слов и символов «≥».
в случае если Заказчиком установлен показатель со словом «предельно», то Участнику необходимо указать конкретное значение данного показателя, которое должно быть меньше значения, установленного Заказчиком.
«не менее … и не более…» - участником предоставляется конкретное цифровое значение, равное или превышающее минимальное, но не более, либо равное максимальному значению;
1.3. Если значения показателей предлагаемого к поставке товара, являющихся предметом контракта сопровождается словами «определяется диапазоном значений», значение таких показателей является неизменным и должно в неизменном виде содержатся в первой части заявки участника. 
- со знаком «-», / - участник в заявке предлагает диапазонное значение, заданное техническим заданием (включаются верхние и нижние границы диапазона).
«диапазон от…до…» - участник в заявке предлагает диапазонное значение, заданное техническим заданием (включаются верхние и нижние границы диапазона), без использования слов «диапазон», если извещением, приложениями к нему и настоящей инструкцией не предусмотрено иное.
- со словами «диапазон может быть расширен» - участником представляется диапазон не менее указанных значений в рамках, равных показателям верхней и нижней границы диапазона, либо значения расширяющие границы диапазона;
В случае если требуемое значение параметра товара сопровождается словами: «от» и «до», то Участнику закупки необходимо предоставить конкретное значение предложенного, включая крайние.
«≥… и  ≤…» - участником предоставляется конкретное цифровое значение, равное или превышающее минимальное, но не более, либо равное максимальному значению;
«>… и  ≤…» - участником предоставляется конкретное цифровое значение, превышающее минимальное, но не более, либо равное максимальному значению;
«≥… и  <…» - участником предоставляется конкретное цифровое значение, равное или превышающее минимальное, но не более, максимальному значению;
Знак примерно «≈» (слово «примерно») следует читать как возможность отступить от предложенного показателя на 10% как в большую, так и в меньшую сторону.
2. Участник закупки должен использовать знаки  «±», при описании химического состава, погрешности, точности, (отклонений, температур и градусов (углов).
3. Показатели, которые не изменяются:
В случае, если характеристики товара отнесены к «показателям, которые не изменяются:» (в соответствующей графе установлено слово «наличие»), в договор включаются показатели характеристик, установленные заказчиком в неизменном виде.
- Запрещается участнику закупки изменять показатели, которые не изменяются. В случае, если участником закупки в нарушение положений извещения и документации о проведении запроса котировок изменены значения неизменных показателей и данные значения не соответствуют значениям, установленным в описании объекта закупки, такая заявка признается несоответствующей требованиям, указанным в извещения и документации о проведении запроса котировок.
Иные показатели:
Установление Заказчиком требований к значению показателя с использованием знака 
- «…>», означает что участник закупки обязан указать конкретное значение показателя, меньше установленного Заказчиком максимального значения показателя если извещением, приложениями к нему и настоящей инструкцией не предусмотрено иное. 
Установление Заказчиком требований к значению показателя с использованием знака
- «… ≥», означает что участник закупки обязан указать конкретное значение показателя, не превышающее установленное Заказчиком максимальное значение показателя если извещением, приложениями к нему и настоящей инструкцией не предусмотрено иное.
- Символ «многоточие» означает необходимость выбора одного или нескольких параметров из диапазона, исключая крайние.
- Если устанавливаются показатели, которые разделены союзом «или», знаков «\» «;» - участнику закупки при подготовке заявки необходимо указать один конкретный показатель, а также без использования «или», знаков «\» «;».
Если показатели характеристик используются Заказчиком из каталога товаров, работ, услуг участнику закупки следует руководствоваться следующим:
В минимальных и (или) максимальных параметрах: должно быть указание на конкретное значение характеристик.
Показатели, которые не изменяются: следует руководствоваться инструкцией указанной выше.
В случае, если в описании объекта закупки «Характеристики товаров (материалов), используемых при выполнении работ» Заказчиком дополнительно указаны правила заполнения первой части заявки, участнику при подготовке заявки необходимо руководствоваться положениями настоящей инструкции и дополнительной информацией, указанной в Описании объекта закупки «Характеристики товаров (материалов), используемых при выполнении работ».
В случае, если в описании объекта закупки «Характеристики товаров (материалов), используемых при выполнении работ» Заказчиком установлены показатели характеристик товара, которые не описаны в настоящей инструкции по заполнению заявки, участник закупки указывает значения показателей характеристик товара в соответствии с установленными требованиями заказчика.»
3. В случае указания на то, что товар должен соответствовать государственным стандартам, указанные участником конкретные показатели предложенного для поставки товара, должны соответствовать государственным стандартам и заданному диапазону значений характеристик товара, согласно технической части документации об аукционе. В случае установления требований о соответствии товара взаимоисключающими ГОСТ, товар должен соответствовать тому ГОСТ, который распространяется на товар, в соответствии с конкретными значениями показателей товара, выбранными участником, в таком случае участник обязан указать какому именно ГОСТ соответствует предлагаемый им товар, в остальных случаях требование о соответствии ГОСТ является лишь условием, но не показателем товара, и может не указываться в составе заявки, исключением является требование о соответствии какого-либо материала в составе товара, в таком случае требование является показателем и в обязательном порядке указывается в составе заявки. В случае, если, на момент подачи заявки участником закупки указанные в аукционной документации документы о техническом регулировании утратили силу, соответствие товаров таким документам не требуется. Наименование страны происхождения товаров указывается в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира ОК (МК (ИСО 3166) 004-97) 025-2001. 
 В случае если в составе первой части заявки на участие в электронном аукционе в форме участника закупки не указаны конкретные показатели товара, предлагаемого к поставке, при рассмотрении заявок на участие в электронном аукционе такой участник не допускается аукционной комиссией к участию в электронном аукционе. Ответственность за достоверность сведений о конкретных показателях используемого товара, товарном знаке (его словесном обозначении), знаке обслуживания, фирменном наименовании, патентах, полезных моделях, промышленных образцах, наименовании страны происхождения товара, указанных в первой части заявки на участие в электронном аукционе, несет участник закупки. применение заказчиком знака «\» или знака «,» означает, что ему требуются товары одновременно с каждым из указанных показателей. В этом случае участнику закупки необходимо указать все разновидности (типоразмеры, цвета, марки и т.п.) товара со всеми перечисленными заказчиком показателями для каждой разновидности товара. Форму представления конкретных показателей по данным товарам участник выбирает самостоятельно, это может быть вынесение каждой разновидности товара в отдельную табличку, либо указание характеристик товара с пометками, к какой из разновидностей товара этот конкретный показатель относится либо иным другим способом, исключающим двоякое толкование представленных показателей товара.В случае указания на то, что товар должен соответствовать государственным стандартам, указанные участником конкретные показатели предложенного для поставки товара, должны соответствовать государственным стандартам и заданному диапазону значений характеристик товара, согласно технической части документации об аукционе. В случае установления требований о соответствии товара взаимоисключающим ГОСТам, товар должен соответствовать тому ГОСТу, который распространяется на товар в соответствии с конкретными значениями показателей товара, выбранных участником, в таком случае участник обязан указать какому именно ГОСТу соответствует предлагаемый им товар. В случае если на момент публикации аукционной документации указанный в документации стандарт утратил силу на территории Российской Федерации, то соответствие товара этому стандарту не требуется. Если заказчиком при составлении описания объекта закупки использованы нестандартные показатели (не в соответствии с государственными стандартами), то это обоснованно необходимостью включения показателей в описание товаров, позволяющих определить соответствие предлагаемых товаров установленным заказчиком требованиям на основании паспортов качества эквивалентных товаров в соответствие с п. 2. ст. 33 44-ФЗ. Это обусловлено наличием на товарном рынке товара, имеющего технические показатели превосходящие показатели, указанные в технических регламентах, стандартах и иных требованиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о техническом регулировании. В случае указания в заявке коррелирующих и/или агрегирующих показателей, должны указываться показатели, удовлетворяющие потребностям заказчика, и соответствующие требованиям достоверности о существовании товара с указанными показателями. В случае предоставления участником недостоверных сведений, а также непредставления сведений о конкретных показателях товаров заявка на участие в аукционе будет признана несоответствующей требованиям документации об аукционе, что влечет за собой отказ в допуске к участию в аукционе в электронной форме.
Заявка на участие в закупке должна быть прикреплена и содержать информацию: 
1) Заполненное техническое задание с указанием конкретных параметров товара 
- с указанием цены за единицу, 
-суммы за указанное количество товара (работы, услуги); 
-размер НДС (при наличии); 
-страну происхождения, реестровые номера
2) Карточка предприятия 
3) рисунок или фото поставляемого товара

