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	 Наименование программного продукта
	SmetaWIZARD

	Наименование редакции сметных нормативов
	Приказ Минстроя России от 30 декабря 2021 года № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр

	Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам
	Приказ Минстроя России от 18.05.2022 № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26.08.2022 № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26.10.2022 № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27.12.2022 № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10.02.2023 № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 № 335/пр, Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр, Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр, Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 № 323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 № 524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 № 747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 № 69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 № 299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 № 490/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 № 30/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр

	Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр
	Письмо Минстроя России от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09

	Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
	Постановление Правительства Ленинградской области  от 06.04.2026 № 275

	Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
	ФГИС ЦС, конъюнктурный анализ

	Наименование субъекта Российской Федерации
	47. Ленинградская область

	Наименование зоны субъекта Российской Федерации
	

	

	Ремонт медицинского блока ГБОУ "Сясьстройская школа-интернат" по адресу: Ленинградская обл., Волховский район, г. Сясьстрой, ул. 25 Октября, д.23.

	(наименование стройки)

	ГБОУ "Сясьстройская школа-интернат" по адресу: Ленинградская обл., Волховский район, г. Сясьстрой, ул. 25 Октября, д.23.

	(наименование объекта капитального строительства)

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
	ЛС-2
	

	 Устройство оснований полов и перегородок

	(наименование работ и затрат)

	Составлен
	ресурсно-индексным
	методом

	Основание
	

	
	(проектная и (или) иная техническая документация)

	Составлен в текущем уровне цен
	2 квартал 2026 г.
	

	Сметная стоимость
	590 594,67
	 руб.
	Средства на оплату труда рабочих
	79,96
	тыс. руб.

	   в том числе:
	
	
	Средства на оплату труда машинистов
	4,3
	тыс. руб.

	   строительных работ
	590,59
	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда рабочих
	148,89928
	чел.-ч

	   монтажных работ
	0
	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда машинистов
	6,8008261
	чел.-ч

	   оборудования
	0
	тыс. руб.
	
	
	

	   прочих затрат
	0
	тыс. руб.
	
	
	

	

	№ п.п.
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	Раздел 1. Полы пом. 1-6, 9-16

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Монтажные работы

	1
	ГЭСН11-01-050-01
	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо
V=114/100
	100 м2
	1,14
	
	1,14
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	3,933
	
	
	
	
	2 065,41

	
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	3,45
	
	3,933
	
	
	525,15
	
	2 065,41

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	13,00

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0228
	
	
	
	
	13,48

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,02
	
	0,0228
	
	
	569,98
	
	13,00

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,02
	
	0,0228
	
	
	591,34
	
	13,48

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 180,95

	
	[01.7.07.12-0022]
	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм
	м2
	122,4
	
	139,536
	14,89
	1,05
	15,63
	
	2 180,95

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 272,84

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 078,89

	
	Пр/812-011.0-1
	НР Полы
	%
	112%
	
	112%
	
	
	
	
	2 328,36

	
	Пр/774-011.0
	СП Полы
	%
	65%
	
	65%
	
	
	
	
	1 351,28

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	6 975,86
	
	7 952,48

	2
	ГЭСН11-01-008-03
	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной: керамзитовой
V=114*0,10
	м3
	11,4
	
	11,4
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	25,08
	
	
	
	
	13 170,76

	
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	2,2
	
	25,08
	
	
	525,15
	
	13 170,76

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 166,16

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	5,13
	
	
	
	
	3 169,42

	
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0,27
	
	3,078
	
	
	1 639,10
	
	5 045,15

	
	4-100-050
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5

	чел.-ч
	0,27
	
	3,078
	
	
	679,60
	
	2 091,81

	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,18
	
	2,052
	37,32
	1,58
	58,97
	
	121,01

	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3

	чел.-ч
	0,18
	
	2,052
	
	
	525,15
	
	1 077,61

	
	02.2.01.03
	Гравий керамзитовый
	м3
	1,1
	
	12,54
	
	
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	21 506,34

	2.1
	[02.2.01.03-0011]
	Гравий керамзитовый М 250, фракция 10-20 мм
	м3
	1,1
	
	12,54
	1 501,83
	1,72
	2 583,15
	
	32 392,70

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	16 340,18

	
	Пр/812-011.0-1
	НР Полы
	%
	112%
	
	112%
	
	
	
	
	18 301,00

	
	Пр/774-011.0
	СП Полы
	%
	65%
	
	65%
	
	
	
	
	10 621,12

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	7 265,01
	
	82 821,16

	3
	ГЭСН11-01-011-12
	Устройство стяжек: цементно-песчаных из полусухого раствора толщиной 50 мм
V=114/100
	100 м2
	1,14
	
	1,14
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	19,209
	
	
	
	
	9 973,64

	
	2-100-02
	Рабочий 2 разряда
	чел.-ч
	4,86
	
	5,5404
	
	
	481,02
	
	2 665,04

	
	2-100-03
	Рабочий 3 разряда
	чел.-ч
	10,26
	
	11,6964
	
	
	525,15
	
	6 142,36

	
	2-100-04
	Рабочий 4 разряда
	чел.-ч
	1,73
	
	1,9722
	
	
	591,34
	
	1 166,24

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	815,80

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,4446
	
	
	
	
	309,19

	
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,2
	
	0,228
	
	
	1 643,14
	
	374,64

	
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6

	чел.-ч
	0,2
	
	0,228
	
	
	794,34
	
	181,11

	
	[91.07.10-011]
	Растворонагнетатели с электродвигателем, производительность 4 м3/ч, дальность подачи по горизонтали 200 м, дальность подачи по вертикали 60 м
	маш.-ч
	3,05
	
	3,477
	28,24
	1,62
	45,75
	
	159,07

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,19
	
	0,2166
	
	
	569,98
	
	123,46

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,19
	
	0,2166
	
	
	591,34
	
	128,08

	
	91.21.22-188
	Машины затирочные однороторные, мощность 7 кВт (9 л.с.)
	маш.-ч
	1,1
	
	1,254
	
	
	126,50
	
	158,63

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	10 135,98

	
	[01.1.02.07-0011]
	Добавка (фибра) армирующая из полипропиленового волокна, длина волокна 18 мм, диаметр 0,2 мм
	кг
	5,6086
	
	6,393804
	223,07
	1,19
	265,45
	
	1 697,24

	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3
	0,7652
	
	0,872328
	35,71
	0,82
	29,28
	
	25,54

	
	[01.7.06.09-1000]
	Ленты пенополиэтиленовые, демпферные для компенсации температурного расширения цементной стяжки, ширина 100 мм, толщина 10 мм
	100 м
	0,85
	
	0,969
	4 650,79
	1,76
	8 185,39
	
	7 931,64

	
	[01.7.07.12-0024]
	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм
	м2
	31,36
	
	35,7504
	12,83
	1,05
	13,47
	
	481,56

	
	02.3.01.02
	Песок для строительных работ природный
	м3
	4,36
	
	4,9704
	
	
	
	
	

	
	03.2.01.01
	Портландцементы бездобавочные
	т
	1,8685
	
	2,13009
	
	
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	21 234,61

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	10 282,83

	
	Пр/812-011.0-1
	НР Полы
	%
	112%
	
	112%
	
	
	
	
	11 516,77

	
	Пр/774-011.0
	СП Полы
	%
	65%
	
	65%
	
	
	
	
	6 683,84

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	34 592,30
	
	39 435,22

	4
	ГЭСН11-01-011-13
	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-12 (до толщ. 80 мм)
V=114/100
	100 м2
	1,14
	
	1,14
	
	
	
	
	

	
	
	<до 80 мм> (Кот=6; Кэм=6; Котм=6; Км=6; Кзт=6; Кзтм=6)

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	8,892
	
	
	
	
	4 560,96

	
	2-100-02
	Рабочий 2 разряда
	чел.-ч
	0,36
	6
	2,4624
	
	
	481,02
	
	1 184,46

	
	2-100-03
	Рабочий 3 разряда
	чел.-ч
	0,94
	6
	6,4296
	
	
	525,15
	
	3 376,50

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	396,63

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,2736
	
	
	
	
	189,57

	
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,02
	6
	0,1368
	
	
	1 643,14
	
	224,78

	
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6

	чел.-ч
	0,02
	6
	0,1368
	
	
	794,34
	
	108,67

	
	[91.07.10-011]
	Растворонагнетатели с электродвигателем, производительность 4 м3/ч, дальность подачи по горизонтали 200 м, дальность подачи по вертикали 60 м
	маш.-ч
	0,3
	6
	2,052
	28,24
	1,62
	45,75
	
	93,88

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,02
	6
	0,1368
	
	
	569,98
	
	77,97

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,02
	6
	0,1368
	
	
	591,34
	
	80,90

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 034,28

	
	[01.1.02.07-0011]
	Добавка (фибра) армирующая из полипропиленового волокна, длина волокна 18 мм, диаметр 0,2 мм
	кг
	0,5612
	6
	3,838608
	223,07
	1,19
	265,45
	
	1 018,96

	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3
	0,0765
	6
	0,52326
	35,71
	0,82
	29,28
	
	15,32

	
	02.3.01.02
	Песок для строительных работ природный
	м3
	0,436
	6
	2,98224
	
	
	
	
	

	
	03.2.01.01
	Портландцементы бездобавочные
	т
	0,1869
	6
	1,278396
	
	
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	6 181,44

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 750,53

	
	Пр/812-011.0-1
	НР Полы
	%
	112%
	
	112%
	
	
	
	
	5 320,59

	
	Пр/774-011.0
	СП Полы
	%
	65%
	
	65%
	
	
	
	
	3 087,84

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	12 798,13
	
	14 589,87

	5
	[04.3.02.11-0016]
	Смеси сухие цементные (пескобетон), класс В15 (М200)
	т
	18,2
	
	18,2
	5 298,71
	1,13
	5 987,54
	
	108 973,23

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	108 973,23

	6
	ГЭСН11-01-060-01
	Армирование стяжек сетками сварными
V=114/100
	100 м2
	1,14
	
	1,14
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	6,8628
	
	
	
	
	3 724,27

	
	2-100-02
	Рабочий 2 разряда
	чел.-ч
	0,23
	
	0,2622
	
	
	481,02
	
	126,12

	
	2-100-03
	Рабочий 3 разряда
	чел.-ч
	4,02
	
	4,5828
	
	
	525,15
	
	2 406,66

	
	2-100-04
	Рабочий 4 разряда
	чел.-ч
	1,76
	
	2,0064
	
	
	591,34
	
	1 186,46

	
	2-100-01
	Рабочий 1 разряда
	чел.-ч
	0,01
	
	0,0114
	
	
	441,30
	
	5,03

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	121,67

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,1368
	
	
	
	
	90,21

	
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,05
	
	0,057
	
	
	1 643,14
	
	93,66

	
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6

	чел.-ч
	0,05
	
	0,057
	
	
	794,34
	
	45,28

	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,03
	
	0,0342
	37,32
	1,58
	58,97
	
	2,02

	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3

	чел.-ч
	0,03
	
	0,0342
	
	
	525,15
	
	17,96

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,04
	
	0,0456
	
	
	569,98
	
	25,99

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,04
	
	0,0456
	
	
	591,34
	
	26,97

	
	08.1.02.17
	Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия
	м2
	101
	
	115,14
	
	
	
	
	

	
	11.3.03.15
	Фиксаторы пластиковые для обеспечения защитного слоя бетона
	100 шт
	5,0894
	
	5,801916
	
	
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 936,15

	6.1
	[08.1.02.17-0083]
	Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 3 мм, размер ячейки 100х100 мм
	м2
	101
	
	115,14
	66,68
	1,07
	71,35
	
	8 215,24

	6.2
	[11.3.03.15-1038]
	Фиксаторы защитного слоя арматуры пластиковые, форма стульчик, толщина защитного слоя бетона 30 мм
	100 шт
	5,0894
	
	5,801916
	66,37
	1,05
	69,69
	
	404,34

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 814,48

	
	Пр/812-011.0-1
	НР Полы
	%
	112%
	
	112%
	
	
	
	
	4 272,22

	
	Пр/774-011.0
	СП Полы
	%
	65%
	
	65%
	
	
	
	
	2 479,41

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	16 936,28
	
	19 307,36

	
	
	Итого прямые затраты по разделу 1. Полы пом. 1-6, 9-16
	
	
	207 116,89

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   оплата труда (ОТ)
	
	
	33 495,04

	
	
	   эксплуатация машин и механизмов
	
	
	6 513,26

	
	
	   оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	3 771,87

	
	
	   материальные ресурсы
	
	
	163 336,72

	
	
	   перевозка
	
	
	0

	
	
	Итого ФОТ (справочно)
	
	
	37 266,91

	
	
	Итого накладные расходы
	
	
	41 738,94

	
	
	Итого сметная прибыль
	
	
	24 223,49

	
	
	Итого оборудование
	
	
	0

	
	
	Итого прочие затраты
	
	
	0

	
	
	Итого по разделу 1. Полы пом. 1-6, 9-16
	
	
	273 079,32

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   справочно
	

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	63,9768

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	6,0078

	

	№ п.п.
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	Раздел 2. Перегородки

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	7
	ГЭСН10-05-002-02
	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон: с одним дверным проемом
	100 м2
	0,62443
	
	0,62443
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	84,92248
	
	
	
	
	47 407,13

	
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч
	136
	
	84,92248
	
	
	558,24
	
	47 407,13

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 055,51

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,7930261
	
	
	
	
	583,03

	
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,9
	
	0,561987
	
	
	1 643,14
	
	923,42

	
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6

	чел.-ч
	0,9
	
	0,561987
	
	
	794,34
	
	446,41

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,37
	
	0,2310391
	
	
	569,98
	
	131,69

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,37
	
	0,2310391
	
	
	591,34
	
	136,62

	
	[91.21.12-004]
	Ножницы электрические
	маш.-ч
	0,17
	
	0,1061531
	2,36
	1,58
	3,73
	
	0,40

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	40 806,85

	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3
	0,13
	
	0,0811759
	35,71
	0,82
	29,28
	
	2,38

	
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	4,1016
	
	2,5611621
	
	
	9,73
	
	24,92

	
	[01.7.06.01-0042]
	Ленты эластичные самоклеящиеся для профилей направляющих 50х30000 мм
	м
	117
	
	73,05831
	4,82
	1,76
	8,48
	
	619,53

	
	[01.7.06.04-0002]
	Ленты бумажные перфорированные армирующие для повышения трещиностойкости стыков, ширина 52 мм
	м
	177
	
	110,52411
	2,60
	0,89
	2,31
	
	255,31

	
	[01.7.06.04-0007]
	Ленты бумажные для создания искусственных трещин между каркасными конструкциями и примыкающими поверхностями, с липким слоем с одной стороны и антиадгезионным покрытием с другой, цвет белый, ширина 65 мм
	100 м
	1,62
	
	1,0115766
	1 955,23
	1,76
	3 441,20
	
	3 481,04

	
	[01.7.15.07-0082]
	Дюбель-гвозди полипропиленовые анкерные с бортом, диаметр 6 мм, длина 40 мм
	100 шт
	0,7
	
	0,437101
	178,64
	1,23
	219,73
	
	96,04

	
	[01.7.15.07-0152]
	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм
	100 шт
	1,63
	
	1,0178209
	52,34
	1,34
	70,14
	
	71,39

	
	[01.7.15.14-0044]
	Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 25 мм
	100 шт
	14,19
	
	8,8606617
	22,84
	1,23
	28,09
	
	248,90

	
	[01.7.15.14-0045]
	Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 35 мм
	100 шт
	37,88
	
	23,6534084
	29,64
	1,23
	36,46
	
	862,40

	
	[07.2.06.03-0112]
	Профиль направляющий из оцинкованной стали, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, размеры 50х40 мм, толщина стали 0,6 мм
	м
	0
	
	0
	71,61
	0,91
	65,17
	
	0,00

	
	[07.2.06.03-0195]
	Профиль стальной оцинкованный стоечный, размеры 50х50 мм, толщина 0,6 мм
	м
	0
	
	0
	113,30
	0,91
	103,10
	
	0,00

	
	[07.2.06.04-0011]
	Уголки верхние, нижние для крепления несущих элементов двери, размеры 100х123 мм
	100 шт
	0,28
	
	0,1748404
	2 891,94
	1,54
	4 453,59
	
	778,67

	
	[11.1.03.01-0001]
	Бруски строганные хвойных пород (сосна, ель), размеры 50х50 мм, сорт АВ
	м3
	0,0975
	
	0,0608819
	39 263,81
	0,94
	36 907,98
	
	2 247,03

	
	[14.4.01.02-0012]
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	кг
	20
	
	12,4886
	68,29
	1,64
	112,00
	
	1 398,72

	
	[14.5.11.03-0001]
	Смеси сухие шпатлевочные на основе высокопрочного гипса с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,15 мм, прочность на изгиб 2,7 МПа
	кг
	20
	
	12,4886
	66,77
	1,55
	103,49
	
	1 292,45

	
	[14.5.11.03-0004]
	Смеси сухие шпатлевочные универсальные на основе гипса с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,2 мм, прочность на изгиб не менее 1,0 МПа
	кг
	150
	
	93,6645
	17,34
	1,55
	26,88
	
	2 517,70

	
	01.6.01.02
	Листы гипсокартонные
	м2
	449
	
	280,36907
	
	
	
	
	

	
	12.2.03.15
	Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон
	м2
	103
	
	64,31629
	
	
	
	
	

	
	[07.2.06.03-0118]
	Профиль направляющий из оцинкованной стали, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, размеры 100х40 мм, толщина стали 0,6 мм
	м
	86
	
	53,70098
	100,25
	0,91
	91,23
	
	4 899,14

	
	[07.2.06.03-0201]
	Профиль стальной оцинкованный стоечный, размеры 100х50 мм, толщина 0,6 мм
	м
	254
	
	158,60522
	152,50
	0,91
	138,78
	
	22 011,23

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	89 852,52

	7.1
	[01.6.01.02-0006]
	Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм
	м2
	449
	
	280,36907
	92,12
	1,5
	138,18
	
	38 741,40

	7.2
	[12.2.05.02-0002]
	Плиты теплоизоляционные гидрофобизированные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 50 кг/м3, теплопроводность при 10 °C не более 0,034 Вт/(м*К), сжимаемость не более 10 %
	м3
	3,5517241
	
	2,2178031
	3 168,65
	1,41
	4 467,80
	
	9 908,70

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	47 990,16

	
	Пр/812-010.0-1
	НР Деревянные конструкции
	%
	108%
	
	108%
	
	
	
	
	51 829,37

	
	Пр/774-010.0
	СП Деревянные конструкции
	%
	55%
	
	55%
	
	
	
	
	26 394,59

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	347 079,06
	
	216 726,58

	
	
	Итого прямые затраты по разделу 2. Перегородки
	
	
	138 502,62

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   оплата труда (ОТ)
	
	
	47 407,13

	
	
	   эксплуатация машин и механизмов
	
	
	1 055,51

	
	
	   оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	583,03

	
	
	   материальные ресурсы
	
	
	89 456,95

	
	
	   перевозка
	
	
	0

	
	
	Итого ФОТ (справочно)
	
	
	47 990,16

	
	
	Итого накладные расходы
	
	
	51 829,37

	
	
	Итого сметная прибыль
	
	
	26 394,59

	
	
	Итого оборудование
	
	
	0

	
	
	Итого прочие затраты
	
	
	0

	
	
	Итого по разделу 2. Перегородки
	
	
	216 726,58

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   справочно
	

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	84,92248

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	0,7930261

	

	
	
	ИТОГИ ПО СМЕТЕ
	

	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО строительные работы
	
	
	489 805,9

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   Всего прямые затраты
	
	
	345 619,51

	
	
	      в том числе
	

	
	
	      оплата труда (ОТ)
	
	
	80 902,17

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов
	
	
	7 568,77

	
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	4 354,9

	
	
	      материальные ресурсы
	
	
	252 793,67

	
	
	   Всего ФОТ (справочно)
	
	
	85 257,07

	
	
	   Всего накладные расходы
	
	
	93 568,31

	
	
	   Всего сметная прибыль
	
	
	50 618,08

	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО по смете
	
	
	489 805,9

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   Всего прямые затраты
	
	
	345 619,51

	
	
	      в том числе
	

	
	
	      оплата труда (ОТ)
	
	
	80 902,17

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов
	
	
	7 568,77

	
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	4 354,9

	
	
	      материальные ресурсы
	
	
	252 793,67

	
	
	      перевозка
	
	
	0

	
	
	   Всего ФОТ (справочно)
	
	
	85 257,07

	
	
	   Всего накладные расходы
	
	
	93 568,31

	
	
	   Всего сметная прибыль
	
	
	50 618,08

	
	
	   Всего оборудование
	
	
	0

	
	
	   Всего прочие затраты
	
	
	0

	
	
	
	

	
	
	Итого
	
	
	489 805,9

	
	
	НДС
	(489 805,9*22%) = 107 757,3
	22%
	107 757,3

	
	
	Итого
	
	
	597 563,2

	
	
	Понижающий коэффициент (бюджетного снижения)
	
	0,98833841679
	590 594,67

	
	
	Итого
	
	
	590 594,67


