МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 

г. Сланцы, Ленинградской области 								«___» ____________ 2026 года

Администрация муниципального образования Сланцевский муниципальный район Ленинградской области от имени Сланцевского городского поселения Сланцевского муниципального района Ленинградской области, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя главы администрации Гришакова Вячеслава Евгеньевича, действующего на основании Доверенности № 1 от 12.01.2026 года, с одной стороны и _______________________________, именуемый в дальнейшем "Подрядчик", действующий на основании ______________________________, с другой стороны,  в дальнейшем вместе именуемые «Стороны», и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, на основании п.4 ч.1 ст. 93 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) заключили настоящий муниципальный контракт (далее- Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Подрядчик по Контракту принимает на себя обязательства по благоустройству дворовой территории: Ленинградская область, Сланцевский район, г. Сланцы, ул. Спортивная, д.9/2 (далее – Работы) для Заказчика, Заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их в порядке и на условиях, определенных настоящим Контрактом.    
1.2. Состав, объём, содержание работ определены Техническим заданием (Приложение №1 к Контракту), Локальным сметным расчетом (Приложение №2 к Контракту), являющимися неотъемлемой частью настоящего Контракта.
1.3. Срок выполнения работ:
Начало выполнения работ: с момента заключения контракта.
Окончание работ: не позднее 20.10.2026 года.
1.4. Место выполнения работ: Ленинградская область, Сланцевский район, г. Сланцы, ул.Спортивная, д.9/2.
1.5. ИКЗ - 263471300813747070100100040000000244
1.6. ОКПД 2 - 42.99.29.100.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА
2.1. Цена настоящего Контракта составляет _____________ (________________________) рублей ___ копеек, (с НДС/ без НДС).
Источник финансирования: за счет средств бюджета Сланцевского городского поселения Сланцевского муниципального района Ленинградской области.
Оплата по настоящему Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации.
2.2. Подрядчик в цене Контракта на выполнение работ, предусмотренных пунктом 1.1 настоящего Контракта учитывает следующие затраты:
1) стоимость материалов, используемых при выполнении работ;
2) на энергоресурсы в период строительно-монтажных работ;
3) на соблюдение норм и правил технической, пожарной безопасности, соблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических норм;
4) затраты на обеспечение охраны объекта на период исполнения обязательств по Контракту;
5) непредвиденные расходы;
6) на получение разрешения в эксплуатирующих организациях и надзорных органах;
7) на подготовку и оформление исполнительной документации;
8) затраты на уборку и содержание в чистоте территории строительной площадки;
9) уплату налогов, сборов, расходы на страхование и другие обязательные платежи, которые Подрядчик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.3. Цена Контракта уменьшается на сумму, подлежащую уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального 
предпринимателя, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
2.4. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Оплата по Контракту осуществляется в соответствии с правилами казначейского исполнения бюджета, путем безналичного перевода денежных средств в валюте Российской Федерации (рубль) на расчетный счет Подрядчика, указанный в пункте 13 Контракта. При этом обязанности Заказчика в части оплаты по Контракту считаются исполненными со дня списания денежных средств банком Заказчика со счета Заказчика.
3.2. Авансовый платёж не предусматривается.
3.3. Оплата работ по Контракту, производится единовременно по факту выполненных работ и после сдачи объекта в течение 7 (семи) рабочих дней на основании подписанного Заказчиком акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3) и предъявленных Подрядчиком счета, исполнительной документации, указанной в настоящем Контракте в порядке, предусмотренном разделом 5 настоящего контракта.
Подрядчик не вправе требовать оплаты работ, выполненных по настоящему Контракту сверх лимитов финансирования и объемов работ, предусмотренных настоящим Контрактом.
3.4. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями (если такие отклонения не были письменно согласованы с Заказчиком) от Технического задания (Приложение №1 к Контракту), Локального сметного расчета (Приложение №2 к Контракту), строительных норм, требований и правил, а также условий Контракта, не подлежат принятию и оплате Заказчиком до устранения отклонений.
3.5. Если в процессе проведения работ возникнет необходимость в оформлении отпавших и вновь прибывших работ, изменения объемов работ по объекту, подготовке пакета документов, а именно: сопоставительных ведомостей, сметной документации, подготовку документации осуществляет Подрядчик на основании актов, согласованных с Заказчиком.
3.6. Если в процессе выполнения работ фактические затраты Подрядчика окажутся выше стоимости работ и затрат, согласованных Сторонами по условиям Контракта, Подрядчик не имеет права требовать от Заказчика пересмотра цены Контракта.
3.7. Подрядчик берет на себя обязательства по риску необходимости выполнения дополнительных работ и несения затрат, в том числе обусловленных недостатками Технического задания (Приложение №1 к Контракту) и/или связанных с необходимостью его модификации для завершения работ по объектам.
3.8. Заказчик не несёт ответственность за последствия при расчетах по банковским реквизитам Подрядчика, если последний своевременно письменно не уведомил Заказчика об их изменении.
3.9. В случаях, предусмотренных п. 6 ст. 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации при уменьшении ранее доведенных до Заказчика, как получателя бюджетных средств, лимитов бюджетных обязательств, Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий  Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) объема работы, предусмотренной Контрактом.
3.10. Заказчик не несёт ответственности за несвоевременное перечисление денежных средств Подрядчику за выполненные работы по независящим от него причинам (в случаях приостановления или отсутствия бюджетного финансирования).

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. В течение 3-х рабочих дней с момента (даты) заключения контракта Стороны назначают приказом своего ответственного представителя на весь период действия Контракта для координации работ и решения вопросов, возникающих по настоящему Контракту. Заверенную копию приказа Стороны предоставляют отдельным письмом.
4.2. Подрядчик вправе:
4.2.1. Требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для исполнения обязательств по Контракту.
4.2.2. Требовать от Заказчика своевременной оплаты выполненных работ в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом. 
4.2.3. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно выполнения работ в рамках настоящего Контракта. 
4.2.4. Привлекать к исполнению своих обязательств по настоящему Контракту других лиц - субподрядчиков, обладающих специальными знаниями, навыками, квалификацией, специальным оборудованием, по видам (содержанию) работ, предусмотренных настоящим Контрактом.
Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками. Привлечение субподрядчиков не влечет за собой изменения стоимости и объемов работ по настоящему Контракту. Перечень работ, выполненных субподрядчиками, и их стоимость Подрядчик указывает в своей отчетной документации. Если Подрядчик выполнил свои обязательства самостоятельно, то он отражает этот факт в своей отчетной документации.
4.3. Подрядчик обязан:
4.3.1. Выполнить все работы по объекту в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом и приложениями к нему и сдать объект Заказчику в установленный срок.
4.3.2. Принять от Заказчика объект, на котором будут производиться работы в течение трех рабочих дней с момента заключения настоящего Контракта, по акту приема-передачи объекта. Подписание акт приема-передачи производится непосредственно на Объекте.
4.3.3. Обеспечить:
- предоставление Заказчику фотофиксации работ - еженедельно;
- получение всех необходимых профессиональных допусков, разрешений на право производства работ, в том числе земляных, требуемых в соответствии с действующим законодательством РФ;
- выполнение работ в соответствии с нормативно-техническими требованиями, действующими СНиП, ГОСТ, ТУ, правилами техники безопасности:
Работы (результаты работ), выполняемые подрядчиком, должны соответствовать следующим установленным требованиям и правилам к их качеству и безопасности: 
Федерального закона от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;
Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
СНиП 12.03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. «Общие требования»;
СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;
СП 82.13330.2016 «Благоустройство территорий», 
иных требований и правил, установленных правовыми актами Российской Федерации, Ленинградской области и МО Сланцевского муниципального района Ленинградской области, а также обеспечить на месте выполнения работ соблюдение правил благоустройства, санитарного содержания, иных норм и требований, установленных при выполнении данного вида работ законодательством РФ;
- проведение мероприятий для маломобильных групп населения с ограниченным возможностями передвижения (беспрепятственный доступ для инвалидов, мам с колясками и людей пожилого возраста: занижение бордюрного камня и пр. мероприятия);
- качество выполнения всех работ в соответствии со сметной документацией, действующими строительными нормами и правилами, техническими условиями на строительные материалы и изделия, применяемые в ходе выполнения настоящего Контракта;
- выполнение на объекте необходимых мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды;
- доступ на территорию, на которой выполняются работы, представителей Заказчика, организаций, осуществляющих строительный контроль по объекту, представлять по их требованию отчеты о ходе выполнения работ, обеспечивать ведение исполнительной документации, а также обеспечить ограничение свободного доступа посторонних лиц на объект;
- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта;
4.3.4. Использовать в работе только сертифицированные материалы, конструкции, оборудование и технику.
Используемые при выполнении работ материалы должны быть новыми, не бывшими в употреблении и иметь документы (сертификаты, паспорта и др.), подтверждающие соответствие их качества установленным требованиям в соответствии с законодательством Российской Федерации. Материалы, используемые при выполнении работ должны соответствовать требованиям "СП 82.13330.2016. Свод правил. Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75"(утв. Приказом Минстроя России от 16.12.2016 N 972/пр).
4.3.5. Скрытые работы подлежат приемке Заказчиком перед производством последующих работ. Подрядчик извещает Заказчика о назначении даты приемки скрытых работ. Уведомление о назначении даты приемки скрытых работ должно быть направлено Подрядчиком Заказчику в часы работы и в рабочие дни. Скрытые работы, своевременно не предъявленные и не оформленные соответствующим актом Заказчик вправе не принимать к финансированию.
4.3.6. Отклонение параметров объекта от Технического задания (Приложение № 1 к Контракту), необходимость которых выявилась в процессе производства работ, допускается только по согласованию с Заказчиком.
4.3.7. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствиях выполнения его указаний о способе исполнения работы;
- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности, прочности и надежности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.
4.3.8. Своевременно производить вывоз отходов на площадку временного хранения своими силами.
4.3.9. Подрядчик обязан выполнять и обеспечивать выполнение работ с соблюдением норм техники безопасности, охраны труда, безопасности труда в строительстве, пожарной безопасности, охраны окружающей среды, благоустройства. Подрядчик несёт полную ответственность за нарушения вышеперечисленных норм в соответствии с действующим законодательством РФ.
4.3.10. Подрядчик обязан привлекать к исполнению работ только квалифицированных рабочих, имеющих соответствующий разряд и прошедших медицинское освидетельствование в случаях, установленных правовыми актами в области строительства.
4.3.11. Подрядчик обязан исполнять требования миграционного и трудового законодательства Российской федерации.
4.3.12. Подрядчик обязан исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, которые заносятся в журналы производства работ на объекте, а также в срок, установленный предписанием Заказчика, устранять обнаруженные им недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий Контракта. 
4.3.13. До начала выполнения работ по Объекту провести согласование с Заказчиком   применяемых материалов. 
4.3.14.  Нести ответственность за сохранность предоставленного Заказчиком имущества, оказавшегося во владении Подрядчика в связи с исполнением настоящего Контракта.
4.3.15. После завершения работ до подписания акта приёмки выполненных работ, вывезти принадлежащее ему имущество, строительные средства, другое имущество, а также строительный мусор. В течение 3-х рабочих дней со дня подписания акта приемки выполненных работ передать Заказчику Объект по акту приема-передачи, подписанному Подрядчиком и Заказчиком.
4.3.16. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим Контрактом и действующим законодательством Российской Федерации при выполнении работ данного вида.
4.3.17. Соответствовать требованиям установленные ст.31 Федерального закона 44-ФЗ. 
4.4. Заказчик вправе:
4.4.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.
4.4.2. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом.
4.4.3. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе выполнения работ.
4.4.4. Отказаться от приемки результата работ в случаях, предусмотренных Контрактом и законодательством Российской Федерации, в том числе в случае обнаружения неустранимых недостатков.
4.4.5. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с положениями статьи 95 Закона о контрактной системе.
4.4.6. Пользоваться иными правами, установленными Контрактом и законодательством Российской Федерации.
4.4. Заказчик обязан:
4.4.1. Передать Подрядчику в течение 3-х рабочих дней со дня подписания настоящего Контракта Объект по акту приема-передачи, подписанному Подрядчиком и Заказчиком, на период проведения работ по Объекту и до их полного завершения, в соответствии с настоящим Контрактом. Подписание акта приема-передачи производится непосредственно на Объекте.
4.4.2. Осуществлять в течение всего периода выполнения работ контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения и соответствием установленной Контрактом цене, запрашивать информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств по Контракту, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика. 
При необходимости изымать образцы, применяемого в ходе проведения работ, оборудования и материалов для проведения независимой экспертизы качества.
4.4.3. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий Контракта, которые ухудшают или могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатков, в том числе связанных с нарушением (неисполнением) Подрядчиком обязанностей, незамедлительно заявить об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок для их устранения.
Об устранении выявленных недостатков составляется акт, который подписывается уполномоченными представителями Сторон. 
В случае не устранения или несвоевременного устранения выявленных недостатков в срок, установленный в предписании, Заказчик вправе устранить их своими силами или поручить их исправление другой организации. В этом случае расходы, связанные с устранением недостатков, возмещаются за счет Подрядчика.
В случае неявки Подрядчика или уклонение от подписания, акт подписывается Заказчиком в одностороннем порядке.
4.4.4. Участвовать в освидетельствовании скрытых работ.
4.4.5. При завершении Подрядчиком работ провести экспертизу предоставленных Подрядчиком результатов работ на соответствие их условиям Контракта, в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
4.4.6. Приостановить выполнение работ, письменно уведомив об этом Подрядчика, в следующих случаях:
- работы выполняются с нарушением требований действующего законодательства и настоящего контракта, что создает угрозу пригодности и прочности результата выполненных работ, жизни и здоровью людей, сохранности имущества физических и юридических лиц, безопасности окружающей среды,
- в иных случаях, когда продолжение выполнения работ по контракту может повлечь неблагоприятные последствия для Заказчика, в том числе увеличение сроков выполнения работ и их стоимости.
Подрядчик, не выполнивший указание Заказчика о приостановке работ, либо возобновивший их ранее срока, определенного Заказчиком, несет полную ответственность за любой вред, причиненный в результате указанных действий Заказчику или иным лицам.
4.4.7. Производить оплату за фактически выполненные работы согласно части 3 настоящего Контракта.
4.4.8. По окончании выполнения Подрядчиком работ осуществить приемку их результата в порядке, установленном частью 5 Контракта.
4.4.9. При проведении фотофиксации скрытых работ в случае выявления дефектных участков требовать их переделки, либо исключения данных участков из закрываемого объема работ. Отказать в приемке и оплате работ, выполненных Подрядчиком, в случае применения замененных материалов, не согласованных Заказчиком.
4.4.10. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Контракта.
4.4.11. В случае существенных нарушений условий Контракта Подрядчиком, Заказчик расторгает Контракт в установленном законом порядке и направляет информацию о Подрядчике, как о ненадлежащем подрядчике в Федеральную антимонопольную службу, с целью включения в реестр недобросовестных подрядчиков.

5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЁМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ  
5.1. Приемка работ осуществляется в соответствии с законодательными актами, строительными нормами и правилами, стандартами, инструкциями, а также настоящим Контрактом путём проверки исполнительной документации, связанной с выполнением работ по Контракту и указанной в п.п. 5.2. настоящего Контракта, оформленной Подрядчиком в двух экземплярах. 
5.2. В состав исполнительной документации, связанной с выполнением работ по настоящему Контракту входят следующие документы:
- акт о приемке выполненных работ формы КС-2;
- справка о стоимости выполненных работ формы КС-3;
- общий журнал производства работ, оформленный в соответствии с требованиями законодательства РФ;
- журнал входного контроля и контроля качества материалов СП 543.1325800.2024;
- акты освидетельствования скрытых работ (приложение №3, утвержденное приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16.05.2023 г. № 344/пр.);
- сертификаты, паспорта качества или копии данных документов.
Все документы (копии документов) должны быть подписаны (завизированы) руководителем Подрядчика и утверждены печатью Подрядчика. 
Ответственность за подлинность и достоверность предоставленных документов несёт Подрядчик.
5.3. Приемка Заказчиком выполненных работ по настоящему контракту включает в себя: 
а) проверку полноты и правильности оформления комплекта исполнительной документации в соответствии с условиями настоящего Контракта;
б) проверку наличия необходимых документов (копий документов), предусмотренных пунктом 5.2 настоящего контракта;
в) проверку по качеству, объему выполненных работ требованиям, изложенным в настоящем контракте.
5.4. Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Заказчиком письменного уведомления от Подрядчика о завершении работ, Подрядчик предоставляет Заказчику оригиналы следующих документов, оформленные надлежащим порядком:   акты о приемке выполненных работ формы КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 и счета на оплату, а так же исполнительную документацию в соответствии с п.5.2. настоящего Контракта, подписанную Подрядчиком в 2 (двух) экземплярах. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня поступления документов, Заказчик проводит экспертизу результатов фактически выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций, либо силами Заказчика, и оформляет результат такой приемки. 
5.5. В случае выявленных нарушений, которые препятствуют приемке работ, Заказчик направляет Подрядчику мотивированный отказ от приемки работ с указанием недостатков, допущенных Подрядчиком, и предложения об устранении таких нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.
Исправление недостатков, допущенных Подрядчиком и выявленных при сдаче-приемке работ, осуществляется в срок, установленный Заказчиком, и за счет Подрядчика.
Подрядчик в указанный Заказчиком срок устраняет выявленные при приемке выполненных работ недостатки (дефекты) работ и (или) недостатки (дефекты) документации.
После устранения недостатков (дефектов) Подрядчик повторно в порядке п.5.4. контракта, предоставляет к приемке работы (результат работ) и документы, подтверждающие устранение выявленных Заказчиком недостатков (дефектов).
Представленные Подрядчиком работы (результаты) работ и документы в срок и в порядке, предусмотренные п. 5.1.-5.4. Контракта, повторно рассматриваются Заказчиком.
В случае если Подрядчик в установленный срок не устранит выявленные недостатки (дефекты) или не приступит к их устранению недостатков (дефектов) работ, Заказчик в праве своими силами устранить такие недостатки (дефекты) или поручить их устранение третьим лицам и потребовать от Подрядчика возмещение расходов на устранение недостатков (дефектов) работ.
5.6. Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты неустойки (штрафа, пени), предусмотренных Контрактом.
5.7. В случае если при приемке работ не установлены нарушения требований контракта, работы соответствуют условиям контракта, а также требованиям соответствующих нормативных актов, Заказчик принимает результат работ, предусмотренных Контрактом, путем подписания акта приёмки выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3, и оформления документа о проведенной экспертизе.
5.8. Датой сдачи Объекта считается дата двустороннего подписания уполномоченными лицами акта приемки выполненных работ (форма КС-2).
5.9. Подписанные Заказчиком и Подрядчиком акт приёмки выполненных работ (форма КС-2), справка о стоимости выполненных работ (форма КС-3), счёт на оплату Цены Контракта, являются основанием для оплаты Подрядчику результата выполненных работ по объекту.
5.10. Ответственность за подлинность и достоверность предоставленных документов несёт Подрядчик.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
6.1. Подрядчик принимает на себя обязательства по устранению возникших нарушений и недоделок в течение всего гарантийного срока на весь объём произведённых работ. Гарантийный срок по настоящему муниципальному контракту устанавливается со дня подписания акта сдачи-приемки выполненных работ. Гарантийный срок по настоящему муниципальному контракту составляет 36 (тридцать шесть) месяцев.
6.2. Объем гарантии – устранение дефектов, допущенных по вине Подрядчика в выполненных работах, за счёт Подрядчика, в сроки, определённые Заказчиком.
6.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты, то Подрядчик обязан устранить их за свой счёт в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. При отказе Подрядчика от устранения недостатков или дефектов, допущенных по вине Подрядчика, в заявленные сроки, либо при отсутствии возможности Подрядчика устранить дефекты в заявленные сроки, Заказчик вправе привлечь для устранения недостатков третьих лиц, с последующим выставлением затрат в адрес Подрядчика. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения дефектов.
6.4. Контроль за качеством работ производится одновременно с проведением контроля за соблюдением сроков выполнения работ по настоящему муниципальному контракту. Контроль за качеством работ производится Заказчиком в ходе плановых и внеплановых выездов.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту в соответствии с законодательством РФ и Контрактом.
7.2. Ответственность Заказчика:
7.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
7.2.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере 1/300 действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
7.2.3. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Подрядчик вправе взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000 (одна тысяча) рублей 00 копеек[footnoteRef:2]1. [2: 1Размер штрафа определяется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 г. № 1042
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
] 

7.3. Ответственность Подрядчика:
7.3.1. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
7.3.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере 1/300 действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
7.3.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим Контрактом, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 10 % цены настоящего Контракта __________ (___________________) рублей __________ копеек[footnoteRef:3]2. [3: 2Размер штрафа определяется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 г. № 1042
а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);
д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);
е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);
ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);
з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);
и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.

В случае если контракт заключается по результатам определения Исполнителя в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" , размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.
] 

7.3.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения (при наличии в Контракте таких обязательств), Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 1 000 (одна тысяча) рублей 00 копеек[footnoteRef:4]3. [4: 3Размер штрафа определяется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 г. № 1042
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.] 

7.4. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, не может превышать цену настоящего Контракта.
7.5. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, не может превышать цену настоящего Контракта.
7.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
7.7. Уплата пени и штрафных санкций не освобождает стороны от выполнения обязательств по настоящему Контракту.
7.8. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). 

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту, в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокады, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также обстоятельств, которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.
[bookmark: _Ref495908536]8.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности действия указанных обстоятельств. Данное уведомление должно быть подтверждено компетентным органом территории, где данное обстоятельство имело место.
[bookmark: _Ref495908541]8.3. Если такого уведомления не будет сделано в насколько возможно короткий срок, Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, лишается права ссылаться на них в свое оправдание.
[bookmark: _Ref495908557]8.4. Если обстоятельства непреодолимой силы будут существовать свыше 1 месяца, то каждая из Сторон будет вправе требовать расторжения настоящего Контракта полностью или частично и в таком случае ни одна из Сторон не будет иметь права требовать от другой Стороны возмещения возможных убытков.

9. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ
9.1. Стороны принимают все меры для того, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Контракта, были урегулированы путем переговоров с оформлением соответствующего документа. Претензии, направляемые Сторонами, подлежат рассмотрению в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента их получения.
9.2. В случае недостижения взаимного согласия все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Контракта или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области в соответствии с действующим законодательством.
9.3. К отношениям Сторон по настоящему Контракту и в связи с ним применяется законодательство Российской Федерации.

10. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА
10.1. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ.
10.2. Изменения и дополнения настоящего Контракта возможны по соглашению Сторон в рамках действующего законодательства в сфере осуществления закупок. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительного соглашения к Контракту, за исключением случаев изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, банковских или других реквизитов. В таком случае достаточно в течение пяти дней с момента таких изменений, письменно уведомить об этом другую Сторону.
10.3. Настоящий Контракт может быть расторгнут:
	- по соглашению Сторон;
  - в судебном порядке;
	- в случае принятия Заказчиком или Подрядчиком решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации в порядке, предусмотренном ст.95 Федеральный закон № 44-ФЗ.
10.4. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
10.5. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта другая Сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
10.6. В случае расторжения Контракта по любым основаниям Подрядчик обязан оплатить имеющуюся неустойку (штраф, пени), предусмотренную Контрактом, в течение 10 (десяти) дней с момента прекращения действия Контракта.
10.7. Расторжение Контракта в связи с односторонним отказом Заказчика или Подрядчика от исполнения Контракта осуществляется в порядке, предусмотренном статьёй 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
10.8. Отношения Сторон, не урегулированные настоящим Контрактом, регулируются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
10.9. Стороны обязаны в течение 5 дней сообщать друг другу об изменениях своего места нахождения почтового адреса, номеров телефонов, банковских реквизитов.

11. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
11.1. При исполнении своих обязательств по настоящему муниципальному контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств, иных ценностей, безвозмездное выполнение в их адрес (адрес их близких) работ, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения Сторон, их аффилированных лиц, работников или посредников с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или с иной неправомерной целью.
11.2. При исполнении своих обязательств по настоящему муниципальному контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, наказуемые в соответствии с главой 30 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также действия, нарушающие требования международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
11.3. В случае появления у Стороны информации, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется незамедлительно уведомить другую Сторону в письменном форме, по возможности также иными способами связи для ускорения принятия соответствующих мер. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела контрагентом, его аффилированным лицами, работниками или посредниками.
О результатах рассмотрения уведомления Сторона должна сообщить Стороне, направившей уведомление, не позднее 10 рабочих дней в письменной форме.

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
12.1. Настоящий Контракт вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента его подписания обеими Сторонами и действует до «31» декабря 2026 года. 
В случае, если к моменту окончания срока действия Контракта, обязательства Сторон не исполнены, окончание срока действия Контракта не влечет прекращение исполнения Сторонами обязательств по Контракту. В этом случае Контракт признается действующим до момента надлежащего исполнения Сторонами обязательств по Контракту.
12.2. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего муниципального Контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в настоящем муниципальном контракте, а также могут быть направлены с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим предоставлением оригинала или в электронно-цифровой форме, подписанные в таком случае квалифицированной электронной подписью. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.
12.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим муниципальным контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
12.4. Все Приложения к настоящему муниципальному контракту являются его неотъемлемыми частями.
12.5. Подрядчик, подписав Контракт, подтверждает, что:
- несет полную ответственность за исполнение Контракта в соответствии с требованиями и условиями Контракта;
- тщательно изучил и проверил всю информацию и документацию, связанные с заключением и исполнением Контракта, в том числе сметную и полностью ознакомлен и согласен со всеми условиями Контракта, в том числе с условиями о порядке и сроках поставки Товара, условиях и возможности одностороннего отказа от исполнения Контракта Заказчиком (полностью или частично);
12.6. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу и находящихся по одному у каждой стороны или Настоящий Контракт заключается в форме электронного документа и подписывается со стороны Подрядчика и Заказчика электронными цифровыми подписями уполномоченных лиц.
12.7. Приложения к настоящему контракту:
Приложение №1 Техническое задание;
Приложение №2 Локальный сметный расчёт.

13. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
	Заказчик:
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Приложение №1 к муниципальному контракту №____________________
от "___" ________________ 2026 года


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
Благоустройство дворовой территории: Ленинградская область, Сланцевский район, г. Сланцы, ул. Спортивная, д.9/2

1.Задачи Подрядчика: Благоустройство дворовой территории: Ленинградская область, Сланцевский район, г. Сланцы, ул. Спортивная, д.9/2.
2.Объёмы работ, подлежащие выполнению: Виды и объемы работ указаны в ведомости объемов работ.
3. Сроки исполнения обязательств по Контракту:
Сроки выполнения работ:
[bookmark: _Hlk190340856]- начало работ - с момента заключения Контракта;
- окончание работ – не позднее 20.10.2026 года.
4. Место выполнения работ: Место выполнения работ: Ленинградская область, Сланцевский район, г. Сланцы, ул. Спортивная, д.9/2.
5. Виды и объемы работ: Все работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями Контракта, Технического задания (Приложение № 1 к контракту), Локального сметного расчета (Приложение № 2 к контракту) и нормативно-технических документов, действующих на момент производства работ.
При выполнении работ по благоустройству территории используются материалы, указанные в техническом задании и локальном сметном расчете.
6. Подрядчик обязан:
6.1. Выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом и приложениями к нему, и сдать работы Заказчику в установленный срок.
6.2. В течение 3-х рабочих дней с момента (даты) заключения контракта назначить приказом своего ответственного представителя на весь период действия Контракта для координации работ и решения вопросов, возникающих по Контракту. Заверенную копию приказа предоставить Заказчику.
6.3. Принять от Заказчика объект, на котором будут производиться работы в течение трех рабочих дней с момента заключения настоящего Контракта, по акту приема-передачи объекта. Подписание акт приема-передачи производится непосредственно на Объекте.
6.4. Выполнять работы в соответствии с нормативно-техническими требованиями, действующими СНиП, СП, ГОСТ, ТУ, правилами техники безопасности.
Работы (результаты работ), выполняемые подрядчиком, должны соответствовать следующим установленным требованиям и правилам к их качеству и безопасности: 
Федерального закона от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;
Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. «Общие требования»;
СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;
СП 82.13330.2016 Благоустройство территорий;
и иных требований и правил, установленных правовыми актами Российской Федерации, Ленинградской области и МО Сланцевского муниципального района Ленинградской области, а также обеспечить на месте выполнения работ соблюдение правил благоустройства, санитарного содержания, иных норм и требований, установленных при выполнении данного вида работ законодательством РФ.
6.5. Обеспечить предоставление Заказчику фотофиксации работ по благоустройству еженедельно. 
6.6. Используемые при выполнении работ материалы должны быть новыми, не бывшими в употреблении и иметь документы (сертификаты, паспорта и др.), подтверждающие соответствие их качества установленным требованиям в соответствии с законодательством Российской Федерации. Материалы, используемые при выполнении работ должны соответствовать требованиям "СП 82.13330.2016. Свод правил. Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75"(утв. Приказом Минстроя России от 16.12.2016 N 972/пр).
6.7. Проводить освидетельствование скрытых работ в присутствии Заказчика. Подрядчик извещает Заказчика о назначении даты приемки скрытых работ. Уведомление о назначении даты приемки скрытых работ должно быть направлено Подрядчиком Заказчику в часы работы и в рабочие дни. В случае освидетельствования скрытых работ без Заказчика Подрядчик по требованию Заказчика обязан за свой счёт вскрыть любую часть скрытых работ, а затем за свой счёт восстановить вскрытую часть работ.
6.8. Обеспечивать сохранность участка в период выполнения работ, а также в период устранения недостатков в выполненной работе по гарантийным обязательствам после сдачи объекта в эксплуатацию.
6.9. Устранять дефекты на объекте, обнаруженные в течение срока действия Контракта и в течение гарантийного срока его эксплуатации.
6.10. Обеспечить мероприятия для маломобильных групп населения с ограниченным возможностями передвижения (беспрепятственный доступ для инвалидов, мам с колясками и людей пожилого возраста: занижение бордюрного камня и пр. мероприятия).
6.11. Своевременно производить вывоз отходов на площадку временного хранения своими силами.
6.12. После завершения работ до подписания акта приёмки выполненных работ, вывезти принадлежащее ему имущество, строительные средства, другое имущество, а также строительный мусор. Передать Заказчику в течение 3-х рабочих дней со дня подписания акта приемки выполненных работ Объект по акту приема-передачи, подписанному Подрядчиком и Заказчиком.
7. Приемка работ: в соответствии с условиями, изложенными в Контракте.
8. Гарантийные обязательства: Подрядчик устраняет все выявленные в процессе эксплуатации объекта благоустройства дефекты по выполненным работам в течение гарантийного срока его эксплуатации. Гарантийный срок устанавливается со дня подписания в единой информационной системе документа о приемке и составляет 36 (тридцать шесть) месяцев.
9.Ведомость объёмов работ: 

	№ п/п
	Наименование конструктивных элементов
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4

	Раздел 1. Демонтажные работы

	1
	Разборка бортовых камней: на щебеночном основании
	м
	77,2

	2
	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
	1т груза
	4,4264

	3
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 3 км
	1т груза
	4,4264

	4
	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных
	м3
	3,1

	5
	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных (тротуар)
	м3
	0,6

	6
	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
	1т груза
	7,03

	7
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 3 км
	1т груза
	7,03

	Раздел 2. Бортовой камень

	8
	Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы, вместимость ковша 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2 (толщиной 0,4 м)
	м3
	9,3

	9
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 3 км
	1т груза
	14,88

	10
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (под дорожный БР)
	м3
	1,7

	11
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (под тротуарный БР)
	м3
	1,5

	12
	Установка бортовых камней бетонных газонных и садовых: при других видах покрытий
	м
	48,4

	13
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
	м
	28,8

	14
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В15, F(1)200, W4
	м3
	1,6992

	15
	Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В22,5 (М300) (Прим. Бордюр БР 100.30.15 серый ГОСТ — 6665-91) 28,8х0,043=1,238м3
	м3
	1,238

	16
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 180 км
	1т груза
	4,43

	Раздел 3. Дорожное покрытие

	17
	Исправление профиля оснований: щебеночных с добавлением нового материала
	м2
	38,8

	18
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
	м3
	2,9

	19
	Розлив вяжущих материалов
	т
	0,03054

	20
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 180 км
	1т груза
	0,0314562

	21
	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: без применения укладчиков асфальтобетона
	т
	0,847

	22
	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона
	т
	2,912

	23
	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые, тип Б, марка I
	т
	2,94112

	24
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 180 км
	1т груза
	2,94112

	25
	Розлив вяжущих материалов
	т
	0,01164

	26
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 180 км
	1т груза
	0,0119892

	27
	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 5 см
	м2
	38,8

	28
	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые, тип Б, марка I
	т
	4,6562

	29
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 180 км
	1т груза
	4,6562




ЗАКАЗЧИК:	ПОДРЯДЧИК:

Заместитель главы администрации                     
муниципального образования
Сланцевский   муниципальный район 
Ленинградской области

_________________Гришаков В.Е.	                     _______________________  _____________


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Приложение №2
к муниципальному контракту №____________________
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	Приложение № 3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	СОГЛАСОВАНО:
	
	
	
	
	
	
	
	УТВЕРЖДАЮ:

	
	
	
	
	
	
	
	
	Заместитель главы администрации Сланцевского муниципального района Ленинградской области

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	.
	
	
	
	
	
	
	
	Гришаков В.Е

	"____" ________________ 2026 года
	
	
	
	
	
	
	
	"____" ________________ 2026 года

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Наименование программного продукта
	ГРАНД-Смета, версия 2026.2

	Наименование редакции сметных нормативов  
	Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр; Приказ Минстроя России от 12.08.2026 №527/пр

	Реквизиты приказа  Минстроя России  об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам 
	Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр;  Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр;  Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр; Приказ Минстроя России от 12.08.2026 №527/пр

	Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного  в соответствии  пунктом 85 Методики  расчета индексов изменения  сметной стоимости строительства, утвержденной  приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр
	Письмо Минстроя России от 24.08.2026 № 52419-ИФ/09

	Реквизиты нормативного  правового  акта  об утверждении оплаты труда, утверждаемый  в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 
	Постановление Правительства Ленинградской области от 06.04.2026 № 275

	Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы 
	

	Наименование субъекта Российской Федерации 
	47. Ленинградская область

	Наименование зоны субъекта Российской Федерации 
	Ленинградская область

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ленинградская область, Сланцевский район, г. Сланцы, ул. Спортивная, д.9/2

	(наименование стройки)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Благоустройство дворовой территории: Ленинградская область, Сланцевский район, г. Сланцы, ул. Спортивная, д.9/2

	(наименование объекта капитального строительства)

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Благоустройство дворовой территории: Ленинградская область, Сланцевский район, г. Сланцы, ул. Спортивная, д.9/2

	 (наименование работ и затрат)

	Составлен 
	ресурсно-индексным
	методом
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Основание
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(проектная и (или) иная техническая документация)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Составлен(а) в текущем уровне цен 
	
	III квартал 2026 года
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная стоимость 
	
	
	428,28970
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	строительных работ
	
	393,74
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	Средства на оплату труда рабочих
	
	
	
	56,00
	тыс.руб.

	
	монтажных работ
	
	0,00
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	Средства на оплату труда машинистов
	
	
	
	5,41
	тыс.руб.

	
	оборудования
	
	0,00
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	Нормативные затраты труда рабочих
	
	
	
	108,30
	чел.-ч.

	
	прочих затрат
	
	0,00
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	Нормативные затраты труда машинистов
	
	
	
	7,43
	чел.-ч.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Демонтажные работы

	1
	ГЭСН27-03-010-02
	Разборка бортовых камней: на щебеночном основании
	100 м
	0,772
	1
	0,772
	
	
	
	
	

	
	
	Объем=(28,8+48,4) / 100

	
	1-100-23
	Средний разряд работы 2,3
	чел.-ч
	56,5
	
	43,618
	
	
	502,23
	
	21 906,27

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	21 906,27

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	21 906,27

	
	Пр/812-021.0-1
	НР Автомобильные дороги
	%
	147
	
	147
	
	
	
	
	32 202,22

	
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	29 354,40

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	108 112,55
	
	83 462,89

	1.1
	49-1
Сплит-форма Ленинградская область на 3 квартал 2026 года.xlsx
	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
	1т груза
	4,4264
	1
	4,4264
	
	
	87,31
	
	386,47

	
	
	Объем=2,012*2,2

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	386,47

	1.2
	02-15-1-01-0003
Сплит-форма Ленинградская область на 3 квартал 2026 года.xlsx
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 3 км
	1т груза
	4,4264
	1
	4,4264
	
	
	133,85
	
	592,47

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	592,47

	2
	ГЭСН27-03-008-04
	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных
	100 м3
	0,031
	1
	0,031
	
	
	
	
	

	
	
	Объем=(38,8*0,08) / 100

	
	1-100-27
	Средний разряд работы 2,7
	чел.-ч
	179,8
	
	5,5738
	
	
	520,17
	
	2 899,32

	
	91.01.02-004
	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	1,55
	
	0,04805
	
	
	2 483,99
	
	119,36

	
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	1,55
	
	0,04805
	
	
	807,16
	
	38,78

	
	91.18.01-007
	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин
	маш.-ч
	44,08
	
	1,36648
	
	
	418,88
	
	572,39

	
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	44,08
	
	1,36648
	
	
	600,88
	
	821,09

	
	91.21.10-002
	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров
	маш.-ч
	88,16
	
	2,73296
	
	
	3,10
	
	8,47

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 459,41

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 759,19

	
	Пр/812-021.0-1
	НР Автомобильные дороги
	%
	147
	
	147
	
	
	
	
	5 526,01

	
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	5 037,31

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	484 604,19
	
	15 022,73

	3
	ГЭСН27-03-008-04
	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных (тротуар)
	100 м3
	0,006
	1
	0,006
	
	
	
	
	

	
	
	Объем=(12,1*0,05) / 100

	
	1-100-27
	Средний разряд работы 2,7
	чел.-ч
	179,8
	
	1,0788
	
	
	520,17
	
	561,16

	
	91.01.02-004
	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	1,55
	
	0,0093
	
	
	2 483,99
	
	23,10

	
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	1,55
	
	0,0093
	
	
	807,16
	
	7,51

	
	91.18.01-007
	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин
	маш.-ч
	44,08
	
	0,26448
	
	
	418,88
	
	110,79

	
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	44,08
	
	0,26448
	
	
	600,88
	
	158,92

	
	91.21.10-002
	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров
	маш.-ч
	88,16
	
	0,52896
	
	
	3,10
	
	1,64

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	863,12

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	727,59

	
	Пр/812-021.0-1
	НР Автомобильные дороги
	%
	147
	
	147
	
	
	
	
	1 069,56

	
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	974,97

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	484 608,33
	
	2 907,65

	3.1
	49-1
Сплит-форма Ленинградская область на 3 квартал 2026 года.xlsx
	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
	1т груза
	7,03
	1
	7,03
	
	
	87,31
	
	613,79

	
	
	Объем=(3,1+0,6)*1,9

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	613,79

	3.2
	02-15-1-01-0003
Сплит-форма Ленинградская область на 3 квартал 2026 года.xlsx
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 3 км
	1т груза
	7,03
	1
	7,03
	
	
	133,85
	
	940,97

	
	
	Объем=(3,1+0,6)*1,9

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	940,97

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итоги по разделу 1 Демонтажные работы :
	

	
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	29 762,50

	
	
	          в том числе:
	

	
	
	               Оплата труда рабочих
	25 366,75

	
	
	               Эксплуатация машин
	835,75

	
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	1 026,30

	
	
	               Перевозка
	2 533,70

	
	
	     Строительные работы
	103 926,97

	
	
	          Строительные работы
	101 393,27

	
	
	               в том числе:
	

	
	
	                    оплата труда
	25 366,75

	
	
	                    эксплуатация машин и механизмов
	835,75

	
	
	                    оплата труда машинистов (Отм)
	1 026,30

	
	
	                    накладные расходы
	38 797,79

	
	
	                    сметная прибыль
	35 366,68

	
	
	          Перевозка
	2 533,70

	
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	26 393,05

	
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	38 797,79

	
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	35 366,68

	
	
	Всего по разделу 1 Демонтажные работы
	103 926,97

	
	
	     справочно:
	

	
	
	          Затраты труда рабочих
	50,2706
	
	
	
	
	

	
	
	          Затраты труда машинистов
	1,68831
	
	
	
	
	

	Раздел 2. Бортовой камень

	4
	ГЭСН01-01-012-32
	Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы, вместимость ковша 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2 (толщиной 0,4 м)
	1000 м3
	0,0093
	1
	0,0093
	
	
	
	
	

	
	
	Объем=((28,8+48,4)*0,4*0,3) / 1000

	
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	10,34
	
	0,096162
	
	
	488,78
	
	47,00

	
	91.01.01-035
	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	7,29
	
	0,067797
	887,54
	1,37
	1 215,93
	
	82,44

	
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	7,29
	
	0,067797
	
	
	807,16
	
	54,72

	
	91.01.05-085
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 0,5 м3
	маш.-ч
	25,87
	
	0,240591
	1 054,03
	1,33
	1 401,86
	
	337,27

	
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	25,87
	
	0,240591
	
	
	807,16
	
	194,20

	
	02.2.05.04-2090
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм
	м3
	0,12
	
	0,001116
	
	
	2 106,57
	
	2,35

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	717,98

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	295,92

	
	Пр/812-001.1-1
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	92
	
	92
	
	
	
	
	272,25

	
	Пр/774-001.1
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46
	
	46
	
	
	
	
	136,12

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	121 112,90
	
	1 126,35

	4.1
	02-15-1-01-0003
Сплит-форма Ленинградская область на 3 квартал 2026 года.xlsx
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 3 км
	1т груза
	14,88
	1
	14,88
	
	
	133,85
	
	1 991,69

	
	
	Объем=9,3*1,6

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 991,69

	5
	ГЭСН27-04-001-04
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (под дорожный БР)
	100 м3
	0,017
	1
	0,017
	
	
	
	
	

	
	
	Объем=(28,8*0,3*0,2) / 100

	
	1-100-23
	Средний разряд работы 2,3
	чел.-ч
	21,6
	
	0,3672
	
	
	502,23
	
	184,42

	
	91.01.01-035
	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	2,59
	
	0,04403
	887,54
	1,37
	1 215,93
	
	53,54

	
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	2,59
	
	0,04403
	
	
	807,16
	
	35,54

	
	91.01.02-004
	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	2,3
	
	0,0391
	
	
	2 483,99
	
	97,12

	
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	2,3
	
	0,0391
	
	
	807,16
	
	31,56

	
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	2,46
	
	0,04182
	
	
	1 676,40
	
	70,11

	
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	2,46
	
	0,04182
	
	
	690,57
	
	28,88

	
	91.08.03-030
	Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т
	маш.-ч
	12,21
	
	0,20757
	2 391,60
	1,56
	3 730,90
	
	774,42

	
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	12,21
	
	0,20757
	
	
	807,16
	
	167,54

	
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.-ч
	1,04
	
	0,01768
	
	
	1 502,09
	
	26,56

	
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	1,04
	
	0,01768
	
	
	600,88
	
	10,62

	
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	7
	
	0,119
	
	
	28,08
	
	3,34

	П,Н
	02.2.05.04
	Щебень из плотных горных пород
	м3
	0
	
	0
	
	
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 483,65

	5.1
	ФСБЦ-02.2.05.04-2092
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	126
	
	2,142
	2 184,44
	0,83
	1 813,09
	
	3 883,64

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	458,56

	
	Пр/812-021.0-1
	НР Автомобильные дороги
	%
	147
	
	147
	
	
	
	
	674,08

	
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	614,47

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	391 520,00
	
	6 655,84

	6
	ГЭСН27-04-001-04
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (под тротуарный БР)
	100 м3
	0,015
	1
	0,015
	
	
	
	
	

	
	
	Объем=(48,4*0,3*0,1) / 100

	
	1-100-23
	Средний разряд работы 2,3
	чел.-ч
	21,6
	
	0,324
	
	
	502,23
	
	162,72

	
	91.01.01-035
	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	2,59
	
	0,03885
	887,54
	1,37
	1 215,93
	
	47,24

	
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	2,59
	
	0,03885
	
	
	807,16
	
	31,36

	
	91.01.02-004
	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	2,3
	
	0,0345
	
	
	2 483,99
	
	85,70

	
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	2,3
	
	0,0345
	
	
	807,16
	
	27,85

	
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	2,46
	
	0,0369
	
	
	1 676,40
	
	61,86

	
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	2,46
	
	0,0369
	
	
	690,57
	
	25,48

	
	91.08.03-030
	Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т
	маш.-ч
	12,21
	
	0,18315
	2 391,60
	1,56
	3 730,90
	
	683,31

	
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	12,21
	
	0,18315
	
	
	807,16
	
	147,83

	
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.-ч
	1,04
	
	0,0156
	
	
	1 502,09
	
	23,43

	
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	1,04
	
	0,0156
	
	
	600,88
	
	9,37

	
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	7
	
	0,105
	
	
	28,08
	
	2,95

	П,Н
	02.2.05.04
	Щебень из плотных горных пород
	м3
	0
	
	0
	
	
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 309,10

	6.1
	ФСБЦ-02.2.05.04-2092
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	126
	
	1,89
	2 184,44
	0,83
	1 813,09
	
	3 426,74

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	404,61

	
	Пр/812-021.0-1
	НР Автомобильные дороги
	%
	147
	
	147
	
	
	
	
	594,78

	
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	542,18

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	391 520,00
	
	5 872,80

	7
	ГЭСН27-02-010-09
	Установка бортовых камней бетонных газонных и садовых: при других видах покрытий
	100 м
	0,484
	1
	0,484
	
	
	
	
	

	
	
	Объем=48,4 / 100

	
	2-100-02
	Рабочий 2 разряда
	чел.-ч
	32,66
	
	15,80744
	
	
	488,78
	
	7 726,36

	
	2-100-03
	Рабочий 3 разряда
	чел.-ч
	15,97
	
	7,72948
	
	
	533,62
	
	4 124,61

	
	2-100-04
	Рабочий 4 разряда
	чел.-ч
	15,97
	
	7,72948
	
	
	600,88
	
	4 644,49

	
	91.05.13-003
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 6 т, с краном-манипулятором, грузоподъемность 1,5 т
	маш.-ч
	0,32
	
	0,15488
	735,21
	1,38
	1 014,59
	
	157,14

	
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,32
	
	0,15488
	
	
	600,88
	
	93,06

	
	91.06.05-060
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т
	маш.-ч
	0,2
	
	0,0968
	
	
	692,28
	
	67,01

	
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,2
	
	0,0968
	
	
	600,88
	
	58,17

	
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0,0005
	
	0,000242
	
	
	91 519,34
	
	22,15

	
	04.3.01.09-0014
	Раствор готовый кладочный, цементный, М100
	м3
	0,008
	
	0,003872
	3 778,62
	1,36
	5 138,92
	
	19,90

	
	11.1.03.06-0070
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт II
	м3
	0,1
	
	0,0484
	
	
	16 404,19
	
	793,96

	Н
	04.1.02.05
	Смеси бетонные тяжелого бетона
	м3
	4,9
	
	2,3716
	
	
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	17 706,85

	7.1
	ФСБЦ-05.2.03.03-0011
	Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В22,5 (М300)
	м3
	1,6
	
	0,7744
	7 444,62
	2,17
	16 154,83
	
	12 510,30

	7.2
	ФСБЦ-04.1.02.05-0388
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В15, F(1)200, W4
	м3
	4,9
	
	2,3716
	5 387,82
	1,07
	5 764,97
	
	13 672,20

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	16 646,69

	
	Пр/812-021.1-1
	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	113
	
	113
	
	
	
	
	18 810,76

	
	Пр/774-021.1
	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	77
	
	77
	
	
	
	
	12 817,95

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	156 029,05
	
	75 518,06

	8
	ГЭСН27-02-010-02
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
	100 м
	0,288
	1
	0,288
	
	
	
	
	

	
	
	Объем=28,8 / 100

	
	1-100-29
	Средний разряд работы 2,9
	чел.-ч
	69,8
	
	20,1024
	
	
	529,14
	
	10 636,98

	
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,61
	
	0,17568
	
	
	1 792,05
	
	314,83

	
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,61
	
	0,17568
	
	
	807,16
	
	141,80

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,04
	
	0,01152
	
	
	644,27
	
	7,42

	
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,04
	
	0,01152
	
	
	600,88
	
	6,92

	
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0,001
	
	0,000288
	
	
	91 519,34
	
	26,36

	
	04.3.01.09-0014
	Раствор готовый кладочный, цементный, М100
	м3
	0,06
	
	0,01728
	3 778,62
	1,36
	5 138,92
	
	88,80

	
	11.1.03.06-0070
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт II
	м3
	0,17
	
	0,04896
	
	
	16 404,19
	
	803,15

	П,Н
	05.2.03.03
	Камни бортовые бетонные
	м3
	0
	
	0
	
	
	
	
	

	Н
	04.1.02.05
	Смеси бетонные тяжелого бетона
	м3
	5,9
	
	1,6992
	
	
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	12 026,26

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	10 785,70

	
	Пр/812-021.0-1
	НР Автомобильные дороги
	%
	147
	
	147
	
	
	
	
	15 854,98

	
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	14 452,84

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	146 993,33
	
	42 334,08

	8.1
	ФСБЦ-04.1.02.05-0388
Сплит-форма Ленинградская область на 3 квартал 2026 года.xlsx
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В15, F(1)200, W4
	м3
	1,6992
	1
	1,6992
	5 387,82
	1,07
	5 764,97
	
	9 795,84

	
	
	(Автомобильные дороги)

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	9 795,84

	8.2
	ФСБЦ-05.2.03.03-0011
Сплит-форма Ленинградская область на 3 квартал 2026 года.xlsx
	Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В22,5 (М300) (Прим. Бордюр БР 100.30.15 серый ГОСТ — 6665-91) 28,8х0,043=1,238м3
	м3
	1,238
	1
	1,238
	7 444,62
	2,17
	16 154,83
	
	19 999,68

	
	
	(Автомобильные дороги)

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	19 999,68

	8.3
	02-15-1-01-0180
Сплит-форма Ленинградская область на 3 квартал 2026 года.xlsx
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 180 км
	1т груза
	4,43
	1
	4,43
	
	
	1 613,83
	
	7 149,27

	
	
	Объем=(0,7744+1,238)*2,2

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	7 149,27

	8.4
	02-15-1-01-0030
Сплит-форма Ленинградская область на 3 квартал 2026 года.xlsx
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км
	1т груза
	-4,43
	1
	-4,43
	
	
	447,02
	
	-1 980,30

	
	
	Объем=-(0,7744+1,238)*2,2

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	-1 980,30

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итоги по разделу 2 Бортовой камень :
	

	
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	103 692,90

	
	
	          в том числе:
	

	
	
	               Оплата труда рабочих
	27 526,58

	
	
	               Эксплуатация машин
	2 889,40

	
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	1 064,90

	
	
	               Материалы
	65 051,36

	
	
	               Перевозка
	7 160,66

	
	
	     Строительные работы
	168 463,31

	
	
	          Строительные работы
	161 302,65

	
	
	               в том числе:
	

	
	
	                    оплата труда
	27 526,58

	
	
	                    эксплуатация машин и механизмов
	2 889,40

	
	
	                    оплата труда машинистов (Отм)
	1 064,90

	
	
	                    материалы
	65 051,36

	
	
	                    накладные расходы
	36 206,85

	
	
	                    сметная прибыль
	28 563,56

	
	
	          Перевозка
	7 160,66

	
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	28 591,48

	
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	36 206,85

	
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	28 563,56

	
	
	Всего по разделу 2 Бортовой камень
	168 463,31

	
	
	     справочно:
	

	
	
	          Затраты труда рабочих
	52,156162
	
	
	
	
	

	
	
	          Затраты труда машинистов
	1,406468
	
	
	
	
	

	Раздел 3. Дорожное покрытие

	9
	ГЭСНр68-02-001-01
	Исправление профиля оснований: щебеночных с добавлением нового материала
	1000 м2
	0,0388
	1
	0,0388
	
	
	
	
	

	
	
	Объем=38,8 / 1000

	
	1-100-24
	Средний разряд работы 2,4
	чел.-ч
	87,29
	
	3,386852
	
	
	506,71
	
	1 716,15

	
	91.01.02-004
	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	5,81
	
	0,225428
	
	
	2 483,99
	
	559,96

	
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	5,81
	
	0,225428
	
	
	807,16
	
	181,96

	
	91.08.03-016
	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 8 т
	маш.-ч
	11,26
	
	0,436888
	
	
	2 103,09
	
	918,81

	
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	11,26
	
	0,436888
	
	
	690,57
	
	301,70

	
	91.08.03-018
	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 13 т
	маш.-ч
	32,19
	
	1,248972
	1 753,85
	1,48
	2 595,70
	
	3 241,96

	
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	32,19
	
	1,248972
	
	
	807,16
	
	1 008,12

	
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.-ч
	5,15
	
	0,19982
	
	
	1 502,09
	
	300,15

	
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	5,15
	
	0,19982
	
	
	600,88
	
	120,07

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,89
	
	0,034532
	
	
	644,27
	
	22,25

	
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,89
	
	0,034532
	
	
	600,88
	
	20,75

	
	91.15.02-024
	Тракторы на гусеничном ходу, мощность 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	1,59
	
	0,061692
	724,75
	1,38
	1 000,16
	
	61,70

	
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	1,59
	
	0,061692
	
	
	690,57
	
	42,60

	
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	25
	
	0,97
	
	
	28,08
	
	27,24

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	8 523,42

	9.1
	ФСБЦ-02.2.05.04-2088
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 20-40 мм
	м3
	126
	
	4,8888
	
	
	2 108,22
	
	10 306,67

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 391,35

	
	Пр/812-102.0-1
	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	102
	
	102
	
	
	
	
	3 459,18

	
	Пр/774-102.0
	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	54
	
	54
	
	
	
	
	1 831,33

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	621 664,95
	
	24 120,60

	10
	ГЭСН27-04-001-04
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
	100 м3
	0,029
	1
	0,029
	
	
	
	
	

	
	
	Объем=(48,4*0,3*0,2) / 100

	
	1-100-23
	Средний разряд работы 2,3
	чел.-ч
	21,6
	
	0,6264
	
	
	502,23
	
	314,60

	
	91.01.01-035
	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	2,59
	
	0,07511
	887,54
	1,37
	1 215,93
	
	91,33

	
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	2,59
	
	0,07511
	
	
	807,16
	
	60,63

	
	91.01.02-004
	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	2,3
	
	0,0667
	
	
	2 483,99
	
	165,68

	
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	2,3
	
	0,0667
	
	
	807,16
	
	53,84

	
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	2,46
	
	0,07134
	
	
	1 676,40
	
	119,59

	
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	2,46
	
	0,07134
	
	
	690,57
	
	49,27

	
	91.08.03-030
	Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т
	маш.-ч
	12,21
	
	0,35409
	2 391,60
	1,56
	3 730,90
	
	1 321,07

	
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	12,21
	
	0,35409
	
	
	807,16
	
	285,81

	
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.-ч
	1,04
	
	0,03016
	
	
	1 502,09
	
	45,30

	
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	1,04
	
	0,03016
	
	
	600,88
	
	18,12

	
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	7
	
	0,203
	
	
	28,08
	
	5,70

	П,Н
	02.2.05.04
	Щебень из плотных горных пород
	м3
	0
	
	0
	
	
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 530,94

	10.1
	ФСБЦ-02.2.05.04-2092
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	126
	
	3,654
	2 184,44
	0,83
	1 813,09
	
	6 625,03

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	782,27

	
	Пр/812-021.0-1
	НР Автомобильные дороги
	%
	147
	
	147
	
	
	
	
	1 149,94

	
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	1 048,24

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	391 522,41
	
	11 354,15

	11
	ГЭСН27-06-026-01
	Розлив вяжущих материалов
	т
	0,03054
	1
	0,03054
	
	
	
	
	

	
	
	Объем=(38,8+12,1)*0,6/1000

	
	91.08.02-001
	Автогудронаторы, емкость цистерны 3500 л
	маш.-ч
	0,33
	
	0,0100782
	779,28
	1,39
	1 083,20
	
	10,92

	
	4-100-045
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4,5 
	чел.-ч
	0,66
	
	0,0201564
	
	
	645,72
	
	13,02

	Н
	01.2.01.01
	Битум
	т
	1,03
	
	0,0314562
	
	
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	23,94

	11.1
	ФСБЦ-01.2.01.01-1022
	Битум нефтяной дорожный БНД 60/90
	т
	1,03
	
	0,0314562
	22 876,38
	1,01
	23 105,14
	
	726,80

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	13,02

	
	Пр/812-021.0-1
	НР Автомобильные дороги
	%
	147
	
	147
	
	
	
	
	19,14

	
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	17,45

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	25 780,29
	
	787,33

	11.1
	02-15-1-01-0180
Сплит-форма Ленинградская область на 3 квартал 2026 года.xlsx
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 180 км
	1т груза
	0,0314562
	1
	0,0314562
	
	
	1 613,83
	
	50,76

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	50,76

	11.2
	02-15-1-01-0030
Сплит-форма Ленинградская область на 3 квартал 2026 года.xlsx
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км
	1т груза
	-0,0314562
	1
	-0,0314562
	
	
	447,02
	
	-14,06

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	-14,06

	12
	ГЭСНр68-02-002-02
	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: без применения укладчиков асфальтобетона
	100 т
	0,00847
	1
	0,00847
	
	
	
	
	

	
	
	Объем=(12,1*0,07) / 100

	
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч
	54,6
	
	0,462462
	
	
	600,88
	
	277,88

	
	91.08.03-016
	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 8 т
	маш.-ч
	7,48
	
	0,0633556
	
	
	2 103,09
	
	133,24

	
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	7,48
	
	0,0633556
	
	
	690,57
	
	43,75

	
	91.08.03-018
	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 13 т
	маш.-ч
	11,9
	
	0,100793
	1 753,85
	1,48
	2 595,70
	
	261,63

	
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	11,9
	
	0,100793
	
	
	807,16
	
	81,36

	
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.-ч
	0,8
	
	0,006776
	
	
	1 502,09
	
	10,18

	
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,8
	
	0,006776
	
	
	600,88
	
	4,07

	
	01.3.01.03-0002
	Керосин для технических целей
	т
	0,005
	
	0,0000424
	62 186,75
	1,24
	77 111,57
	
	3,27

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	815,38

	12.1
	ФСБЦ-04.2.01.01-0048
	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые, тип Б, марка I
	т
	101
	
	0,85547
	
	
	7 520,95
	
	6 433,95

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	407,06

	
	Пр/812-102.0-1
	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	102
	
	102
	
	
	
	
	415,20

	
	Пр/774-102.0
	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	54
	
	54
	
	
	
	
	219,81

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	930 854,78
	
	7 884,34

	13
	ГЭСНр68-02-002-01
	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона
	100 т
	0,02912
	1
	0,02912
	
	
	
	
	

	
	
	Объем=2,912 / 100

	
	1-100-41
	Средний разряд работы 4,1
	чел.-ч
	19,1
	
	0,556192
	
	
	609,85
	
	339,19

	
	91.08.01-021
	Асфальтоукладчики гусеничные, ширина укладки от 1,8 до 4,5 м, скорость укладки 30 м/мин, производительность 400 т/ч
	маш.-ч
	2,97
	
	0,0864864
	1 817,15
	1,46
	2 653,04
	
	229,45

	
	4-100-070
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7 
	чел.-ч
	2,97
	
	0,0864864
	
	
	860,97
	
	74,46

	
	91.08.03-016
	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 8 т
	маш.-ч
	3,67
	
	0,1068704
	
	
	2 103,09
	
	224,76

	
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	3,67
	
	0,1068704
	
	
	690,57
	
	73,80

	
	91.08.03-018
	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 13 т
	маш.-ч
	11,9
	
	0,346528
	1 753,85
	1,48
	2 595,70
	
	899,48

	
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	11,9
	
	0,346528
	
	
	807,16
	
	279,70

	
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.-ч
	0,8
	
	0,023296
	
	
	1 502,09
	
	34,99

	
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,8
	
	0,023296
	
	
	600,88
	
	14,00

	
	01.3.01.03-0002
	Керосин для технических целей
	т
	0,005
	
	0,0001456
	62 186,75
	1,24
	77 111,57
	
	11,23

	Н
	04.2.01.02
	Смеси асфальтобетонные горячие пористые
	т
	101
	
	2,94112
	
	
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 181,06

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	781,15

	
	Пр/812-102.0-1
	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	102
	
	102
	
	
	
	
	796,77

	
	Пр/774-102.0
	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	54
	
	54
	
	
	
	
	421,82

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	116 746,22
	
	3 399,65

	13.1
	ФСБЦ-04.2.01.01-0048
Сплит-форма Ленинградская область на 3 квартал 2026 года.xlsx
	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые, тип Б, марка I
	т
	2,94112
	1
	2,94112
	
	
	7 520,95
	
	22 120,02

	
	
	(Благоустройство (ремонтно-строительные))

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	22 120,02

	13.2
	02-15-1-01-0180
Сплит-форма Ленинградская область на 3 квартал 2026 года.xlsx
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 180 км
	1т груза
	2,94112
	1
	2,94112
	
	
	1 613,83
	
	4 746,47

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 746,47

	13.3
	02-15-1-01-0030
Сплит-форма Ленинградская область на 3 квартал 2026 года.xlsx
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км
	1т груза
	-2,94112
	1
	-2,94112
	
	
	447,02
	
	-1 314,74

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	-1 314,74

	14
	ГЭСН27-06-026-01
	Розлив вяжущих материалов
	т
	0,01164
	1
	0,01164
	
	
	
	
	

	
	
	Объем=38,8*0,3/1000

	
	91.08.02-001
	Автогудронаторы, емкость цистерны 3500 л
	маш.-ч
	0,33
	
	0,0038412
	779,28
	1,39
	1 083,20
	
	4,16

	
	4-100-045
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4,5 
	чел.-ч
	0,66
	
	0,0076824
	
	
	645,72
	
	4,96

	Н
	01.2.01.01
	Битум
	т
	1,03
	
	0,0119892
	
	
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	9,12

	14.1
	ФСБЦ-01.2.01.01-1022
	Битум нефтяной дорожный БНД 60/90
	т
	1,03
	
	0,0119892
	22 876,38
	1,01
	23 105,14
	
	277,01

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4,96

	
	Пр/812-021.0-1
	НР Автомобильные дороги
	%
	147
	
	147
	
	
	
	
	7,29

	
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	6,65

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	25 779,21
	
	300,07

	14.1
	02-15-1-01-0180
Сплит-форма Ленинградская область на 3 квартал 2026 года.xlsx
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 180 км
	1т груза
	0,0119892
	1
	0,0119892
	
	
	1 613,83
	
	19,35

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	19,35

	14.2
	02-15-1-01-0030
Сплит-форма Ленинградская область на 3 квартал 2026 года.xlsx
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км
	1т груза
	-0,0119892
	1
	-0,0119892
	
	
	447,02
	
	-5,36

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	-5,36

	15
	ГЭСН27-06-029-01
	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см
	1000 м2
	0,0388
	1
	0,0388
	
	
	
	
	

	
	
	Объем=38,8 / 1000

	
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	20,86
	
	0,809368
	
	
	547,07
	
	442,78

	
	91.06.03-049
	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 9,81 кН (1 т)
	маш.-ч
	2,44
	
	0,094672
	1,21
	1,55
	1,88
	
	0,18

	
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0,55
	
	0,02134
	
	
	1 676,40
	
	35,77

	
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,55
	
	0,02134
	
	
	690,57
	
	14,74

	
	91.08.01-004
	Асфальтоукладчики гусеничные, максимальная ширина укладки 5 м, скорость укладки до 30 м/мин, производительность 350 т/ч
	маш.-ч
	2,04
	
	0,079152
	2 646,78
	1,46
	3 864,30
	
	305,87

	
	4-100-070
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7 
	чел.-ч
	2,04
	
	0,079152
	
	
	860,97
	
	68,15

	
	91.08.03-017
	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 10 т
	маш.-ч
	2,14
	
	0,083032
	1 398,20
	1,48
	2 069,34
	
	171,82

	
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	2,14
	
	0,083032
	
	
	690,57
	
	57,34

	
	91.08.03-045
	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 7 т
	маш.-ч
	1,51
	
	0,058588
	
	
	1 854,54
	
	108,65

	
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	1,51
	
	0,058588
	
	
	690,57
	
	40,46

	
	91.08.03-047
	Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 12 т
	маш.-ч
	2,59
	
	0,100492
	1 334,21
	1,56
	2 081,37
	
	209,16

	
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	2,59
	
	0,100492
	
	
	807,16
	
	81,11

	
	91.08.03-049
	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 14 т
	маш.-ч
	0,97
	
	0,037636
	
	
	2 450,60
	
	92,23

	
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,97
	
	0,037636
	
	
	807,16
	
	30,38

	
	91.08.06-001
	Нарезчики швов, максимальная глубина резки 240 мм, мощность 17,7 кВт (24 л.с.)
	маш.-ч
	1,52
	
	0,058976
	181,30
	1,26
	228,44
	
	13,47

	
	91.08.11-031
	Перегружатели асфальтовой смеси, емкость бункера до 25 т
	маш.-ч
	2,04
	
	0,079152
	8 883,76
	1,41
	12 526,10
	
	991,47

	
	4-100-080
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 8 
	чел.-ч
	2,04
	
	0,079152
	
	
	919,26
	
	72,76

	
	91.08.11-041
	Разогреватели швов инфракрасные
	маш.-ч
	2,04
	
	0,079152
	59,52
	1,23
	73,21
	
	5,79

	
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.-ч
	3,1
	
	0,12028
	
	
	1 502,09
	
	180,67

	
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	3,1
	
	0,12028
	
	
	600,88
	
	72,27

	
	91.13.03-112
	Спецавтомобили-вездеходы, грузоподъемность до 1,5 т
	маш.-ч
	0,2
	
	0,00776
	435,27
	1,35
	587,61
	
	4,56

	
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,2
	
	0,00776
	
	
	690,57
	
	5,36

	
	91.18.01-013
	Компрессоры передвижные, давление 2 МПа (20 атм), производительность 60 м3/мин
	маш.-ч
	3,71
	
	0,143948
	4 141,29
	1,42
	5 880,63
	
	846,50

	
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	3,71
	
	0,143948
	
	
	807,16
	
	116,19

	
	91.21.10-002
	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров
	маш.-ч
	1,15
	
	0,04462
	
	
	3,10
	
	0,14

	
	01.7.03.01-0002
	Вода водопроводная
	м3
	20,52
	
	0,796176
	36,31
	0,82
	29,77
	
	23,70

	
	01.7.07.26-0032
	Шнур полиамидный крученый, диаметр 2 мм
	т
	0,0024
	
	0,0000931
	907 036,67
	1,06
	961 458,87
	
	89,51

	
	01.7.15.02-0051
	Болты анкерные
	т
	0,012
	
	0,0004656
	89 330,06
	1,08
	96 476,46
	
	44,92

	
	01.7.17.06-0061
	Круг алмазный отрезной сегментный, диаметр 350 мм, толщина алмазной кромки 3,2 мм, высота алмазной кромки 8 мм
	шт
	0,782
	
	0,0303416
	4 251,61
	1,2
	5 101,93
	
	154,80

	
	08.1.02.11-0001
	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг
	т
	0,0008
	
	0,000031
	55 898,18
	1,36
	76 021,52
	
	2,36

	
	08.4.03.02-0002
	Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 6-22 мм
	т
	0,0008
	
	0,000031
	
	
	53 444,40
	
	1,66

	П,Н
	04.2.01.01
	Смеси асфальтобетонные
	т
	0
	
	0
	
	
	
	
	

	Н
	01.2.03.07
	Эмульсия битумная
	т
	0,004
	
	0,0001552
	
	
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 284,77

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 001,54

	
	Пр/812-021.0-1
	НР Автомобильные дороги
	%
	147
	
	147
	
	
	
	
	1 472,26

	
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	1 342,06

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	182 966,24
	
	7 099,09

	15.1
	ФСБЦ-04.2.01.01-0048
Сплит-форма Ленинградская область на 3 квартал 2026 года.xlsx
	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые, тип Б, марка I
	т
	3,725
	1
	3,725
	
	
	7 520,95
	
	28 015,54

	
	
	(Автомобильные дороги)

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	28 015,54

	16
	ГЭСН27-06-030-01
	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к норме 27-06-029-01
	1000 м2
	0,0388
	1
	0,0388
	
	
	
	
	

	
	
	Объем=38,8 / 1000

	
	
	толщина до 5 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

	
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	0,35
	2
	0,02716
	
	
	587,43
	
	15,95

	
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0,11
	2
	0,008536
	
	
	1 676,40
	
	14,31

	
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,11
	2
	0,008536
	
	
	690,57
	
	5,89

	
	91.08.01-004
	Асфальтоукладчики гусеничные, максимальная ширина укладки 5 м, скорость укладки до 30 м/мин, производительность 350 т/ч
	маш.-ч
	0,1
	2
	0,00776
	2 646,78
	1,46
	3 864,30
	
	29,99

	
	4-100-070
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7 
	чел.-ч
	0,1
	2
	0,00776
	
	
	860,97
	
	6,68

	
	91.08.11-031
	Перегружатели асфальтовой смеси, емкость бункера до 25 т
	маш.-ч
	0,1
	2
	0,00776
	8 883,76
	1,41
	12 526,10
	
	97,20

	
	4-100-080
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 8 
	чел.-ч
	0,1
	2
	0,00776
	
	
	919,26
	
	7,13

	
	91.08.11-041
	Разогреватели швов инфракрасные
	маш.-ч
	0,1
	2
	0,00776
	59,52
	1,23
	73,21
	
	0,57

	
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.-ч
	0,1
	2
	0,00776
	
	
	1 502,09
	
	11,66

	
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,1
	2
	0,00776
	
	
	600,88
	
	4,66

	
	91.18.01-013
	Компрессоры передвижные, давление 2 МПа (20 атм), производительность 60 м3/мин
	маш.-ч
	0,06
	2
	0,004656
	4 141,29
	1,42
	5 880,63
	
	27,38

	
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,06
	2
	0,004656
	
	
	807,16
	
	3,76

	
	01.7.03.01-0002
	Вода водопроводная
	м3
	0,44
	2
	0,034144
	36,31
	0,82
	29,77
	
	1,02

	П,Н
	04.2.01.01
	Смеси асфальтобетонные
	т
	0
	2
	0
	
	
	
	
	

	Н
	01.2.03.07
	Эмульсия битумная
	т
	0,001
	2
	0,0000776
	
	
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	226,20

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	44,07

	
	Пр/812-021.0-1
	НР Автомобильные дороги
	%
	147
	
	147
	
	
	
	
	64,78

	
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	59,05

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	9 021,39
	
	350,03

	16.1
	ФСБЦ-04.2.01.01-0048
Сплит-форма Ленинградская область на 3 квартал 2026 года.xlsx
	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые, тип Б, марка I
	т
	0,9312
	1
	0,9312
	
	
	7 520,95
	
	7 003,51

	
	
	(Автомобильные дороги)

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	7 003,51

	17
	02-15-1-01-0180
Сплит-форма Ленинградская область на 3 квартал 2026 года.xlsx
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 180 км
	1т груза
	4,6562
	1
	4,6562
	
	
	1 613,83
	
	7 514,32

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	7 514,32

	18
	02-15-1-01-0030
Сплит-форма Ленинградская область на 3 квартал 2026 года.xlsx
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км
	1т груза
	-4,6562
	1
	-4,6562
	
	
	447,02
	
	-2 081,41

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	-2 081,41

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итоги по разделу 3 Дорожное покрытие :
	

	
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	109 018,69

	
	
	          в том числе:
	

	
	
	               Оплата труда рабочих
	3 106,55

	
	
	               Эксплуатация машин
	11 804,00

	
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	3 318,87

	
	
	               Материалы
	81 873,94

	
	
	               Перевозка
	8 915,33

	
	
	     Строительные работы
	121 349,66

	
	
	          Строительные работы
	112 434,33

	
	
	               в том числе:
	

	
	
	                    оплата труда
	3 106,55

	
	
	                    эксплуатация машин и механизмов
	11 804,00

	
	
	                    оплата труда машинистов (Отм)
	3 318,87

	
	
	                    материалы
	81 873,94

	
	
	                    накладные расходы
	7 384,56

	
	
	                    сметная прибыль
	4 946,41

	
	
	          Перевозка
	8 915,33

	
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	6 425,42

	
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	7 384,56

	
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	4 946,41

	
	
	Всего по разделу 3 Дорожное покрытие
	121 349,66

	
	
	     справочно:
	

	
	
	          Затраты труда рабочих
	5,868434
	
	
	
	
	

	
	
	          Затраты труда машинистов
	4,3345282
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итоги по смете:
	

	
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	242 474,09

	
	
	          в том числе:
	

	
	
	               Оплата труда рабочих
	55 999,88

	
	
	               Эксплуатация машин
	15 529,15

	
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	5 410,07

	
	
	               Материалы
	146 925,30

	
	
	               Перевозка
	18 609,69

	
	
	     Строительные работы
	393 739,94

	
	
	          Строительные работы
	375 130,25

	
	
	               в том числе:
	

	
	
	                    оплата труда
	55 999,88

	
	
	                    эксплуатация машин и механизмов
	15 529,15

	
	
	                    оплата труда машинистов (Отм)
	5 410,07

	
	
	                    материалы
	146 925,30

	
	
	                    накладные расходы
	82 389,20

	
	
	                    сметная прибыль
	68 876,65

	
	
	          Перевозка
	18 609,69

	
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	61 409,95

	
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	82 389,20

	
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	68 876,65

	
	
	     Компенсация НДС при УСНО (146925,3+(15529,15-5410,07) + 0)*0,22
	34 549,76

	
	
	ВСЕГО по смете
	428 289,70

	
	
	     справочно:
	

	
	
	          Затраты труда рабочих
	108,295196
	
	
	
	
	

	
	
	          Затраты труда машинистов
	7,4293062
	
	
	
	
	



