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ПРОЕКТ
Муниципальный контракт № 
на ремонт муниципальной пустующей квартиры (двери, потолки, полы), находящейся по адресу: пос. Совхозный, д.9, кв.16 Самойловского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области
пос. Совхозный                                                                                              «____» сентября  2026 г.

Администрация Самойловского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице главы администрации Волкова Константина Алексеевича, действующего на основании Положения, с одной стороны, и_______________________, действующий на основании _____________________именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий муниципальный контракт (далее - «Контракт») о нижеследующем:
1. Предмет Контракта

1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по ремонту муниципальной пустующей квартиры (двери, потолки, полы), находящейся по адресу: пос. Совхозный, д.9, кв.16 Самойловского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области, (далее – Работы), в соответствии с Техническим заданием, а Заказчик обязуется принять качественно выполненные работы и оплатить их в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.
1.2. Объем и требования к выполнению работ определены Техническим заданием (Приложение № 1 к Муниципальному контракту) и Локальным сметным расчетом (Приложение № 1 к Техническому заданию), являющихся неотъемлемой частью настоящего Контракта.
1.3. ИКЗ _________________________________________.
2. Сроки выполнения работ
2.1. Срок выполнения работ: 
-  Начало выполнения Работ:  с момента заключения контракта;

-  Окончание выполнения Работ: 31 декабря 2026 г.
2.2. В случае досрочного выполнения Подрядчиком работ Заказчик вправе досрочно принять и оплатить выполненную работу. 

3. Цена Контракта, сроки и порядок оплаты по Контракту
3.1. Общая стоимость выполнения  работ по настоящему Контракту с учетом всех налогов составляет: 599 999,83 (Пятьсот девяносто девять тысяч девятьсот девяносто девять) рублей 83 копейки, в том числе НДС/ без НДС.
3.2. Финансирование контракта осуществляется за счет средств бюджета Самойловского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области. 

3.3. Цена Контракта является твердой и не может измениться в ходе его исполнения, за исключением случаев, установленных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом.
3.4. Цена Контракта включает в себя прибыль подрядчика, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и иные расходы Подрядчика, в том числе сопутствующие и (или) связанные с выполнением Контракта, определенно в нем не упомянутые, но необходимые для исполнения обязательств по Контракту надлежащим образом. 
3.5. Оплата выполненного объема работ осуществляется Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке. Основанием для оплаты выполненных работ Подрядчиком являются счет, счет-фактура (при наличии), акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) в виде структурированного документа о приемке.  
3.6. Авансирование по Контракту не предусмотрено.
3.7. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Подрядчику, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
3.8. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик производит оплату по Контракту за вычетом размера неустойки (штрафа, пеней), рассчитанной в соответствии с условиями настоящего Контракта. 

3.9. Работы, выполненные Подрядчиком с нарушением условий Контракта, не подлежат оплате Заказчиком до устранения Подрядчиком соответствующих нарушений.
3.10. Заказчик не несет ответственности за несвоевременное перечисление денежных средств Подрядчику в случае приостановления бюджетного финансирования или его отсутствия.
3.11. Заказчик вправе удержать суммы неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с разделом 6 настоящего Контракта, из суммы, подлежащей оплате Подрядчику.
4. Права и обязанности Сторон.
4.1. Заказчик обязуется:

4.1.1. Обеспечить Подрядчику доступ на Объект в объеме и в сроки, необходимые для выполнения Работ по настоящему Контракту.

4.1.2. По факту выполнения Работ в полном объеме осуществить приемку Работ по Объекту в течение не более 20 (двадцати) рабочих дней с даты получения от Подрядчика документа о приемке, а в случае ненадлежащего выполнения Работ Подрядчиком составить мотивированный отказ от принятия выполненных Работ.
4.1.3. Осуществлять контроль за выполнением Работ по настоящему Контракту.
4.1.4. Проводить проверку представленных Подрядчиком результатов Работ, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта.
4.1.5. Оплачивать результаты выполненных по Контракту Работ в размерах, установленных настоящим Контрактом, в срок не более чем в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке, предусмотренного настоящим Контрактом.
4.2. Заказчик вправе:

4.2.1. Иметь беспрепятственный доступ уполномоченных лиц Заказчика ко всем видам Работ в течение всего периода их выполнения в ходе осуществления Заказчиком контроля за исполнением Подрядчиком условий Контракта, без вмешательства в его оперативно-хозяйственную деятельность.
    4.2.3. Вносить предложения по улучшению качества выполняемых Подрядчиком работ.
    4.2.4. Запрашивать от Подрядчика необходимую информацию, связанную с выполнением данных видов работ.
    4.2.5. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий настоящего Контракта, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатков, немедленно заявлять об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок их устранения.
4.2.6. Отказаться полностью или частично от работ Подрядчика в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения работ по настоящему Контракту
4.3. Подрядчик обязуется:

4.3.1. Выполнить на Объекте Работы в сроки, предусмотренные Контрактом. 
4.3.2. Осуществлять доставку на Объект необходимых для выполнения Работ материалов, а также обеспечивать их сохранность и сохранность выполненных Работ до приемки Работ. Риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта до его приемки Заказчиком несет Подрядчик.

4.3.3. Обеспечить выполнение работ на Объекте и выполнить связанные с ними обязательства в соответствии Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Контракту).

4.3.4. С момента начала производства Работ и до их завершения вести и предъявлять по первому требованию производственно-техническую документацию (журнал производства работ, акты на скрытые работы, акты приемки, сертификаты и другую документацию в соответствии со строительными нормами и правилами).
4.3.5. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Контракту, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.

4.3.6. При наличии скрытых работ известить Заказчика о готовности скрытых работ (работ, скрываемых последующими работами и конструкциями, качество и точность которых невозможно определить после выполнения последующих работ) не менее, чем за 48 часов до начала приёмки соответствующих работ. Факт выполнения работ подтверждается путём оформления акта на выполненные скрытые работы. Приступать к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих Работ в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к настоящему Контракту). 
Если закрытие Работ выполнено без подтверждения Заказчика, в случае, когда он не был информирован об этом или информирован с опозданием, Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет, при этом ответственность за просрочку Подрядчик несет в полном объеме в соответствии с условиями настоящего Контракта.

4.3.7. По окончании выполнения Работ произвести уборку и вывоз строительного мусора с Объекта.
4.3.8. Осуществлять в ходе выполнения Работ  фотофиксацию Работ с предоставлением Заказчику результатов фотофиксации посредством использования e-mail – samoilovo@list.ru.
4.4. Подрядчик вправе:

4.4.1. Требовать своевременной приемки и оплаты выполненных Работ на условиях настоящего Контракта.

5. Порядок и сроки осуществления приемки, оформления результатов приемки, гарантийные обязательства.
5.1. Приемка и оплата выполненных Работ, в том числе их отдельных этапов, осуществляются на основании документа о приемке работ, подтверждающего выполнение комплексов (видов) работ (этапов работ) в соответствии с условиями Контракта.

5.2.    Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней после дня окончания выполнения работ обязан предоставить Заказчику результаты выполнения работы, предусмотренные Контрактом, при этом Заказчик обязан обеспечить приемку выполненной работы в соответствии с настоящим разделом.
5.3. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик может провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Законом № 44-ФЗ.
5.4. По решению Заказчика для приемки выполненной работы может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек.
5.5. Приемка результатов выполненной работы осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней в порядке, установленном настоящим разделом, и в течение 1 (одного) рабочего дня оформляется документом о приемке, который подписывается Заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается Заказчиком), либо Подрядчику в течение указанных 5 (пяти) рабочих дней Заказчиком направляется мотивированный отказ от подписания документа о приемке.
В случае привлечения Заказчиком для проведения указанной экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке результатов выполненной работы Заказчик, приемочная комиссия должны учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.
5.6. Заказчик вправе не отказывать в приемке результатов выполненной работы в случае выявления несоответствия этих результатов либо работы условиям Контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов либо работы и устранено Подрядчиком.
5.7. К документу о приемке, предусмотренному пунктом 5.5. настоящей статьи прилагаются следующие документы: счет, счет-фактура (при наличии), акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2), справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), которые считаются его неотъемлемой частью. 
5.8. В течение 5 (пяти) рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке, Заказчик (за исключением случая создания приемочной комиссии) осуществляет одно из следующих действий:
а) подписывает документ о приемке;
б) формирует мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.
5.9. В случае создания приемочной комиссии не позднее 10 (десяти) рабочих дней, следующих за днем поступления Заказчику документа о приемке:
а) члены приемочной комиссии подписывают поступивший документ о приемке или формируют мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа. 
б) после подписания членами приемочной комиссии в соответствии с подпунктом "а" настоящего пункта документа о приемке или мотивированного отказа от подписания документа о приемке Заказчик подписывает документ о приемке или мотивированный отказ от подписания документа о приемке.
5.10. Документ о приемке, мотивированный отказ от подписания документа о приемке направляются Подрядчику.
5.11. В случае получения мотивированного отказа от подписания документа о приемке Подрядчик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном настоящим разделом.
5.12. Датой приемки выполненной работы считается дата подписания документа о приемке, подписанного Заказчиком.
5.13. Подрядчик гарантирует качество выполненных работ по Контракту в течение 2 лет (24 месяцев) со дня приемки работ Заказчиком.
5.17. Заказчик вправе отказаться от приёмки работ в случае обнаружения недостатков, которые не соответствуют требованиям ГОСТ Р 42.4.16 – 2023 в части выполняемых работ и не могут быть устранены Подрядчиком.

6. Ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом. 

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых по настоящему Контракту обязательств в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.3. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа составляет 1000 рублей.
6.4. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

6.6.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон), за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

6.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных законодательством Российской Федерации), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, размер штрафа рассчитывается в следующем порядке, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, и устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена Контракта не превышает начальную (максимальную) цену Контракта:

-  10 процентов начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

-  5 процентов начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

-  1 процент начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена Контракта превышает начальную (максимальную) цену Контракта:

-  10 процентов цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

-  5 процентов цены Контракта, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

-  1 процент цены Контракта, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

6.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения (при наличии в Контракте таких обязательств), размер штрафа составляет 1000 рублей.
6.9. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.10. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.11. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
7. Порядок изменения и расторжения контракта
7.1. При исполнении Контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ.
7.2. Расторжение Контракта в соответствии с положением ч. 8 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ, допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.
7.3. В случае расторжения настоящего Контракта по инициативе любой 
из Сторон Стороны производят сверку расчетов, которой подтверждается объем выполненных Исполнителем работ.
7.4. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту, не противоречащие законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительным соглашением Сторон в письменной форме.
8.  Обстоятельства непреодолимой силы
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему  Контракту, если оно явилось следствием действия непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Контракта и подтверждены документами компетентных органов.

8.2.
Если одна из Сторон не в состоянии выполнить полностью или частично свои обязательства по Контракту вследствие наступления события или обстоятельства непреодолимой силы, то эта сторона обязана в срок до 10 (десяти) календарных дней уведомить другие стороны о наступлении такового события или обстоятельства с указанием обязательств по Контракту, выполнение которых невозможно или будет приостановлено с последующим представлением документов компетентных органов, подтверждающих действие обстоятельств непреодолимой силы.

9. Порядок разрешения споров
9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Контракта, будут разрешаться Сторонами путем переговоров с соблюдением претензионного порядка, если иное не предусмотрено настоящим Контрактом. 

9.2. Претензия подлежит рассмотрению и разрешению в течение 30 рабочих дней с момента ее получения, если иные сроки рассмотрения не предусмотрены настоящим Контрактом. 

9.3. При не достижении согласия спор рассматривается в Арбитражном суде г. Санкт Петербурга и Ленинградской области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
10. Срок действия контракта
10.1. Контракт вступает в силу с момента заключения муниципального контракта  
и действует до 31 декабря 2026 г.

10.2. Обязательства Сторон, не исполненные до даты истечения срока действия настоящего Контракта, указанного в пункте 12.1. Контракта, подлежат исполнению в полном объеме. Истечение срока действия Контракта не освобождает Стороны  от ответственности за неисполнение (ненадлежащее  исполнение) ими своих обязательств по Контракту.
11. Прочие условия
11.1.
Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом 
по почтовому адресу Стороны, указанному в разделе 13 настоящего Контракта, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

11.2.
Контракт составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

11.3.
Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

11.4. К настоящему Контракту прилагается и является неотъемлемой частью: 
Приложение № 1 – Техническое задание.
14. Адреса и реквизиты Сторон

	Заказчик:

Администрация Самойловского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области 

Адрес: 187681, Ленинградская область, Бокситогорский р-н, п. Совхозный, д.11

ОГРН    1144715030767   
ОКАТО 41203876000

ИНН/ КПП       4715029573/ 471501001

КФ АБМР (Самойловское с/п) (Администрация  Самойловского сельского поселения)            

лицевой счет № 03453014010 в Комитете финансов Бокситогорского муниципального района 

КС   03231643416034764500 в ОКЦ № 1  СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ГУ БАНКА РОССИИ //УФК по Ленинградской области г. Санкт-Петербург

ЕКС  40102810745370000098

БИК 044030098

ОКТМО 41603476101

ОКПО 11169788, ОКОГУ 3300500

ОКФС 14, ОКОПФ 75404

ОКВЭД 84.11.31

e-mail: samoilovo@list.ru
тел./факс  (81366) 65-325 / 65-375   

Глава администрации 

______________________К.А. Волков
МП                                                                              
	Подрядчик:
___________________
МП


Приложение № 1 

к муниципальному контракту №    от «___»  сентября 2026 года
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на ремонт муниципальной пустующей квартиры (двери, потолки, полы), находящейся по адресу: пос. Совхозный, д.9, кв.16 Самойловского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области

1. Предмет Контракта: Выполнение работ по ремонту муниципальной пустующей квартиры (двери, потолки, полы), находящейся по адресу: пос. Совхозный, д.9, кв.16 Самойловского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области.

2. Источник финансирования: средства бюджета Самойловского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области.
3. Место выполнения работ: Ленинградская область, Бокситогорский район, Самойловское сельское поселение, пос. Совхозный.

4. Срок выполнения работ: с момента заключения контракта по 31 декабря 2026 года. 

5. Порядок оплаты: оплата за выполненные работы производится Заказчиком после полного выполнения работ в соответствии с техническим заданием в размере, установленным Контрактом, в срок не более 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания Заказчиком документа о приемке.
6. Цели использования результатов работ: обеспечение надлежащего эксплуатационного состояния муниципального жилья для переселения  граждан из аварийного жилья.
7. Объем выполняемой работы: в соответствии с локальными сметами (сметными расчетами).
8. Время выполнения работ: работы проводить ежедневно с 08.00 до 21.00 час.
9. Требования к выполнению работ:
9.1. Все работы должны быть выполнены с надлежащим качеством, в объеме и сроки, предусмотренные контрактом, и сданы Заказчику в состоянии, соответствующем условиям Контракта и действующими СНиПами, ГОСТами, и другими нормативными документами.
Работы выполняются силами, материалами и механизмами Подрядчика.
Подрядчик гарантирует наличие сертификатов, технических паспортов или других документов, удостоверяющих качество материалов и оборудования. Несет ответственность за допущенные отступления от требований, предусмотренных в техническом задании и в строительных нормах и правилах, указанных в контракте и/или техническом задании, а также за не достижение указанных в п.7 технического задания показателей объекта работ.
9.2. В период выполнения работ по контракту Подрядчик обеспечивает высокое качество работ за счет умений и навыков, связанных с производством работ, привлечением компетентного технического персонала с необходимыми допусками и разрешениями на производство работ, а также использования инструментов, производственной базы, отвечающих технологиям выполнения указанных работ, предоставления сертификатов, соблюдения гарантий по качеству исполнения работ и поставляемых материалов и конструкций.
9.3. При выполнении работ Подрядчик должен соблюдать безопасность работ – 
это безопасность работ для жизни, здоровья, имущества потребителей и окружающей среды при обычных условиях ее использования, хранения, транспортировки и утилизации, а также безопасность процесса выполнения работ. Выполняет своими силами на территории рабочей площадки все временные сооружения, необходимые для хранения материалов, и выполнения работ по контракту. Обеспечивает выполнение необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды во время производства работ. Обязуется содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполнения.
9.4. Персонал Подрядчика должен иметь гражданство Российской Федерации 
или иностранное гражданство, в этом случае должны быть соблюдены все требования Законодательства Российской Федерации (регистрация по месту нахождения, разрешение на трудовую деятельность в Российской Федерации и т.п.).
9.5. Подрядчик должен обеспечить наличие постоянного, достаточного, для выполнения работ, количества инженерно-технического персонала и рабочих требуемых специальностей.
9.6. Работы должны производиться только в отведенной зоне работ, после окончания работ должны быть произведена ликвидация рабочей зоны, уборка мусора.

9.7.
 В ходе выполнения работ Подрядчик осуществляет подготовку по требованию Заказчика письменных отчетов о проведенных работах, при необходимости подготовку материалов и заключений в электронном виде.
9.8.  В ходе выполнения работ Подрядчик выполняет фотофиксацию работ.

9.9. Работы, подлежащие закрытию, должны приниматься представителем Заказчика. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком выполненных работ и составления актов освидетельствования этих работ.
Подрядчик в письменном виде заблаговременно уведомляет представителя Заказчика 
о времени и месте проведения   приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, но не позднее, чем за 3 рабочих дня до начала проведения этой приемки. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика (Заказчик не был информирован об этом или информирован с опозданием), то Подрядчик за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку представителем Заказчика, согласно его указанию, а затем - восстановить ее.
10. Работы следует выполнять, руководствуясь требованиями следующих нормативных документов:

10.1.
Работы должны выполняться в соответствии с действующими стандартами и санитарными нормами и правилами:

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования»;

- ГОСТ 12.1.019-2017 «Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты»;

-
ГОСТ 24866-2014 «Стеклопакеты клееные строительного назначения»;

-
ГОСТ 30673-2013 «Профили поливинилхлоридные для оконных и дверных блоков»;
     -    ГОСТ Р 56177-2014 «Устройства закрывания дверей (доводчики). Технические условия»;

          -   ГОСТ 5089-2011 «Замки, защелки, механизмы цилиндровые. Технические условия»;

-
СП 50.13330.2024 «Тепловая защита зданий».

10.2. Работы должны быть выполнены с сохранением в первоначальном виде всех не ремонтируемых конструктивных частей здания, полов, отделки, остекления оконных рам, имеющихся коммуникационных сетей. В случае невыполнения Подрядчиком указанных в настоящем пункте условий, Подрядчик обязан в сроки, предусмотренные настоящим техническим заданием объекта закупки восстановить за свой счет поврежденные (разрушенные, испорченные) конструктивные части здания, полы, отделку, дверные полотна, остекление оконных рам, имеющиеся коммуникационные сети. За сохранность материалов, предназначенных для выполнения работ, находящихся на объектах Заказчика, отвечает Подрядчик. Работы должны производиться только в отведенной зоне работ. 

10.3. Работы (результаты Работ) должны соответствовать требованиям технических регламентов, документов, разрабатываемых и применяемых в национальной системе стандартизации, технических условий, санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, действующих в отношении данного вида работ, техническому заданию, сметной документации.

Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям.

Требования к качеству работ устанавливаются в соответствии со статьей 721 Гражданского кодекса Российской Федерации и СП 48.13330.2019 «Организация строительства».

Требования к безопасности труда устанавливаются в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство».

10.4. Подрядчик несет ответственность за все действия своего персонала, в том числе и за соблюдение персоналом законодательства Российской Федерации.

10.5. При выполнении работ Подрядчик должен руководствоваться действующими строительными нормами и правилами, правилами пожарной безопасности и безопасной эксплуатации строительных машин и механизмов, экологическими, санитарно-гигиеническими и другими нормами, действующие на территории Российской Федерации и обеспечивающие безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объектов, в том числе: СП 49.13330.2010 - «Безопасность труда в строительстве», СП 48.13330.2019 - «Организация строительства», ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования».

10.6. Подрядчик ответственен за соблюдение правил пожарной безопасности, правил по технике безопасности при проведении работ, за качественное и своевременное выполнение работ. Выявленные замечания устраняются за счет Подрядчика. На местах выполнения работ Подрядчик обязан иметь огнетушители.

10.7. Ответственность за соблюдением правил пожарной безопасности, охрана труда на объекте возлагается на Подрядчика.

10.8. При выполнении работ Подрядчик обязан соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды. Подрядчик несет ответственность за нарушение указанных требований.

10.9. Во время производства работ Подрядчик обязан осуществлять на объекте необходимые противопожарные мероприятия, мероприятия по технике безопасности и охране окружающей среды.
11. Требования к материалам, использующимся при выполнении работ:
Все поставляемые для ремонта материалы, должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, транспортные документы. Материалы должны соответствовать требованиям ГОСТ, ТУ, техническим характеристикам.
12.  Порядок сдачи и приемки результатов работ:
14.1. Приемка выполненных работ осуществляется представителем Заказчика, либо приемочной комиссией.
14.2 Подрядчик по окончании работ предоставляет исполнительную документацию 
которая должна быть составлена в соответствии с требованиями СНиП, ВСН. 
При отсутствии исполнительной документации, несоответствия её требованиям указанных нормативно-технических документов, предъявленные Подрядчиком к приемке работы не могут быть приняты Заказчиком.
Перечень исполнительных документов: 

- акт о приемке выполненных работ (форма КС-2);

- справка о стоимости выполненных работ (форма КС-3).
Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего технического задания:
Приложение № 1 Локально-сметный расчет № 1 
	Заказчик:

Глава администрации 
_____________________К.А. Волков

МП
	Подрядчик:

_____________________ МП


Приложение № 1 к Техническому заданию
	Согласовано:

Подрядчик:

____________________ /  / 


	Утверждаю:

Заказчик:

___________________ / К.А. Волков /

	Наименование программного продукта
	Сметный калькулятор 3.6.35

	Наименование редакции сметных нормативов
	Приказ Минстроя России от 30 декабря 2021 года № 1046/пр; 

Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр;

Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр;

Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр

	Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам
	Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 года № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 года № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 года № 905/пр;

Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр;

Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр;

Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр

ФСНБ-2022 Российская Федерация ФЕР-2001 (2022 года) доп. №17 

	Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр
	Письмо Минстроя России от № ФСНБ-2022 Российская Федерация ФЕР-2001 (2022 года) доп. №17 

	Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
	Постановление Правительства N-ской области от № 

	Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
	

	Наименование субъекта Российской Федерации
	

	Наименование зоны субъекта Российской Федерации
	1


ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 1

Ремонт муниципальной пустующей квартиры №16 д. 9 в пос. Совхозный  (двери, потолки и полы)

(наименование работ и затрат)

	Составлен
	Ресурсно-индексным
	Методом

	Основание:
	Ведомость объемов работ
	

	
	(проектная и (или) техническая документация
	

	Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен      1 квартал  2026

	Сметная стоимость работ:
	600.00 (481.75)
	руб.
	Средства на оплату труда рабочих
	83.00 (0.00)
	руб.

	в том числе:
	 
	
	Нормативные затраты труда рабочих
	0
	чел.-ч.

	строительных работ
	600.00 (481.75)
	руб.
	Нормативные затраты труда машинистов
	3.13
	чел.-ч.

	монтажных работ
	0 (0)
	руб.
	
	
	

	оборудования
	 ()
	руб.
	Расчетный измеритель
	
	

	прочих затрат
	 ()
	руб.
	конструктивного решения
	
	


	№
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица
	Количество
	Сметная стоимость
	Индексы
	Сметная

	п.п.
	
	
	измерения
	
	в базисном уровне цен (в текущем
	
	стоимость

	
	
	
	
	
	уровне цен (гр. 8) для ресурсов,
	
	в текущем

	
	
	
	
	
	отсутствующих в СНБ), руб.
	
	уровне

	     
	
	
	
	на единицу
	коэффициенты
	всего с учётом коэффициентов
	на единицу
	коэффициенты
	всего
	
	цен, руб.


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1

	1
	ГЭСН 10-01-047-01
	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 (5шт)
	100 м2
	0.086
	
	0.086
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ
	
	
	
	
	 
	1.15 
	519.08
	1
	10216.58

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	1.25
	0
	1
	237.97

	
	3
	ОТм
	
	
	
	
	
	
	1063.39
	1
	255.05

	
	4
	МАТ
	
	
	
	
	
	
	0
	1
	115521.16

	1.1
	1-100-33
	Затраты труда (Средний разряд работы 3,3)
	чел.-ч
	199.01
	
	17.11486
	519.08
	
	
	
	10216.58

	1.2
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш-ч.
	1.05
	1,25
	0.112875
	37.32
	
	4.21
	1.53
	6,45

	1.3
	4-100-030
	Средний разряд машинистов 3.0
	чел.-ч
	1.05
	
	0.0903
	500.17
	
	
	
	56.46

	1.4
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш-ч.
	3.28
	1,25
	0.3526
	656.62
	
	477.92
	-
	231,52

	1.5
	4-100-040
	Средний разряд машинистов 4.0
	чел.-ч
	3.28
	
	0.28208
	563.22
	
	
	
	198.59

	1.6
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	24.39
	1
	2.09754
	8.97
	
	
	-
	18,82

	1.7
	01.7.06.02-0001
	Ленты гидроизоляционные, паропроницаемые бутилкаучуковые, из нетканого материала мембранного типа, с липким покрытием по краям с внутренней стороны и антиадгезионным покрытием, цвет бежевый, ширина 80 мм
	м
	445
	1
	38.27
	24.39
	
	
	1.58
	1474,78

	1.8
	01.7.06.11-0001
	Ленты предварительно сжатые уплотнительные саморасширяющиеся на основе пенополиуретана, с липким слоем с одной стороны, ширина 10 мм, толщина в сжатом состоянии 4 мм, толщина в расширенном состоянии 20 мм
	10 м
	29.3
	1
	2.5198
	158.82
	
	
	1.58
	632,31

	1.9
	01.7.14.01-0002
	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл
	шт
	92.63
	1
	7.96618
	241.35
	
	
	1.22
	2345,62

	1.10
	01.7.15.07-0005
	Дюбели стальные рамные монтажные, диаметр 10 мм, длина 130 (132) мм
	10 шт
	65.2
	1
	5.6072
	92.73
	
	
	1.25
	649,95

	1.11
	11.3.03.15-0021
	Клинья пластиковые монтажные
	100 шт
	8
	1
	0.688
	369.8
	
	
	1.09
	277,32

	1.12
	11.3.01.02-0006
	Блок дверной входной из ПВХ-профилей, с простой коробкой, однопольный, с клювовой фурнитурой, с двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь от 1,51 до 2 м2
	м2
	П
	1
	8.6
	9700.7
	
	
	1.32
	110122,35

	
	
	ЗТ
	чел. ч.
	
	1.15
	
	
	
	
	
	10216.58

	
	
	ЗТм
	чел. ч.
	4.33
	1.25
	
	
	
	
	
	255.05

	
	
	Итого по расценке:
	
	
	
	
	
	
	89521.25
	
	126230.76

	
	
	ФОТ:
	
	
	
	
	
	
	11279.97
	
	10471.63

	
	Пр/812-010
	НР:  Деревянные конструкции
	%
	108
	
	108,00
	
	
	1709.07
	
	11309.36

	
	Пр/774-010 
	СП: Деревянные конструкции
	%
	55*0,85
	
	47,00
	
	
	743.76
	
	4921.67

	
	
	Всего по позиции:
	
	
	
	
	
	
	128683.59
	
	142461.79

	2
	ГЭСН 09-04-012-01
	 Установка металлических дверных блоков в готовые проемы
	м2
	1.92
	
	1.92
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ
	
	
	
	
	 
	1.15 
	580.03
	1
	3073.70

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	1.25
	0
	1
	267.90

	
	3
	ОТм
	
	
	
	
	
	
	563.22
	1
	229.79

	
	4
	МАТ
	
	
	
	
	
	
	0
	1
	32385.18

	2.1
	1-100-42
	Затраты труда (Средний разряд работы 4,2)
	чел.-ч
	2.4
	
	4.608
	580.03
	
	
	
	3073.70

	2.2
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш-ч.
	0.17
	1,25
	0.408
	656.62
	
	477.92
	-
	267,90

	2.3
	4-100-040
	Средний разряд машинистов 4.0
	чел.-ч
	0.17
	
	0.3264
	563.22
	
	
	
	229.79

	2.4
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0.1384
	1
	0.265728
	8.97
	
	
	-
	2,38

	2.5
	01.7.11.07-0227
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	0.1
	1
	0.192
	155.63
	
	
	0.89
	26,59

	2.6
	08.4.01.02-0011
	Детали закладные и накладные изготовленные без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно
	т
	0.003
	1
	0.00576
	115095.05
	
	
	1.31
	868,46

	2.7
	14.5.01.05-0011
	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 850 мл
	шт
	0.1
	1
	0.192
	377.99
	
	
	1.22
	88,54

	2.8
	(01.7.04.07)
	Скобяные изделия
	компл
	П
	1
	0
	
	
	
	
	

	2.9
	07.1.01.02-0001
	Блок дверной рентгенозащитный однопольный распашной, размеры 980х2080 мм
	шт
	П
	1
	1
	25955.15
	
	
	1.19
	30886,63

	2.10
	01.7.04.04-1006
	Замок врезной цилиндровый, тип ЗВ4, с защелкой
	компл
	П
	1
	1
	502.53
	
	
	1.02
	512,58

	
	
	ЗТ
	чел. ч.
	
	1.15
	
	
	
	
	
	3073.70

	
	
	ЗТм
	чел. ч.
	0.17
	1.25
	
	
	
	
	
	229.79

	
	
	Итого по расценке:
	
	
	
	
	
	
	28844.25
	
	35956.57

	
	
	ФОТ:
	
	
	
	
	
	
	3636.92
	
	3303.49

	
	Пр/812-09
	НР:  Строительные металлические конструкции
	%
	93
	
	93,00
	
	
	1063.22
	
	3072.25

	
	Пр/774-09 
	СП: Строительные металлические конструкции
	%
	62*0,85
	
	53,00
	
	
	605.92
	
	1750.85

	
	
	Всего по позиции:
	
	
	
	
	
	
	37625.72
	
	40779.67

	3
	ГЭСНр 61-01-007-01
	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных
	100 м2
	0.0878
	
	0.0878
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ
	
	
	
	
	 
	 
	525.39
	1
	17670.27

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	0
	1
	158.53

	
	3
	ОТм
	
	
	
	
	
	
	1063.39
	1
	178.03

	
	4
	МАТ
	
	
	
	
	
	
	0
	1
	1678.39

	3.1
	1-100-34
	Затраты труда (Средний разряд работы 3,4)
	чел.-ч
	383.06
	
	33.632668
	525.39
	
	
	
	17670.27

	3.2
	91.06.05-060
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т
	маш-ч.
	2.57
	1
	0.225646
	676.75
	
	537.71
	-
	152,71

	3.3
	4-100-040
	Средний разряд машинистов 4.0
	чел.-ч
	2.57
	
	0.225646
	563.22
	
	
	
	127.09

	3.4
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш-ч.
	1.16
	1
	0.101848
	37.32
	
	3.80
	1.53
	5,82

	3.5
	4-100-030
	Средний разряд машинистов 3.0
	чел.-ч
	1.16
	
	0.101848
	500.17
	
	
	
	50.94

	3.6
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0.35
	1
	0.03073
	35.71
	
	
	0.82
	0,90

	3.7
	04.3.01.07-0025
	Раствор штукатурный, известковый, М100
	м3
	4.4
	1
	0.38632
	3392.36
	
	
	1.28
	1677,49

	
	
	ЗТ
	чел. ч.
	
	
	
	
	
	
	
	17670.27

	
	
	ЗТм
	чел. ч.
	3.73
	
	
	
	
	
	
	178.03

	
	
	Итого по расценке:
	
	
	
	
	
	
	3441.93
	
	19685.22

	
	
	ФОТ:
	
	
	
	
	
	
	18733.66
	
	17848.30

	
	Пр/812-095
	НР:  Штукатурные работы
	%
	89
	
	89,00
	
	
	1414.01
	
	15884.99

	
	Пр/774-095 
	СП: Штукатурные работы
	%
	44
	
	44,00
	
	
	699.06
	
	7853.25

	
	
	Всего по позиции:
	
	
	
	
	
	
	21798.30
	
	43423.46

	4
	ГЭСН 15-04-027-05
	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску
	100 м2
	0.0878
	
	0.0878
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ
	
	
	
	
	 
	1.15 
	556.91
	1
	612.92

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	1.25
	0
	1
	2.22

	
	3
	ОТм
	
	
	
	
	
	
	1063.39
	1
	2.40

	
	4
	МАТ
	
	
	
	
	
	
	0
	1
	129.64

	4.1
	1-100-39
	Затраты труда (Средний разряд работы 3,9)
	чел.-ч
	10.9
	
	0.95702
	556.91
	
	
	
	612.92

	4.2
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш-ч.
	0.01
	1,25
	0.001098
	37.32
	
	0.04
	1.53
	0,06

	4.3
	4-100-030
	Средний разряд машинистов 3.0
	чел.-ч
	0.01
	
	0.000878
	500.17
	
	
	
	0.55

	4.4
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш-ч.
	0.03
	1,25
	0.003292
	656.62
	
	477.92
	-
	2,16

	4.5
	4-100-040
	Средний разряд машинистов 4.0
	чел.-ч
	0.03
	
	0.002634
	563.22
	
	
	
	1.85

	4.6
	01.7.17.11-0011
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25
	м2
	0.44
	1
	0.038632
	531.44
	
	
	1.42
	29,15

	4.7
	01.7.20.08-0051
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	0.15
	1
	0.01317
	56.11
	
	
	1.63
	1,21

	4.8
	14.5.11.01-0003
	Шпатлевка масляно-клеевая
	т
	0.029
	1
	0.002546
	24995.33
	
	
	1.56
	99,28

	
	
	ЗТ
	чел. ч.
	
	1.15
	
	
	
	
	
	612.92

	
	
	ЗТм
	чел. ч.
	0.04
	1.25
	
	
	
	
	
	2.40

	
	
	Итого по расценке:
	
	
	
	
	
	
	2183.17
	
	747.18

	
	
	ФОТ:
	
	
	
	
	
	
	1676.31
	
	615.32

	
	Пр/812-015
	НР:  Отделочные работы
	%
	100
	
	100,00
	
	
	1620.30
	
	615.32

	
	Пр/774-015 
	СП: Отделочные работы
	%
	49*0,85
	
	42,00
	
	
	680.53
	
	258.43

	
	
	Всего по позиции:
	
	
	
	
	
	
	3048.00
	
	1620.93

	5
	ГЭСН 15-04-005-03 примен
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке откосов дверных
	100 м2
	0.0878
	
	0.0878
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ
	
	
	
	
	 
	1.15 
	525.39
	1
	2068.90

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	1.25
	0
	1
	10.94

	
	3
	ОТм
	
	
	
	
	
	
	1063.39
	1
	10.37

	
	4
	МАТ
	
	
	
	
	
	
	0
	1
	1370.82

	5.1
	1-100-34
	Затраты труда (Средний разряд работы 3,4)
	чел.-ч
	39
	
	3.4242
	525.39
	
	
	
	2068.90

	5.2
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш-ч.
	0.02
	1,25
	0.002195
	37.32
	
	0.08
	1.53
	0,13

	5.3
	4-100-030
	Средний разряд машинистов 3.0
	чел.-ч
	0.02
	
	0.001756
	500.17
	
	
	
	1.10

	5.4
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш-ч.
	0.15
	1,25
	0.016463
	656.62
	
	477.92
	-
	10,81

	5.5
	4-100-040
	Средний разряд машинистов 4.0
	чел.-ч
	0.15
	
	0.01317
	563.22
	
	
	
	9.27

	5.6
	01.7.17.11-0011
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25
	м2
	0.84
	1
	0.073752
	531.44
	
	
	1.42
	55,66

	5.7
	01.7.20.08-0051
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	0.31
	1
	0.027218
	56.11
	
	
	1.63
	2,49

	5.8
	14.5.11.01-0001
	Шпатлевка клеевая
	т
	0.051
	1
	0.004478
	25237.94
	
	
	1.56
	176,30

	5.9
	(14.3.02.01)
	Краска водоэмульсионная
	т
	0.063
	1
	0.005531
	0
	
	
	
	0

	5.10
	01.7.17.11-0011
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25
	м2
	П
	1
	0.073752
	531.44
	
	
	1.42
	55,66

	5.11
	01.7.20.08-0051
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	П
	1
	0.027218
	56.11
	
	
	1.63
	2,49

	5.12
	14.5.11.01-0001
	Шпатлевка клеевая
	т
	П
	1
	0.004478
	25237.94
	
	
	1.56
	176,30

	5.13
	14.3.02.01-0362
	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-104
	т
	П
	1
	0.005531
	87665.56
	
	
	1.86
	901,87

	
	
	ЗТ
	чел. ч.
	
	1.15
	
	
	
	
	
	2068.90

	
	
	ЗТм
	чел. ч.
	0.17
	1.25
	
	
	
	
	
	10.37

	
	
	Итого по расценке:
	
	
	
	
	
	
	2859.16
	
	3461.03

	
	
	ФОТ:
	
	
	
	
	
	
	3132.29
	
	2079.27

	
	Пр/812-015
	НР:  Отделочные работы
	%
	100
	
	100,00
	
	
	1588.78
	
	2079.27

	
	Пр/774-015 
	СП: Отделочные работы
	%
	49*0,85
	
	42,00
	
	
	667.29
	
	873.29

	
	
	Всего по позиции:
	
	
	
	
	
	
	5717.09
	
	6413.59

	6
	ГЭСН 10-01-060-01
	 Установка и крепление наличников
	100 м
	0.293
	
	0.293
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ
	
	
	
	
	 
	1.15 
	479.15
	1
	1262.54

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	1.25
	0
	1
	9.62

	
	3
	ОТм
	
	
	
	
	
	
	563.22
	1
	8.25

	
	4
	МАТ
	
	
	
	
	
	
	0
	1
	7905.86

	6.1
	1-100-25
	Затраты труда (Средний разряд работы 2,5)
	чел.-ч
	7.82
	
	2.29126
	479.15
	
	
	
	1262.54

	6.2
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш-ч.
	0.04
	1,25
	0.01465
	656.62
	
	477.92
	-
	9,62

	6.3
	4-100-040
	Средний разряд машинистов 4.0
	чел.-ч
	0.04
	
	0.01172
	563.22
	
	
	
	8.25

	6.4
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0.00071
	1
	0.000208
	70296.2
	
	
	1.25
	18,28

	6.5
	(11.1.01.10)
	Наличники
	м
	112
	1
	32.816
	0
	
	
	
	0

	6.6
	11.1.01.10-0031
	Наличник фигурный из древесины хвойных пород, сечение 80х14 мм
	м
	П
	1
	32.816
	102.28
	
	
	2.35
	7887,59

	
	
	ЗТ
	чел. ч.
	
	1.15
	
	
	
	
	
	1262.54

	
	
	ЗТм
	чел. ч.
	0.04
	1.25
	
	
	
	
	
	8.25

	
	
	Итого по расценке:
	
	
	
	
	
	
	4891.33
	
	9186.27

	
	
	ФОТ:
	
	
	
	
	
	
	1825.76
	
	1270.79

	
	Пр/812-010
	НР:  Деревянные конструкции
	%
	108
	
	108,00
	
	
	1125.76
	
	1372.45

	
	Пр/774-010 
	СП: Деревянные конструкции
	%
	55*0,85
	
	47,00
	
	
	489.91
	
	597.27

	
	
	Всего по позиции:
	
	
	
	
	
	
	10801.95
	
	11156.00

	7
	ГЭСН 10-01-047-03
	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: балконных в каменных стенах  (0,63*2.1) 
	100 м2
	0.01323
	
	0.01323
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ
	
	
	
	
	 
	1.15 
	512.78
	1
	1716.68

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	1.25
	0
	1
	40.34

	
	3
	ОТм
	
	
	
	
	
	
	1063.39
	1
	46.98

	
	4
	МАТ
	
	
	
	
	
	
	0
	1
	18458.07

	7.1
	1-100-32
	Затраты труда (Средний разряд работы 3,2)
	чел.-ч
	220.04
	
	2.911129
	512.78
	
	
	
	1716.68

	7.2
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш-ч.
	1.66
	1,25
	0.027452
	37.32
	
	1.03
	1.53
	1,57

	7.3
	4-100-030
	Средний разряд машинистов 3.0
	чел.-ч
	1.66
	
	0.021962
	500.17
	
	
	
	13.73

	7.4
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш-ч.
	3.57
	1,25
	0.059039
	656.62
	
	477.92
	-
	38,77

	7.5
	4-100-040
	Средний разряд машинистов 4.0
	чел.-ч
	3.57
	
	0.047231
	563.22
	
	
	
	33.25

	7.6
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	24.39
	1
	0.32268
	8.97
	
	
	-
	2,89

	7.7
	01.7.06.02-0001
	Ленты гидроизоляционные, паропроницаемые бутилкаучуковые, из нетканого материала мембранного типа, с липким покрытием по краям с внутренней стороны и антиадгезионным покрытием, цвет бежевый, ширина 80 мм
	м
	445
	1
	5.88735
	24.39
	
	
	1.58
	226,88

	7.8
	01.7.06.11-0001
	Ленты предварительно сжатые уплотнительные саморасширяющиеся на основе пенополиуретана, с липким слоем с одной стороны, ширина 10 мм, толщина в сжатом состоянии 4 мм, толщина в расширенном состоянии 20 мм
	10 м
	29.3
	1
	0.387639
	158.82
	
	
	1.58
	97,27

	7.9
	01.7.14.01-0002
	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл
	шт
	92.6
	1
	1.225098
	241.35
	
	
	1.22
	360,73

	7.10
	01.7.15.07-0005
	Дюбели стальные рамные монтажные, диаметр 10 мм, длина 130 (132) мм
	10 шт
	65.2
	1
	0.862596
	92.73
	
	
	1.25
	99,99

	7.11
	11.3.03.15-0021
	Клинья пластиковые монтажные
	100 шт
	8
	1
	0.10584
	369.8
	
	
	1.09
	42,66

	7.12
	11.3.01.02-0008
	Блок дверной входной из ПВХ-профилей, с простой коробкой, однопольный, с клювовой фурнитурой, с однокамерным стеклопакетом толщиной 24 мм, площадь до 1,5 м2
	м2
	П
	1
	1.323
	10093.94
	
	
	1.32
	17627,65

	
	
	ЗТ
	чел. ч.
	
	1.15
	
	
	
	
	
	1716.68

	
	
	ЗТм
	чел. ч.
	5.23
	1.25
	
	
	
	
	
	46.98

	
	
	Итого по расценке:
	
	
	
	
	
	
	16029.37
	
	20262.07

	
	
	ФОТ:
	
	
	
	
	
	
	2780.07
	
	1763.66

	
	Пр/812-010
	НР:  Деревянные конструкции
	%
	108
	
	108,00
	
	
	1702.26
	
	1904.75

	
	Пр/774-010 
	СП: Деревянные конструкции
	%
	55*0,85
	
	47,00
	
	
	740.80
	
	828.92

	
	
	Всего по позиции:
	
	
	
	
	
	
	22705.14
	
	22995.75

	8
	ГЭСН 15-04-006-04
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза 
	100 м2
	0.667
	
	0.667
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ
	
	
	
	
	 
	1.15 
	563.22
	1
	7050.53

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	1.25
	0
	1
	11.43

	
	3
	ОТм
	
	
	
	
	
	
	1063.39
	1
	13.56

	
	4
	МАТ
	
	
	
	
	
	
	0
	1
	1687.63

	8.1
	1-100-40
	Затраты труда (Средний разряд работы 4,0)
	чел.-ч
	16.32
	
	10.88544
	563.22
	
	
	
	7050.53

	8.2
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш-ч.
	0.01
	1,25
	0.008338
	37.32
	
	0.31
	1.53
	0,48

	8.3
	4-100-030
	Средний разряд машинистов 3.0
	чел.-ч
	0.01
	
	0.00667
	500.17
	
	
	
	4.17

	8.4
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш-ч.
	0.02
	1,25
	0.016675
	656.62
	
	477.92
	-
	10,95

	8.5
	4-100-040
	Средний разряд машинистов 4.0
	чел.-ч
	0.02
	
	0.01334
	563.22
	
	
	
	9.39

	8.6
	01.7.20.08-0051
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	0.2
	1
	0.1334
	56.11
	
	
	1.63
	12,20

	8.7
	(14.3.01.03)
	Грунтовка
	т
	0.02
	1
	0.01334
	0
	
	
	
	0

	8.8
	14.4.01.02-0029
	Грунтовка акриловая ВД-АК-02
	кг 
	П
	1
	13.34
	98.12
	
	
	1.28
	1675,42

	
	
	ЗТ
	чел. ч.
	
	1.15
	
	
	
	
	
	7050.53

	
	
	ЗТм
	чел. ч.
	0.03
	1.25
	
	
	
	
	
	13.56

	
	
	Итого по расценке:
	
	
	
	
	
	
	3421.25
	
	8763.15

	
	
	ФОТ:
	
	
	
	
	
	
	8113.92
	
	7064.09

	
	Пр/812-015
	НР:  Отделочные работы
	%
	100
	
	100,00
	
	
	1626.61
	
	7064.09

	
	Пр/774-015 
	СП: Отделочные работы
	%
	49*0,85
	
	42,00
	
	
	683.18
	
	2966.92

	
	
	Всего по позиции:
	
	
	
	
	
	
	11072.93
	
	18794.15

	9
	ГЭСН 15-04-027-06
	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску
	100 м2
	0.667
	
	0.667
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ
	
	
	
	
	 
	1.15 
	556.91
	1
	6407.67

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	1.25
	0
	1
	22.38

	
	3
	ОТм
	
	
	
	
	
	
	1063.39
	1
	22.95

	
	4
	МАТ
	
	
	
	
	
	
	0
	1
	1062.88

	9.1
	1-100-39
	Затраты труда (Средний разряд работы 3,9)
	чел.-ч
	15
	
	10.005
	556.91
	
	
	
	6407.67

	9.2
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш-ч.
	0.01
	1,25
	0.008338
	37.32
	
	0.31
	1.53
	0,48

	9.3
	4-100-030
	Средний разряд машинистов 3.0
	чел.-ч
	0.01
	
	0.00667
	500.17
	
	
	
	4.17

	9.4
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш-ч.
	0.04
	1,25
	0.03335
	656.62
	
	477.92
	-
	21,90

	9.5
	4-100-040
	Средний разряд машинистов 4.0
	чел.-ч
	0.04
	
	0.02668
	563.22
	
	
	
	18.78

	9.6
	01.7.17.11-0011
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25
	м2
	0.44
	1
	0.29348
	531.44
	
	
	1.42
	221,47

	9.7
	01.7.20.08-0051
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	0.15
	1
	0.10005
	56.11
	
	
	1.63
	9,15

	9.8
	14.5.11.01-0003
	Шпатлевка масляно-клеевая
	т
	0.032
	1
	0.021344
	24995.33
	
	
	1.56
	832,26

	
	
	ЗТ
	чел. ч.
	
	1.15
	
	
	
	
	
	6407.67

	
	
	ЗТм
	чел. ч.
	0.05
	1.25
	
	
	
	
	
	22.95

	
	
	Итого по расценке:
	
	
	
	
	
	
	2793.61
	
	7515.88

	
	
	ФОТ:
	
	
	
	
	
	
	7471.06
	
	6430.62

	
	Пр/812-015
	НР:  Отделочные работы
	%
	100
	
	100,00
	
	
	1620.30
	
	6430.62

	
	Пр/774-015 
	СП: Отделочные работы
	%
	49*0,85
	
	42,00
	
	
	680.53
	
	2700.86

	
	
	Всего по позиции:
	
	
	
	
	
	
	9816.71
	
	16647.36

	10
	ГЭСНр 62-01-017-04
	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10%
	100 м2
	0.667
	
	0.667
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ
	
	
	
	
	 
	 
	506.47
	1
	8276.48

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	0
	1
	30.09

	
	3
	ОТм
	
	
	
	
	
	
	1063.39
	1
	55.90

	
	4
	МАТ
	
	
	
	
	
	
	0
	1
	14200.61

	10.1
	1-100-31
	Затраты труда (Средний разряд работы 3,1)
	чел.-ч
	24.5
	
	16.3415
	506.47
	
	
	
	8276.48

	10.2
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш-ч.
	0.1
	1
	0.0667
	37.32
	
	2.49
	1.53
	3,81

	10.3
	4-100-030
	Средний разряд машинистов 3.0
	чел.-ч
	0.1
	
	0.0667
	500.17
	
	
	
	33.36

	10.4
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш-ч.
	0.06
	1
	0.04002
	656.62
	
	477.92
	-
	26,28

	10.5
	4-100-040
	Средний разряд машинистов 4.0
	чел.-ч
	0.06
	
	0.04002
	563.22
	
	
	
	22.54

	10.6
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0.24
	1
	0.16008
	35.71
	
	
	0.82
	4,69

	10.7
	01.7.07.08-0003
	Мыло хозяйственное твердое 72 %
	шт
	2.4
	1
	1.6008
	18.59
	
	
	1.42
	42,26

	10.8
	01.7.08.04-0003
	Мел природный молотый
	т
	0.0041
	1
	0.002735
	3616.92
	
	
	1.42
	14,05

	10.9
	01.7.10.17-0141
	Пемза
	кг
	2.64
	1
	1.76088
	2507.62
	
	
	1.42
	6270,18

	10.10
	01.7.17.11-0011
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25
	м2
	1.6
	1
	1.0672
	531.44
	
	
	1.42
	805,36

	10.11
	14.1.03.02-0201
	Клей для стеклообоев
	кг
	1.43
	1
	0.95381
	46.17
	
	
	1.54
	67,82

	10.12
	14.5.11.01-0001
	Шпатлевка клеевая
	т
	0.0055
	1
	0.003668
	25237.94
	
	
	1.56
	144,41

	10.13
	(14.3.02.01)
	Краска водоэмульсионная
	т
	0.063
	1
	0.042021
	0
	
	
	
	0

	10.14
	14.3.02.01-0362
	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-104
	т
	П
	1
	0.042021
	87665.56
	
	
	1.86
	6851,86

	
	
	ЗТ
	чел. ч.
	
	
	
	
	
	
	
	8276.48

	
	
	ЗТм
	чел. ч.
	0.16
	
	
	
	
	
	
	55.90

	
	
	Итого по расценке:
	
	
	
	
	
	
	10898.81
	
	22563.08

	
	
	ФОТ:
	
	
	
	
	
	
	9339.87
	
	8332.38

	
	Пр/812-096
	НР:  Малярные работы
	%
	90
	
	90,00
	
	
	1412.87
	
	7499.14

	
	Пр/774-096 
	СП: Малярные работы
	%
	46
	
	46,00
	
	
	722.14
	
	3832.90

	
	
	Всего по позиции:
	
	
	
	
	
	
	24698.09
	
	33895.11

	11
	ГЭСН 11-01-009-01
	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолокнистых
	100 м2
	0.667
	
	0.667
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ
	
	
	
	
	 
	1.15 
	525.39
	1
	10397.41

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	1.25
	0
	1
	501.28

	
	3
	ОТм
	
	
	
	
	
	
	1063.39
	1
	497.69

	
	4
	МАТ
	
	
	
	
	
	
	0
	1
	20924.11

	11.1
	1-100-34
	Затраты труда (Средний разряд работы 3,4)
	чел.-ч
	25.8
	
	17.2086
	525.39
	
	
	
	10397.41

	11.2
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш-ч.
	0.18
	1,25
	0.150075
	37.32
	
	5.60
	1.53
	8,57

	11.3
	4-100-030
	Средний разряд машинистов 3.0
	чел.-ч
	0.18
	
	0.12006
	500.17
	
	
	
	75.06

	11.4
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш-ч.
	0.9
	1,25
	0.750375
	656.62
	
	477.92
	-
	492,71

	11.5
	4-100-040
	Средний разряд машинистов 4.0
	чел.-ч
	0.9
	
	0.6003
	563.22
	
	
	
	422.63

	11.6
	(12.2.04.04)
	Плиты или маты минераловатные или стекловолокнистые
	м2
	103
	1
	68.701
	0
	
	
	
	0

	11.7
	12.2.05.06-0036
	Плиты пенополистирольные теплоизоляционные, тип Т, ППС35
	м3
	П
	1
	2.06
	6511.11
	
	
	1.56
	20924,10

	
	
	ЗТ
	чел. ч.
	
	1.15
	
	
	
	
	
	10397.41

	
	
	ЗТм
	чел. ч.
	1.08
	1.25
	
	
	
	
	
	497.69

	
	
	Итого по расценке:
	
	
	
	
	
	
	15485.19
	
	32320.49

	
	
	ФОТ:
	
	
	
	
	
	
	11460.80
	
	10895.10

	
	Пр/812-011
	НР:  Полы
	%
	112
	
	112,00
	
	
	1779.43
	
	12202.51

	
	Пр/774-011 
	СП: Полы
	%
	65*0,85
	
	55,00
	
	
	873.83
	
	5992.31

	
	
	Всего по позиции:
	
	
	
	
	
	
	34973.75
	
	50515.31

	12
	ГЭСН 11-01-036-04
	Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках
	100 м2
	0.667
	
	0.667
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ
	
	
	
	
	 
	1.15 
	487.56
	1
	11746.80

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	1.25
	0
	1
	278.97

	
	3
	ОТм
	
	
	
	
	
	
	1063.39
	1
	367.19

	
	4
	МАТ
	
	
	
	
	
	
	0
	1
	60859.83

	12.1
	1-100-27
	Затраты труда (Средний разряд работы 2,7)
	чел.-ч
	31.41
	
	20.95047
	487.56
	
	
	
	11746.80

	12.2
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш-ч.
	0.34
	1,25
	0.283475
	37.32
	
	10.58
	1.53
	16,19

	12.3
	4-100-030
	Средний разряд машинистов 3.0
	чел.-ч
	0.34
	
	0.22678
	500.17
	
	
	
	141.79

	12.4
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш-ч.
	0.48
	1,25
	0.4002
	656.62
	
	477.92
	-
	262,78

	12.5
	4-100-040
	Средний разряд машинистов 4.0
	чел.-ч
	0.48
	
	0.32016
	563.22
	
	
	
	225.40

	12.6
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	2.65
	1
	1.76755
	8.97
	
	
	-
	15,86

	12.7
	01.7.06.14-0034
	Шнуры из ПВХ для горячей сварки линолеума, диаметр 4 мм
	100 м
	0.68
	1
	0.45356
	4165.89
	
	
	1.58
	2985,38

	12.8
	(01.6.03.04)
	Линолеум
	м2
	102
	1
	68.034
	0
	
	
	
	0

	12.9
	01.6.03.04-0092
	Линолеум ПВХ на вспененной подоснове антистатический, класс износостойкости 34/43, класс пожарной опасности КМ5 (Г4, В3, Д3, Т4, РП4), толщина защитного слоя 0,7 мм, толщина общая 2 мм, вес 2850 г/м2
	м2
	П
	1
	68.034
	702.84
	
	
	1.21
	57858,59

	
	
	ЗТ
	чел. ч.
	
	1.15
	
	
	
	
	
	11746.80

	
	
	ЗТм
	чел. ч.
	0.82
	1.25
	
	
	
	
	
	367.19

	
	
	Итого по расценке:
	
	
	
	
	
	
	51745.95
	
	73252.79

	
	
	ФОТ:
	
	
	
	
	
	
	12810.19
	
	12113.99

	
	Пр/812-011
	НР:  Полы
	%
	112
	
	112,00
	
	
	1737.06
	
	13567.67

	
	Пр/774-011 
	СП: Полы
	%
	65*0,85
	
	55,00
	
	
	853.02
	
	6662.69

	
	
	Всего по позиции:
	
	
	
	
	
	
	75842.88
	
	93483.16

	13
	ГЭСН 11-01-040-03
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих
	100 м
	0.605
	
	0.605
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ
	
	
	
	
	 
	1.15 
	538.00
	1
	2500.41

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	1.25
	0
	1
	15.12

	
	3
	ОТм
	
	
	
	
	
	
	1063.39
	1
	14.67

	
	4
	МАТ
	
	
	
	
	
	
	0
	1
	2886.48

	13.1
	1-100-36
	Затраты труда (Средний разряд работы 3,6)
	чел.-ч
	6.68
	
	4.0414
	538
	
	
	
	2500.41

	13.2
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш-ч.
	0.005
	1,25
	0.003781
	37.32
	
	0.14
	1.53
	0,22

	13.3
	4-100-030
	Средний разряд машинистов 3.0
	чел.-ч
	0.005
	
	0.003025
	500.17
	
	
	
	1.89

	13.4
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш-ч.
	0.03
	1,25
	0.022687
	656.62
	
	477.92
	-
	14,90

	13.5
	4-100-040
	Средний разряд машинистов 4.0
	чел.-ч
	0.03
	
	0.01815
	563.22
	
	
	
	12.78

	13.6
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	2.5408
	1
	1.537184
	8.97
	
	
	-
	13,79

	13.7
	01.7.15.07-0021
	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 30 мм
	1000 шт
	0.263
	1
	0.159115
	174.13
	
	
	1.25
	34,63

	13.8
	01.7.15.14-0302
	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 35 мм
	100 шт
	2.63
	1
	1.59115
	88.86
	
	
	1.25
	176,74

	13.9
	11.3.03.14-0001
	Заглушки торцевые для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм
	100 шт
	0.16
	1
	0.0968
	1815.16
	
	
	1.09
	191,52

	13.10
	11.3.03.14-0021
	Соединители для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм
	100 шт
	0.4
	1
	0.242
	1448.4
	
	
	1.09
	382,06

	13.11
	11.3.03.14-0031
	Уголки для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм
	100 шт
	0.14
	1
	0.0847
	1275.12
	
	
	1.09
	117,72

	13.12
	(11.3.03.06)
	Плинтуса для полов пластиковые
	м
	101
	1
	61.105
	0
	
	
	
	0

	13.13
	11.3.03.06-0001
	Плинтус для полов из ПВХ, размеры 19х48 мм
	м
	П
	1
	61.37
	29.45
	
	
	1.09
	1970,01

	
	
	ЗТ
	чел. ч.
	
	1.15
	
	
	
	
	
	2500.41

	
	
	ЗТм
	чел. ч.
	0.04
	1.25
	
	
	
	
	
	14.67

	
	
	Итого по расценке:
	
	
	
	
	
	
	4690.12
	
	5416.68

	
	
	ФОТ:
	
	
	
	
	
	
	3563.80
	
	2515.08

	
	Пр/812-011
	НР:  Полы
	%
	112
	
	112,00
	
	
	1793.56
	
	2816.89

	
	Пр/774-011 
	СП: Полы
	%
	65*0,85
	
	55,00
	
	
	880.76
	
	1383.29

	
	
	Всего по позиции:
	
	
	
	
	
	
	8091.00
	
	9616.86

	
	
	Итого прямые затраты по разделу 1:
	
	
	
	
	
	
	394875.15
	
	491803.14

	
	
	в том числе
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	оплата труда
	
	
	
	
	
	
	6876.28
	
	83000.89

	
	
	эксплуатация машин и механизмов
	
	
	
	
	
	
	6301.34
	
	1586.79

	
	
	зарплата машинистов
	
	
	
	
	
	
	12823.73
	
	1702.83

	
	
	материальные ресурсы
	
	
	
	
	
	
	0
	
	279070.66

	
	
	перевозка
	
	
	
	
	
	
	0
	
	0

	
	
	Итого ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	84703.72

	
	
	Итого накладные расходы
	
	
	
	
	
	
	20193.00
	
	85819.00

	
	
	Итого сметная прибыль
	
	
	
	
	
	
	9321.00
	
	40623.00

	
	
	Итого оборудования
	
	
	
	
	
	
	
	
	0

	
	
	Итого прочие затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по разделу 1
	
	
	
	
	
	
	394875.15
	
	491803.14

	
	
	в том числе
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ, оборудование,отсутствующие в СНБ 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО по смете.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО прямые затраты по смете
	
	
	
	
	
	
	394875.15
	
	491803.14

	
	
	в том числе
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 оплата труда
	
	
	
	
	
	
	6876.28
	
	83000.89

	
	
	 эксплуатация машин и механизмов
	
	
	
	
	
	
	6301.34
	
	1586.79

	
	
	зарплата машинистов
	
	
	
	
	
	
	12823.73
	
	1702.83

	
	
	 материальные ресурсы
	
	
	
	
	
	
	0
	
	279070.66

	
	
	перевозка
	
	
	
	
	
	
	0
	
	0

	
	
	Всего ФОТ (справочно)
	
	
	
	
	
	
	
	
	84703.72

	
	
	Всего накладные расходы
	
	
	
	
	
	
	20193.00
	
	85819.00

	
	
	Всего сметная прибыль
	
	
	
	
	
	
	9321.00
	
	40623.00

	
	
	Всего оборудование
	
	
	
	
	
	
	
	
	0

	
	
	ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен)
	
	
	
	
	
	
	394875.15
	
	491803.14

	
	
	в том числе
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)
	
	
	
	
	
	
	0
	
	0

	
	
	оборудование, отсутствующее в СНБ (в текущем уровне цен)
	
	
	
	
	
	
	0
	
	0

	
	
	ВСЕГО по смете:
	руб.
	
	
	
	
	
	394875.15
	
	491803.14

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	
	
	394875.15
	
	491803.14

	
	
	Налог на добавленную стоимость %
	руб.
	22
	
	
	
	
	86872.53
	22
	108196.69

	
	
	Итого по смете:
	руб.
	
	
	
	
	
	481747.68
	
	599999.83


Составил: ___________________   /Благодатская Г.Н./

Проверил: ___________________   /Соболева В.М./
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