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ЗАЯВКА № 22 от 01 октября 2026г.

	

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
	ЛС-
	

	Ремонт участка автомобильной дороги ул. Станционная от Заречного переулка до д.7 по ул. Заречная п. Черенцово

	(наименование работ и затрат)

	Составлен
	ресурсно-индексным
	методом

	Основание
	

	
	(проектная и (или) иная техническая документация)

	Составлен в текущем уровне цен
	3 квартал 2026 г.
	

	Сметная стоимость
	250
	тыс. руб.
	Средства на оплату труда рабочих
	5,18
	тыс. руб.

	   в том числе:
	
	
	Средства на оплату труда машинистов
	12,26
	тыс. руб.

	   строительных работ
	250
	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда рабочих
	10,368
	чел.-ч

	   монтажных работ
	0
	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда машинистов
	15,558
	чел.-ч

	   оборудования
	0
	тыс. руб.
	
	
	

	   прочих затрат
	0
	тыс. руб.
	
	
	

	

	№ п.п.
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	Раздел 1. <Раздел>

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	ГЭСН01-01-022-14
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2
V=((150*1*1)+(100*2*0,3*0,5))/1 000
	1000 м3
	0,18
	
	0,18
	
	
	
	
	

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	7 948,55

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	5,67
	
	
	
	
	4 576,6

	
	[91.01.05-085]
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 0,5 м3
	маш.-ч
	31,5
	
	5,67
	1 054,03
	1,33
	1 401,86
	
	7 948,55

	
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6

	чел.-ч
	31,5
	
	5,67
	
	
	807,16
	
	4 576,6

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	12 525,15

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 576,6

	
	Пр/812-001.1-1
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	92%
	
	92%
	
	
	
	
	4 210,47

	
	Пр/774-001.1
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46%
	
	46%
	
	
	
	
	2 105,24

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	104 671,44
	
	18 840,86

	2
	02-15-1-01-0012
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 12 км
V=180*1,6
	т
	288
	
	288
	
	
	308,12
	
	88 738,56

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	88 738,56

	3
	ГЭСН27-04-001-04
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
V=(100*4*0,12)/100
	100 м3
	0,48
	
	0,48
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	10,368
	
	
	
	
	5 207,12

	
	1-100-23
	Средний разряд работы 2,3
	чел.-ч
	21,6
	
	10,368
	
	
	502,23
	
	5 207,12

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	28 849,35

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	9,888
	
	
	
	
	7 740,55

	
	[91.01.01-035]
	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	2,59
	
	1,2432
	887,54
	1,37
	1 215,93
	
	1 511,64

	
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6

	чел.-ч
	2,59
	
	1,2432
	
	
	807,16
	
	1 003,46

	
	91.01.02-004
	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	2,3
	
	1,104
	
	
	2 483,99
	
	2 742,32

	
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6

	чел.-ч
	2,3
	
	1,104
	
	
	807,16
	
	891,1

	
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	2,46
	
	1,1808
	
	
	1 676,4
	
	1 979,49

	
	4-100-050
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5

	чел.-ч
	2,46
	
	1,1808
	
	
	690,57
	
	815,43

	
	[91.08.03-030]
	Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т
	маш.-ч
	12,21
	
	5,8608
	2 391,6
	1,56
	3 730,9
	
	21 866,06

	
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6

	чел.-ч
	12,21
	
	5,8608
	
	
	807,16
	
	4 730,6

	
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.-ч
	1,04
	
	0,4992
	
	
	1 502,09
	
	749,84

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	1,04
	
	0,4992
	
	
	600,88
	
	299,96

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	94,35

	
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	7
	
	3,36
	
	
	28,08
	
	94,35

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	41 891,37

	3.1
	[02.2.05.04-2038]
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 400, фракция 10-15 мм (прим. щебень шлаковый 8-45 мм)
	м3
	126
	
	60,48
	1 535,67
	0,54
	829,26
	
	50 153,64

	3.1.1
	02.2.05.04-2038_02-15-1-01-0030
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км
	т
	
	
	-85,2768
	
	
	447,02
	
	-38 120,44

	3.1.2
	02.2.05.04-2038_02-15-1-01-0035
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 35 км
	т
	
	
	85,2768
	
	
	487,43
	
	41 566,47

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	12 947,67

	
	Пр/812-021.0-1
	НР Автомобильные дороги
	%
	147%
	
	147%
	
	
	
	
	19 033,07

	
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134%
	
	134%
	
	
	
	
	17 349,88

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	274 737,48
	
	131 873,99

	
	
	Итого прямые затраты по разделу 1. <Раздел>
	
	
	196 754,75

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   оплата труда (ОТ)
	
	
	5 207,12

	
	
	   эксплуатация машин и механизмов
	
	
	36 797,9

	
	
	   оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	12 317,15

	
	
	   материальные ресурсы
	
	
	53 694,02

	
	
	   перевозка
	
	
	88 738,56

	
	
	Итого ФОТ (справочно)
	
	
	17 524,27

	
	
	Итого накладные расходы
	
	
	23 243,54

	
	
	Итого сметная прибыль
	
	
	19 455,12

	
	
	Итого оборудование
	
	
	0

	
	
	Итого прочие затраты
	
	
	0

	
	
	Итого по разделу 1. <Раздел>
	
	
	239 453,41

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   справочно
	

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	10,368

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	15,558

	

	
	
	ИТОГИ ПО СМЕТЕ
	

	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО строительные работы
	
	
	239 453,41

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   Всего прямые затраты
	
	
	196 754,75

	
	
	      в том числе
	

	
	
	      оплата труда (ОТ)
	
	
	5 207,12

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов
	
	
	36 797,9

	
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	12 317,15

	
	
	      материальные ресурсы
	
	
	53 694,02

	
	
	      перевозка
	
	
	88 738,56

	
	
	   Всего ФОТ (справочно)
	
	
	17 524,27

	
	
	   Всего накладные расходы
	
	
	23 243,54

	
	
	   Всего сметная прибыль
	
	
	19 455,12

	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО по смете
	
	
	239 453,41

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   Всего прямые затраты
	
	
	196 754,75

	
	
	      в том числе
	

	
	
	      оплата труда (ОТ)
	
	
	5 207,12

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов
	
	
	36 797,9

	
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	12 317,15

	
	
	      материальные ресурсы
	
	
	53 694,02

	
	
	      перевозка
	
	
	88 738,56

	
	
	   Всего ФОТ (справочно)
	
	
	17 524,27

	
	
	   Всего накладные расходы
	
	
	23 243,54

	
	
	   Всего сметная прибыль
	
	
	19 455,12

	
	
	   Всего оборудование
	
	
	0

	
	
	   Всего прочие затраты
	
	
	0

	
	
	
	

	
	
	Справочно
	

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	10,368

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	15,558

	
	
	Итого
	
	
	239 453,41

	
	
	Понижающий коэффициент (по составляющим)
	
	0,99496113
	238 246,84

	
	
	Итого
	
	
	238 246,84

	
	
	Компенсация НДС от материалов и оборудования
	((53 423,46+0)*22%) = 11 753,16
	22%
	11 753,16

	
	
	Итого
	
	
	250 000

	


